«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	406 583	руб.	Смета на сумму:	406 583	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «МКД Сервис»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Л.Д. Воеводина/	
		
«______»_____________ 2019г.	«______»______________ 2019г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории МКД№№123-133 по Московскому пр-ту в г. Калининграде по муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград""	
	
Сметная стоимость:	406.583	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.170	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	33.016	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-II квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за II квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.05074	54 717.59	2 776	
		Объем: 105.7*0.48						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.2132788	283.664	628	
1. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.7651592	156.640	120	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.5246516	997.41	523	
			(1)			276.63	145	
1. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.6886272	1 259.35	2 127	
			(1)			285.85	483	
1. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0020296	3 276.70	7	
		Накладные расходы				95%	711	
		Сметная прибыль				43%	322	
		Всего с НР и СП					3 808	
	
2.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		81.184	159.83	12 976	
		Объем: 50.74*1.6						
	
	Установка бортовых камней	
3.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.0333	19 862.09	661	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.462204	262.054	121	
3. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.523476	160.970	84	
3. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.058941	1 656.81	98	
			(1)			276.63	16	
3. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.142857	1 052.79	150	
			(1)			205.93	29	
3. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.235764	1 293.78	305	
			(1)			295.07	70	
3. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.024642	837.91	21	
			(1)			236.67	6	
3. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.1665	20.52	3	
		Накладные расходы				142%	291	
		Сметная прибыль				81%	166	
		Всего с НР и СП					1 118	
	
4.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.663	567.63	2 079	
		Объем: 3.33*1.10						
	
5.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.37	34 429.73	12 739	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.2664	283.118	75	
5. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	28.1496	169.780	4 779	
5. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.2516	964.21	243	
			(1)			285.85	72	
5. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0148	1 080.07	16	
			(1)			236.67	4	
5. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00037	61 408.51	23	
5. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	2.183	3 375.95	7 370	
5. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0222	3 096.39	69	
5. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0629	3 815.92	240	
		Накладные расходы				142%	6 893	
		Сметная прибыль				81%	3 932	
		Всего с НР и СП					23 563	
	
6.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		37	346.82	12 832	
		Объем: (0.37)*100.0						
	
	Парковка	
7.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.2114	19 862.09	4 199	
		Объем: 105.7*0.20						
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.934232	262.054	769	
7. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.323208	160.970	535	
7. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.374178	1 656.81	620	
			(1)			276.63	104	
7. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.906906	1 052.79	955	
			(1)			205.93	187	
7. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.496712	1 293.78	1 936	
			(1)			295.07	442	
7. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.156436	837.91	131	
			(1)			236.67	37	
7. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.057	20.52	22	
		Накладные расходы				142%	1 852	
		Сметная прибыль				81%	1 056	
		Всего с НР и СП					7 107	
	
8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		23.254	567.63	13 200	
		Объем: 21.14*1.10						
	
9.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.1057	23 819.88	2 518	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.216529	280.487	622	
9. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	3.140347	171.800	540	
9. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.127897	997.41	128	
			(1)			276.63	35	
9. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.135296	1 656.81	224	
			(1)			276.63	37	
9. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.545412	739.41	403	
			(1)			285.85	156	
9. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.90902	849.63	772	
			(1)			285.85	260	
9. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.30653	768.26	235	
			(1)			285.85	88	
9. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.192374	837.91	161	
			(1)			236.67	46	
9. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	2.6425	20.52	54	
		Накладные расходы				142%	1 650	
		Сметная прибыль				81%	941	
		Всего с НР и СП					5 109	
	
10.	С02.2-04.04-0122	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из природного камня М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		19.8188	3 641.33	72 167	
		Объем: 105.7*0.15*1.25						
		Поправки: М: =3641.33	
	
11.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0529	5 764.07	305	
		Объем: 105.7*0.05						
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.260797	219.554	57	
11. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.050255	1 656.81	83	
			(1)			276.63	14	
11. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.210542	1 052.79	222	
			(1)			205.93	43	
		Накладные расходы				142%	81	
		Сметная прибыль				81%	46	
		Всего с НР и СП					432	
	
12.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		5.3907	9 607.19	51 789	
		Объем: (0.05285)*102.0						
	
13.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		10.57	2 444.34	25 837	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.9513	226.423	215	
13. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	124.726	196.200	24 471	
13. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.3171	1 052.79	334	
			(1)			205.93	65	
13. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	6.0249	13.29	80	
13. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.3171	837.91	266	
			(1)			236.67	75	
13. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.3171	1 080.07	342	
			(1)			236.67	75	
13. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.114	20.52	43	
13. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.5285	567.63	300	
		Накладные расходы				142%	35 054	
		Сметная прибыль				81%	19 996	
		Всего с НР и СП					80 887	
	
14.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400 серая	м2		107.814	480.00	51 751	
		Объем: 105.7*1.02						
		Поправки: М: =480	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					265 829	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					252 853	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					123 918	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1; %=142 - по стр. 3, 5, 7, 9, 11, 13)					46 531	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=81 - по стр. 3, 5, 7, 9, 11, 13)					26 459	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					325 843	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					12 976	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					12 976	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					338 819	
	НДС 20%				20	67 764	
	ВСЕГО С НДС					406 583	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					46 531	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					26 459	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД":                                            Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД ":                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)