«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	17 346 294.00	руб.	Смета на сумму:	17 346 294.00	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ № 12 Ц»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Г.В. Марчихина /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по ул.К.Маркса, д. 57-63, ул.С.Разина ,д. 36 ул.Каменная д.11-19, г.Калининграда	
Сметная стоимость:	17 346.294	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	17.996	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	3 007.874	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 03.2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ул.К.Маркса 63	
	
1.	ГЭСН 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		3.15	2 458.66	7 745	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.9	50.085	147.310	7 378	
1. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	14.49	25.31	367	
		Накладные расходы				84%	6 198	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	3 541	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17 484	
	
2.	ГЭСНр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		3.15	2 792.42	8 796	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	1.449	268.820	390	
2. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	47.754	150.030	7 165	
2. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	1.449	1 126.02	1 632	
			(1)			268.82	390	
		Накладные расходы				71%	5 364	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	3 929	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					18 089	
	
3.	ГЭСНр 58-1-1 
(прим)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2		3.15	2 792.42	8 796	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	1.449	268.820	390	
3. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	47.754	150.030	7 165	
3. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	1.449	1 126.02	1 632	
			(1)			268.82	390	
		Накладные расходы				71%	5 364	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	3 929	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					18 089	
	
4.	ГЭСНр 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		0.96	45 697.79	43 870	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.3072	229.990	71	
4. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	144.0864	161.570	23 280	
4. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	1.1328	10.80	12	
4. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.3072	1 037.49	319	
			(1)			229.99	71	
4. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.0048	57 689.15	277	
4. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.024	50 201.92	1 205	
4. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	2.5536	7 353.20	18 777	
		Накладные расходы				71%	16 579	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	12 143	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					72 592	
	
5.	ГЭСНр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м		0.34	29 485.89	10 025	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.0646	229.990	15	
5. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	45.305	161.570	7 320	
5. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.1768	10.80	2	
5. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0646	1 037.49	67	
			(1)			229.99	15	
5. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.00442	57 689.15	255	
5. 6.	08.3.03.06	Проволока	т	0.012	0.00408			
5. 7.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.323	7 372.62	2 381	
5. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.564	0.19176			
		Накладные расходы				71%	5 208	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	3 814	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					19 047	
	
6.	ГЭСНр 58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м		0.48	24 486.52	11 754	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.168	229.990	39	
6. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	39.87	19.1376	161.570	3 092	
6. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.64	0.3072	10.80	3	
6. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.35	0.168	1 037.49	174	
			(1)			229.99	39	
6. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.038	0.01824	57 689.15	1 052	
6. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2.1	1.008	7 372.62	7 432	
		Накладные расходы				71%	2 223	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 628	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 605	
	
7.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.07	96 058.76	6 724	
		Объем: 0.00029086*240						
	
8.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.006	98 286.21	590	
		Объем: 0.000025*240						
	
9.	ГЭСНр 58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	шт.		3	1 568.41	4 705	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.34	1.02	229.990	235	
9. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4.24	12.72	161.570	2 055	
9. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.63	1.89	10.80	20	
9. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.34	1.02	1 037.49	1 058	
			(1)			229.99	235	
9. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.003	57 689.15	173	
9. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.002	0.006	50 201.92	301	
9. 7.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.063	0.189	5 804.89	1 097	
		Накладные расходы				71%	1 626	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 191	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 522	
	
10.	ГЭСН 46-04-001-04 
(прим)	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3		0.53	1 510.91	801	
10. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	4.3672	167.270	731	
10. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	0.6095	97.21	59	
10. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	1.219	9.05	11	
		Накладные расходы				84%	614	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	351	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 766	
	
11.	ГЭСНр 53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3		0.0053	150 072.77	795	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	0.2067	268.820	56	
11. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	670	3.551	158.310	562	
11. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	0.2067	1 126.02	233	
			(1)			268.82	56	
11. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.02332	20.52		
		Накладные расходы				73%	451	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	346	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 592	
	
12.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3		0.125	2 735.32	342	
		Объем: 0.0053*23.6						
	
13.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.212	13 896.92	2 946	
		Объем: (0.0053)*40.0						
	
14.	ГЭСНр 58-5-5 
(прим)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ( из бруса 200*200мм)	100 м		0.183	55 449.83	10 147	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.11529	229.990	27	
14. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	29.31843	161.570	4 737	
14. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.33123	10.80	4	
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.11529	1 037.49	120	
			(1)			229.99	27	
14. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.000732	57 689.15	42	
14. 6.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	0.86376	5 804.89	5 014	
14. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	6.771	34.10	231	
		Накладные расходы				71%	3 382	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	2 477	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					16 007	
	
15.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.015	64 522.98	968	
		Объем: 0.186*0.08						
	
16.	ГЭСНр 58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт.		0.02	46 470.16	929	
16. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	309.3	6.186	150.030	928	
16. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.1	0.122	10.80	1	
16. 3.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	5.6	0.112			
		Накладные расходы				71%	659	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	483	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 070	
	
17.	ГЭСН 10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт.		2	2 706.07	5 412	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.22	0.44	249.405	110	
17. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.63	13.26	161.570	2 142	
17. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.22	874.68	192	
			(1)			268.82	59	
17. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.22	1 037.49	228	
			(1)			229.99	51	
17. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0014	0.0028	57 689.15	162	
17. 6.	11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта	м3	0.06	0.12	2 955.35	355	
17. 7.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.1	0.2	7 372.62	1 475	
17. 8.	11.1.03.06-0098	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0.06	0.12	7 152.88	858	
		Накладные расходы				90%	2 027	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	968	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 407	
	
18.	11.3.02.02-0016	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		0.98	8 099.41	7 937	
	
19.	ГЭСН 10-01-008-09 
(прим)	Обивка боковин стен слуховых окон сталью оцинкованной. прим.	100 м2		0.028	4 169.99	117	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.23	0.00644	229.990	1	
19. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	25.1	0.7028	154.230	108	
19. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.23	0.00644	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
19. 4.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.001	0.000028	60 190.64	2	
		Накладные расходы				90%	98	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	47	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					262	
	
20.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.012	62 748.13	753	
		Объем: 0.028*0.44						
	
21.	ГЭСН 12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		3.15	77 259.11	243 366	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	10.1115	250.312	2 531	
21. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	547.6905	177.590	97 264	
21. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	5.292	874.68	4 629	
			(1)			268.82	1 423	
21. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	4.8195	1 037.49	5 000	
			(1)			229.99	1 108	
21. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	29.169	14.99	437	
21. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.00441	127 819.59	564	
21. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.03528	120 606.78	4 255	
21. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.0014175	60 190.64	85	
21. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	2.10105	189.88	399	
21. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	317.52	10.49	3 331	
21. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	1.449	15 715.36	22 772	
21. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	4.6305	17 839.83	82 607	
21. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	365.4	46.96	17 159	
21. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	11.403	26.91	307	
21. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	0.9765	2 791.89	2 726	
21. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.008505	84 734.93	721	
21. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	2.3625	469.84	1 110	
		Накладные расходы				92%	91 811	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	43 910	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					379 087	
	
22.	12.1.03.02-0001	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		396.9	262.08	104 020	
		Объем: (3.15)*126.0						
	
23.	08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2		49.3	753.58	37 151	
	
24.	ГЭСН 12-01-010-01 
(прим)	Устройство мелких покрытий (карнизный свес, брандмаурная стенка) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.192	64 313.56	12 348	
		Объем: 64*0.3						
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.05184	258.753	13	
24. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	21.648	161.570	3 498	
24. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.0384	1 126.02	43	
			(1)			268.82	10	
24. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.01344	1 037.49	14	
			(1)			229.99	3	
24. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.000768	60 190.64	46	
24. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.002304	107 511.00	248	
24. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.150144	56 608.46	8 499	
		Накладные расходы				92%	3 230	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 545	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17 123	
	
25.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.778	303.66	236	
25. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.0002334	200.120		
25. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	1.38484	161.570	224	
25. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.0000778	534.12		
			(1)			200.12		
25. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.0001556	232.29		
			(1)			200.12		
25. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.66908	18.56	12	
		Накладные расходы				77%	172	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	108	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					516	
	
26.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		14.393	227.97	3 281	
		Объем: 0.778*18.5						
	
27.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		3.15	306.17	964	
27. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.00945	200.120	2	
27. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	5.6385	161.570	911	
27. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.00315	534.12	2	
			(1)			200.12	1	
27. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.0063	232.29	1	
			(1)			200.12	1	
27. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	2.709	18.56	50	
		Накладные расходы				77%	703	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	438	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 105	
	
28.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		64.89	227.97	14 793	
		Объем: 3.15*20.6						
	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (150/120)	
29.	ГЭСНр 58-10-2 
(прим)	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м		0.76	14 398.10	10 943	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0608	229.990	14	
29. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	88.6	67.336	161.570	10 879	
29. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0608	1 037.49	63	
			(1)			229.99	14	
		Накладные расходы				71%	7 734	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	5 664	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					24 341	
	
30.	С2 цена поставщ.	Звенья водосточных труб (4м) д.120	шт		19	2 180.00	41 420	
	
31.	ГЭСНр 58-10-4 
(прим)	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.		0.1	21 749.54	2 175	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.008	229.990	2	
31. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	134.1	13.41	161.570	2 167	
31. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.008	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				71%	1 540	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 128	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 843	
	
32.	С4 цена поставщ.	Колено трубы 70 град 622	шт.		10	622.00	6 220	
	
33.	ГЭСНр 58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0.64	1 341.82	859	
33. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	5.824	147.310	858	
33. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.0768	10.80	1	
		Накладные расходы				71%	609	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	446	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 914	
	
34.	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м		0.64	5 335.88	3 415	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.16	254.841	41	
34. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	20.1024	161.570	3 248	
34. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.0704	1 126.02	79	
			(1)			268.82	19	
34. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.032	874.68	28	
			(1)			268.82	9	
34. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.0576	1 037.49	60	
			(1)			229.99	13	
		Накладные расходы				92%	3 026	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 447	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 888	
	
35.	С5 цена поставщ.	Желоб водосточный( 4м ) д.150 1490	шт.		16	1 490.00	23 840	
	
36.	С7 цена поставщ.	Заглушка желоба  д.150 192	шт.		4	192.00	768	
	
37.	С8 цена поставщ.	Крюк для желоба 197	шт.		110	197.00	21 670	
	
38.	С9 цена поставщ.	Соединитель желоба д.150 298	шт.		16	298.00	4 768	
	
39.	ГЭСНр 58-10-7 
(прим)	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.		0.05	19 422.93	971	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.004	229.990	1	
39. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	119.7	5.985	161.570	967	
39. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.004	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	687	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	503	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 162	
	
40.	С10 цена поставщ.	Воронка (штуцер) водосточная 150/120 660	шт		5	660.00	3 300	
	
41.	ГЭСНр 58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт		0.05	8 662.37	433	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.004	229.990	1	
41. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	2.655	161.570	429	
41. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.004	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	305	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	224	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					962	
	
42.	С11 цена поставщ.	Отмет (слив) д.120 622	шт		5	622.00	3 110	
	
43.	ГЭСНр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт		0.63	5 840.27	3 679	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0063	229.990	1	
43. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	23.814	154.230	3 673	
43. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0063	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	2 609	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 910	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 198	
	
44.	С12 цена поставщ.	Хомут водосточной трубы д.120 (в комплекте с дюбелями) 249	шт.		63	249.00	15 687	
	
45.	ГЭСН 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м		0.63	1 709.22	1 077	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.2709	256.178	69	
45. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6.67	4.2021	167.270	703	
45. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.18	0.1134	1 126.02	128	
			(1)			268.82	30	
45. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.0693	874.68	61	
			(1)			268.82	19	
45. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.0882	1 037.49	92	
			(1)			229.99	20	
45. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.89	1.1907	43.43	52	
45. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.0005	0.000315	48 451.22	15	
45. 8.	01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0.52	0.3276	82.84	27	
		Накладные расходы				92%	710	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	340	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 127	
	
46.	07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.189	114 540.23	21 648	
		Объем: (0.63)*0.3						
	
47.	ГЭСНр 60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м		0.094	113 631.77	10 681	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.41642	268.820	112	
47. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	57.26574	161.570	9 252	
47. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.12502	874.68	109	
			(1)			268.82	34	
47. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.2914	308.04	90	
			(1)			268.82	78	
47. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.0376	20.52	1	
47. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	0.47	2 615.05	1 229	
		Накладные расходы				66%	6 180	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	4 682	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					21 543	
	
48.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.395	13 896.92	5 489	
		Объем: 4200*0.094						
	
49.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2 каналов	100 м		0.024	62 156.46	1 492	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.66	0.03984	268.820	11	
49. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	336.37	8.07288	161.570	1 304	
49. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.5	0.012	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
49. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	0.02784	308.04	9	
			(1)			268.82	7	
49. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.3	0.0072	20.52		
49. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	2.68	0.06432	2 615.05	168	
		Накладные расходы				66%	868	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	658	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 017	
	
50.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.053	13 896.92	737	
		Объем: 2200*0.024*1						
	
51.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до4 каналов	100 м		0.02	186 469.37	3 729	
		Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.98	0.0996	268.820	27	
51. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1009.11	20.1822	161.570	3 261	
51. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.5	0.03	874.68	26	
			(1)			268.82	8	
51. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.48	0.0696	308.04	21	
			(1)			268.82	19	
51. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.9	0.018	20.52		
51. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	8.04	0.1608	2 615.05	421	
		Накладные расходы				66%	2 170	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	1 644	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 543	
	
52.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.132	13 896.92	1 834	
		Объем: (2200*0.02)*3						
	
53.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 5 каналов	100 м		0.02	248 625.83	4 973	
		Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.64	0.1328	268.820	36	
53. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1345.48	26.9096	161.570	4 348	
53. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2	0.04	874.68	35	
			(1)			268.82	11	
53. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	4.64	0.0928	308.04	29	
			(1)			268.82	25	
53. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.2	0.024	20.52		
53. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	10.72	0.2144	2 615.05	561	
		Накладные расходы				66%	2 893	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	2 192	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 058	
	
54.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.176	13 896.92	2 446	
		Объем: (2200*0.02)*4						
	
55.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м		0.03	310 782.29	9 323	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.3	0.249	268.820	67	
55. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1681.85	50.4555	161.570	8 152	
55. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.5	0.075	874.68	66	
			(1)			268.82	20	
55. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	5.8	0.174	308.04	54	
			(1)			268.82	47	
55. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.5	0.045	20.52	1	
55. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	13.4	0.402	2 615.05	1 051	
		Накладные расходы				66%	5 425	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	4 110	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					18 857	
	
56.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.33	13 896.92	4 586	
		Объем: (2200*0.03)*5						
	
57.	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)	Устройство оголовников: бетонных (прим)	100 м3		0.0036	106 487.48	383	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.082332	264.155	22	
57. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	1.288872	165.230	213	
57. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.06768	1 126.02	76	
			(1)			268.82	18	
57. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.005508	874.68	5	
			(1)			268.82	1	
57. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.000972	964.28	1	
			(1)			200.12		
57. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.065556	11.58	1	
57. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.008172	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
57. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.0002772	20.52		
57. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.00018	89 253.46	16	
57. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.0001548	57 689.15	9	
57. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.0000936	11 636.25	1	
57. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.000252	5 768.85	1	
57. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.003096	5 760.02	18	
57. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.144	234.83	34	
		Накладные расходы				80%	188	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	103	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					674	
	
58.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		0.367	3 014.79	1 106	
		Объем: 1.02*0.36						
	
59.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		1.27	26 799.91	34 036	
59. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	166.878	175.550	29 295	
59. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	1.397	10.80	15	
59. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.4445	20.52	9	
59. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	2.3114	2 040.43	4 716	
		Накладные расходы				67%	19 628	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	11 718	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					65 382	
	
60.	ГЭСН 15-04-019-07 
(прим)	Окраска дымов. труб акриловыми составами:  вручную по подготовленной поверхности	100 м2		1.27	2 335.01	2 965	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0762	229.990	18	
60. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	16.4338	175.550	2 885	
60. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0889	10.80	1	
60. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0762	1 037.49	79	
			(1)			229.99	18	
60. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0127	38.33		
		Накладные расходы				80%	2 322	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 074	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 362	
	
61.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		48.26	170.42	8 224	
		Объем: (1.27)*0.038*1000						
	
62.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		16.51	104.81	1 730	
		Объем: 127*0.13						
	
63.	ГЭСН 20-02-004-01	Установка вентиляционных выходов д.до 355мм (прим)	шт		4	229.63	919	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.04	229.990	9	
63. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.03	4.12	167.270	689	
63. 3.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.26	1.04	33.60	35	
63. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.04	1 037.49	41	
			(1)			229.99	9	
63. 5.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0002	0.0008	89 253.46	71	
63. 6.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	0.984	82.84	82	
		Накладные расходы				98%	684	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	391	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 994	
	
64.	С99.1-01.08-0012	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.		4	5 457.98	21 832	
	
	Утепление вентканалов	
65.	ГЭСН 10-01-014-02 
(прим)	Устройство дощатого вентиляционного короба	100 м2		0.48	56 881.88	27 303	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.61	0.7728	253.384	196	
65. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	129.71	62.2608	152.740	9 510	
65. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.97	0.4656	874.68	407	
			(1)			268.82	125	
65. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.64	0.3072	1 037.49	319	
			(1)			229.99	71	
65. 5.	01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0042	0.002016	77 993.35	157	
65. 6.	11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0.19	0.0912	7 386.39	674	
65. 7.	11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	4.6	2.208	7 294.56	16 106	
65. 8.	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.0032	0.001536	84 869.83	130	
		Накладные расходы				90%	8 735	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	4 174	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					40 212	
	
66.	ГЭСН 26-01-036-02 
(прим)	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2		0.48	10 980.17	5 270	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0384	244.551	9	
66. 2.	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	13.96	6.7008	155.590	1 043	
66. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.0144	721.49	10	
			(1)			268.82	4	
66. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.024	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
66. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.12	0.0576	20.52	1	
66. 6.	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	409	196.32	21.35	4 191	
		Накладные расходы				77%	810	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	505	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 585	
	
67.	12.2.03.02-0031	Вата минеральная <ISOVER> толщина 50 мм	м2		4.8	74.41	357	
		Объем: 48*0.1						
	
68.	ГЭСН 10-01-008-09 
(прим)	Обивка вентшахт сталью оцинкованной. прим.	100 м2		0.48	4 169.99	2 002	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.23	0.1104	229.990	25	
68. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	25.1	12.048	154.230	1 858	
68. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.23	0.1104	1 037.49	115	
			(1)			229.99	25	
68. 4.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.001	0.00048	60 190.64	29	
		Накладные расходы				90%	1 695	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	810	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 506	
	
69.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.211	62 748.13	13 240	
		Объем: 0.48*0.44						
	
70.	ГЭСН 12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 труба - 10ти. канал.)	шт.		1	2 484.84	2 485	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	229.990	2	
70. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.93	1.93	161.570	312	
70. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
70. 4.	01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм	т	0.0001	0.0001	115 172.62	12	
70. 5.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.038	0.038	56 608.46	2 151	
		Накладные расходы				92%	289	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	138	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 912	
	
71.	ГЭСН 12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к норме 12-01-011-01	шт.		1	20 066.81	20 067	
		Начисления: Н3= 4*4, Н4= 4*4, Н5= 4*4, Н48= 4*4	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.16	229.990	37	
71. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	15.52	15.52	161.570	2 508	
71. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.16	0.16	1 037.49	166	
			(1)			229.99	37	
71. 4.	01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм	т	0.0016	0.0016	115 172.62	184	
71. 5.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.304	0.304	56 608.46	17 209	
		Накладные расходы				92%	2 341	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 120	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					23 528	
	
72.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		18.6	510.71	9 499	
	
73.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		18.6	262.99	4 892	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					917 894	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					880 936	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					361 869	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 10; %=71 - по стр. 2-6, 9, 14, 16, 29, 31, 33, 39, 41, 43; %=73 - по стр. 11; %=90 - по стр. 17, 19, 65, 68; %=92 - по стр. 21, 24, 34, 45, 70, 71; %=77 - по стр. 25, 27, 66; %=66 - по стр. 47, 49, 51, 53, 55; %=80 - по стр. 57, 60; %=67 - по стр. 59)					216 475	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 25, 27, 66; %=52 - по стр. 2-6, 9, 14, 16, 29, 31, 33, 39, 41, 43; %=56 - по стр. 11; %=43 - по стр. 17, 19, 65, 68; %=44 - по стр. 21, 24, 34, 45, 57, 70, 71; %=50 - по стр. 47, 49, 51, 53, 55; %=40 - по стр. 59; %=37 - по стр. 60)					125 436	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 222 847	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					21 648	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					21 648	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					919	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 63)					684	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 63)					391	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 994	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					14 391	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					14 391	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 260 880	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	26 983	
	ИТОГО					1 287 863	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	25 757	
	ИТОГО					1 313 620	
	НДС 18%				18	236 452	
	ВСЕГО С НДС					1 550 072.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					217 159.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					125 827	
	
	Раздел 2.  ул.К.Маркса 61	
	
74.	ГЭСН 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		3.03	2 458.66	7 450	
74. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.9	48.177	147.310	7 097	
74. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	13.938	25.31	353	
		Накладные расходы				84%	5 961	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	3 407	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					16 818	
	
75.	ГЭСНр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		3.03	2 792.42	8 461	
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	1.3938	268.820	375	
75. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	45.9348	150.030	6 892	
75. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	1.3938	1 126.02	1 569	
			(1)			268.82	375	
		Накладные расходы				71%	5 160	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	3 779	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17 399	
	
76.	ГЭСНр 58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	100 м2		2.3	15 405.77	35 433	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.78	1.794	229.990	413	
76. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	95.69	220.087	150.030	33 020	
76. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.87	2.001	10.80	22	
76. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.78	1.794	1 037.49	1 861	
			(1)			229.99	413	
76. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0092	57 689.15	531	
76. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	1.7	3.91			
		Накладные расходы				71%	23 737	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	17 385	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					76 556	
	
77.	11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		7.36	7 278.53	53 570	
		Объем: (2.3)*3.2						
	
78.	ГЭСНр 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		0.86	45 697.79	39 300	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.2752	229.990	63	
78. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	129.0774	161.570	20 855	
78. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	1.0148	10.80	11	
78. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.2752	1 037.49	286	
			(1)			229.99	63	
78. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.0043	57 689.15	248	
78. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.0215	50 201.92	1 079	
78. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	2.2876	7 353.20	16 821	
		Накладные расходы				71%	14 852	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	10 877	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					65 029	
	
79.	ГЭСНр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м		0.31	29 485.89	9 141	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.0589	229.990	14	
79. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	41.3075	161.570	6 674	
79. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.1612	10.80	2	
79. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0589	1 037.49	61	
			(1)			229.99	14	
79. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.00403	57 689.15	232	
79. 6.	08.3.03.06	Проволока	т	0.012	0.00372			
79. 7.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.2945	7 372.62	2 171	
79. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.564	0.17484			
		Накладные расходы				71%	4 748	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	3 478	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17 367	
	
80.	ГЭСНр 58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м		0.48	24 486.52	11 754	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.168	229.990	39	
80. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	39.87	19.1376	161.570	3 092	
80. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.64	0.3072	10.80	3	
80. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.35	0.168	1 037.49	174	
			(1)			229.99	39	
80. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.038	0.01824	57 689.15	1 052	
80. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2.1	1.008	7 372.62	7 432	
		Накладные расходы				71%	2 223	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 628	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 605	
	
81.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.07	96 058.76	6 724	
		Объем: 0.00029086*240						
	
82.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.006	98 286.21	590	
		Объем: 0.000025*240						
	
83.	ГЭСНр 58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	шт.		3	1 568.41	4 705	
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.34	1.02	229.990	235	
83. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4.24	12.72	161.570	2 055	
83. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.63	1.89	10.80	20	
83. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.34	1.02	1 037.49	1 058	
			(1)			229.99	235	
83. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.003	57 689.15	173	
83. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.002	0.006	50 201.92	301	
83. 7.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.063	0.189	5 804.89	1 097	
		Накладные расходы				71%	1 626	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 191	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 522	
	
84.	ГЭСН 46-04-001-04 
(прим)	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3		0.53	1 510.91	801	
84. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	4.3672	167.270	731	
84. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	0.6095	97.21	59	
84. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	1.219	9.05	11	
		Накладные расходы				84%	614	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	351	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 766	
	
85.	ГЭСНр 53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3		0.0053	150 072.77	795	
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	0.2067	268.820	56	
85. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	670	3.551	158.310	562	
85. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	0.2067	1 126.02	233	
			(1)			268.82	56	
85. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.02332	20.52		
		Накладные расходы				73%	451	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	346	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 592	
	
86.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3		0.125	2 735.32	342	
		Объем: 0.0053*23.6						
	
87.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.212	13 896.92	2 946	
		Объем: (0.0053)*40.0						
	
88.	ГЭСНр 58-5-5 
(прим)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ( из бруса 200*200мм)	100 м		0.14	55 449.83	7 763	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.0882	229.990	20	
88. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	22.4294	161.570	3 624	
88. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.2534	10.80	3	
88. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.0882	1 037.49	92	
			(1)			229.99	20	
88. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00056	57 689.15	32	
88. 6.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	0.6608	5 804.89	3 836	
88. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	5.18	34.10	177	
		Накладные расходы				71%	2 587	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 895	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					12 245	
	
89.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.011	64 522.98	710	
		Объем: 0.14*0.08						
	
90.	ГЭСН 12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		3.03	77 259.11	234 095	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	9.7263	250.312	2 435	
90. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	526.8261	177.590	93 559	
90. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	5.0904	874.68	4 452	
			(1)			268.82	1 368	
90. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	4.6359	1 037.49	4 810	
			(1)			229.99	1 066	
90. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	28.0578	14.99	421	
90. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.004242	127 819.59	542	
90. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.033936	120 606.78	4 093	
90. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.0013635	60 190.64	82	
90. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	2.02101	189.88	384	
90. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	305.424	10.49	3 204	
90. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	1.3938	15 715.36	21 904	
90. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	4.4541	17 839.83	79 460	
90. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	351.48	46.96	16 506	
90. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	10.9686	26.91	295	
90. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	0.9393	2 791.89	2 622	
90. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.008181	84 734.93	693	
90. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	2.2725	469.84	1 068	
		Накладные расходы				92%	88 314	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	42 237	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					364 647	
	
91.	12.1.03.02-0001	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		381.78	262.08	100 057	
		Объем: (3.03)*126.0						
	
92.	08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2		46.6	753.58	35 117	
	
93.	ГЭСН 12-01-010-01 
(прим)	Устройство мелких покрытий (карнизный свес) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.263	64 313.56	16 914	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.07101	258.753	18	
93. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	29.65325	161.570	4 791	
93. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.0526	1 126.02	59	
			(1)			268.82	14	
93. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.01841	1 037.49	19	
			(1)			229.99	4	
93. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.001052	60 190.64	63	
93. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.003156	107 511.00	339	
93. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.205666	56 608.46	11 642	
		Накладные расходы				92%	4 424	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	2 116	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					23 454	
	
94.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.73	303.66	222	
94. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.000219	200.120		
94. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	1.2994	161.570	210	
94. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.000073	534.12		
			(1)			200.12		
94. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.000146	232.29		
			(1)			200.12		
94. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.6278	18.56	12	
		Накладные расходы				77%	162	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	101	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					485	
	
95.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		13.505	227.97	3 079	
		Объем: 0.73*18.5						
	
96.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		5.151	306.17	1 577	
96. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.015453	200.120	3	
96. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	9.22029	161.570	1 490	
96. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.005151	534.12	3	
			(1)			200.12	1	
96. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.010302	232.29	2	
			(1)			200.12	2	
96. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	4.42986	18.56	82	
		Накладные расходы				77%	1 150	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	717	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 443	
	
97.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		106.111	227.97	24 190	
		Объем: 5.151*20.6						
	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (150/120)	
98.	ГЭСНр 58-10-2 
(прим)	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м		0.68	14 398.10	9 791	
98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0544	229.990	13	
98. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	88.6	60.248	161.570	9 734	
98. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0544	1 037.49	56	
			(1)			229.99	13	
		Накладные расходы				71%	6 920	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	5 068	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					21 780	
	
99.	С2 цена поставщ.	Звенья водосточных труб (4м) д.120 2180	шт		17	2 180.00	37 060	
	
100.	ГЭСНр 58-10-4 
(прим)	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.		0.1	21 749.54	2 175	
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.008	229.990	2	
100. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	134.1	13.41	161.570	2 167	
100. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.008	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				71%	1 540	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 128	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 843	
	
101.	С4 цена поставщ.	Колено трубы 70 град 622	шт.		10	622.00	6 220	
	
102.	ГЭСНр 58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0.64	1 341.82	859	
		Объем: 16*4						
102. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	5.824	147.310	858	
102. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.0768	10.80	1	
		Накладные расходы				71%	609	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	446	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 914	
	
103.	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м		0.64	5 335.88	3 415	
103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.16	254.841	41	
103. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	20.1024	161.570	3 248	
103. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.0704	1 126.02	79	
			(1)			268.82	19	
103. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.032	874.68	28	
			(1)			268.82	9	
103. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.0576	1 037.49	60	
			(1)			229.99	13	
		Накладные расходы				92%	3 026	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 447	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 888	
	
104.	С5 цена поставщ.	Желоб водосточный( 4м ) д.150 1490	шт.		16	1 490.00	23 840	
	
105.	С7 цена поставщ.	Заглушка желоба  д.150 192	шт.		2	192.00	384	
	
106.	С8 цена поставщ.	Крюк для желоба 197	шт.		107	197.00	21 079	
	
107.	С9 цена поставщ.	Соединитель желоба д.150 298	шт.		16	298.00	4 768	
	
108.	ГЭСНр 58-10-7 
(прим)	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.		0.05	19 422.93	971	
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.004	229.990	1	
108. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	119.7	5.985	161.570	967	
108. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.004	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	687	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	503	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 162	
	
109.	С10 цена поставщ.	Воронка (штуцер) водосточная 150/120 660	шт		5	660.00	3 300	
	
110.	ГЭСНр 58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт		0.05	8 662.37	433	
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.004	229.990	1	
110. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	2.655	161.570	429	
110. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.004	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	305	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	224	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					962	
	
111.	С11 цена поставщ.	Отмет (слив) д.120 622	шт		5	622.00	3 110	
	
112.	ГЭСНр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт		0.55	5 840.27	3 212	
112. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0055	229.990	1	
112. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	20.79	154.230	3 206	
112. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0055	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	2 277	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 668	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 157	
	
113.	С12 цена поставщ.	Хомут водосточной трубы д.120 (в комплекте с дюбелями) 249	шт.		55	249.00	13 695	
	
114.	ГЭСН 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м		0.6	1 709.22	1 026	
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.258	256.178	66	
114. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6.67	4.002	167.270	669	
114. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.18	0.108	1 126.02	122	
			(1)			268.82	29	
114. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.066	874.68	58	
			(1)			268.82	18	
114. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.084	1 037.49	87	
			(1)			229.99	19	
114. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.89	1.134	43.43	49	
114. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.0005	0.0003	48 451.22	15	
114. 8.	01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0.52	0.312	82.84	26	
		Накладные расходы				92%	676	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	323	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 026	
	
115.	07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.18	114 540.23	20 617	
		Объем: (0.6)*0.3						
	
	Мансарда	
116.	ГЭСН 11-01-008-03 
(прим.)	Разборка засыпного утеплителя	м3		30.3	537.01	16 271	
		Объем: 303*0.1						
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	10.908	227.600	2 483	
116. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	53.328	161.570	8 616	
116. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	6.5448	964.28	6 311	
			(1)			200.12	1 310	
116. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	4.3632	308.04	1 344	
			(1)			268.82	1 173	
		Накладные расходы				94%	10 433	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	5 660	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					32 365	
	
117.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		3.03	578.17	1 752	
117. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0606	229.990	14	
117. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	10.4535	161.570	1 689	
117. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0606	1 037.49	63	
			(1)			229.99	14	
		Накладные расходы				94%	1 601	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	869	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 221	
	
118.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		370.872	34.52	12 803	
		Объем: 3.03*122.4						
	
119.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2		3.03	5 877.21	17 808	
119. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	3.5148	236.015	830	
119. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	85.9914	169.310	14 559	
119. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.5454	308.04	168	
			(1)			268.82	147	
119. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	2.9694	1 037.49	3 081	
			(1)			229.99	683	
		Накладные расходы				94%	14 466	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	7 848	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					40 122	
	
120.	12.2.03.02-0031	Вата минеральная <ISOVER> толщина 50 мм	м2		936.27	74.41	69 668	
		Объем: 303*3*1.03						
	
121.	ГЭСНр 54-3-1	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	100 м2		0.186	4 365.89	812	
121. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.8	0.1488	268.820	40	
121. 2.	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	28.87	5.36982	142.690	766	
121. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.8	0.1488	308.04	46	
			(1)			268.82	40	
121. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	2.39	0.44454			
		Накладные расходы				72%	580	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				64%	516	
						=(80.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 908	
	
122.	ГЭСН 10-01-022-02	Подшивка потолков: под штукатурку	100 м2		0.186	23 121.15	4 301	
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.89	0.16554	241.770	40	
122. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	42.95	7.9887	152.740	1 220	
122. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.27	0.05022	874.68	44	
			(1)			268.82	14	
122. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.62	0.11532	1 037.49	120	
			(1)			229.99	27	
122. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0132	0.0024552	57 689.15	142	
122. 6.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.62	0.48732	5 694.68	2 775	
		Накладные расходы				90%	1 134	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	542	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 977	
	
123.	ГЭСН 15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков	100 м2		0.186	6 386.97	1 188	
123. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.01116	236.462	3	
123. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32.56	6.05616	165.230	1 001	
123. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00186	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
123. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0093	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
123. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.1488	162.00	24	
123. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.33	0.06138	38.33	2	
123. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000744	3 474.67		
123. 8.	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0.0093	0.0017298	68 710.90	119	
123. 9.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0055	0.001023	30 814.73	32	
		Накладные расходы				80%	803	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	371	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 363	
	
124.	14.4.02.04-0116	Краски для внутренних работ МА-025: коричневая	т		0.006			
		Объем: (0.186)*0.0307						
	
	Ремонт дымоходов и вентканалов	
125.	ГЭСНр 60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м		0.094	113 631.77	10 681	
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.41642	268.820	112	
125. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	57.26574	161.570	9 252	
125. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.12502	874.68	109	
			(1)			268.82	34	
125. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.2914	308.04	90	
			(1)			268.82	78	
125. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.0376	20.52	1	
125. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	0.47	2 615.05	1 229	
		Накладные расходы				66%	6 180	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	4 682	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					21 543	
	
126.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.395	13 896.92	5 489	
		Объем: 4200*0.094						
	
127.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2 каналов	100 м		0.024	62 156.46	1 492	
127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.66	0.03984	268.820	11	
127. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	336.37	8.07288	161.570	1 304	
127. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.5	0.012	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
127. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	0.02784	308.04	9	
			(1)			268.82	7	
127. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.3	0.0072	20.52		
127. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	2.68	0.06432	2 615.05	168	
		Накладные расходы				66%	868	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	658	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 017	
	
128.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.053	13 896.92	737	
		Объем: 2200*0.024*1						
	
129.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до4 каналов	100 м		0.02	186 469.37	3 729	
		Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
129. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.98	0.0996	268.820	27	
129. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1009.11	20.1822	161.570	3 261	
129. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.5	0.03	874.68	26	
			(1)			268.82	8	
129. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.48	0.0696	308.04	21	
			(1)			268.82	19	
129. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.9	0.018	20.52		
129. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	8.04	0.1608	2 615.05	421	
		Накладные расходы				66%	2 170	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	1 644	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 543	
	
130.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.132	13 896.92	1 834	
		Объем: (2200*0.02)*3						
	
131.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 5 каналов	100 м		0.02	248 625.83	4 973	
		Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
131. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.64	0.1328	268.820	36	
131. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1345.48	26.9096	161.570	4 348	
131. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2	0.04	874.68	35	
			(1)			268.82	11	
131. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	4.64	0.0928	308.04	29	
			(1)			268.82	25	
131. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.2	0.024	20.52		
131. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	10.72	0.2144	2 615.05	561	
		Накладные расходы				66%	2 893	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	2 192	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 058	
	
132.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.176	13 896.92	2 446	
		Объем: (2200*0.02)*4						
	
133.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м		0.03	310 782.29	9 323	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.3	0.249	268.820	67	
133. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1681.85	50.4555	161.570	8 152	
133. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.5	0.075	874.68	66	
			(1)			268.82	20	
133. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	5.8	0.174	308.04	54	
			(1)			268.82	47	
133. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.5	0.045	20.52	1	
133. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	13.4	0.402	2 615.05	1 051	
		Накладные расходы				66%	5 425	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	4 110	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					18 857	
	
134.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.33	13 896.92	4 586	
		Объем: (2200*0.03)*5						
	
135.	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)	Устройство оголовников: бетонных (прим)	100 м3		0.0036	106 487.48	383	
135. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.082332	264.155	22	
135. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	1.288872	165.230	213	
135. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.06768	1 126.02	76	
			(1)			268.82	18	
135. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.005508	874.68	5	
			(1)			268.82	1	
135. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.000972	964.28	1	
			(1)			200.12		
135. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.065556	11.58	1	
135. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.008172	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
135. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.0002772	20.52		
135. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.00018	89 253.46	16	
135. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.0001548	57 689.15	9	
135. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.0000936	11 636.25	1	
135. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.000252	5 768.85	1	
135. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.003096	5 760.02	18	
135. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.144	234.83	34	
		Накладные расходы				80%	188	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	103	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					674	
	
136.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		0.367	3 014.79	1 106	
		Объем: 1.02*0.36						
	
137.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0.285	26 799.91	7 638	
137. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	37.449	175.550	6 574	
137. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.3135	10.80	3	
137. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.09975	20.52	2	
137. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.5187	2 040.43	1 058	
		Накладные расходы				67%	4 405	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	2 630	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					14 672	
	
138.	ГЭСН 15-04-019-07 
(прим)	Окраска дымов. труб акриловыми составами:  вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.285	2 335.01	665	
138. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0171	229.990	4	
138. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	3.6879	175.550	647	
138. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.01995	10.80		
138. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0171	1 037.49	18	
			(1)			229.99	4	
138. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00285	38.33		
		Накладные расходы				80%	521	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	241	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 427	
	
139.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		10.83	170.42	1 846	
		Объем: (0.285)*0.038*1000						
	
140.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		3.705	104.81	388	
		Объем: 28.5*0.13						
	
141.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		23.3	510.71	11 900	
	
142.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		23.3	262.99	6 128	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					961 638	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					922 993	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					388 114	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 74, 84; %=71 - по стр. 75, 76, 78-80, 83, 88, 98, 100, 102, 108, 110, 112; %=73 - по стр. 85; %=92 - по стр. 90, 93, 103, 114; %=77 - по стр. 94, 96; %=94 - по стр. 116, 117, 119; %=72 - по стр. 121; %=90 - по стр. 122; %=80 - по стр. 123, 135, 138; %=66 - по стр. 125, 127, 129, 131, 133; %=67 - по стр. 137)					223 718	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 74, 84, 94, 96; %=52 - по стр. 75, 76, 78-80, 83, 88, 98, 100, 102, 108, 110, 112; %=56 - по стр. 85; %=44 - по стр. 90, 93, 103, 114, 135; %=51 - по стр. 116, 117, 119; %=64 - по стр. 121; %=43 - по стр. 122; %=37 - по стр. 123, 138; %=50 - по стр. 125, 127, 129, 131, 133; %=40 - по стр. 137)					132 380	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 279 091	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					20 617	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					20 617	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					18 028	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					18 028	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 317 736	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	28 200	
	ИТОГО					1 345 936	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	26 919	
	ИТОГО					1 372 855	
	НДС 18%				18	247 114	
	ВСЕГО С НДС					1 619 969.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					223 718.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					132 380	
	
	Раздел 3.  ул.К.Маркса 57-59	
	
143.	ГЭСН 46-04-008-03	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2		6.89	8 500.09	58 566	
143. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	55.52	382.5328	147.310	56 351	
143. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	12.7	87.503	25.31	2 215	
		Накладные расходы				84%	47 335	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	27 048	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					132 949	
	
144.	ГЭСНр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		6.89	2 792.42	19 240	
144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	3.1694	268.820	852	
144. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	104.4524	150.030	15 671	
144. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	3.1694	1 126.02	3 569	
			(1)			268.82	852	
		Накладные расходы				71%	11 731	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	8 592	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					39 563	
	
145.	ГЭСНр 58-1-1 
(прим)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2		6.89	2 792.42	19 240	
145. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	3.1694	268.820	852	
145. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	104.4524	150.030	15 671	
145. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	3.1694	1 126.02	3 569	
			(1)			268.82	852	
		Накладные расходы				71%	11 731	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	8 592	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					39 563	
	
146.	ГЭСНр 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		2.14	45 697.79	97 793	
146. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.6848	229.990	157	
146. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	321.1926	161.570	51 895	
146. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	2.5252	10.80	27	
146. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.6848	1 037.49	710	
			(1)			229.99	157	
146. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.0107	57 689.15	617	
146. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.0535	50 201.92	2 686	
146. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	5.6924	7 353.20	41 857	
		Накладные расходы				71%	36 957	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	27 067	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					161 817	
	
147.	ГЭСНр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м		0.82	29 485.89	24 178	
147. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.1558	229.990	36	
147. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	109.265	161.570	17 654	
147. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.4264	10.80	5	
147. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.1558	1 037.49	162	
			(1)			229.99	36	
147. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.01066	57 689.15	615	
147. 6.	08.3.03.06	Проволока	т	0.012	0.00984			
147. 7.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.779	7 372.62	5 743	
147. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.564	0.46248			
		Накладные расходы				71%	12 560	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	9 199	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					45 937	
	
148.	ГЭСНр 58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м		1.12	24 486.52	27 425	
148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.392	229.990	90	
148. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	39.87	44.6544	161.570	7 215	
148. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.64	0.7168	10.80	8	
148. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.35	0.392	1 037.49	407	
			(1)			229.99	90	
148. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.038	0.04256	57 689.15	2 455	
148. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2.1	2.352	7 372.62	17 340	
		Накладные расходы				71%	5 187	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	3 799	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					36 410	
	
149.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.148	96 058.76	14 217	
		Объем: 0.00029086*510						
	
150.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.013	98 286.21	1 278	
		Объем: 0.000025*510						
	
151.	ГЭСНр 58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	шт.		12	1 568.41	18 821	
151. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.34	4.08	229.990	938	
151. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4.24	50.88	161.570	8 221	
151. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.63	7.56	10.80	82	
151. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.34	4.08	1 037.49	4 233	
			(1)			229.99	938	
151. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.012	57 689.15	692	
151. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.002	0.024	50 201.92	1 205	
151. 7.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.063	0.756	5 804.89	4 388	
		Накладные расходы				71%	6 503	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	4 763	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					30 087	
	
152.	ГЭСН 46-04-001-04 
(прим)	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3		1.06	1 510.91	1 602	
152. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	8.7344	167.270	1 461	
152. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	1.219	97.21	118	
152. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	2.438	9.05	22	
		Накладные расходы				84%	1 227	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	701	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 531	
	
153.	ГЭСНр 53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3		0.0106	150 072.77	1 591	
153. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	0.4134	268.820	111	
153. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	670	7.102	158.310	1 124	
153. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	0.4134	1 126.02	465	
			(1)			268.82	111	
153. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.04664	20.52	1	
		Накладные расходы				73%	902	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	692	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 184	
	
154.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3		0.25	2 735.32	684	
		Объем: 0.0106*23.6						
	
155.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.424	13 896.92	5 892	
		Объем: (0.0106)*40.0						
	
156.	ГЭСНр 58-5-5 
(прим)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ( из бруса 200*200мм)	100 м		0.402	55 449.83	22 291	
156. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.25326	229.990	58	
156. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	64.40442	161.570	10 406	
156. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.72762	10.80	8	
156. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.25326	1 037.49	263	
			(1)			229.99	58	
156. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.001608	57 689.15	93	
156. 6.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	1.89744	5 804.89	11 014	
156. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	14.874	34.10	507	
		Накладные расходы				71%	7 429	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	5 441	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					35 162	
	
157.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.032	64 522.98	2 065	
		Объем: 0.402*0.08						
	
158.	ГЭСНр 58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт.		0.04	46 470.16	1 859	
158. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	309.3	12.372	150.030	1 856	
158. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.1	0.244	10.80	3	
158. 3.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	5.6	0.224			
		Накладные расходы				71%	1 318	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	965	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 142	
	
159.	ГЭСН 10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт.		4	2 706.07	10 824	
159. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.22	0.88	249.405	219	
159. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.63	26.52	161.570	4 285	
159. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.44	874.68	385	
			(1)			268.82	118	
159. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.44	1 037.49	456	
			(1)			229.99	101	
159. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0014	0.0056	57 689.15	323	
159. 6.	11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта	м3	0.06	0.24	2 955.35	709	
159. 7.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.1	0.4	7 372.62	2 949	
159. 8.	11.1.03.06-0098	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0.06	0.24	7 152.88	1 717	
		Накладные расходы				90%	4 054	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	1 937	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					16 814	
	
160.	11.3.02.02-0016	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		1.96	8 099.41	15 875	
	
161.	ГЭСН 10-01-008-09 
(прим)	Обивка боковин стен слуховых окон сталью оцинкованной. прим.	100 м2		0.056	4 169.99	234	
161. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.23	0.01288	229.990	3	
161. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	25.1	1.4056	154.230	217	
161. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.23	0.01288	1 037.49	13	
			(1)			229.99	3	
161. 4.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.001	0.000056	60 190.64	3	
		Накладные расходы				90%	198	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	95	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					527	
	
162.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.025	62 748.13	1 569	
		Объем: 0.056*0.44						
	
163.	ГЭСН 12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		6.89	77 259.11	532 315	
163. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	22.1169	250.312	5 536	
163. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	1197.9643	177.590	212 746	
163. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	11.5752	874.68	10 125	
			(1)			268.82	3 112	
163. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	10.5417	1 037.49	10 937	
			(1)			229.99	2 424	
163. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	63.8014	14.99	956	
163. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.009646	127 819.59	1 233	
163. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.077168	120 606.78	9 307	
163. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.0031005	60 190.64	187	
163. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	4.59563	189.88	873	
163. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	694.512	10.49	7 285	
163. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	3.1694	15 715.36	49 808	
163. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	10.1283	17 839.83	180 687	
163. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	799.24	46.96	37 532	
163. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	24.9418	26.91	671	
163. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	2.1359	2 791.89	5 963	
163. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.018603	84 734.93	1 576	
163. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	5.1675	469.84	2 428	
		Накладные расходы				92%	200 819	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	96 044	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					829 179	
	
164.	12.1.03.02-0001	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		868.14	262.08	227 522	
		Объем: (6.89)*126.0						
	
165.	08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2		98.3	753.58	74 077	
	
166.	ГЭСН 12-01-010-01 
(прим)	Устройство мелких покрытий (карнизный свес, брандмаурная стенка) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.414	64 313.56	26 626	
166. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.11178	258.753	29	
166. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	46.6785	161.570	7 542	
166. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.0828	1 126.02	93	
			(1)			268.82	22	
166. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.02898	1 037.49	30	
			(1)			229.99	7	
166. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.001656	60 190.64	100	
166. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.004968	107 511.00	534	
166. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.323748	56 608.46	18 327	
		Накладные расходы				92%	6 965	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	3 331	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					36 923	
	
167.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.778	303.66	236	
167. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.0002334	200.120		
167. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	1.38484	161.570	224	
167. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.0000778	534.12		
			(1)			200.12		
167. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.0001556	232.29		
			(1)			200.12		
167. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.66908	18.56	12	
		Накладные расходы				77%	172	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	108	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					516	
	
168.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		14.393	227.97	3 281	
		Объем: 0.778*18.5						
	
169.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		3.15	306.17	964	
169. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.00945	200.120	2	
169. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	5.6385	161.570	911	
169. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.00315	534.12	2	
			(1)			200.12	1	
169. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.0063	232.29	1	
			(1)			200.12	1	
169. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	2.709	18.56	50	
		Накладные расходы				77%	703	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	438	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 105	
	
170.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		64.89	227.97	14 793	
		Объем: 3.15*20.6						
	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (150/120)	
171.	ГЭСНр 58-10-2 
(прим)	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м		1.44	14 398.10	20 733	
		Объем: 48*3						
171. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.1152	229.990	26	
171. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	88.6	127.584	161.570	20 614	
171. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.1152	1 037.49	120	
			(1)			229.99	26	
		Накладные расходы				71%	14 654	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	10 733	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					46 120	
	
172.	С2 цена поставщ.	Звенья водосточных труб (4м) д.120 2180	шт		36	2 180.00	78 480	
	
173.	ГЭСНр 58-10-4 
(прим)	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.		0.24	21 749.54	5 220	
173. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0192	229.990	4	
173. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	134.1	32.184	161.570	5 200	
173. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0192	1 037.49	20	
			(1)			229.99	4	
		Накладные расходы				71%	3 695	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	2 706	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 621	
	
174.	С4 цена поставщ.	Колено трубы 70 град 622	шт.		24	622.00	14 928	
	
175.	ГЭСНр 58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		1.34	1 341.82	1 798	
175. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	12.194	147.310	1 796	
175. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.1608	10.80	2	
		Накладные расходы				71%	1 275	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	934	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 007	
	
176.	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м		1.34	5 335.88	7 150	
176. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.335	254.841	85	
176. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	42.0894	161.570	6 800	
176. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.1474	1 126.02	166	
			(1)			268.82	40	
176. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.067	874.68	59	
			(1)			268.82	18	
176. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.1206	1 037.49	125	
			(1)			229.99	28	
		Накладные расходы				92%	6 334	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	3 029	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					16 514	
	
177.	С5 цена поставщ.	Желоб водосточный( 4м ) д.150 1490	шт.		34	1 490.00	50 660	
	
178.	С7 цена поставщ.	Заглушка желоба  д.150 192	шт.		7	192.00	1 344	
	
179.	С8 цена поставщ.	Крюк для желоба 197	шт.		227	197.00	44 719	
	
180.	С9 цена поставщ.	Соединитель желоба д.150 298	шт.		34	298.00	10 132	
	
181.	ГЭСНр 58-10-7 
(прим)	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.		0.12	19 422.93	2 331	
181. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0096	229.990	2	
181. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	119.7	14.364	161.570	2 321	
181. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0096	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				71%	1 649	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 208	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 188	
	
182.	С10 цена поставщ.	Воронка (штуцер) водосточная 150/120 660	шт		12	660.00	7 920	
	
183.	ГЭСНр 58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт		0.12	8 662.37	1 039	
183. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0096	229.990	2	
183. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	6.372	161.570	1 030	
183. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0096	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				71%	733	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	537	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 308	
	
184.	С11 цена поставщ.	Отмет (слив) д.120 622	шт		12	622.00	7 464	
	
185.	ГЭСНр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт		1.2	5 840.27	7 008	
185. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.012	229.990	3	
185. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	45.36	154.230	6 996	
185. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
		Накладные расходы				71%	4 969	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	3 639	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 617	
	
186.	С12 цена поставщ.	Хомут водосточной трубы д.120 (в комплекте с дюбелями) 249	шт.		120	249.00	29 880	
	
187.	ГЭСН 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м		1.17	1 709.22	2 000	
187. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.5031	256.178	129	
187. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6.67	7.8039	167.270	1 305	
187. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.18	0.2106	1 126.02	237	
			(1)			268.82	57	
187. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.1287	874.68	113	
			(1)			268.82	35	
187. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.1638	1 037.49	170	
			(1)			229.99	38	
187. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.89	2.2113	43.43	96	
187. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.0005	0.000585	48 451.22	28	
187. 8.	01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0.52	0.6084	82.84	50	
		Накладные расходы				92%	1 319	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	631	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 950	
	
188.	07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.351	114 540.23	40 204	
		Объем: (1.17)*0.3						
	
	Ремонт дымоходов и вентканалов	
189.	ГЭСНр 60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м		0.188	113 631.77	21 363	
189. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.83284	268.820	224	
189. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	114.53148	161.570	18 505	
189. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.25004	874.68	219	
			(1)			268.82	67	
189. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.5828	308.04	180	
			(1)			268.82	157	
189. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.0752	20.52	2	
189. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	0.94	2 615.05	2 458	
		Накладные расходы				66%	12 361	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	9 365	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					43 089	
	
190.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.79	13 896.92	10 979	
		Объем: 4200*0.188						
	
191.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2 каналов	100 м		0.048	62 156.46	2 984	
191. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.66	0.07968	268.820	21	
191. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	336.37	16.14576	161.570	2 609	
191. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.5	0.024	874.68	21	
			(1)			268.82	6	
191. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	0.05568	308.04	17	
			(1)			268.82	15	
191. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.3	0.0144	20.52		
191. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	2.68	0.12864	2 615.05	336	
		Накладные расходы				66%	1 736	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	1 315	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 035	
	
192.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.106	13 896.92	1 473	
		Объем: 2200*0.048*1						
	
193.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до4 каналов	100 м		0.04	186 469.37	7 459	
		Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
193. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.98	0.1992	268.820	54	
193. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1009.11	40.3644	161.570	6 522	
193. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.5	0.06	874.68	52	
			(1)			268.82	16	
193. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.48	0.1392	308.04	43	
			(1)			268.82	37	
193. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.9	0.036	20.52	1	
193. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	8.04	0.3216	2 615.05	841	
		Накладные расходы				66%	4 340	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	3 288	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 087	
	
194.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.264	13 896.92	3 669	
		Объем: (2200*0.04)*3						
	
195.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 5 каналов	100 м		0.04	248 625.83	9 945	
		Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
195. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.64	0.2656	268.820	71	
195. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1345.48	53.8192	161.570	8 696	
195. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2	0.08	874.68	70	
			(1)			268.82	22	
195. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	4.64	0.1856	308.04	57	
			(1)			268.82	50	
195. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.2	0.048	20.52	1	
195. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	10.72	0.4288	2 615.05	1 121	
		Накладные расходы				66%	5 786	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	4 384	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					20 115	
	
196.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.352	13 896.92	4 892	
		Объем: (2200*0.04)*4						
	
197.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м		0.06	310 782.29	18 647	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
197. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.3	0.498	268.820	134	
197. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1681.85	100.911	161.570	16 304	
197. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.5	0.15	874.68	131	
			(1)			268.82	40	
197. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	5.8	0.348	308.04	107	
			(1)			268.82	94	
197. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.5	0.09	20.52	2	
197. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	13.4	0.804	2 615.05	2 103	
		Накладные расходы				66%	10 849	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	8 219	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					37 715	
	
198.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.66	13 896.92	9 172	
		Объем: (2200*0.06)*5						
	
199.	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)	Устройство оголовников: бетонных (прим)	100 м3		0.0072	106 487.48	767	
199. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.164664	264.155	43	
199. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	2.577744	165.230	426	
199. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.13536	1 126.02	152	
			(1)			268.82	36	
199. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.011016	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
199. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.001944	964.28	2	
			(1)			200.12		
199. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.131112	11.58	2	
199. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.016344	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
199. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.0005544	20.52		
199. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.00036	89 253.46	32	
199. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.0003096	57 689.15	18	
199. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.0001872	11 636.25	2	
199. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.000504	5 768.85	3	
199. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.006192	5 760.02	36	
199. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.288	234.83	68	
		Накладные расходы				80%	375	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	206	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 349	
	
200.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		0.734	3 014.79	2 213	
		Объем: 1.02*0.72						
	
201.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0.66	26 799.91	17 688	
201. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	86.724	175.550	15 224	
201. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.726	10.80	8	
201. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.231	20.52	5	
201. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	1.2012	2 040.43	2 451	
		Накладные расходы				67%	10 200	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	6 090	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					33 978	
	
202.	ГЭСН 15-04-019-07 
(прим)	Окраска дымов. труб акриловыми составами:  вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.66	2 335.01	1 541	
202. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0396	229.990	9	
202. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	8.5404	175.550	1 499	
202. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0462	10.80		
202. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0396	1 037.49	41	
			(1)			229.99	9	
202. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0066	38.33		
		Накладные расходы				80%	1 206	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	558	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 305	
	
203.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		25.08	170.42	4 274	
		Объем: (0.66)*0.038*1000						
	
204.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		8.58	104.81	899	
		Объем: 66*0.13						
	
205.	ГЭСН 20-02-004-01	Установка вентиляционных выходов д.до 355мм (прим)	шт		8	229.63	1 837	
205. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.08	229.990	18	
205. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.03	8.24	167.270	1 378	
205. 3.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.26	2.08	33.60	70	
205. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.08	1 037.49	83	
			(1)			229.99	18	
205. 5.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0002	0.0016	89 253.46	143	
205. 6.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	1.968	82.84	163	
		Накладные расходы				98%	1 368	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	782	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 987	
	
206.	С99.1-01.08-0012	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.		8	5 457.98	43 664	
	
207.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		46.1	510.71	23 544	
	
208.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		46.1	262.99	12 124	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					1 757 202	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 679 493	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					688 015	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 143, 152; %=71 - по стр. 144-148, 151, 156, 158, 171, 173, 175, 181, 183, 185; %=73 - по стр. 153; %=90 - по стр. 159, 161; %=92 - по стр. 163, 166, 176, 187; %=77 - по стр. 167, 169; %=66 - по стр. 189, 191, 193, 195, 197; %=80 - по стр. 199, 202; %=67 - по стр. 201)					437 275	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 143, 152, 167, 169; %=52 - по стр. 144-148, 151, 156, 158, 171, 173, 175, 181, 183, 185; %=56 - по стр. 153; %=43 - по стр. 159, 161; %=44 - по стр. 163, 166, 176, 187, 199; %=50 - по стр. 189, 191, 193, 195, 197; %=40 - по стр. 201; %=37 - по стр. 202)					255 652	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 372 420	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					40 204	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					40 204	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 837	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 205)					1 368	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 205)					782	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 987	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					35 668	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					35 668	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					2 452 279	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	52 479	
	ИТОГО					2 504 758	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	50 095	
	ИТОГО					2 554 853	
	НДС 18%				18	459 874	
	ВСЕГО С НДС					3 014 727.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					438 643.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					256 434	
	
	Раздел 4.  ул.Каменная,19	
	
209.	ГЭСН 46-04-008-03	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2		3.12	8 500.09	26 520	
209. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	55.52	173.2224	147.310	25 517	
209. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	12.7	39.624	25.31	1 003	
		Накладные расходы				84%	21 434	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	12 248	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					60 202	
	
210.	ГЭСНр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		3.12	2 792.42	8 712	
210. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	1.4352	268.820	386	
210. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	47.2992	150.030	7 096	
210. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	1.4352	1 126.02	1 616	
			(1)			268.82	386	
		Накладные расходы				71%	5 312	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	3 891	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17 915	
	
211.	ГЭСНр 58-1-1 
(прим)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2		3.12	2 792.42	8 712	
211. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	1.4352	268.820	386	
211. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	47.2992	150.030	7 096	
211. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	1.4352	1 126.02	1 616	
			(1)			268.82	386	
		Накладные расходы				71%	5 312	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	3 891	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17 915	
	
212.	ГЭСНр 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		0.94	45 697.79	42 956	
212. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.3008	229.990	69	
212. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	141.0846	161.570	22 795	
212. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	1.1092	10.80	12	
212. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.3008	1 037.49	312	
			(1)			229.99	69	
212. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.0047	57 689.15	271	
212. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.0235	50 201.92	1 180	
212. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	2.5004	7 353.20	18 386	
		Накладные расходы				71%	16 233	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	11 889	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					71 079	
	
213.	ГЭСНр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м		0.54	29 485.89	15 922	
213. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.1026	229.990	24	
213. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	71.955	161.570	11 626	
213. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.2808	10.80	3	
213. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.1026	1 037.49	106	
			(1)			229.99	24	
213. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.00702	57 689.15	405	
213. 6.	08.3.03.06	Проволока	т	0.012	0.00648			
213. 7.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.513	7 372.62	3 782	
213. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.564	0.30456			
		Накладные расходы				71%	8 272	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	6 058	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					30 252	
	
214.	ГЭСНр 58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м		0.35	24 486.52	8 570	
214. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.1225	229.990	28	
214. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	39.87	13.9545	161.570	2 255	
214. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.64	0.224	10.80	2	
214. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.35	0.1225	1 037.49	127	
			(1)			229.99	28	
214. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.038	0.0133	57 689.15	767	
214. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2.1	0.735	7 372.62	5 419	
		Накладные расходы				71%	1 621	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 187	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 378	
	
215.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.051	96 058.76	4 899	
		Объем: 0.00029086*175						
	
216.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.004	98 286.21	393	
		Объем: 0.000025*175						
	
217.	ГЭСНр 58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	шт.		4	1 568.41	6 274	
217. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.34	1.36	229.990	313	
217. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4.24	16.96	161.570	2 740	
217. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.63	2.52	10.80	27	
217. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.34	1.36	1 037.49	1 411	
			(1)			229.99	313	
217. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.004	57 689.15	231	
217. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.002	0.008	50 201.92	402	
217. 7.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.063	0.252	5 804.89	1 463	
		Накладные расходы				71%	2 168	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 588	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 029	
	
218.	ГЭСН 46-04-001-04 
(прим)	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3		0.53	1 510.91	801	
218. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	4.3672	167.270	731	
218. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	0.6095	97.21	59	
218. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	1.219	9.05	11	
		Накладные расходы				84%	614	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	351	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 766	
	
219.	ГЭСНр 53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3		0.0053	150 072.77	795	
219. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	0.2067	268.820	56	
219. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	670	3.551	158.310	562	
219. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	0.2067	1 126.02	233	
			(1)			268.82	56	
219. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.02332	20.52		
		Накладные расходы				73%	451	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	346	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 592	
	
220.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3		0.125	2 735.32	342	
		Объем: 0.0053*23.6						
	
221.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.212	13 896.92	2 946	
		Объем: (0.0053)*40.0						
	
222.	ГЭСНр 58-5-5 
(прим)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ( из бруса 200*200мм)	100 м		0.183	55 449.83	10 147	
222. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.11529	229.990	27	
222. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	29.31843	161.570	4 737	
222. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.33123	10.80	4	
222. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.11529	1 037.49	120	
			(1)			229.99	27	
222. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.000732	57 689.15	42	
222. 6.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	0.86376	5 804.89	5 014	
222. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	6.771	34.10	231	
		Накладные расходы				71%	3 382	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	2 477	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					16 007	
	
223.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.015	64 522.98	968	
		Объем: 0.186*0.08						
	
224.	ГЭСНр 58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт.		0.02	46 470.16	929	
224. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	309.3	6.186	150.030	928	
224. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.1	0.122	10.80	1	
224. 3.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	5.6	0.112			
		Накладные расходы				71%	659	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	483	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 070	
	
225.	ГЭСН 10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт.		2	2 706.07	5 412	
225. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.22	0.44	249.405	110	
225. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.63	13.26	161.570	2 142	
225. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.22	874.68	192	
			(1)			268.82	59	
225. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.22	1 037.49	228	
			(1)			229.99	51	
225. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0014	0.0028	57 689.15	162	
225. 6.	11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта	м3	0.06	0.12	2 955.35	355	
225. 7.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.1	0.2	7 372.62	1 475	
225. 8.	11.1.03.06-0098	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0.06	0.12	7 152.88	858	
		Накладные расходы				90%	2 027	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	968	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 407	
	
226.	11.3.02.02-0016	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		0.98	8 099.41	7 937	
	
227.	ГЭСН 10-01-008-09 
(прим)	Обивка боковин стен слуховых окон сталью оцинкованной. прим.	100 м2		0.028	4 169.99	117	
227. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.23	0.00644	229.990	1	
227. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	25.1	0.7028	154.230	108	
227. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.23	0.00644	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
227. 4.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.001	0.000028	60 190.64	2	
		Накладные расходы				90%	98	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	47	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					262	
	
228.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.012	62 748.13	753	
		Объем: 0.028*0.44						
	
229.	ГЭСН 12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		3.12	77 259.11	241 048	
229. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	10.0152	250.312	2 507	
229. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	542.4744	177.590	96 338	
229. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	5.2416	874.68	4 585	
			(1)			268.82	1 409	
229. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	4.7736	1 037.49	4 953	
			(1)			229.99	1 098	
229. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	28.8912	14.99	433	
229. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.004368	127 819.59	558	
229. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.034944	120 606.78	4 214	
229. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.001404	60 190.64	85	
229. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	2.08104	189.88	395	
229. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	314.496	10.49	3 299	
229. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	1.4352	15 715.36	22 555	
229. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	4.5864	17 839.83	81 821	
229. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	361.92	46.96	16 996	
229. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	11.2944	26.91	304	
229. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	0.9672	2 791.89	2 700	
229. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.008424	84 734.93	714	
229. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	2.34	469.84	1 099	
		Накладные расходы				92%	90 937	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	43 492	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					375 477	
	
230.	12.1.03.02-0001	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		393.12	262.08	103 029	
		Объем: (3.12)*126.0						
	
231.	08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2		81	753.58	61 040	
	
232.	ГЭСН 12-01-010-01 
(прим)	Устройство мелких покрытий (карнизный свес, брандмаурная стенка) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.214	64 313.56	13 763	
232. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.05778	258.753	15	
232. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	24.1285	161.570	3 898	
232. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.0428	1 126.02	48	
			(1)			268.82	12	
232. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.01498	1 037.49	16	
			(1)			229.99	3	
232. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.000856	60 190.64	52	
232. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.002568	107 511.00	276	
232. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.167348	56 608.46	9 473	
		Накладные расходы				92%	3 600	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 722	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					19 085	
	
233.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.708	303.66	215	
233. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.0002124	200.120		
233. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	1.26024	161.570	204	
233. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.0000708	534.12		
			(1)			200.12		
233. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.0001416	232.29		
			(1)			200.12		
233. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.60888	18.56	11	
		Накладные расходы				77%	157	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	98	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					470	
	
234.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		13.098	227.97	2 986	
		Объем: 0.708*18.5						
	
235.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		3.42	306.17	1 047	
235. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.01026	200.120	2	
235. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	6.1218	161.570	989	
235. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.00342	534.12	2	
			(1)			200.12	1	
235. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.00684	232.29	2	
			(1)			200.12	1	
235. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	2.9412	18.56	55	
		Накладные расходы				77%	763	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	476	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 286	
	
236.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		70.452	227.97	16 061	
		Объем: 3.42*20.6						
	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (150/120)	
237.	ГЭСНр 58-10-2 
(прим)	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м		0.84	14 398.10	12 094	
237. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0672	229.990	15	
237. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	88.6	74.424	161.570	12 025	
237. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0672	1 037.49	70	
			(1)			229.99	15	
		Накладные расходы				71%	8 548	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	6 261	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					26 903	
	
238.	С2 цена поставщ.	Звенья водосточных труб (4м) д.120 2180	шт		21	2 180.00	45 780	
	
239.	ГЭСНр 58-10-4 
(прим)	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.		0.12	21 749.54	2 610	
239. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0096	229.990	2	
239. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	134.1	16.092	161.570	2 600	
239. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0096	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				71%	1 847	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 353	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 810	
	
240.	С4 цена поставщ.	Колено трубы 70 град 622	шт.		12	622.00	7 464	
	
241.	ГЭСНр 58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0.64	1 341.82	859	
241. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	5.824	147.310	858	
241. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.0768	10.80	1	
		Накладные расходы				71%	609	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	446	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 914	
	
242.	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м		0.64	5 335.88	3 415	
242. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.16	254.841	41	
242. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	20.1024	161.570	3 248	
242. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.0704	1 126.02	79	
			(1)			268.82	19	
242. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.032	874.68	28	
			(1)			268.82	9	
242. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.0576	1 037.49	60	
			(1)			229.99	13	
		Накладные расходы				92%	3 026	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 447	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 888	
	
243.	С5 цена поставщ.	Желоб водосточный( 4м ) д.150 1490	шт.		16	1 490.00	23 840	
	
244.	С7 цена поставщ.	Заглушка желоба  д.150 192	шт.		4	192.00	768	
	
245.	С8 цена поставщ.	Крюк для желоба 197	шт.		110	197.00	21 670	
	
246.	С9 цена поставщ.	Соединитель желоба д.150 298	шт.		16	298.00	4 768	
	
247.	ГЭСНр 58-10-7 
(прим)	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.		0.06	19 422.93	1 165	
247. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0048	229.990	1	
247. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	119.7	7.182	161.570	1 160	
247. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0048	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	824	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	604	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 593	
	
248.	С10 цена поставщ.	Воронка (штуцер) водосточная 150/120 660	шт		6	660.00	3 960	
	
249.	ГЭСНр 58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт		0.06	8 662.37	520	
249. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0048	229.990	1	
249. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	3.186	161.570	515	
249. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0048	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	366	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	268	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 155	
	
250.	С11 цена поставщ.	Отмет (слив) д.120 622	шт		6	622.00	3 732	
	
251.	ГЭСНр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт		0.7	5 840.27	4 088	
251. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.007	229.990	2	
251. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	26.46	154.230	4 081	
251. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.007	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				71%	2 899	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	2 123	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 110	
	
252.	С12 цена поставщ.	Хомут водосточной трубы д.120 (в комплекте с дюбелями) 249	шт.		70	249.00	17 430	
	
253.	ГЭСН 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м		0.63	1 709.22	1 077	
253. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.2709	256.178	69	
253. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6.67	4.2021	167.270	703	
253. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.18	0.1134	1 126.02	128	
			(1)			268.82	30	
253. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.0693	874.68	61	
			(1)			268.82	19	
253. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.0882	1 037.49	92	
			(1)			229.99	20	
253. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.89	1.1907	43.43	52	
253. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.0005	0.000315	48 451.22	15	
253. 8.	01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0.52	0.3276	82.84	27	
		Накладные расходы				92%	710	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	340	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 127	
	
254.	07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.189	114 540.23	21 648	
		Объем: (0.63)*0.3						
	
255.	ГЭСНр 60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м		0.094	113 631.77	10 681	
255. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.41642	268.820	112	
255. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	57.26574	161.570	9 252	
255. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.12502	874.68	109	
			(1)			268.82	34	
255. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.2914	308.04	90	
			(1)			268.82	78	
255. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.0376	20.52	1	
255. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	0.47	2 615.05	1 229	
		Накладные расходы				66%	6 180	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	4 682	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					21 543	
	
256.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.395	13 896.92	5 489	
		Объем: 4200*0.094						
	
257.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2 каналов	100 м		0.024	62 156.46	1 492	
257. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.66	0.03984	268.820	11	
257. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	336.37	8.07288	161.570	1 304	
257. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.5	0.012	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
257. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	0.02784	308.04	9	
			(1)			268.82	7	
257. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.3	0.0072	20.52		
257. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	2.68	0.06432	2 615.05	168	
		Накладные расходы				66%	868	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	658	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 017	
	
258.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.053	13 896.92	737	
		Объем: 2200*0.024*1						
	
259.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до4 каналов	100 м		0.02	186 469.37	3 729	
		Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
259. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.98	0.0996	268.820	27	
259. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1009.11	20.1822	161.570	3 261	
259. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.5	0.03	874.68	26	
			(1)			268.82	8	
259. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.48	0.0696	308.04	21	
			(1)			268.82	19	
259. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.9	0.018	20.52		
259. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	8.04	0.1608	2 615.05	421	
		Накладные расходы				66%	2 170	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	1 644	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 543	
	
260.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.132	13 896.92	1 834	
		Объем: (2200*0.02)*3						
	
261.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 5 каналов	100 м		0.02	248 625.83	4 973	
		Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
261. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.64	0.1328	268.820	36	
261. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1345.48	26.9096	161.570	4 348	
261. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2	0.04	874.68	35	
			(1)			268.82	11	
261. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	4.64	0.0928	308.04	29	
			(1)			268.82	25	
261. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.2	0.024	20.52		
261. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	10.72	0.2144	2 615.05	561	
		Накладные расходы				66%	2 893	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	2 192	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 058	
	
262.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.176	13 896.92	2 446	
		Объем: (2200*0.02)*4						
	
263.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м		0.03	310 782.29	9 323	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
263. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.3	0.249	268.820	67	
263. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1681.85	50.4555	161.570	8 152	
263. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.5	0.075	874.68	66	
			(1)			268.82	20	
263. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	5.8	0.174	308.04	54	
			(1)			268.82	47	
263. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.5	0.045	20.52	1	
263. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	13.4	0.402	2 615.05	1 051	
		Накладные расходы				66%	5 425	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	4 110	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					18 857	
	
264.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.33	13 896.92	4 586	
		Объем: (2200*0.03)*5						
	
265.	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)	Устройство оголовников: бетонных (прим)	100 м3		0.0036	106 487.48	383	
265. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.082332	264.155	22	
265. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	1.288872	165.230	213	
265. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.06768	1 126.02	76	
			(1)			268.82	18	
265. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.005508	874.68	5	
			(1)			268.82	1	
265. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.000972	964.28	1	
			(1)			200.12		
265. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.065556	11.58	1	
265. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.008172	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
265. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.0002772	20.52		
265. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.00018	89 253.46	16	
265. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.0001548	57 689.15	9	
265. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.0000936	11 636.25	1	
265. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.000252	5 768.85	1	
265. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.003096	5 760.02	18	
265. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.144	234.83	34	
		Накладные расходы				80%	188	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	103	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					674	
	
266.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		0.367	3 014.79	1 106	
		Объем: 1.02*0.36						
	
267.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0.347	26 799.91	9 300	
267. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	45.5958	175.550	8 004	
267. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.3817	10.80	4	
267. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.12145	20.52	2	
267. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.63154	2 040.43	1 289	
		Накладные расходы				67%	5 363	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	3 202	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17 864	
	
268.	ГЭСН 15-04-019-07 
(прим)	Окраска дымов. труб акриловыми составами:  вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.347	2 335.01	810	
268. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.02082	229.990	5	
268. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	4.49018	175.550	788	
268. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.02429	10.80		
268. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.02082	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
268. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00347	38.33		
		Накладные расходы				80%	634	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	293	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 738	
	
269.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		13.19	170.42	2 248	
		Объем: (0.347)*0.038*1000						
	
270.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		4.511	104.81	473	
		Объем: 34.7*0.13						
	
271.	ГЭСН 20-02-004-01	Установка вентиляционных выходов д.до 355мм (прим)	шт		4	229.63	919	
271. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.04	229.990	9	
271. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.03	4.12	167.270	689	
271. 3.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.26	1.04	33.60	35	
271. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.04	1 037.49	41	
			(1)			229.99	9	
271. 5.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0002	0.0008	89 253.46	71	
271. 6.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	0.984	82.84	82	
		Накладные расходы				98%	684	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	391	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 994	
	
272.	С99.1-01.08-0012	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.		4	5 457.98	21 832	
	
273.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		22.3	510.71	11 389	
	
274.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		22.3	262.99	5 865	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					869 797	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					829 976	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					371 517	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 209, 218; %=71 - по стр. 210-214, 217, 222, 224, 237, 239, 241, 247, 249, 251; %=73 - по стр. 219; %=90 - по стр. 225, 227; %=92 - по стр. 229, 232, 242, 253; %=77 - по стр. 233, 235; %=66 - по стр. 255, 257, 259, 261, 263; %=80 - по стр. 265, 268; %=67 - по стр. 267)					205 593	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 209, 218, 233, 235; %=52 - по стр. 210-214, 217, 222, 224, 237, 239, 241, 247, 249, 251; %=56 - по стр. 219; %=43 - по стр. 225, 227; %=44 - по стр. 229, 232, 242, 253, 265; %=50 - по стр. 255, 257, 259, 261, 263; %=40 - по стр. 267; %=37 - по стр. 268)					120 936	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 156 505	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					21 648	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					21 648	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					919	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 271)					684	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 271)					391	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 994	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					17 254	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					17 254	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					1 197 401	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	25 624	
	ИТОГО					1 223 025	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	24 461	
	ИТОГО					1 247 486	
	НДС 18%				18	224 547	
	ВСЕГО С НДС					1 472 033.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					206 277.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					121 327	
	
	Раздел 5.  ул.Каменная 11-17, С.Разина 36	
	
275.	ГЭСН 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		19.54	2 458.66	48 042	
275. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.9	310.686	147.310	45 767	
275. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	89.884	25.31	2 275	
		Накладные расходы				84%	38 444	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	21 968	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					108 454	
	
276.	ГЭСНр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		19.54	2 792.42	54 564	
276. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	8.9884	268.820	2 416	
276. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	296.2264	150.030	44 443	
276. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	8.9884	1 126.02	10 121	
			(1)			268.82	2 416	
		Накладные расходы				71%	33 270	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	24 367	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					112 201	
	
277.	ГЭСНр 58-1-1 
(прим)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2		19.54	2 792.42	54 564	
277. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	8.9884	268.820	2 416	
277. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	296.2264	150.030	44 443	
277. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	8.9884	1 126.02	10 121	
			(1)			268.82	2 416	
		Накладные расходы				71%	33 270	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	24 367	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					112 201	
	
278.	ГЭСНр 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		5.9	45 697.79	269 617	
278. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	1.888	229.990	434	
278. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	885.531	161.570	143 075	
278. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	6.962	10.80	75	
278. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	1.888	1 037.49	1 959	
			(1)			229.99	434	
278. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.0295	57 689.15	1 702	
278. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.1475	50 201.92	7 405	
278. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	15.694	7 353.20	115 401	
		Накладные расходы				71%	101 891	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	74 625	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					446 133	
	
279.	ГЭСНр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м		3.54	29 485.89	104 380	
279. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.6726	229.990	155	
279. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	471.705	161.570	76 213	
279. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	1.8408	10.80	20	
279. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.6726	1 037.49	698	
			(1)			229.99	155	
279. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.04602	57 689.15	2 655	
279. 6.	08.3.03.06	Проволока	т	0.012	0.04248			
279. 7.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	3.363	7 372.62	24 794	
279. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.564	1.99656			
		Накладные расходы				71%	54 221	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	39 711	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					198 313	
	
280.	ГЭСНр 58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м		2.96	24 486.52	72 480	
280. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	1.036	229.990	238	
280. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	39.87	118.0152	161.570	19 068	
280. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.64	1.8944	10.80	20	
280. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.35	1.036	1 037.49	1 075	
			(1)			229.99	238	
280. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.038	0.11248	57 689.15	6 489	
280. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2.1	6.216	7 372.62	45 828	
		Накладные расходы				71%	13 707	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	10 039	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					96 226	
	
281.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.43	96 058.76	41 305	
		Объем: 0.00029086*1480						
	
282.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.037	98 286.21	3 637	
		Объем: 0.000025*1480						
	
283.	ГЭСНр 58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	шт.		19	1 568.41	29 800	
283. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.34	6.46	229.990	1 486	
283. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4.24	80.56	161.570	13 016	
283. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.63	11.97	10.80	129	
283. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.34	6.46	1 037.49	6 702	
			(1)			229.99	1 486	
283. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.019	57 689.15	1 096	
283. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.002	0.038	50 201.92	1 908	
283. 7.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.063	1.197	5 804.89	6 948	
		Накладные расходы				71%	10 296	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	7 541	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					47 637	
	
284.	ГЭСН 46-04-001-04 
(прим)	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3		3.18	1 510.91	4 805	
284. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	26.2032	167.270	4 383	
284. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	3.657	97.21	355	
284. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	7.314	9.05	66	
		Накладные расходы				84%	3 682	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	2 104	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 591	
	
285.	ГЭСНр 53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3		0.0318	150 072.77	4 772	
285. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	1.2402	268.820	333	
285. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	670	21.306	158.310	3 373	
285. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	1.2402	1 126.02	1 396	
			(1)			268.82	333	
285. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.13992	20.52	3	
		Накладные расходы				73%	2 705	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	2 075	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 553	
	
286.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3		0.75	2 735.32	2 051	
		Объем: 0.0318*23.6						
	
287.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		1.272	13 896.92	17 677	
		Объем: (0.0318)*40.0						
	
288.	ГЭСНр 58-5-5 
(прим)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ( из бруса 200*200мм)	100 м		1.143	55 449.83	63 379	
288. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.72009	229.990	166	
288. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	183.12003	161.570	29 587	
288. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	2.06883	10.80	22	
288. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.72009	1 037.49	747	
			(1)			229.99	166	
288. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.004572	57 689.15	264	
288. 6.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	5.39496	5 804.89	31 317	
288. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	42.291	34.10	1 442	
		Накладные расходы				71%	21 125	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	15 472	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					99 975	
	
289.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.015	64 522.98	968	
		Объем: 0.186*0.08						
	
290.	ГЭСНр 58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт.		0.16	46 470.16	7 435	
290. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	309.3	49.488	150.030	7 425	
290. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.1	0.976	10.80	11	
290. 3.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	5.6	0.896			
		Накладные расходы				71%	5 272	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	3 861	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					16 568	
	
291.	ГЭСН 10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт.		16	2 706.07	43 297	
291. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.22	3.52	249.405	878	
291. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.63	106.08	161.570	17 139	
291. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	1.76	874.68	1 539	
			(1)			268.82	473	
291. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	1.76	1 037.49	1 826	
			(1)			229.99	405	
291. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0014	0.0224	57 689.15	1 292	
291. 6.	11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта	м3	0.06	0.96	2 955.35	2 837	
291. 7.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.1	1.6	7 372.62	11 796	
291. 8.	11.1.03.06-0098	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0.06	0.96	7 152.88	6 867	
		Накладные расходы				90%	16 215	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	7 747	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					67 260	
	
292.	11.3.02.02-0016	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		7.84	8 099.41	63 499	
	
293.	ГЭСН 10-01-008-09 
(прим)	Обивка боковин стен слуховых окон сталью оцинкованной. прим.	100 м2		0.224	4 169.99	934	
293. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.23	0.05152	229.990	12	
293. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	25.1	5.6224	154.230	867	
293. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.23	0.05152	1 037.49	53	
			(1)			229.99	12	
293. 4.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.001	0.000224	60 190.64	13	
		Накладные расходы				90%	791	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	378	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 103	
	
294.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.099	62 748.13	6 212	
		Объем: 0.224*0.44						
	
295.	ГЭСН 12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		19.54	77 259.11	1 509 643	
295. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	62.7234	250.312	15 700	
295. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	3397.4198	177.590	603 348	
295. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	32.8272	874.68	28 713	
			(1)			268.82	8 825	
295. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	29.8962	1 037.49	31 017	
			(1)			229.99	6 876	
295. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	180.9404	14.99	2 712	
295. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.027356	127 819.59	3 497	
295. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.218848	120 606.78	26 395	
295. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.008793	60 190.64	529	
295. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	13.03318	189.88	2 475	
295. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	1969.632	10.49	20 661	
295. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	8.9884	15 715.36	141 256	
295. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	28.7238	17 839.83	512 428	
295. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	2266.64	46.96	106 441	
295. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	70.7348	26.91	1 903	
295. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	6.0574	2 791.89	16 912	
295. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.052758	84 734.93	4 470	
295. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	14.655	469.84	6 886	
		Накладные расходы				92%	569 524	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	272 381	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 351 548	
	
296.	12.1.03.02-0001	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		2462.04	262.08	645 251	
		Объем: (19.54)*126.0						
	
297.	08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2		445	753.58	335 343	
	
298.	ГЭСН 12-01-010-01 
(прим)	Устройство мелких покрытий (карнизный свес, брандмаурная стенка) из листовой оцинкованной стали	100 м2		1.475	64 313.56	94 862	
298. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.39825	258.753	103	
298. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	166.30625	161.570	26 870	
298. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.295	1 126.02	332	
			(1)			268.82	79	
298. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.10325	1 037.49	107	
			(1)			229.99	24	
298. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.0059	60 190.64	355	
298. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.0177	107 511.00	1 903	
298. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	1.15345	56 608.46	65 295	
		Накладные расходы				92%	24 815	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	11 868	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					131 545	
	
299.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		4.24	303.66	1 288	
299. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.001272	200.120		
299. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	7.5472	161.570	1 219	
299. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.000424	534.12		
			(1)			200.12		
299. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.000848	232.29		
			(1)			200.12		
299. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	3.6464	18.56	68	
		Накладные расходы				77%	939	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	585	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 812	
	
300.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		78.44	227.97	17 882	
		Объем: 4.24*18.5						
	
301.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		20.28	306.17	6 209	
301. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.06084	200.120	12	
301. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	36.3012	161.570	5 865	
301. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.02028	534.12	11	
			(1)			200.12	4	
301. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.04056	232.29	9	
			(1)			200.12	8	
301. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	17.4408	18.56	324	
		Накладные расходы				77%	4 525	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	2 821	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					13 555	
	
302.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		417.768	227.97	95 239	
		Объем: 20.28*20.6						
	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (150/120)	
303.	ГЭСНр 58-10-2 
(прим)	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м		5.44	14 398.10	78 326	
303. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.4352	229.990	100	
303. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	88.6	481.984	161.570	77 874	
303. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.4352	1 037.49	452	
			(1)			229.99	100	
		Накладные расходы				71%	55 362	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	40 546	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					174 234	
	
304.	С2 цена поставщ.	Звенья водосточных труб (4м) д.120 2180	шт		136	2 180.00	296 480	
	
305.	ГЭСНр 58-10-4 
(прим)	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.		0.84	21 749.54	18 270	
305. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0672	229.990	15	
305. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	134.1	112.644	161.570	18 200	
305. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0672	1 037.49	70	
			(1)			229.99	15	
		Накладные расходы				71%	12 933	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	9 472	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					40 674	
	
306.	С4 цена поставщ.	Колено трубы 70 град 622	шт.		84	622.00	52 248	
	
307.	ГЭСНр 58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		3.42	1 341.82	4 589	
307. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	31.122	147.310	4 585	
307. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.4104	10.80	4	
		Накладные расходы				71%	3 255	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	2 384	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 229	
	
308.	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м		3.42	5 335.88	18 249	
308. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.855	254.841	218	
308. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	107.4222	161.570	17 356	
308. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.3762	1 126.02	424	
			(1)			268.82	101	
308. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.171	874.68	150	
			(1)			268.82	46	
308. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.3078	1 037.49	319	
			(1)			229.99	71	
		Накладные расходы				92%	16 168	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	7 733	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					42 150	
	
309.	С5 цена поставщ.	Желоб водосточный( 4м ) д.150 1490	шт.		86	1 490.00	128 140	
	
310.	С7 цена поставщ.	Заглушка желоба  д.150 192	шт.		28	192.00	5 376	
	
311.	С8 цена поставщ.	Крюк для желоба 197	шт.		578	197.00	113 866	
	
312.	С9 цена поставщ.	Соединитель желоба д.150 298	шт.		86	298.00	25 628	
	
313.	ГЭСНр 58-10-7 
(прим)	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.		0.42	19 422.93	8 158	
313. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0336	229.990	8	
313. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	119.7	50.274	161.570	8 123	
313. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0336	1 037.49	35	
			(1)			229.99	8	
		Накладные расходы				71%	5 773	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	4 228	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					18 159	
	
314.	С10 цена поставщ.	Воронка (штуцер) водосточная 150/120 660	шт		42	660.00	27 720	
	
315.	ГЭСНр 58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт		0.42	8 662.37	3 638	
315. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0336	229.990	8	
315. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	22.302	161.570	3 603	
315. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0336	1 037.49	35	
			(1)			229.99	8	
		Накладные расходы				71%	2 564	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 878	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 080	
	
316.	С11 цена поставщ.	Отмет (слив) д.120 622	шт		42	622.00	26 124	
	
317.	ГЭСНр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт		4.55	5 840.27	26 573	
317. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0455	229.990	10	
317. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	171.99	154.230	26 526	
317. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0455	1 037.49	47	
			(1)			229.99	10	
		Накладные расходы				71%	18 841	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	13 799	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					59 212	
	
318.	С12 цена поставщ.	Хомут водосточной трубы д.120 (в комплекте с дюбелями) 249	шт.		455	249.00	113 295	
	
319.	ГЭСН 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м		3.29	1 709.22	5 623	
319. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	1.4147	256.178	362	
319. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6.67	21.9443	167.270	3 671	
319. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.18	0.5922	1 126.02	667	
			(1)			268.82	159	
319. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.3619	874.68	317	
			(1)			268.82	97	
319. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.4606	1 037.49	478	
			(1)			229.99	106	
319. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.89	6.2181	43.43	270	
319. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.0005	0.001645	48 451.22	80	
319. 8.	01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0.52	1.7108	82.84	142	
		Накладные расходы				92%	3 710	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 775	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 108	
	
320.	07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.987	114 540.23	113 051	
		Объем: (3.29)*0.3						
	
	Ремонт дымоходов и вентканалов	
321.	ГЭСНр 60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м		0.658	113 631.77	74 770	
321. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	2.91494	268.820	784	
321. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	400.86018	161.570	64 767	
321. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.87514	874.68	765	
			(1)			268.82	235	
321. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	2.0398	308.04	628	
			(1)			268.82	548	
321. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.2632	20.52	5	
321. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	3.29	2 615.05	8 604	
		Накладные расходы				66%	43 264	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	32 776	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					150 809	
	
322.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		2.764	13 896.92	38 411	
		Объем: 4200*0.658						
	
323.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2 каналов	100 м		0.168	62 156.46	10 442	
323. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.66	0.27888	268.820	75	
323. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	336.37	56.51016	161.570	9 130	
323. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.5	0.084	874.68	73	
			(1)			268.82	23	
323. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	0.19488	308.04	60	
			(1)			268.82	52	
323. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.3	0.0504	20.52	1	
323. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	2.68	0.45024	2 615.05	1 177	
		Накладные расходы				66%	6 075	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	4 603	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					21 120	
	
324.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.37	13 896.92	5 142	
		Объем: 2200*0.168*1						
	
325.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до4 каналов	100 м		0.14	186 469.37	26 106	
		Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
325. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.98	0.6972	268.820	187	
325. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1009.11	141.2754	161.570	22 826	
325. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.5	0.21	874.68	184	
			(1)			268.82	56	
325. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.48	0.4872	308.04	150	
			(1)			268.82	131	
325. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.9	0.126	20.52	3	
325. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	8.04	1.1256	2 615.05	2 944	
		Накладные расходы				66%	15 189	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	11 507	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					52 801	
	
326.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.924	13 896.92	12 841	
		Объем: (2200*0.14)*3						
	
327.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 5 каналов	100 м		0.14	248 625.83	34 808	
		Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
327. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.64	0.9296	268.820	250	
327. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1345.48	188.3672	161.570	30 434	
327. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2	0.28	874.68	245	
			(1)			268.82	75	
327. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	4.64	0.6496	308.04	200	
			(1)			268.82	175	
327. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.2	0.168	20.52	3	
327. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	10.72	1.5008	2 615.05	3 925	
		Накладные расходы				66%	20 251	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	15 342	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					70 401	
	
328.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		1.232	13 896.92	17 121	
		Объем: (2200*0.14)*4						
	
329.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м		0.21	310 782.29	65 264	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
329. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.3	1.743	268.820	469	
329. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1681.85	353.1885	161.570	57 065	
329. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.5	0.525	874.68	459	
			(1)			268.82	141	
329. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	5.8	1.218	308.04	375	
			(1)			268.82	327	
329. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.5	0.315	20.52	6	
329. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	13.4	2.814	2 615.05	7 359	
		Накладные расходы				66%	37 972	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	28 767	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					132 003	
	
330.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		2.31	13 896.92	32 102	
		Объем: (2200*0.21)*5						
	
331.	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)	Устройство оголовников: бетонных (прим)	100 м3		0.0252	106 487.48	2 683	
331. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.576324	264.155	152	
331. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	9.022104	165.230	1 491	
331. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.47376	1 126.02	533	
			(1)			268.82	127	
331. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.038556	874.68	34	
			(1)			268.82	10	
331. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.006804	964.28	7	
			(1)			200.12	1	
331. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.458892	11.58	5	
331. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.057204	1 037.49	59	
			(1)			229.99	13	
331. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.0019404	20.52		
331. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.00126	89 253.46	112	
331. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.0010836	57 689.15	63	
331. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.0006552	11 636.25	8	
331. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.001764	5 768.85	10	
331. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.021672	5 760.02	125	
331. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	1.008	234.83	237	
		Накладные расходы				80%	1 314	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	723	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 720	
	
332.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		0.907	3 014.79	2 734	
		Объем: 2.52*0.36						
	
333.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		2.47	26 799.91	66 196	
333. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	324.558	175.550	56 976	
333. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	2.717	10.80	29	
333. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.8645	20.52	18	
333. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	4.4954	2 040.43	9 173	
		Накладные расходы				67%	38 174	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	22 790	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					127 160	
	
334.	ГЭСН 15-04-019-07 
(прим)	Окраска дымов. труб акриловыми составами:  вручную по подготовленной поверхности	100 м2		2.47	2 335.01	5 767	
334. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.1482	229.990	34	
334. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	31.9618	175.550	5 611	
334. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.1729	10.80	2	
334. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.1482	1 037.49	154	
			(1)			229.99	34	
334. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0247	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	4 516	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	2 089	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					12 372	
	
335.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		93.86	170.42	15 996	
		Объем: (2.47)*0.038*1000						
	
336.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		32.11	104.81	3 365	
		Объем: 247*0.13						
	
337.	ГЭСН 20-02-004-01	Установка вентиляционных выходов д.до 355мм (прим)	шт		28	229.63	6 430	
337. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.28	229.990	64	
337. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.03	28.84	167.270	4 824	
337. 3.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.26	7.28	33.60	245	
337. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.28	1 037.49	290	
			(1)			229.99	64	
337. 5.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0002	0.0056	89 253.46	500	
337. 6.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	6.888	82.84	571	
		Накладные расходы				98%	4 790	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	2 737	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					13 958	
	
338.	С99.1-01.08-0012	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.		28	5 457.98	152 823	
	
	Мансарда	
339.	ГЭСН 11-01-008-03 
(прим.)	Разборка засыпного утеплителя	м3		19.4	537.01	10 418	
		Объем: 194*0.1						
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
339. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	6.984	227.600	1 590	
339. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	34.144	161.570	5 517	
339. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	4.1904	964.28	4 041	
			(1)			200.12	839	
339. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	2.7936	308.04	861	
			(1)			268.82	751	
		Накладные расходы				94%	6 681	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	3 625	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					20 723	
	
340.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		3.15	578.17	1 821	
340. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.063	229.990	14	
340. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	10.8675	161.570	1 756	
340. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.063	1 037.49	65	
			(1)			229.99	14	
		Накладные расходы				94%	1 664	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	903	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 388	
	
341.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		385.56	34.52	13 310	
		Объем: 3.15*122.4						
	
342.	12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2		74.052	599.04	44 360	
		Объем: 6.05*122.4						
	
343.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2		1.94	5 877.21	11 402	
343. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	2.2504	236.015	531	
343. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	55.0572	169.310	9 322	
343. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.3492	308.04	108	
			(1)			268.82	94	
343. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	1.9012	1 037.49	1 972	
			(1)			229.99	437	
		Накладные расходы				94%	9 262	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	5 025	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					25 689	
	
344.	12.2.03.02-0031	Вата минеральная <ISOVER> толщина 50 мм	м2		599.46	74.41	44 606	
		Объем: 194*3*1.03						
	
345.	ГЭСНр 54-3-1	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	100 м2		0.302	4 365.89	1 318	
345. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.8	0.2416	268.820	65	
345. 2.	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	28.87	8.71874	142.690	1 244	
345. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.8	0.2416	308.04	74	
			(1)			268.82	65	
345. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	2.39	0.72178			
		Накладные расходы				72%	942	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				64%	838	
						=(80.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 098	
	
346.	ГЭСН 10-01-022-02	Подшивка потолков: под штукатурку	100 м2		0.302	23 121.15	6 983	
346. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.89	0.26878	241.770	65	
346. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	42.95	12.9709	152.740	1 981	
346. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.27	0.08154	874.68	71	
			(1)			268.82	22	
346. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.62	0.18724	1 037.49	194	
			(1)			229.99	43	
346. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0132	0.0039864	57 689.15	230	
346. 6.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.62	0.79124	5 694.68	4 506	
		Накладные расходы				90%	1 841	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	880	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 704	
	
347.	ГЭСН 15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков	100 м2		0.302	6 386.97	1 929	
347. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.01812	236.462	4	
347. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32.56	9.83312	165.230	1 625	
347. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00302	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
347. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0151	1 037.49	16	
			(1)			229.99	3	
347. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.2416	162.00	39	
347. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.33	0.09966	38.33	4	
347. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0001208	3 474.67		
347. 8.	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0.0093	0.0028086	68 710.90	193	
347. 9.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0055	0.001661	30 814.73	51	
		Накладные расходы				80%	1 303	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	603	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 835	
	
348.	14.4.02.04-0116	Краски для внутренних работ МА-025: коричневая	т		0.009			
		Объем: (0.302)*0.0307						
	
349.	ГЭСН 10-01-083-03	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2		3.15	27 399.06	86 307	
349. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.98	3.087	253.367	782	
349. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29.21	92.0115	167.270	15 391	
349. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.59	1.8585	874.68	1 626	
			(1)			268.82	500	
349. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.39	1.2285	1 037.49	1 275	
			(1)			229.99	283	
349. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00875	0.0275625	57 689.15	1 590	
349. 6.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.63	8.2845	5 694.68	47 178	
349. 7.	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.072	0.2268	84 869.83	19 248	
		Накладные расходы				90%	14 556	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	6 954	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					107 817	
	
	Укрепление фермы	
350.	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2		170.5	145.41	24 793	
350. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.9	153.45	161.570	24 793	
		Накладные расходы				69%	17 107	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	11 901	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					53 801	
	
351.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		1.705	2 141.39	3 651	
351. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0341	215.055	7	
351. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	9.05355	201.080	1 820	
351. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.01705	10.80		
351. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.01705	964.28	16	
			(1)			200.12	3	
351. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01705	1 037.49	18	
			(1)			229.99	4	
351. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	1.9096	18.56	35	
351. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.02046	72 855.64	1 491	
351. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00341	79 235.11	270	
		Накладные расходы				69%	1 261	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	877	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 789	
	
352.	ГЭСН 26-02-011-01	Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм	100 м2		1.705	4 347.52	7 413	
352. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01705	200.120	3	
352. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	9.79	16.69195	201.080	3 356	
352. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.01	0.01705	534.12	9	
			(1)			200.12	3	
352. 4.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	8.4	14.322	18.56	266	
352. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	4.7	8.0135	38.33	307	
352. 6.	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	30.9	52.6845	65.94	3 474	
		Накладные расходы				77%	2 586	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 612	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 612	
	
353.	ГЭСН 26-02-011-02	Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, при изменении толщины покрытия на 0,3 мм	100 м2		1.705	468.91	799	
353. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.002	0.00341	200.120	1	
353. 2.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	2.06	3.5123	209.090	734	
353. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.002	0.00341	534.12	2	
			(1)			200.12	1	
353. 4.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2	3.41	18.56	63	
		Накладные расходы				77%	566	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	353	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 718	
	
354.	14.2.02.03-0021	Краска огнезащитная <УНИКУМ>	кг		375.1	259.27	97 252	
		Объем: 2.2*170.5						
	
355.	ГЭСН 09-03-014-01 
(прим)	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т		0.553	17 135.02	9 476	
		Объем: (98.6+378.14+76)/1000						
355. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.01	2.21753	267.911	594	
355. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.28	34.99384	165.230	5 782	
355. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.0553	1 687.36	93	
			(1)			306.16	17	
355. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.06636	874.68	58	
			(1)			268.82	18	
355. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3.6	1.9908	1 113.56	2 217	
			(1)			268.82	535	
355. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.10507	1 037.49	109	
			(1)			229.99	24	
355. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.80738	3.21	3	
355. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.0553	112.76	6	
355. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.6636	51.41	34	
355. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.19908	46.96	9	
355. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.00024332	60 390.76	15	
355. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.011613	89 253.46	1 037	
355. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000553	57 689.15		
355. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000553	204 657.21	11	
355. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.0001106	101 704.48	11	
355. 16.	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1	0.553			
355. 17.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0103411	210.53	2	
355. 18.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00001659	45 326.49	1	
355. 19.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00107282	39 941.89	43	
355. 20.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00056959	9 003.93	5	
355. 21.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00017143	72 855.64	12	
355. 22.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0003318	80 243.85	27	
		Накладные расходы				69%	4 399	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	3 698	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17 574	
	
356.	08.3.08.02-0025	Сталь угловая 75х75 мм	т		0.099	41 955.26	4 154	
		Объем: 98.6/1000						
	
357.	23.5.02.02-0004	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м		72.3	152.17	11 002	
	
358.	23.5.02.02-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м		31.8	78.89	2 509	
	
359.	ГЭСНр 58-5-3 
(прим)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена прогонов из брусьев (100*100)(прим)	100 м		2.6	45 697.79	118 814	
359. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.832	229.990	191	
359. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	390.234	161.570	63 050	
359. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	3.068	10.80	33	
359. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.832	1 037.49	863	
			(1)			229.99	191	
359. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.013	57 689.15	750	
359. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.065	50 201.92	3 263	
359. 7.	08.3.03.06	Проволока	т	0.012	0.0312			
359. 8.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	6.916	7 353.20	50 855	
359. 9.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.97	2.522			
		Накладные расходы				71%	44 901	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	32 885	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					196 600	
	
360.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.026	303.66	8	
360. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.0000078	200.120		
360. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	0.04628	161.570	7	
360. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.0000026	534.12		
			(1)			200.12		
360. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.0000052	232.29		
			(1)			200.12		
360. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.02236	18.56		
		Накладные расходы				77%	5	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	3	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17	
	
361.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		1.841	227.97	420	
		Объем: 0.708*2.6						
	
362.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		18.6	510.71	9 499	
	
363.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		18.6	262.99	4 892	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					5 754 626	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 597 767	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 502 578	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 275, 284; %=71 - по стр. 276-280, 283, 288, 290, 303, 305, 307, 313, 315, 317, 359; %=73 - по стр. 285; %=90 - по стр. 291, 293, 346, 349; %=92 - по стр. 295, 298, 308, 319; %=77 - по стр. 299, 301, 352, 353, 360; %=66 - по стр. 321, 323, 325, 327, 329; %=80 - по стр. 331, 334, 347; %=67 - по стр. 333; %=94 - по стр. 339, 340, 343; %=72 - по стр. 345; %=69 - по стр. 350, 351)					1 322 730	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 275, 284, 299, 301, 350-353, 360; %=52 - по стр. 276-280, 283, 288, 290, 303, 305, 307, 313, 315, 317, 359; %=56 - по стр. 285; %=43 - по стр. 291, 293, 346, 349; %=44 - по стр. 295, 298, 308, 319, 331; %=50 - по стр. 321, 323, 325, 327, 329; %=40 - по стр. 333; %=37 - по стр. 334, 347; %=51 - по стр. 339, 340, 343; %=64 - по стр. 345)					788 778	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					7 709 275	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					122 527	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 355)					4 399	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 355)					3 698	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					130 624	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					19 941	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 337)					4 790	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 337)					2 737	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					27 468	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					14 391	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					14 391	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					7 881 758	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	168 670	
	ИТОГО					8 050 428	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	161 009	
	ИТОГО					8 211 437	
	НДС 18%				18	1 478 059	
	ВСЕГО С НДС					9 689 496.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 331 919.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					795 213	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					10 261 157	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					9 911 165	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					4 312 093	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 10, 74, 84, 143, 152, 209, 218, 275, 284; %=71 - по стр. 2-6, 9, 14, 16, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 75, 76, 78-80, 83, 88, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 144-148, 151, 156, 158, 171, 173, 175, 181, 183, 185, 210-214, 217, 222, 224, 237, 239, 241, 247, 249, 251, 276-280, 283, 288, 290, 303, 305, 307, 313, 315, 317, 359; %=73 - по стр. 11, 85, 153, 219, 285; %=90 - по стр. 17, 19, 65, 68, 122, 159, 161, 225, 227, 291, 293, 346, 349; %=92 - по стр. 21, 24, 34, 45, 70, 71, 90, 93, 103, 114, 163, 166, 176, 187, 229, 232, 242, 253, 295, 298, 308, 319; %=77 - по стр. 25, 27, 66, 94, 96, 167, 169, 233, 235, 299, 301, 352, 353, 360; %=66 - по стр. 47, 49, 51, 53, 55, 125, 127, 129, 131, 133, 189, 191, 193, 195, 197, 255, 257, 259, 261, 263, 321, 323, 325, 327, 329; %=80 - по стр. 57, 60, 123, 135, 138, 199, 202, 265, 268, 331, 334, 347; %=67 - по стр. 59, 137, 201, 267, 333; %=94 - по стр. 116, 117, 119, 339, 340, 343; %=72 - по стр. 121, 345; %=69 - по стр. 350, 351)					2 405 791	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 25, 27, 66, 74, 84, 94, 96, 143, 152, 167, 169, 209, 218, 233, 235, 275, 284, 299, 301, 350-353, 360; %=52 - по стр. 2-6, 9, 14, 16, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 75, 76, 78-80, 83, 88, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 144-148, 151, 156, 158, 171, 173, 175, 181, 183, 185, 210-214, 217, 222, 224, 237, 239, 241, 247, 249, 251, 276-280, 283, 288, 290, 303, 305, 307, 313, 315, 317, 359; %=56 - по стр. 11, 85, 153, 219, 285; %=43 - по стр. 17, 19, 65, 68, 122, 159, 161, 225, 227, 291, 293, 346, 349; %=44 - по стр. 21, 24, 34, 45, 57, 70, 71, 90, 93, 103, 114, 135, 163, 166, 176, 187, 199, 229, 232, 242, 253, 265, 295, 298, 308, 319, 331; %=50 - по стр. 47, 49, 51, 53, 55, 125, 127, 129, 131, 133, 189, 191, 193, 195, 197, 255, 257, 259, 261, 263, 321, 323, 325, 327, 329; %=40 - по стр. 59, 137, 201, 267, 333; %=37 - по стр. 60, 123, 138, 202, 268, 334, 347; %=51 - по стр. 116, 117, 119, 339, 340, 343; %=64 - по стр. 121, 345)					1 423 182	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					13 740 138	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					226 644	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 355)					4 399	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 355)					3 698	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					234 741	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					23 616	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 63, 205, 271, 337)					7 526	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 63, 205, 271, 337)					4 301	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					35 443	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					99 732	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					99 732	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					14 110 054	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	301 955	
	ИТОГО					14 412 009	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	288 240	
	ИТОГО					14 700 249	
	НДС 18%				18	2 646 045	
	ВСЕГО С НДС					17 346 294.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 417 716.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 431 181	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)