«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 585100	руб.	Смета на сумму:	2 585 100	руб.
	
Директор МКУ «КРМКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шешеловская С.Я. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
На капитальный ремонт МКД по пр.Победы 45 г.Калининграда (по решению суда)	
	
Сметная стоимость:	2 585.100	тыс. руб.	
монтажных работ:	11.143	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.378	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	457.020	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Е46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	5.76	165.55	131.65	33.90	953.57	758.30	195.26	14.4	6.14	12 118	10 920	1 199	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			750.72				84%	9 173			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			454.98				48%	5 242			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 159.27					26 532			
	
2.	Е58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	5.76	172.51	127.80	44.71	993.66	736.13	257.53	14.41	7.71	12 593	10 608	1 986	
					6.95			40.03	1	14.38			576	
	Накладные расходы		83%			644.21				71%	7 941			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			504.50				52%	5 816			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 142.38					26 349			
	
3.	Е58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (прим), 100 м2	5.76	2 713.25	179.98	29.68	15 628.32	1 036.68	170.96	14.41	7.81	63 285	14 939	1 335	
				2 503.59	4.13		14 420.68	23.79	3.26	14.44		47 011	344	
	Накладные расходы		83%			880.19				71%	10 851			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			689.31				52%	7 947			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 197.82					82 083			
	
4.	Е46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен(мауэрлат), 1 м3	1.2	218.68	77.46	141.22	262.42	92.95	169.46	14.4	4.42	2 088	1 339	749	
					12.93			15.52	1	14.39			223	
	Накладные расходы		99%			107.39				84%	1 312			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			65.08				48%	750			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					434.89					4 150			
	
5.	Е58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.73	9 291.30	1 358.31	34.61	6 782.65	991.57	25.27	14.4	7.89	31 775	14 279	199	
				7 898.38			5 765.82		3	1		17 297		
	Накладные расходы		83%			823.00				71%	10 138			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			644.52				52%	7 425			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 250.17					49 338			
	
6.	Е58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (Смена подкосов из брусьев 100*150)прим., 100 м	1.158	9 291.30	1 358.31	34.61	10 759.33	1 572.92	40.08	14.4	7.89	50 405	22 650	316	
				7 898.38			9 146.32		3	1		27 439		
	Накладные расходы		83%			1 305.52				71%	16 082			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 022.40				52%	11 778			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 087.25					78 265			
	
7.	Е58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.12	4 519.16	360.82	36.65	5 061.46	404.12	41.05	14.4	7.97	25 535	5 819	327	
				4 121.69			4 616.29		4.2	1		19 388		
	Накладные расходы		83%			335.42				71%	4 131			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			262.68				52%	3 026			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 659.56					32 692			
	
8.	Е58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.28	6 775.72	1 449.90	67.19	1 897.20	405.97	18.81	14.4	7.93	12 224	5 846	149	
				5 258.63			1 472.42		4.23	1		6 228		
	Накладные расходы		83%			336.96				71%	4 151			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			263.88				52%	3 040			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 498.04					19 415			
	
9.	Е58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки) прим., 100 м	0.952	3 176.89	1 205.91	20.22	3 024.40	1 148.03	19.25	14.4	7.93	24 373	16 532	153	
				1 950.76			1 857.12		4.14	1		7 688		
	Объем: 68*1.4													
	Накладные расходы		83%			952.86				71%	11 738			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			746.22				52%	8 597			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 723.48					44 707			
	
10.	Е53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат), 100 м3 кладки	0.012	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 638.94	71.56	45.48	14.4	7.71	7 408	1 030	351	
				126 825.19	588.90		1 521.90	7.07	3.96	14.39		6 027	102	
	Накладные расходы		86%			67.62				73%	826			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			55.04				56%	634			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 761.60					8 868			
	
11.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.032	221.62	101.80	102.69	893.55	410.45	414.04	14.4	3.55	7 532	5 910	1 470	
				17.13	1.45		69.07	5.85	2.19	14.47		151	85	
	Объем: 576*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			374.67				77%	4 616			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			249.78				48%	2 878			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 518.00					15 026			
	
12.	С113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	83.4624	36.04			3 007.98					15 007			
				36.04			3 007.98		179.8			15 007		
	Объем: 4.032*20.7													
	
13.	Е14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой кровель (прим), 100 м2 покрытия	5.76	286.73	122.64	1.26	1 651.56	706.38	7.27	14.4	8.08	12 904	10 172	59	
				162.83			937.90		2.85	1		2 673		
	Вычт.ресурсы:  С113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			656.93				79%	8 036			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			452.08				51%	5 188			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 760.58					26 128			
	
14.	С101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	720	13.13			9 453.60					30 989			
				13.13			9 453.60		43.04			30 989		
	Объем: 576*1.25													
	
15.	Е12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	5.76	8 171.06	405.87	165.99	47 065.29	2 337.81	956.09	14.41	7.09	248 818	33 688	6 779	
				7 599.20	14.91		43 771.39	85.90	4.76	14.39		208 352	1 236	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 617.61				92%	32 130			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 333.04				44%	15 367			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51 015.94					296 315			
	
16.	С101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	43	137.86			5 927.98					23 354			
				137.86			5 927.98		543.11			23 354		
	
17.	Е12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель снегозадержателей(ПРИМЕНИТ), 100 м ограждения	0.82	4 972.00	72.11	75.20	4 077.04	59.13	61.66	14.4	6.73	16 023	851	415	
				4 824.69	5.48		3 956.25	4.49	3.73	14.38		14 757	65	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			68.71				92%	843			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			34.99				44%	403			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 180.74					17 269			
	
18.	Е58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	14.41	5.49	1 129	1 127	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	800			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	586			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 515			
	
19.	Е10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	14.4	7.03	6 165	2 981	628	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.88	14.4		2 556	90	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 764			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 321			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					10 249			
	
20.	С203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.44	2 460.30			3 542.83					5 810			
				2 460.30			3 542.83		4 034.55			5 810		
	Объем: 0.6*0.8*3													
	
21.	Е58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали ( желобов), 100 м труб и покрытий	1.04	75.57	75.35	0.22	78.59	78.36	0.23	14.4	5.59	1 130	1 128	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			65.04				71%	801			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.93				52%	587			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.56					2 517			
	
22.	Е12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.312	11 907.97	1 173.45	33.16	3 715.29	366.12	10.35	14.4	7.8	14 201	5 272	81	
				10 701.36	3.78		3 338.82	1.18	2.65	14.39		8 848	17	
	Объем: 104*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			396.68				92%	4 866			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			202.02				44%	2 327			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 313.99					21 394			
	
23.	Е12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.04	8 813.16	326.90	31.86	9 165.69	339.97	33.14	14.4	7.48	32 928	4 896	248	
				8 454.40	3.03		8 792.58	3.15	3.16	14.36		27 785	45	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			370.57				92%	4 546			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			188.72				44%	2 174			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 724.98					39 648			
	
24.	Е58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.49	7 415.77	333.04	13.17	3 633.73	163.19	6.45	14.4	8.06	11 616	2 350	52	
				7 069.56			3 464.08		2.66	1		9 214		
	Накладные расходы		83%			135.45				71%	1 669			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			106.07				52%	1 222			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 875.25					14 507			
	
25.	Е58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.14	5 731.49	578.30	8.10	802.41	80.96	1.13	14.4	8.06	2 846	1 166	9	
				5 145.09			720.31		2.32	1		1 671		
	Накладные расходы		83%			67.20				71%	828			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.62				52%	606			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					922.23					4 280			
	
26.	Е58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 719.75	480.56	8.10	610.38	33.64	0.57	14.4	8.06	1 209	484	5	
				8 231.09			576.18		1.25	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	344			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	252			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					660.17					1 804			
	
27.	Е58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	14.4	8.06	1 209	484	5	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	344			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	252			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					372.12					1 804			
	
28.	Е58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.49	1 357.93	327.73	1.01	665.39	160.59	0.49	14.4	8.08	4 389	2 312	4	
				1 029.19			504.30		4.11	1		2 073		
	Накладные расходы		83%			133.29				71%	1 642			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			104.38				52%	1 202			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					903.06					7 233			
	
29.	Е10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной (слух.окон), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.194	373.54	335.71	26.60	72.47	65.13	5.16	14.41	8.05	989	938	42	
				11.23			2.18		4.11	1		9		
	Объем: 4.48*2.16*2													
	Вычт.ресурсы:  С101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  С101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			69.04				90%	844			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			35.17				43%	403			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.68					2 237			
	
30.	С101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.08536	23 811.97			2 032.59					3 937			
				23 811.97			2 032.59		46 126.25			3 937		
	Объем: 0.194*0.44													
	
31.	Е15-04-025-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.036	2 002.85	789.50	14.34	72.10	28.42	0.52	14.4	8.04	536	409	4	
				1 199.01	0.16		43.16	0.01	2.84	14.31		123		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			27.01				80%	327			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13.36				37%	151			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.47					1 015			
	
32.	Е12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя (прим) 50%, 1 м3 утеплителя	27.495	47.52	20.14	27.38	1 306.56	553.64	752.92	14.4	5.91	12 422	7 972	4 450	
					3.42			94.14	2.44	14.4			1 356	
	Объем: 183.3*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			699.60				92%	8 582			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			356.28				44%	4 104			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 362.44					25 108			
	
33.	Е58-17-2 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 150 мм (прим) 50%, 100 м2 покрытия кровли	1.833	107.88	105.82	2.06	197.74	193.97	3.78	14.4	5.5	2 814	2 793	21	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			161.00				71%	1 983			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			126.08				52%	1 452			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					484.82					6 249			
	
34.	Е14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой под  утеплитель, 100 м2 покрытия	3.666	286.73	122.64	1.26	1 051.15	449.58	4.63	14.4	8.08	8 213	6 474	37	
				162.83			596.93		2.85	1		1 701		
	Вычт.ресурсы:  С113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			418.11				79%	5 114			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			287.73				51%	3 302			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 756.99					16 629			
	
35.	С101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	458.25	7.04			3 226.08					10 544			
				7.04			3 226.08		23.01			10 544		
	Объем: 366.6*1.25													
	
36.	Е26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	54.99	202.86	119.97	82.89	11 155.02	6 597.04	4 557.98	14.4	7.9	131 005	94 997	36 008	
									17.72	1				
	Объем: 366.6*0.15													
	Вычт.ресурсы:  С104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			5 937.34				77%	73 148			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 958.22				48%	45 599			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 050.58					249 751			
	
37.	С104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	1121.796	26.54			29 772.47					99 032			
				26.54			29 772.47		88.28			99 032		
	Объем: 366.6*3*1.02													
	
38.	Е10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Разборка ходовых досок, 100 м ходов	1.05	37.58	27.06	10.52	39.45	28.41	11.05	14.4	6.73	483	409	74	
					0.97			1.02	3.26	14.36			15	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			31.20				90%	382			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			15.89				43%	182			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					86.54					1 047			
	
39.	Е10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	1.05	1 688.64	38.89	16.44	1 773.07	40.84	17.26	14.4	6.73	6 295	588	116	
				1 633.31	1.51		1 714.98	1.59	3.26	14.36		5 591	23	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			44.98				90%	550			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			22.91				43%	263			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 840.96					7 108			
	
40.	Е65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.18	775.58	765.14	10.44	139.60	137.73	1.88	14.41	7.36	1 998	1 985	14	
					4.13			0.74	1	14.44			11	
	Накладные расходы		74%			102.47				63%	1 257			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			69.24				40%	798			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					311.30					4 054			
	
41.	Е16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.18	12 833.31	745.23	9.03	2 310.00	134.14	1.62	14.41	7.31	5 815	1 933	12	
				12 079.05	0.95		2 174.23	0.17	1.78	14.29		3 870	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			154.46				98%	1 896			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			95.36				56%	1 084			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 559.82					8 795			
	
42.	Цена поставщика. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	6	940.27			5 641.64			1	1	20 592			
				940.27			5 641.64		3.65	1		20 592		
	Поправки: М: =3300.00*1.04/3.65	
	
	Замена подвальных окон	
	
43.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.078848	1 734.68	1 482.28	252.40	136.78	116.87	19.90	14.41	7.36	1 831	1 684	146	
					100.00			7.88	1	14.43			114	
	Объем: 0.88*0.56*16													
	Накладные расходы		99%			123.50				84%	1 510			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			74.85				48%	863			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					335.13					4 204			
	
44.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.078848	21 223.62	2 306.00	742.65	1 673.44	181.82	58.56	14.4	6.38	6 976	2 618	374	
				18 174.97	28.43		1 433.06	2.24	2.78	14.43		3 984	32	
	Объем: 0.88*0.56*16													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			195.10				90%	2 385			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			99.39				43%	1 140			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 967.94					10 501			
	
45.	С203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	7.8848	2 460.30			19 398.97					31 812			
				2 460.30			19 398.97		4 034.55			31 812		
	Объем: 0.88*0.56*16													
	
46.	Е58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.16	2 956.30	374.76	6.66	473.01	59.96	1.07	14.4	7.79	1 980	863	8	
				2 574.88	1.03		411.98	0.16	2.69	14.48		1 108	2	
	Накладные расходы		83%			49.90				71%	614			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.08				52%	450			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					561.99					3 044			
	
47.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	21	7.56		7.56	158.80		158.80		6.07	964		964	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
48.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	21	27.63		27.63	580.18		580.18		6.07	3 522		3 522	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	224 089.12	20 861.24	8 740.12			1 030 823	300 446	62 314	
			194 487.74	301.16				668 061	4 338	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	221 639.52	20 589.37	8 736.62			1 023 010	296 528	62 288	
			192 313.51	300.25				664 191	4 325	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	82 004.14					241 077			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 43; %=71 - по стр. 2, 3, 5-9, 18, 21, 24-28, 33, 46; %=73 - по стр. 10; %=77 - по стр. 11, 36; %=79 - по стр. 13, 34; %=92 - по стр. 15, 17, 22, 23, 32; %=90 - по стр. 19, 29, 38, 39, 44; %=80 - по стр. 31)	19 193.60					236 008			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 11, 36, 43; %=52 - по стр. 2, 3, 5-9, 18, 21, 24-28, 33, 46; %=56 - по стр. 10; %=51 - по стр. 13, 34; %=44 - по стр. 15, 17, 22, 23, 32; %=43 - по стр. 19, 29, 38, 39, 44; %=37 - по стр. 31)	12 721.94					146 526			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	253 555.06					1 405 544			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 449.60	271.87	3.50			7 813	3 918	26	
			2 174.23	0.91				3 870	13	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 40; %=98 - по стр. 41)	256.92					3 154			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 40; %=56 - по стр. 41)	164.60					1 882			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 871.12					12 849			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	256 426.18					1 418 393			
	Строительный контроль 2,14%	5 487.52					30 354			
	Всего со строительным контролем	261 913.70					1 448 747			
	Непредвиденные расходы	5 238.27					28 975			
	Итого с непредвиденными затратами	267 151.97					1 477 722			
	НДС	48 087.35					265 990			
	Всего с НДС	315 239.32					1 743 712			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	19 450.52					239 162			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 886.54					148 408			
	
	Раздел 2.  Подпорная стенка и отмостка	
	
49.	Е46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	0.2	218.68	77.46	141.22	43.74	15.49	28.24	14.4	4.42	348	223	125	
					12.93			2.59	1	14.39			37	
	Накладные расходы		99%			17.90				84%	218			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.85				48%	125			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.49					691			
	
50.	Е68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.01	2 714.76	666.84	2 047.92	27.15	6.67	20.48	14.41	6.11	221	96	125	
					258.98			2.59	1	14.39			37	
	Объем: 14.75*0.7*0.1													
	Накладные расходы		104%			9.63				88%	117			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.56				48%	64			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.34					402			
	
51.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.075	1 466.39	1 466.39		109.98	109.98		14.4	1	1 584	1 584		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			79.19				61%	966			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			41.79				31%	491			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					230.96					3 041			
	
52.	Е46-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов, 1 м3	4.4	1 711.50	207.27	62.02	7 530.60	911.99	272.89	14.4	7.23	44 677	13 133	1 973	
				1 442.21	3.47		6 345.72	15.27	4.66	14.4		29 571	220	
	Накладные расходы		99%			917.99				84%	11 217			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			556.36				48%	6 409			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 004.94					62 303			
	
53.	С101-1616 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм, т	0.0616	5 859.80			360.96					1 441			
				5 859.80			360.96		23 393.65			1 441		
	Объем: 61.6/1000													
	
54.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (прим), 100 м3 грунта	0.06	704.46	704.46		42.27	42.27		14.4	1	609	609		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			30.43				61%	371			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			16.06				31%	189			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.77					1 169			
	
55.	С408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	2	104.66			209.32					1 459			
				104.66			209.32		729.27			1 459		
	
56.	Е16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм (гильзы - 10шт по 200мм) прим., 100 м трубопровода	0.02	2 875.73	1 964.72	787.16	57.51	39.29	15.74	14.41	5.93	670	566	93	
				123.85	111.36		2.48	2.23	4.31	14.39		11	32	
	Вычт.ресурсы:  С411-0001:[ М-(6.77=3.60*1.88) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			47.75				98%	586			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			29.48				56%	335			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.74					1 591			
	
57.	С507-3339 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	2	33.67			67.34					153			
				33.67			67.34		76.25			153		
	
61.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	1.03	730.22	37.46	0.38	752.13	38.58	0.39	14.4	5.17	4 045	556	2	
				692.39			713.16		4.89	1		3 487		
	Объем: 14.75*0.1*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			42.82				94%	523			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			24.69				51%	284			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					819.65					4 851			
	
62.	С408-0200 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь песчано-гравийная природная, м3	4	119.43			477.72					2 961			
				119.43			477.72		740.19			2 961		
	
63.	Е06-01-035-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство поясов в опалубке, 100 м3 железобетона в деле	0.003	175 060.51	11 114.32	11 145.50	525.18	33.34	33.44	14.41	7.1	3 120	480	237	
				152 800.69	1 340.75		458.40	4.02	5.24	14.38		2 402	58	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			35.49				80%	430			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			20.55				44%	237			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					581.22					3 787			
	
64.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.06	2 074.12	832.23	83.91	124.45	49.93	5.03	14.4	8.91	1 054	719	45	
				1 157.98	39.06		69.48	2.34	4.18	14.39		290	34	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			49.66				80%	602			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			24.57				37%	279			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					198.67					1 935			
	
65.	Е15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	2 291.60	114.18	14.24	137.50	6.85	0.85	14.4	8	471	99	7	
				2 163.18			129.79		2.82	1		366		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6.51				80%	79			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.22				37%	37			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					147.23					587			
	
66.	Е68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.0656	2 714.76	666.84	2 047.92	178.09	43.74	134.34	14.41	6.11	1 451	630	821	
					258.98			16.99	1	14.39			244	
	Объем: 82*0.8*0.1													
	Накладные расходы		104%			63.16				88%	769			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			36.44				48%	420			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					277.69					2 640			
	
67.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.2214	1 466.39	1 466.39		324.66	324.66		14.4	1	4 675	4 675		
									1	1				
	Объем: 82*0.9*0.3													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			233.76				61%	2 852			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			123.37				31%	1 449			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					681.79					8 976			
	
68.	Е08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.328	3 001.78	246.00	111.59	984.59	80.69	36.60	14.41	3.96	4 118	1 163	145	
				2 644.20			867.30		3.24	1		2 810		
	Объем: 82*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			88.76				93%	1 082			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			54.87				54%	628			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 128.22					5 828			
	
69.	Е11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	6.56	452.40	40.32	76.78	2 967.77	264.49	503.64	14.41	4.53	17 751	3 811	2 282	
				335.31	7.73		2 199.63	50.68	5.3	14.39		11 658	729	
	Объем: 82*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			349.84				94%	4 268			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			201.71				51%	2 315			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 519.32					24 334			
	
70.	Е11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6.56	190.53	31.24	33.16	1 249.88	204.93	217.53	14.41	4.58	9 700	2 953	996	
				126.13	3.37		827.41	22.11	6.95	14.4		5 751	318	
	Накладные расходы		111%			252.01				94%	3 075			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			145.31				51%	1 668			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 647.20					14 443			
	
71.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.56	730.22	37.46	0.38	4 790.25	245.71	2.46	14.4	5.17	25 762	3 538	13	
				692.39			4 542.08		4.89	1		22 211		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			272.74				94%	3 326			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			157.25				51%	1 804			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 220.24					30 892			
	
72.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортые средства, т	75.984	7.56		7.56	574.57		574.57		6.07	3 488		3 488	
										1				
	Объем: 22.14*1.6+16.9*2.4													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
73.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями  (работающими вне карьеров) на расстоляние 15 км. (класс груза1), т	75.984	27.63		27.63	2 099.26		2 099.26		6.07	12 743		12 743	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	23 634.92	2 418.61	3 945.46			142 501	34 835	23 095	
			17 270.79	118.82				84 571	1 709	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	67.34					153			
			67.34					153		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	67.34					153			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	67.34					153			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	23 510.07	2 379.32	3 929.72			141 678	34 269	23 002	
			17 200.97	116.59				84 407	1 677	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 048.00					5 861			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 49, 52; %=88 - по стр. 50, 66; %=61 - по стр. 51, 54, 67; %=94 - по стр. 61, 69-71; %=80 - по стр. 63-65; %=93 - по стр. 68)	2 449.88					29 895			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 49, 50, 52, 66; %=31 - по стр. 51, 54, 67; %=51 - по стр. 61, 69-71; %=44 - по стр. 63; %=37 - по стр. 64, 65; %=54 - по стр. 68)	1 422.59					16 398			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	27 382.54					187 971			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	57.51	39.29	15.74			670	566	93	
			2.48	2.23				11	32	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 56)	47.75					586			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 56)	29.48					335			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	134.74					1 591			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	27 584.62					189 715			
	Строительный контроль 2,14%	590.31					4 060			
	Всего со строительным контролем	28 174.93					193 775			
	Непредвиденные расходы	563.50					3 876			
	Итого с непредвиденными затратами	28 738.43					197 651			
	НДС	5 172.92					35 577			
	Всего с НДС	33 911.35					233 228			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 497.63					30 481			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 452.07					16 733			
	
	Раздел 3.  Холодное водоснабжение	
	
74.	Е65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.59	391.23	305.70	8.28	230.83	180.36	4.89	14.4	4.52	2 777	2 597	22	
				77.25	1.29		45.58	0.76	3.47	14.45		158	11	
	Накладные расходы		74%			134.03				63%	1 643			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			90.56				40%	1 043			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					455.42					5 463			
	
75.	Е65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40мм, 100 м трубопровода	0.15	673.19	525.85	14.21	100.98	78.88	2.13	14.4	4.5	1 215	1 136	10	
				133.13	2.20		19.97	0.33	3.47	14.4		69	5	
	Накладные расходы		74%			58.62				63%	719			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			39.61				40%	456			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					199.20					2 390			
	
76.	Е46-03-009-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт.	0.12	2 179.60	495.08	1 684.52	261.55	59.41	202.14	14.41	4.37	1 739	856	883	
					164.33			19.72	1	14.39			284	
	Накладные расходы		99%			78.34				84%	958			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			47.48				48%	547			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					387.37					3 244			
	
77.	Е69-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, 100 отверстий	0.12	1 220.10	711.87	1.63	146.41	85.42	0.20	14.4	7.36	1 459	1 230	1	
				506.60	0.65		60.79	0.08	3.74	14.34		227	1	
	Накладные расходы		78%			66.69				66%	812			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			42.75				40%	492			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					255.85					2 764			
	
78.	Е16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15-20 мм, 100 м трубопровода	0.11	4 943.67	2 761.82	2 074.25	543.80	303.80	228.17	14.41	5.84	5 761	4 378	1 332	
				107.60	303.96		11.84	33.44	4.27	14.39		51	481	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			387.83				98%	4 762			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			239.44				56%	2 721			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 171.07					13 244			
	
79.	С507-3335 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/16, м	9.889	6.30			62.30					91			
				6.30			62.30		9.24			91		
	Объем: 11.0*0.899													
	
80.	Е16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.22	2 591.15	1 768.25	751.38	570.05	389.01	165.30	14.41	5.92	6 649	5 606	979	
				71.52	106.91		15.73	23.52	4.12	14.39		65	338	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			474.41				98%	5 825			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			292.90				56%	3 329			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 337.36					15 803			
	
81.	С507-3338 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	20.636	29.31			604.84					1 049			
				29.31			604.84		50.82			1 049		
	Объем: 22*0.938													
	
82.	Е16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.26	3 534.19	2 172.41	1 280.52	918.89	564.83	332.94	14.41	5.87	10 180	8 139	1 954	
				81.26	185.73		21.13	48.29	4.09	14.39		86	695	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			705.09				98%	8 657			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			435.32				56%	4 947			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 059.29					23 784			
	
83.	С507-3337 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	24.154	19.03			459.65					626			
				19.03			459.65		25.93			626		
	Объем: 26*0.929													
	
84.	Е16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.15	3 432.88	2 357.66	944.60	514.93	353.65	141.69	14.41	5.93	6 021	5 096	840	
				130.62	133.64		19.59	20.05	4.31	14.39		84	288	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			429.76				98%	5 276			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			265.33				56%	3 015			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 210.01					14 312			
	
85.	С507-3339 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	14.055	33.67			473.23					1 072			
				33.67			473.23		76.25			1 072		
	Объем: 15*0.937													
	
86.	С301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	10.36	27.31			282.93					2 310			
				27.31			282.93		222.97			2 310		
	Объем: 74*0.14													
	
87.	Е26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 15-40 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками (прим), 10 м трубопровода	7.4	212.53	51.10	39.33	1 572.73	378.15	291.04	14.41	7.86	10 529	5 449	2 288	
				122.10			903.54		3.09	1		2 792		
	Объем: 59+15													
	Вычт.ресурсы:  С101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  С113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  С113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  С506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			340.34				77%	4 196			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			226.89				48%	2 616			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 139.96					17 340			
	
88.	С104-0350 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	28.6	6.89			197.05					1 004			
				6.89			197.05		35.12			1 004		
	Объем: 26*1.1													
	
89.	С104-0352 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	24.2	8.18			197.96					1 030			
				8.18			197.96		42.57			1 030		
	Объем: 22*1.1													
	
90.	С104-0353 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	16.5	9.09			149.99					800			
				9.09			149.99		48.46			800		
	Объем: 15*1.1													
	
91.	С104-0349 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м	12.1	5.26			63.65					361			
				5.26			63.65		29.8			361		
	Объем: 11*1.1													
	
92.	С507-0914 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм, 10 шт.	1.2	156.00			187.20					806			
				156.00			187.20		671.66			806		
	
93.	С507-0918 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 40 мм, 10 шт.	0.4	487.00			194.80					498			
				487.00			194.80		1 246.23			498		
	
94.	С507-0917 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм, 10 шт.	0.8	279.00			223.20					961			
				279.00			223.20		1 201.31			961		
	
95.	С302-1831 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	4	17.28			69.12					298			
				17.28			69.12		74.42			298		
	
96.	С302-1833 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.	1	36.62			36.62					169			
				36.62			36.62		168.91			169		
	
97.	С302-1835 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм, шт.	2	139.65			279.30					886			
				139.65			279.30		442.83			886		
	
98.	С302-1832 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт.	5	27.16			135.80					524			
				27.16			135.80		104.86			524		
	
99.	Е16-05-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.	1	119.99	19.54	5.96	119.99	19.54	5.96	14.4	5.74	557	281	34	
				94.49			94.49		2.55	1		241		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			22.47				98%	275			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			13.87				56%	157			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					156.33					990			
	
100.	С301-1666 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм, шт.	1	149.35			149.35					1 930			
				149.35			149.35		1 930			1 930		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	8 747.15	2 413.05	1 374.46			61 302	34 768	8 343	
			4 959.65	146.19				18 188	2 103	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 205.22					5 103			
			2 205.22					5 103		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	2 205.22					5 103			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 205.22					5 103			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 589.34	522.98	493.38			16 922	7 535	3 172	
			1 572.98	19.80				6 214	285	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	608.65					3 195			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 76; %=66 - по стр. 77; %=77 - по стр. 87)	485.36					5 966			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 76, 87; %=40 - по стр. 77)	317.12					3 655			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 391.82					26 543			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 952.59	1 890.07	881.08			39 277	27 233	5 171	
			1 181.45	126.39				6 871	1 818	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 74, 75; %=98 - по стр. 78, 80, 82, 84, 99)	2 212.19					27 158			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 74, 75; %=56 - по стр. 78, 80, 82, 84, 99)	1 377.02					15 669			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 541.80					82 104			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	13 138.84					113 750			
	Строительный контроль 2,14%	281.17					2 434			
	Всего со строительным контролем	13 420.01					116 184			
	Непредвиденные расходы	268.40					2 324			
	Итого с непредвиденными затратами	13 688.41					118 508			
	НДС	2 463.91					21 331			
	Всего с НДС	16 152.32					139 839			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 697.55					33 124			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 694.14					19 324			
	
	Раздел 4.  Горячее водоснабжение	
	
101.	Е65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.59	391.23	305.70	8.28	230.83	180.36	4.89	14.4	4.52	2 777	2 597	22	
				77.25	1.29		45.58	0.76	3.47	14.45		158	11	
	Накладные расходы		74%			134.03				63%	1 643			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			90.56				40%	1 043			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					455.42					5 463			
	
102.	Е46-03-009-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт.	0.12	2 179.60	495.08	1 684.52	261.55	59.41	202.14	14.41	4.37	1 739	856	883	
					164.33			19.72	1	14.39			284	
	Накладные расходы		99%			78.34				84%	958			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			47.48				48%	547			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					387.37					3 244			
	
103.	Е69-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, 100 отверстий	0.12	1 220.10	711.87	1.63	146.41	85.42	0.20	14.4	7.36	1 459	1 230	1	
				506.60	0.65		60.79	0.08	3.74	14.34		227	1	
	Накладные расходы		78%			66.69				66%	812			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			42.75				40%	492			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					255.85					2 764			
	
104.	Е16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15-20 мм, 100 м трубопровода	0.11	4 943.67	2 761.82	2 074.25	543.80	303.80	228.17	14.41	5.84	5 761	4 378	1 332	
				107.60	303.96		11.84	33.44	4.27	14.39		51	481	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			387.83				98%	4 762			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			239.44				56%	2 721			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 171.07					13 244			
	
105.	С507-3354 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/20 (д.16мм)прим., м	9.889	13.97			138.15					237			
				13.97			138.15		24.01			237		
	Объем: 11.0*0.899													
	
106.	Е16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.22	2 591.15	1 768.25	751.38	570.05	389.01	165.30	14.41	5.92	6 649	5 606	979	
				71.52	106.91		15.73	23.52	4.12	14.39		65	338	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			474.41				98%	5 825			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			292.90				56%	3 329			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 337.36					15 803			
	
107.	С507-3356 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/32, м	20.636	35.59			734.44					1 346			
				35.59			734.44		65.23			1 346		
	Объем: 22.0*0.938													
	
108.	Е16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.26	3 534.19	2 172.41	1 280.52	918.89	564.83	332.94	14.41	5.87	10 180	8 139	1 954	
				81.26	185.73		21.13	48.29	4.09	14.39		86	695	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			705.09				98%	8 657			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			435.32				56%	4 947			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 059.29					23 784			
	
109.	С507-3355 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/25, м	24.154	22.08			533.32					1 028			
				22.08			533.32		42.57			1 028		
	Объем: 26.0*0.929													
	
110.	С507-3357 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/40, м	14.055	49.88			701.06					1 509			
				49.88			701.06		107.33			1 509		
	Объем: 15.0*0.937													
	
111.	С301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	8.26	27.31			225.58					1 842			
				27.31			225.58		222.97			1 842		
	Объем: 59*0.14													
	
112.	Е26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 15-40 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками (прим), 10 м трубопровода	5.9	212.53	51.10	39.33	1 253.94	301.50	232.05	14.41	7.86	8 394	4 345	1 824	
				122.10			720.39		3.09	1		2 226		
	Вычт.ресурсы:  С101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  С113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  С113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  С506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			271.35				77%	3 346			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			180.90				48%	2 086			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 706.19					13 825			
	
113.	С104-0350 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	28.6	6.89			197.05					1 004			
				6.89			197.05		35.12			1 004		
	Объем: 26*1.1													
	
114.	С104-0352 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	24.2	8.18			197.96					1 030			
				8.18			197.96		42.57			1 030		
	Объем: 22*1.1													
	
115.	С104-0349 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м	12.1	5.26			63.65					361			
				5.26			63.65		29.8			361		
	Объем: 11*1.1													
	
116.	С507-0914 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм, 10 шт.	1.2	156.00			187.20					806			
				156.00			187.20		671.66			806		
	
117.	С507-0917 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм, 10 шт.	0.8	279.00			223.20					961			
				279.00			223.20		1 201.31			961		
	
118.	С302-1831 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	4	17.28			69.12					298			
				17.28			69.12		74.42			298		
	
119.	С302-1833 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.	1	36.62			36.62					169			
				36.62			36.62		168.91			169		
	
120.	С302-1832 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт.	5	27.16			135.80					524			
				27.16			135.80		104.86			524		
	
121.	Е16-05-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.	1	119.99	19.54	5.96	119.99	19.54	5.96	14.4	5.74	557	281	34	
				94.49			94.49		2.55	1		241		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			22.47				98%	275			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			13.87				56%	157			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					156.33					990			
	
122.	С302-9009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Арматура трубопроводная фланцевая, шт.	1												
									2.55					
	Объем: (1.0)*1													
	
123.	С301-1666 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм, шт.	1	149.35			149.35					1 930			
				149.35			149.35		1 930			1 930		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	7 637.96	1 903.87	1 171.65			50 561	27 432	7 029	
			4 562.45	125.81				16 099	1 810	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 517.37					5 887			
			2 517.37					5 887		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	2 517.37					5 887			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 517.37					5 887			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 120.56	446.33	434.39			13 987	6 431	2 708	
			1 239.84	19.80				4 848	285	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	458.66					2 395			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 102; %=66 - по стр. 103; %=77 - по стр. 112)	416.38					5 116			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 102, 112; %=40 - по стр. 103)	271.13					3 125			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 808.07					22 228			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 000.03	1 457.54	737.26			30 687	21 001	4 321	
			805.24	106.01				5 364	1 525	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 101; %=98 - по стр. 104, 106, 108, 121)	1 723.82					21 163			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 101; %=56 - по стр. 104, 106, 108, 121)	1 072.09					12 197			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 795.94					64 047			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	11 121.38					92 162			
	Строительный контроль 2,14%	238.00					1 972			
	Всего со строительным контролем	11 359.38					94 134			
	Непредвиденные расходы	227.19					1 883			
	Итого с непредвиденными затратами	11 586.57					96 017			
	НДС	2 085.58					17 283			
	Всего с НДС	13 672.15					113 300			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 140.20					26 279			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 343.22					15 322			
	
	Раздел 5.  Канализация	
	
124.	Е46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	6.4	363.53	86.00	277.53	2 326.59	550.40	1 776.19	14.4	4.42	15 777	7 926	7 851	
					25.40			162.56	1	14.39			2 339	
	Накладные расходы		99%			705.83				84%	8 623			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			427.78				48%	4 927			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 460.20					29 327			
	
125.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.135	1 275.12	1 275.12		172.14	172.14		14.4	1	2 479	2 479		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			123.94				61%	1 512			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			65.41				31%	768			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					361.49					4 760			
	
126.	Е65-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.21	622.36	617.14	5.22	130.70	129.60	1.10	14.41	7.36	1 876	1 868	8	
					2.07			0.43	1	14.41			6	
	Накладные расходы		74%			96.22				63%	1 181			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			65.02				40%	750			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					291.94					3 806			
	
127.	Е65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.75	775.58	765.14	10.44	581.68	573.86	7.83	14.41	7.36	8 327	8 269	58	
					4.13			3.10	1	14.44			45	
	Накладные расходы		74%			426.95				63%	5 238			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			288.48				40%	3 326			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 297.11					16 890			
	
128.	Е16-04-001-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.21	6 260.42	932.60	4.68	1 314.69	195.85	0.98	14.41	7.25	4 763	2 822	7	
				5 323.14	0.45		1 117.86	0.09	1.73	14.47		1 934	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			225.33				98%	2 767			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			139.12				56%	1 581			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 679.14					9 110			
	
129.	Е16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.75	12 984.16	894.28	10.83	9 738.12	670.71	8.12	14.41	7.31	25 850	9 665	59	
				12 079.05	1.14		9 059.29	0.86	1.78	14.29		16 126	12	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			772.31				98%	9 483			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			476.81				56%	5 419			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 987.24					40 753			
	
130.	С301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	13.44	27.31			367.05					2 997			
				27.31			367.05		222.97			2 997		
	Объем: 0.96*14													
	
131.	Е16-07-004-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	293.00	111.66	1.52	293.00	111.66	1.52	14.4	8.08	2 535	1 608	12	
				179.83			179.83		5.09	1		915		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 576			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	900			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					500.69					5 011			
	
132.	С.Цена поставщик 
Ревизия ПВХ 110, шт	8	17.49			139.91					624			
				17.49			139.91		4.46			624		
	Поправки: М: =75/4.46*1.04	
	
133.	С.Цена поставщик 
Тройник п/этиленовый 100мм, шт	14	15.16			212.20					946			
				15.16			212.20		4.46			946		
	Поправки: М: =65/4.46*1.04	
	
134.	С.Цена поставщик 
Переходы 100/50, шт	7	6.06			42.44					189			
				6.06			42.44		4.46			189		
	Поправки: М: =26/4.46*1.04	
	
135.	С.Цена поставщик 
Колено ПВХ д.110мм, шт	28	18.19			509.27					2 271			
				18.19			509.27		4.46			2 271		
	Поправки: М: =78/4.46*1.04	
	
136.	Е17-01-001-23 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка трапов диаметром 100 мм, 10 компл.	0.4	216.20	123.57	33.77	86.48	49.43	13.51	14.4	7.96	948	712	108	
				58.87	1.94		23.55	0.77	5.45	14.45		128	11	
	Вычт.ресурсы:  С301-0637:[ М-(2035.20=203.52*10) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			57.73				98%	709			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			35.64				56%	405			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.85					2 061			
	
137.	С.Цена поставщик 
Трап ПВХ д=110мм, шт	4	27.05			108.20					483			
				27.05			108.20		4.46			483		
	Поправки: М: =116/4.46*1.04	
	
138.	Е16-07-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм, 1 сальник	14	28.24	23.92		395.30	334.82		14.41	1	5 141	4 825		
				4.32			60.48		5.23	1		316		
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			385.04				98%	4 729			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			237.72				56%	2 702			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 018.07					12 572			
	
139.	Е46-03-009-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт.	0.07	2 179.60	495.08	1 684.52	152.57	34.66	117.92	14.41	4.37	1 015	499	515	
					164.33			11.50	1	14.39			166	
	Накладные расходы		99%			45.70				84%	559			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.70				48%	319			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					225.96					1 893			
	
140.	Е69-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, 100 отверстий	0.07	1 220.10	711.87	1.63	85.41	49.83	0.11	14.4	7.36	851	718	1	
				506.60	0.65		35.46	0.05	3.74	14.34		133	1	
	Накладные расходы		78%			38.91				66%	475			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			24.94				40%	288			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					149.26					1 613			
	
141.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.3	1 297.83	101.69	44.88	389.35	30.51	13.46	14.4	4.98	2 914	439	67	
				1 151.26	4.91		345.38	1.47	6.97	14.4		2 407	21	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			37.42				99%	455			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			24.30				61%	281			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					451.07					3 650			
	
142.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком, 100 м3 грунта	0.0375	972.15	972.15		36.46	36.46		14.4	1	525	525		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			26.25				61%	320			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			13.85				31%	163			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.57					1 008			
	
143.	С408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	3.75	104.66			392.48					2 735			
				104.66			392.48		729.27			2 735		
	
144.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	5.4	737.79	44.95	0.45	3 984.05	242.71	2.43	14.4	5.17	21 791	3 495	13	
				692.39			3 738.91		4.89	1		18 283		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			269.41				94%	3 285			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			155.33				51%	1 782			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 408.79					26 859			
	
145.	Е16-05-001-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.	2	336.98	38.67	14.19	673.96	77.34	28.38	14.4	6.04	2 865	1 114	171	
				284.12	0.45		568.24	0.90	2.78	14.47		1 580	13	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			89.98				98%	1 104			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			55.55				56%	631			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					819.49					4 601			
	
146.	С301-1669 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм, шт.	2	591.87			1 183.74					9 055			
				591.87			1 183.74		4 527.61			9 055		
	
147.	С302-9009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Арматура трубопроводная фланцевая, шт.	2												
									2.78					
	Объем: (2.0)*1													
	
148.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	34.4	7.56		7.56	260.13		260.13		6.07	1 579		1 579	
										1				
	Объем: 12.8+13.5*1.6													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
149.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	34.4	27.63		27.63	950.39		950.39		6.07	5 769		5 769	
										1				
	Объем: 12.8+13.5*1.6													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	24 526.31	3 259.98	3 182.07			124 305	46 964	16 218	
			18 084.29	181.73				61 122	2 615	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 761.59	1 116.71	3 120.63			59 948	16 081	15 795	
			5 524.25	175.58				28 071	2 527	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 404.50					7 248			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 124, 139; %=61 - по стр. 125, 142; %=66 - по стр. 140; %=99 - по стр. 141; %=94 - по стр. 144)	1 247.45					15 229			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 124, 139; %=31 - по стр. 125, 142; %=40 - по стр. 140; %=61 - по стр. 141; %=51 - по стр. 144)	739.32					8 528			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 748.36					83 705			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	14 764.72	2 143.27	61.44			64 357	30 883	423	
			12 560.04	6.15				33 051	88	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 126, 127; %=98 - по стр. 128, 129, 131, 136, 138, 145)	2 181.97					26 786			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 126, 127; %=56 - по стр. 128, 129, 131, 136, 138, 145)	1 377.62					15 714			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	18 324.31					106 857			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	30 072.67					190 562			
	Строительный контроль 2,14%	643.56					4 078			
	Всего со строительным контролем	30 716.23					194 640			
	Непредвиденные расходы	614.32					3 893			
	Итого с непредвиденными затратами	31 330.55					198 533			
	НДС	5 639.50					35 736			
	Всего с НДС	36 970.05					234 269			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 429.42					42 015			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 116.94					24 242			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	288 635.46	30 856.75	18 413.76			1 409 492	444 445	116 999	
			239 364.92	873.71				848 041	12 575	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 789.93					11 143			
			4 789.93					11 143		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	4 789.93					11 143			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 789.93					11 143			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	259 621.08	25 054.71	16 714.74			1 255 545	360 844	106 965	
			217 851.55	632.02				787 731	9 099	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	85 523.95					259 776			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 43, 49, 52, 76, 102, 124, 139; %=71 - по стр. 2, 3, 5-9, 18, 21, 24-28, 33, 46; %=73 - по стр. 10; %=77 - по стр. 11, 36, 87, 112; %=79 - по стр. 13, 34; %=92 - по стр. 15, 17, 22, 23, 32; %=90 - по стр. 19, 29, 38, 39, 44; %=80 - по стр. 31, 63-65; %=88 - по стр. 50, 66; %=61 - по стр. 51, 54, 67, 125, 142; %=94 - по стр. 61, 69-71, 144; %=93 - по стр. 68; %=66 - по стр. 77, 103, 140; %=99 - по стр. 141)	23 792.67					292 214			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 11, 36, 43, 49, 50, 52, 66, 76, 87, 102, 112, 124, 139; %=52 - по стр. 2, 3, 5-9, 18, 21, 24-28, 33, 46; %=56 - по стр. 10; %=51 - по стр. 13, 34, 61, 69-71, 144; %=44 - по стр. 15, 17, 22, 23, 32, 63; %=43 - по стр. 19, 29, 38, 39, 44; %=37 - по стр. 31, 64, 65; %=31 - по стр. 51, 54, 67, 125, 142; %=54 - по стр. 68; %=40 - по стр. 77, 103, 140; %=61 - по стр. 141)	15 472.10					178 232			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	298 885.85					1 725 991			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	24 224.45	5 802.04	1 699.02			142 804	83 601	10 034	
			16 723.44	241.69				49 167	3 476	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 40, 74, 75, 101, 126, 127; %=98 - по стр. 41, 56, 78, 80, 82, 84, 99, 104, 106, 108, 121, 128, 129, 131, 136, 138, 145)	6 422.65					78 847			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 40, 74, 75, 101, 126, 127; %=56 - по стр. 41, 56, 78, 80, 82, 84, 99, 104, 106, 108, 121, 128, 129, 131, 136, 138, 145)	4 020.81					45 797			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	34 667.91					267 448			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	338 343.69					2 004 582			
	Строительный контроль 2,14%	7 240.55					42 898			
	Всего со строительным контролем	345 584.24					2 047 480			
	Непредвиденные расходы	6 911.68					40 950			
	Итого с непредвиденными затратами	352 495.92					2 088 430			
	С индексом-дефлятором на 2014/2013 К=1,049 (Минэкономразвитие РФ от 07.10.2013г.)	369 768.22					2 190 763			
	НДС	66 558.28					394 337			
	Всего с НДС	436 326.50					2 585100			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	30 215.32					371 061			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	19 492.91					224 029			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)