«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	642 476	руб.	Смета на сумму:	642 476	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»		
	Директор ООО «ЖЭК № 17»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ /О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МКД № 28 по ул. Белинского	
Сметная стоимость:	642.476	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.929	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	106.446	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	2.176	553.31	459.71	93.60	1 204.00	1 000.33	203.67	12.51	4.4	13 410	12 514	896	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			990.33				84%	10 512			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			600.20				48%	6 007			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 794.52					29 928			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.176	172.51	127.80	44.71	375.38	278.09	97.29	12.51	7.12	4 172	3 479	693	
					6.95			15.12	1	12.49			189	
	Накладные расходы		83%			243.36				71%	2 604			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			190.59				52%	1 907			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					809.33					8 684			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.89	5 502.93	806.67	80.64	4 897.61	717.94	71.77	12.51	7.11	22 596	8 981	510	
				4 615.62			4 107.90		3.19	1		13 104		
	Накладные расходы		83%			595.89				71%	6 377			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			466.66				52%	4 670			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 960.16					33 643			
	
4.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люков выхода на крышу, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	12.51	4.05	327	326		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	231			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	170			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					728			
	
5.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.), 100 м2 проемов	0.00405	21 223.62	2 306.00	742.65	85.96	9.34	3.01	12.51	5.84	333	117	18	
				18 174.97	28.43		73.61	0.12	2.7	12.53		199	1	
	Объем: 0.75*0.54*1													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.03				90%	106			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.11				43%	51			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.10					490			
	
6.	Цена поставщика. 
Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0,75х0,54 (прим.), м2	0.405	3 956.07			1 602.21			1	1	7 979			
				3 956.07			1 602.21		4.98	1		7 979		
	Объем: 0.75*0.54*1													
	Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98	
	
7.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	1.02	1 138.82	680.90	457.92	1 161.60	694.52	467.08	12.51	5.93	11 458	8 688	2 770	
					59.65			60.84	1	12.5			761	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		86%			649.61				73%	6 898			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			528.75				56%	5 291			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 339.96					23 647			
	
8.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.02	286.73	122.64	1.26	292.46	125.09	1.29	12.51	7.2	2 031	1 565	9	
				162.83			166.09		2.75	1		457		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			116.33				79%	1 236			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			80.06				51%	798			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					488.85					4 066			
	
9.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	127.5	13.13			1 674.08					5 457			
				13.13			1 674.08		42.8			5 457		
	Объем: 102*1.25													
	
10.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 15 см, 1 м3 изоляции	15.3	202.86	119.97	82.89	3 103.69	1 835.51	1 268.18	12.51	6.94	31 763	22 962	8 801	
									17.02	1				
	Объем: 102*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			1 651.96				77%	17 681			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 101.31				48%	11 022			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 856.96					60 466			
	
11.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	312.12	26.54			8 283.66					27 195			
				26.54			8 283.66		87.13			27 195		
	Объем: 102*3*1.02													
	
12.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.02	286.73	122.64	1.26	292.46	125.09	1.29	12.51	7.2	2 031	1 565	9	
				162.83			166.09		2.75	1		457		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			116.33				79%	1 236			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			80.06				51%	798			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					488.85					4 066			
	
13.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	127.5	13.13			1 674.08					5 457			
				13.13			1 674.08		42.8			5 457		
	Объем: 102*1.25													
	
14.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.475	4 519.16	360.82	36.65	2 146.60	171.39	17.41	12.51	7.07	10 294	2 144	123	
				4 121.69			1 957.80		4.1	1		8 027		
	Накладные расходы		83%			142.25				71%	1 522			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			111.40				52%	1 115			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 400.26					12 931			
	
15.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.56	9 291.30	1 358.31	34.61	5 203.13	760.65	19.38	12.51	6.98	22 743	9 516	135	
				7 898.38			4 423.09		2.96	1		13 092		
	Накладные расходы		83%			631.34				71%	6 756			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			494.42				52%	4 948			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 328.89					34 448			
	
16.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.04	6 775.72	1 449.90	67.19	271.03	58.00	2.69	12.51	7.02	1 607	726	19	
				5 258.63			210.35		4.1	1		862		
	Накладные расходы		83%			48.14				71%	515			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.70				52%	378			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					356.87					2 500			
	
17.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.3032	221.62	101.80	102.69	732.04	336.26	339.20	12.51	3.39	5 457	4 207	1 150	
				17.13	1.45		56.58	4.79	1.78	12.56		101	60	
	Объем: 89*2+217.6*0.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			306.95				77%	3 286			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			204.63				48%	2 048			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 243.62					10 791			
	
18.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	68.37624	36.04			2 464.28					10 291			
				36.04			2 464.28		150.51			10 291		
	Объем: 20.7*3.3032													
	
19.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	2.176	4 088.23	504.69	210.18	8 896.00	1 098.20	457.34	12.52	6.84	54 167	13 750	3 128	
				3 373.37	20.39		7 340.45	44.36	5.08	12.5		37 290	555	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 233.96				92%	13 161			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			628.41				44%	6 294			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 758.37					73 622			
	
20.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	278.528	83.55			23 270.12			1	1	94 477			
				83.55			23 270.12		4.06	1		94 477		
	Объем: 217.6*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
21.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.3	4 972.00	72.11	75.20	1 491.60	21.63	22.56	12.51	6.29	5 435	271	142	
				4 824.69	5.48		1 447.41	1.64	3.47	12.5		5 023	21	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			25.13				92%	269			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12.80				44%	128			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 529.53					5 832			
	
22.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.0624	257.63	231.54	26.09	16.08	14.45	1.63	12.51	6.47	191	181	11	
					10.34			0.65	1	12.53			8	
	Объем: 7.8*4*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			12.84				72%	136			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			12.08				64%	121			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.00					448			
	
23.	ТЕР 10-01-008-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0624	10 055.13	1 488.27	115.81	627.44	92.87	7.23	12.51	7.14	3 228	1 162	52	
				8 451.04			527.34		3.82	1		2 014		
	Объем: 7.8*4*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			98.44				90%	1 046			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			50.15				43%	500			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					776.03					4 773			
	
24.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (2 трубы в 6 канала), 100 м труб	0.007	8 572.20	5 513.35	252.31	60.01	38.59	1.77	12.51	6.18	589	483	11	
				2 806.54	60.12		19.65	0.42	4.86	12.52		95	5	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			30.43				66%	322			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			24.58				50%	244			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					115.01					1 155			
	
25.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0294	3 649.31			107.29					405			
				3 649.31			107.29		13 782.4			405		
	Объем: 0.007*4200													
	
26.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 3 каналов, 100 м труб	0.007	32 504.08	21 309.05	662.76	227.53	149.16	4.64	12.51	6.18	2 253	1 866	29	
				10 532.27	157.78		73.73	1.10	4.86	12.52		358	14	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Поправки: ПЗ: *7	
	Накладные расходы		78%			117.20				66%	1 241			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			94.66				50%	940			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					439.40					4 434			
	
27.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1078	3 649.31			393.40					1 486			
				3 649.31			393.40		13 782.4			1 486		
	Объем: 0.007*2200*7													
	
28.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.05	2 412.79	1 295.60	2.05	120.64	64.78	0.10	12.51	4.04	1 047	810		
				1 115.14			55.76		4.23	1		236		
	Накладные расходы		79%			51.18				67%	543			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			32.39				40%	324			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					204.21					1 914			
	
29.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	2 291.60	114.18	14.24	114.58	5.71	0.71	12.51	7.11	374	71	5	
				2 163.18			108.16		2.75	1		297		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5.42				80%	57			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.68				37%	26			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					122.69					457			
	
30.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.334	2 956.30	374.76	6.66	987.40	125.17	2.22	12.51	6.9	3 852	1 566	15	
				2 574.88	1.03		860.01	0.34	2.64	12.57		2 270	4	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			104.17				71%	1 115			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			81.58				52%	816			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 173.15					5 783			
	
31.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обшивки слуховых окон (прим.), 100 м2 сменяемой обрешетки	0.13	5 502.93	806.67	80.64	715.38	104.87	10.48	12.51	7.11	3 301	1 312	75	
				4 615.62			600.03		3.19	1		1 914		
	Накладные расходы		83%			87.04				71%	932			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			68.17				52%	682			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					870.59					4 915			
	
32.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.13	373.54	335.71	26.60	48.56	43.64	3.46	12.52	7.17	577	546	25	
				11.23			1.46		4.14	1		6		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			46.26				90%	491			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			23.57				43%	235			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.38					1 303			
	
33.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0572	23 811.97			1 362.04					2 738			
				23 811.97			1 362.04		47 861.13			2 738		
	Объем: 0.13*0.44													
	
34.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.334	8 813.16	326.90	31.86	2 943.60	109.18	10.64	12.51	6.89	10 362	1 366	73	
				8 454.40	3.03		2 823.77	1.01	3.16	12.48		8 923	13	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			119.01				92%	1 269			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			60.60				44%	607			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 123.21					12 237			
	
35.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.3	1 357.93	327.73	1.01	407.38	98.32	0.30	12.51	7.2	2 538	1 230	2	
				1 029.19			308.76		4.23	1		1 306		
	Накладные расходы		83%			81.61				71%	873			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			63.91				52%	640			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					552.89					4 051			
	
36.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.165	7 415.77	333.04	13.17	1 223.60	54.95	2.17	12.51	7.18	3 748	687	16	
				7 069.56			1 166.48		2.61	1		3 045		
	Накладные расходы		83%			45.61				71%	488			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.72				52%	357			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 304.93					4 593			
	
37.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.51	7.18	967	361	3	
				8 231.09			493.87		1.22	1		603		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 411			
	
38.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	12.51	7.18	2 314	868	7	
				5 145.09			617.41		2.33	1		1 439		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	616			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	451			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 382			
	
39.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.51	7.18	982	361	3	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 426			
	
40.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1458	1 316.51	347.48	6.74	191.95	50.66	0.98	12.51	7.14	966	634	7	
				962.29	0.16		140.30	0.02	2.32	12.46		326		
	Объем: 0.2*4*7.8+0.3*13.9*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			48.15				80%	507			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			23.82				37%	235			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.92					1 708			
	
41.	ТЕРр 65-38-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	1	281.32	27.78		281.32	27.78		12.51	1	1 925	348		
				253.54			253.54		6.22	1		1 577		
	Накладные расходы		103%			28.61				88%	306			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.67				48%	167			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.60					2 398			
	
42.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	1	88.07	12.17		88.07	12.17		12.51	1	357	152		
				75.90			75.90		2.7	1		205		
	Накладные расходы		103%			12.54				88%	134			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.30				48%	73			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.91					564			
	
43.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	23.12	7.34		7.34	169.60		169.60		5.54	940		940	
										1				
	Объем: 14.42+8.7													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
44.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	23.12	26.50		26.50	612.68		612.68		5.54	3 394		3 394	
										1				
	Объем: 14.42+8.7													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	81 333.98	8 377.47	3 802.83			387 214	104 815	23 071	
			69 153.67	130.41				259 328	1 631	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	80 964.59	8 337.52	3 802.83			384 932	104 315	23 071	
			68 824.23	130.41				257 546	1 631	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	40 831.16					155 485			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-4, 14-16, 30, 31, 35-39; %=90 - по стр. 5, 23, 32; %=73 - по стр. 7; %=79 - по стр. 8, 12; %=77 - по стр. 10, 17; %=92 - по стр. 19, 21, 34; %=72 - по стр. 22; %=66 - по стр. 24, 26; %=67 - по стр. 28; %=80 - по стр. 29, 40)	7 736.06					82 538			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 17; %=52 - по стр. 2-4, 14-16, 30, 31, 35-39; %=43 - по стр. 5, 23, 32; %=56 - по стр. 7; %=51 - по стр. 8, 12; %=44 - по стр. 19, 21, 34; %=64 - по стр. 22; %=50 - по стр. 24, 26; %=40 - по стр. 28; %=37 - по стр. 29, 40)	5 215.53					52 179			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	93 916.18					519 649			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	369.39	39.95				2 282	500		
			329.44					1 782		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 41, 42)	41.15					440			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 41, 42)	23.97					240			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	434.51					2 962			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	94 350.69					522 611			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%	2 019.10					11 184			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	96 369.79					533 795			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	1 927.40					10 676			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	98 297.19					544 471			
	НДС 18%	17 693.49					98 005			
	Всего с НДС	115 990.68					642 476			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 777.21					82 978			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 239.50					52 419			

Составил:	Инженер ООО «ЖЭК № 17»                                                   М.А. Резников	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Гл. инженер ООО «ЖЭК № 17»                                              С.И. Сиротина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)