|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | Многоквартирный дом №№ 8в-8г по ул.Батальной г.Калининград |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| на капитальный ремонт крыши МКД  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 8.75 |
| 2. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 2.92 |
| 3. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм до 40мм | 100 м2 стяжки | 8.75 |
| 4. | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины (до 40мм) добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 8.75 |
| 5. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 8.75 |
| 6. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 8.75 |
| 7. | Унифлекс Экстра ЭКП | м2 | 997.5 |
| 8. | Унифлекс ЭПП | м2 | 1015 |
| 9. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (балконы и вентиляционные плиты) | 100 м2 кровли | 0.87 |
| 10. | Унифлекс ЭПП | м2 | 100.92 |
| 11. | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм Выравнивание под примыкания. | 100 м2 поверхности | 1.4131 |
| 12. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1.15 |
| 13. | Унифлекс Экстра ЭКП | м2 | 144.9 |
| 14. | Унифлекс ЭПП | м2 | 144.9 |
| 15. | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 1.91 |
| 16. | Унифлекс Экстра ЭКП | м2 | 360.99 |
| 17. | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли | 1 место | 6 |
| 18. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.6 |
| 19. | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м | 100 м | 1.98 |
| 20. | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм (машинное отделение) | 100 м2 поверхности | 1.3 |
| 21. | Окраска машинного отделения с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.3 |
| 22. | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | 1 дефлектор | 18 |
| 23. | Аэратор Поливент | шт. | 18 |
| 24. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.042 |
| 25. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 4.2 |
| 26. | Блок металлический дверной (выход на кровлю) | м2 | 4.2 |
| 27. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.06 |
| 28. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.06 |
| 29. | Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 6 |
| 30. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 18 |
| 31. | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка | 1 шт. | 18 |
| 32. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 7.79 |
| 33. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 7.79 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |