«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город» 	
		
_____________________ /С.Б. Русович /	________________________ /Е.В. Шулепко /	
		
«______»____________________ 2015г.	«______»____________________ 2015г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома №  34-34а по ул.Тельмана г.Калининграда (объект культурного наследия) 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную	1000 м2	0.05	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.05	
3.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания	0.24	
4.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	4.959	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.959	
	
	Раздел 2.  Устройство проезда	
	
6.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.02	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	32	
8.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.02	
9.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.148	
10.	Песок природный для строительных работ средний	м3	16.28	
11.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.074	
12.	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.037	
13.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	3.774	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	7.4	
15.	Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М300)	м2	75.48	
	
	Раздел 3.  Устройство проезда за границей МКД	
	
16.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0096	
17.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	15.36	
18.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0096	
19.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.114	
20.	Песок природный для строительных работ средний	м3	12.54	
21.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.057	
22.	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0285	
23.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.907	
24.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	5.7	
25.	Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М300)	м2	58.14	
	
	Раздел 4.  Устройство тротуара	
	
26.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0045	
27.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	7.2	
28.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0045	
29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.036	
30.	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.96	
31.	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.009	
32.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.918	
33.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	1.8	
34.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	18.36	
	
	Раздел 5.  Установка бортовых камней	
	
35.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0056	
36.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8.96	
37.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0056	
38.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 	0.02421	
39.	Песок природный для строительных работ средний	м3	2.6631	
40.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.37	
41.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	37	
42.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.27	
43.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.00535	
44.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.36998	
45.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	27	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	
46.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	0.5	
47.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0.5	
48.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см	1 колодец	1	
49.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.05	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                     Фонарев Р.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                     Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)