«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК Управдом»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /В.А. Тишковец/	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 2	
Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, ул. Фабричная 5-7	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.00312	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.15	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1.23	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.23	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1284	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	205.44	
7.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.1284	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.642	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	70.62	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.321	
11.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1605	
12.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-16.371	
13.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	16.371	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	32.1	
15.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2	327.42	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
16.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00775	
17.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	12.4	
18.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.00775	
19.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.062	
20.	Песок природный для строительных работ средний	м3	6.82	
21.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0155	
22.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-1.58	
23.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.58	
24.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3.1	
25.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2	31.62	
	Установка бортовых камней	
26.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00814	
27.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	13.024	
28.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.00814	
29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0524	
30.	Песок природный для строительных работ средний	м3	5.76	
31.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.78	
32.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	78	
33.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.2	
34.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.00396	
35.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.0148	
36.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	20	
	Прочие работы	
37.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	5	
38.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.05	
39.	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	-0.004	
40.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0054	
41.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00384	
42.	Монтаж металлического оборудования элементов благоустройства (скамейка)	1 т конструкций	0.102	
43.	Скамейка со спинкой 1,86*0,53	шт	2	
44.	Урна железобетонная с металлической вставкой 044*0,44	шт	2	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
45.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1456	
46.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	232.96	
47.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.1456	
48.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.728	
49.	Песок природный для строительных работ средний	м3	80.08	
50.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.364	
51.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.182	
52.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-18.56	
53.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	18.56	
54.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	36.4	
55.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2	371.28	
56.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0642	
57.	Песок природный для строительных работ средний	м3	7.06	
58.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.07	
59.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	107	
	озеленение	
60.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.2	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)