«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 919 634	руб.	Смета на сумму:	2 919 634	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»		
	Председатель правления  ЖСК «Рубин»	
________________ /Русович С. Б./	________________ /Кононенко Н.П./	
		
«______»____________________ 2019г.	«______»____________________ 2019г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул.Мариупольская,11-13, ул. Красноярская, 1-3 г. Калининград (по муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград")	
Сметная стоимость:	2 919.634	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.900	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	365.038	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за III квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ул.Мариупольская,11-13	
	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3		0.03	35 033.99	1 051	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.5055	293.690	148	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	2.3316	166.870	389	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.1353	1 040.11	141	
			(1)			293.69	40	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.3702	1 402.64	519	
			(1)			293.69	109	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.0594	33.02	2	
		Накладные расходы				104%	558	
		Сметная прибыль				60%	322	
		Всего с НР и СП					1 932	
	
2.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.32	17 585.60	5 627	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	3.008	218.640	658	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	21.8432	178.290	3 894	
2. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	3.008	548.61	1 650	
			(1)			218.64	658	
2. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	9.024	9.17	83	
		Накладные расходы				104%	4 734	
		Сметная прибыль				60%	2 731	
		Всего с НР и СП					13 092	
	
3.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		8.6	44.94	386	
		Объем: (3)*1.8+(32*0.3*0.15*2.2)						
	
4.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		8.6	278.84	2 398	
	
	Монтажные работы	
	Минимальный перечень	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
5.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0295	57 706.18	1 702	
		Объем: (59+59)*0.25						
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.28679	293.690	378	
5. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.44486	160.940	72	
5. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.30503	1 040.11	317	
			(1)			293.69	90	
5. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.98176	1 335.99	1 312	
			(1)			293.69	288	
5. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00118	1 567.96	2	
		Накладные расходы				95%	428	
		Сметная прибыль				43%	194	
		Всего с НР и СП					2 323	
	
6.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		47.2	160.69	7 585	
		Объем: 29.5*1.6						
	
7.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.236	19 907.70	4 698	
		Объем: (59+59)*0.2						
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.27568	278.220	911	
7. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.70992	165.390	614	
7. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.41772	1 668.59	697	
			(1)			293.69	123	
7. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.01244	1 014.39	1 027	
			(1)			218.64	221	
7. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.67088	1 308.98	2 187	
			(1)			313.27	523	
7. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.17464	853.18	149	
			(1)			251.27	44	
7. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.18	20.74	24	
		Накладные расходы				142%	2 166	
		Сметная прибыль				81%	1 235	
		Всего с НР и СП					8 099	
	
8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		25.96	547.69	14 218	
		Объем: 23.6*1.10						
	
9.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.059	5 622.43	332	
		Объем: (59+59)*0.05						
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.29087	233.102	68	
9. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.05605	1 668.59	94	
			(1)			293.69	16	
9. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.23482	1 014.39	238	
			(1)			218.64	51	
		Накладные расходы				142%	97	
		Сметная прибыль				81%	55	
		Всего с НР и СП					484	
	
10.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		6.018	2 381.97	14 335	
		Объем: (0.059)*102.0						
	
11.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		11.8	2 506.70	29 579	
		Объем: 59+59						
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.062	240.393	255	
11. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	139.24	201.580	28 068	
11. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.354	1 014.39	359	
			(1)			218.64	77	
11. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	6.726	11.01	74	
11. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.354	853.18	302	
			(1)			251.27	89	
11. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.354	1 140.64	404	
			(1)			251.27	89	
11. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.36	20.74	49	
11. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.59	547.69	323	
		Накладные расходы				142%	40 219	
		Сметная прибыль				81%	22 942	
		Всего с НР и СП					92 739	
	
12.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		60.18	440.00	26 479	
		Объем: 59*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
13.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		60.18	390.00	23 470	
		Объем: 59*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Установка бортовых камней	
14.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0084	57 706.18	485	
		Объем: 150*0.2*0.28						
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.366408	293.690	108	
14. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.126672	160.940	20	
14. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.086856	1 040.11	90	
			(1)			293.69	26	
14. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.279552	1 335.99	373	
			(1)			293.69	82	
14. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000336	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	122	
		Сметная прибыль				43%	55	
		Всего с НР и СП					662	
	
15.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		13.44	160.69	2 160	
		Объем: 8.4*1.6						
	
16.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.042	19 907.70	836	
		Объем: (150*0.28*0.1)						
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.58296	278.220	162	
16. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.66024	165.390	109	
16. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.07434	1 668.59	124	
			(1)			293.69	22	
16. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.18018	1 014.39	183	
			(1)			218.64	39	
16. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.29736	1 308.98	389	
			(1)			313.27	93	
16. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03108	853.18	27	
			(1)			251.27	8	
16. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.21	20.74	4	
		Накладные расходы				142%	385	
		Сметная прибыль				81%	220	
		Всего с НР и СП					1 440	
	
17.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.62	547.69	2 530	
		Объем: 4.2*1.10						
	
18.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.5	14 687.22	22 031	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.08	291.333	315	
18. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	114.12	174.440	19 907	
18. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.02	963.73	983	
			(1)			293.69	300	
18. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.06	1 140.64	68	
			(1)			251.27	15	
18. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0015	64 026.11	96	
18. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.255	3 828.46	976	
		Накладные расходы				142%	28 715	
		Сметная прибыль				81%	16 380	
		Всего с НР и СП					67 126	
	
19.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0297	3 182.16	95	
		Объем: (1.5)*(0.06*0.33)						
	
20.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		7.611	3 407.28	25 933	
		Объем: (1.5)*(5.9*0.86)						
	
21.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		150	199.88	29 982	
		Объем: (1.5)*100.0						
	
22.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.7	13 461.25	9 423	
22. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	28	163.900	4 589	
22. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	10.5	460.35	4 834	
		Накладные расходы				115%	5 277	
		Сметная прибыль				77%	3 534	
		Всего с НР и СП					18 234	
	
23.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		0.7	4 109.25	2 876	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	1.918	251.270	482	
23. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	4.193	174.440	731	
23. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	1.918	853.18	1 636	
			(1)			251.27	482	
23. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	7	20.74	145	
23. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	1.4	259.62	363	
		Накладные расходы				115%	1 395	
		Сметная прибыль				77%	934	
		Всего с НР и СП					5 205	
	
	Дополнительный перечень	
	Устройство гостевых парковок дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
24.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0279	57 706.18	1 610	
		Объем: (62)*0.45						
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.216998	293.690	357	
24. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.420732	160.940	68	
24. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.288486	1 040.11	300	
			(1)			293.69	85	
24. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.928512	1 335.99	1 240	
			(1)			293.69	273	
24. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001116	1 567.96	2	
		Накладные расходы				95%	404	
		Сметная прибыль				43%	183	
		Всего с НР и СП					2 197	
	
25.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		44.64	160.69	7 173	
		Объем: 27.9*1.6						
	
26.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.124	19 907.70	2 469	
		Объем: (62)*0.2						
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.72112	278.220	479	
26. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.94928	165.390	322	
26. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.21948	1 668.59	366	
			(1)			293.69	64	
26. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.53196	1 014.39	540	
			(1)			218.64	116	
26. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.87792	1 308.98	1 149	
			(1)			313.27	275	
26. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.09176	853.18	78	
			(1)			251.27	23	
26. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.62	20.74	13	
		Накладные расходы				142%	1 137	
		Сметная прибыль				81%	649	
		Всего с НР и СП					4 255	
	
27.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		13.64	547.69	7 470	
		Объем: 12.4*1.10						
	
28.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.062	24 159.97	1 498	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	1.30014	290.008	377	
28. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	1.84202	176.510	325	
28. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.07502	1 040.11	78	
			(1)			293.69	22	
28. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.07936	1 668.59	132	
			(1)			293.69	23	
28. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.31992	745.76	239	
			(1)			293.69	94	
28. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.5332	855.34	456	
			(1)			293.69	157	
28. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.1798	774.55	139	
			(1)			293.69	53	
28. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.11284	853.18	96	
			(1)			251.27	28	
28. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	1.55	20.74	32	
		Накладные расходы				142%	997	
		Сметная прибыль				81%	569	
		Всего с НР и СП					3 063	
	
29.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.062	1 859.98	115	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.1426	293.690	42	
29. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.031	745.76	23	
			(1)			293.69	9	
29. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.0713	855.34	61	
			(1)			293.69	21	
29. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.0403	774.55	31	
			(1)			293.69	12	
		Накладные расходы				142%	60	
		Сметная прибыль				81%	34	
		Всего с НР и СП					209	
	
30.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		15.5	2 280.66	35 350	
		Объем: (62)*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
31.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.031	5 622.43	174	
		Объем: 62*0.05						
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.15283	233.102	36	
31. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.02945	1 668.59	49	
			(1)			293.69	9	
31. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.12338	1 014.39	125	
			(1)			218.64	27	
		Накладные расходы				142%	51	
		Сметная прибыль				81%	29	
		Всего с НР и СП					254	
	
32.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		3.162	2 381.97	7 532	
		Объем: (0.031)*102.0						
	
33.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		6.2	2 506.70	15 542	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.558	240.393	134	
33. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	73.16	201.580	14 748	
33. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.186	1 014.39	189	
			(1)			218.64	41	
33. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	3.534	11.01	39	
33. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.186	853.18	159	
			(1)			251.27	47	
33. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.186	1 140.64	212	
			(1)			251.27	47	
33. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.24	20.74	26	
33. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.31	547.69	170	
		Накладные расходы				142%	21 132	
		Сметная прибыль				81%	12 054	
		Всего с НР и СП					48 729	
	
34.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		63.24	650.00	41 106	
		Объем: 62*1.02						
		Поправки: М: =650	
	
	Установка бортовых камней	
35.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00369	57 706.18	213	
		Объем: (41*0.3*0.3)						
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1609578	293.690	47	
35. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0556452	160.940	9	
35. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0381546	1 040.11	40	
			(1)			293.69	11	
35. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1228032	1 335.99	164	
			(1)			293.69	36	
35. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001476	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	53	
		Сметная прибыль				43%	24	
		Всего с НР и СП					290	
	
36.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		5.904	160.69	949	
		Объем: 3.69*1.6						
	
37.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.025	19 907.70	498	
		Объем: (41*0.3*0.2)						
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.347	278.220	97	
37. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.393	165.390	65	
37. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.04425	1 668.59	74	
			(1)			293.69	13	
37. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.10725	1 014.39	109	
			(1)			218.64	23	
37. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.177	1 308.98	232	
			(1)			313.27	55	
37. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0185	853.18	16	
			(1)			251.27	5	
37. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.125	20.74	3	
		Накладные расходы				142%	230	
		Сметная прибыль				81%	131	
		Всего с НР и СП					859	
	
38.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.75	547.69	1 506	
		Объем: 2.5*1.10						
	
39.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.41	34 981.10	14 342	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.2952	291.333	86	
39. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	31.1928	174.440	5 441	
39. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.2788	963.73	269	
			(1)			293.69	82	
39. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0164	1 140.64	19	
			(1)			251.27	4	
39. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00041	64 026.11	26	
39. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	2.419	3 407.28	8 242	
39. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0246	3 182.16	78	
39. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0697	3 828.46	267	
		Накладные расходы				142%	7 848	
		Сметная прибыль				81%	4 477	
		Всего с НР и СП					26 667	
	
40.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		41	348.61	14 293	
		Объем: (0.41)*100.0						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					380 051	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					359 400	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					174 300	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2; %=95 - по стр. 5, 14, 24, 35; %=142 - по стр. 7, 9, 11, 16, 18, 26, 28, 29, 31, 33, 37, 39; %=115 - по стр. 22, 23)					116 008	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2; %=43 - по стр. 5, 14, 24, 35; %=81 - по стр. 7, 9, 11, 16, 18, 26, 28, 29, 31, 33, 37, 39; %=77 - по стр. 22, 23)					66 751	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					542 159	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					20 651	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					20 651	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					562 810	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	11 256	
	Итого с непредвиденными расходами					574 066	
	НДС 20%				20	114 813	
	ВСЕГО С НДС					688 879	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					116 008	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					66 751	
	
	Раздел 2.  ул.Красноярская,№1-3	
	
	Демонтажные работы	
41.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3		0.292	35 033.99	10 230	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	4.9202	293.690	1 445	
41. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	22.69424	166.870	3 787	
41. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.31692	1 040.11	1 370	
			(1)			293.69	387	
41. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	3.60328	1 402.64	5 054	
			(1)			293.69	1 058	
41. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.57816	33.02	19	
		Накладные расходы				104%	5 441	
		Сметная прибыль				60%	3 139	
		Всего с НР и СП					18 810	
	
42.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		2.34	17 585.60	41 150	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	21.996	218.640	4 809	
42. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	159.7284	178.290	28 478	
42. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	21.996	548.61	12 067	
			(1)			218.64	4 809	
42. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	65.988	9.17	605	
		Накладные расходы				104%	34 618	
		Сметная прибыль				60%	19 972	
		Всего с НР и СП					95 741	
	
43.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		75.7	44.94	3 402	
		Объем: (29.2)*1.8+(234*0.3*0.15*2.2)						
	
44.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		75.7	278.84	21 108	
	
	Монтажные работы	
	Минимальный перечень	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
45.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.1089	57 706.18	6 284	
		Объем: 242*0.45						
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.750218	293.690	1 395	
45. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.642212	160.940	264	
45. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.126026	1 040.11	1 171	
			(1)			293.69	331	
45. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.624192	1 335.99	4 842	
			(1)			293.69	1 064	
45. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.004356	1 567.96	7	
		Накладные расходы				95%	1 576	
		Сметная прибыль				43%	713	
		Всего с НР и СП					8 573	
	
46.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		174.24	160.69	27 999	
		Объем: 108.9*1.6						
	
47.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.484	19 907.70	9 635	
		Объем: 242*0.2						
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	6.71792	278.220	1 869	
47. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	7.60848	165.390	1 258	
47. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.85668	1 668.59	1 429	
			(1)			293.69	252	
47. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.07636	1 014.39	2 106	
			(1)			218.64	454	
47. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.42672	1 308.98	4 486	
			(1)			313.27	1 073	
47. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.35816	853.18	306	
			(1)			251.27	90	
47. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.42	20.74	50	
		Накладные расходы				142%	4 440	
		Сметная прибыль				81%	2 533	
		Всего с НР и СП					16 608	
	
48.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		53.24	547.69	29 159	
		Объем: 48.4*1.10						
	
49.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.242	24 159.97	5 847	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	5.07474	290.008	1 472	
49. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	7.18982	176.510	1 269	
49. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.29282	1 040.11	305	
			(1)			293.69	86	
49. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.30976	1 668.59	517	
			(1)			293.69	91	
49. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.24872	745.76	931	
			(1)			293.69	367	
49. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.0812	855.34	1 780	
			(1)			293.69	611	
49. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.7018	774.55	544	
			(1)			293.69	206	
49. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.44044	853.18	376	
			(1)			251.27	111	
49. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	6.05	20.74	125	
		Накладные расходы				142%	3 892	
		Сметная прибыль				81%	2 220	
		Всего с НР и СП					11 959	
	
50.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.242	1 859.98	450	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.5566	293.690	163	
50. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.121	745.76	90	
			(1)			293.69	36	
50. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.2783	855.34	238	
			(1)			293.69	82	
50. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.1573	774.55	122	
			(1)			293.69	46	
		Накладные расходы				142%	231	
		Сметная прибыль				81%	132	
		Всего с НР и СП					813	
	
51.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		60.5	2 280.66	137 980	
		Объем: 242*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
52.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.121	5 622.43	680	
		Объем: 242*0.05						
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.59653	233.102	139	
52. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.11495	1 668.59	192	
			(1)			293.69	34	
52. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.48158	1 014.39	489	
			(1)			218.64	105	
		Накладные расходы				142%	197	
		Сметная прибыль				81%	113	
		Всего с НР и СП					990	
	
53.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		12.342	2 381.97	29 398	
		Объем: (0.121)*102.0						
	
54.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		24.2	2 506.70	60 662	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.178	240.393	524	
54. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	285.56	201.580	57 563	
54. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.726	1 014.39	736	
			(1)			218.64	159	
54. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	13.794	11.01	152	
54. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.726	853.18	619	
			(1)			251.27	182	
54. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.726	1 140.64	828	
			(1)			251.27	182	
54. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	4.84	20.74	100	
54. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.21	547.69	663	
		Накладные расходы				142%	82 484	
		Сметная прибыль				81%	47 050	
		Всего с НР и СП					190 196	
	
55.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		13.26	550.00	7 293	
		Объем: 13*1.02						
		Поправки: М: =550	
	
56.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		233.58	480.00	112 118	
		Объем: 229*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
57.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00702	57 706.18	405	
		Объем: (78*0.3*0.3)						
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3062124	293.690	90	
57. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1058616	160.940	17	
57. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0725868	1 040.11	75	
			(1)			293.69	21	
57. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2336256	1 335.99	312	
			(1)			293.69	69	
57. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002808	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	102	
		Сметная прибыль				43%	46	
		Всего с НР и СП					553	
	
58.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		11.232	160.69	1 805	
		Объем: 7.02*1.6						
	
59.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.047	19 907.70	936	
		Объем: (78*0.3*0.2)						
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.65236	278.220	181	
59. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.73884	165.390	122	
59. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.08319	1 668.59	139	
			(1)			293.69	24	
59. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.20163	1 014.39	205	
			(1)			218.64	44	
59. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.33276	1 308.98	436	
			(1)			313.27	104	
59. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03478	853.18	30	
			(1)			251.27	9	
59. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.235	20.74	5	
		Накладные расходы				142%	430	
		Сметная прибыль				81%	245	
		Всего с НР и СП					1 612	
	
60.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.17	547.69	2 832	
		Объем: 4.7*1.10						
	
61.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.78	34 981.10	27 285	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.5616	291.333	164	
61. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	59.3424	174.440	10 352	
61. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.5304	963.73	511	
			(1)			293.69	156	
61. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0312	1 140.64	36	
			(1)			251.27	8	
61. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00078	64 026.11	50	
61. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	4.602	3 407.28	15 680	
61. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0468	3 182.16	149	
61. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1326	3 828.46	508	
		Накладные расходы				142%	14 933	
		Сметная прибыль				81%	8 518	
		Всего с НР и СП					50 736	
	
62.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		78	348.61	27 192	
		Объем: (0.78)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
63.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00378	57 706.18	218	
		Объем: (14)*0.27						
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1648836	293.690	48	
63. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0570024	160.940	9	
63. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0390852	1 040.11	41	
			(1)			293.69	11	
63. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1257984	1 335.99	168	
			(1)			293.69	37	
63. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001512	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	54	
		Сметная прибыль				43%	25	
		Всего с НР и СП					297	
	
64.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		6.048	160.69	972	
		Объем: 3.78*1.6						
	
65.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.018	19 907.70	358	
		Объем: 14*0.13						
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.24984	278.220	70	
65. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.28296	165.390	47	
65. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.03186	1 668.59	53	
			(1)			293.69	9	
65. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.07722	1 014.39	78	
			(1)			218.64	17	
65. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.12744	1 308.98	167	
			(1)			313.27	40	
65. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01332	853.18	11	
			(1)			251.27	3	
65. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.09	20.74	2	
		Накладные расходы				142%	166	
		Сметная прибыль				81%	95	
		Всего с НР и СП					619	
	
66.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.98	547.69	1 084	
		Объем: 1.8*1.10						
	
67.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.014	24 159.97	338	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.29358	290.008	85	
67. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	0.41594	176.510	73	
67. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.01694	1 040.11	18	
			(1)			293.69	5	
67. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.01792	1 668.59	30	
			(1)			293.69	5	
67. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.07224	745.76	54	
			(1)			293.69	21	
67. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.1204	855.34	103	
			(1)			293.69	35	
67. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.0406	774.55	31	
			(1)			293.69	12	
67. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.02548	853.18	22	
			(1)			251.27	6	
67. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	0.35	20.74	7	
		Накладные расходы				142%	224	
		Сметная прибыль				81%	128	
		Всего с НР и СП					690	
	
68.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.014	1 859.98	-26	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.0322	293.690	-9	
68. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.007	745.76	-5	
			(1)			293.69	-2	
68. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.0161	855.34	-14	
			(1)			293.69	-5	
68. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.0091	774.55	-7	
			(1)			293.69	-3	
		Накладные расходы				142%	-13	
		Сметная прибыль				81%	-7	
		Всего с НР и СП					-46	
	
69.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		1.75	2 284.68	3 998	
		Объем: 14*0.1*1.25						
		Поправки: М: =2284.68	
	
70.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0056	5 622.43	31	
		Объем: 14*0.04						
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.027608	233.102	6	
70. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.00532	1 668.59	9	
			(1)			293.69	2	
70. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.022288	1 014.39	23	
			(1)			218.64	5	
		Накладные расходы				142%	9	
		Сметная прибыль				81%	5	
		Всего с НР и СП					44	
	
71.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		0.5712	2 381.97	1 361	
		Объем: (0.0056)*102.0						
	
72.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		1.4	2 506.70	3 509	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.126	240.393	30	
72. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	16.52	201.580	3 330	
72. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.042	1 014.39	43	
			(1)			218.64	9	
72. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.798	11.01	9	
72. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.042	853.18	36	
			(1)			251.27	11	
72. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.042	1 140.64	48	
			(1)			251.27	11	
72. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.28	20.74	6	
72. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.07	547.69	38	
		Накладные расходы				142%	4 771	
		Сметная прибыль				81%	2 722	
		Всего с НР и СП					11 002	
	
73.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		7.14	440.00	3 142	
		Объем: 7*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
74.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		7.14	390.00	2 785	
		Объем: 7*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
75.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.092	57 706.18	5 309	
		Объем: (184+184)*0.25						
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.01304	293.690	1 179	
75. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.38736	160.940	223	
75. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.95128	1 040.11	989	
			(1)			293.69	279	
75. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.06176	1 335.99	4 090	
			(1)			293.69	899	
75. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00368	1 567.96	6	
		Накладные расходы				95%	1 332	
		Сметная прибыль				43%	603	
		Всего с НР и СП					7 244	
	
76.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		147.2	160.69	23 654	
		Объем: 92*1.6						
	
77.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.736	19 907.70	14 652	
		Объем: (184+184)*0.2						
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	10.21568	278.220	2 842	
77. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	11.56992	165.390	1 914	
77. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.30272	1 668.59	2 174	
			(1)			293.69	383	
77. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	3.15744	1 014.39	3 203	
			(1)			218.64	690	
77. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	5.21088	1 308.98	6 821	
			(1)			313.27	1 632	
77. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.54464	853.18	465	
			(1)			251.27	137	
77. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.68	20.74	76	
		Накладные расходы				142%	6 754	
		Сметная прибыль				81%	3 852	
		Всего с НР и СП					25 258	
	
78.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		80.96	547.69	44 341	
		Объем: 73.6*1.10						
	
79.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.184	5 622.43	1 035	
		Объем: (184+184)*0.05						
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.90712	233.102	211	
79. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.1748	1 668.59	292	
			(1)			293.69	51	
79. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.73232	1 014.39	743	
			(1)			218.64	160	
		Накладные расходы				142%	300	
		Сметная прибыль				81%	171	
		Всего с НР и СП					1 506	
	
80.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		18.768	2 381.97	44 705	
		Объем: (0.184)*102.0						
	
81.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		36.8	2 506.70	92 247	
		Объем: 184+184						
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	3.312	240.393	796	
81. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	434.24	201.580	87 534	
81. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.104	1 014.39	1 120	
			(1)			218.64	241	
81. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	20.976	11.01	231	
81. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.104	853.18	942	
			(1)			251.27	277	
81. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.104	1 140.64	1 259	
			(1)			251.27	277	
81. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	7.36	20.74	153	
81. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.84	547.69	1 008	
		Накладные расходы				142%	125 429	
		Сметная прибыль				81%	71 547	
		Всего с НР и СП					289 223	
	
82.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		187.68	440.00	82 579	
		Объем: 184*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
83.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		187.68	390.00	73 195	
		Объем: 184*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Установка бортовых камней	
84.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02358	57 706.18	1 361	
		Объем: 421*0.2*0.28						
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.0285596	293.690	302	
84. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.3555864	160.940	57	
84. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2438172	1 040.11	254	
			(1)			293.69	72	
84. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.7847424	1 335.99	1 048	
			(1)			293.69	230	
84. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0009432	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	341	
		Сметная прибыль				43%	154	
		Всего с НР и СП					1 856	
	
85.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		37.728	160.69	6 063	
		Объем: 23.58*1.6						
	
86.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.118	19 907.70	2 349	
		Объем: (421*0.28*0.1)						
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.63784	278.220	456	
86. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.85496	165.390	307	
86. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.20886	1 668.59	349	
			(1)			293.69	61	
86. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.50622	1 014.39	514	
			(1)			218.64	111	
86. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.83544	1 308.98	1 094	
			(1)			313.27	262	
86. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.08732	853.18	74	
			(1)			251.27	22	
86. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.59	20.74	12	
		Накладные расходы				142%	1 083	
		Сметная прибыль				81%	618	
		Всего с НР и СП					4 050	
	
87.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		12.98	547.69	7 109	
		Объем: 11.8*1.10						
	
88.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		4.21	14 687.22	61 833	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	3.0312	291.333	883	
88. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	320.2968	174.440	55 873	
88. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	2.8628	963.73	2 759	
			(1)			293.69	841	
88. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1684	1 140.64	192	
			(1)			251.27	42	
88. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00421	64 026.11	270	
88. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.7157	3 828.46	2 740	
		Накладные расходы				142%	80 594	
		Сметная прибыль				81%	45 972	
		Всего с НР и СП					188 399	
	
89.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.083358	3 182.16	265	
		Объем: (4.21)*(0.06*0.33)						
	
90.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		21.362	3 407.28	72 786	
		Объем: (4.21)*(5.9*0.86)						
	
91.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		421	199.88	84 149	
		Объем: (4.21)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
92.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		2	4 408.92	8 818	
92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.1	251.270	25	
92. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	3.48	168.500	586	
92. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1	1 140.64	114	
			(1)			251.27	25	
92. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.016	2 076.79	33	
92. 5.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	6	12	673.68	8 084	
		Накладные расходы				104%	635	
		Сметная прибыль				60%	367	
		Всего с НР и СП					9 820	
	
93.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1	13 461.25	13 461	
93. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	40	163.900	6 556	
93. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	15	460.35	6 905	
		Накладные расходы				115%	7 539	
		Сметная прибыль				77%	5 048	
		Всего с НР и СП					26 049	
	
94.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		1	4 109.25	4 109	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	2.74	251.270	688	
94. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	5.99	174.440	1 045	
94. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	2.74	853.18	2 338	
			(1)			251.27	688	
94. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	10	20.74	207	
94. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	2	259.62	519	
		Накладные расходы				115%	1 993	
		Сметная прибыль				77%	1 334	
		Всего с НР и СП					7 436	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 225 640	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 140 637	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					571 605	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 41, 42, 92; %=95 - по стр. 45, 57, 63, 75, 84; %=142 - по стр. 47, 49, 50, 52, 54, 59, 61, 65, 67, 68, 70, 72, 77, 79, 81, 86, 88; %=115 - по стр. 93, 94)					379 556	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 41, 42, 92; %=43 - по стр. 45, 57, 63, 75, 84; %=81 - по стр. 47, 49, 50, 52, 54, 59, 61, 65, 67, 68, 70, 72, 77, 79, 81, 86, 88; %=77 - по стр. 93, 94)					217 316	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 737 509	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					85 003	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					85 003	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 822 512	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	36 450	
	Итого с непредвиденными расходами					1 858 962	
	НДС 20%				20	371 792	
	ВСЕГО С НДС					2 230 754	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					379 556	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					217 316	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 605 691	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 500 037	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					745 905	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2, 41, 42, 92; %=95 - по стр. 5, 14, 24, 35, 45, 57, 63, 75, 84; %=142 - по стр. 7, 9, 11, 16, 18, 26, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 47, 49, 50, 52, 54, 59, 61, 65, 67, 68, 70, 72, 77, 79, 81, 86, 88; %=115 - по стр. 22, 23, 93, 94)					495 564	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 41, 42, 92; %=43 - по стр. 5, 14, 24, 35, 45, 57, 63, 75, 84; %=81 - по стр. 7, 9, 11, 16, 18, 26, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 47, 49, 50, 52, 54, 59, 61, 65, 67, 68, 70, 72, 77, 79, 81, 86, 88; %=77 - по стр. 22, 23, 93, 94)					284 067	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 279 668	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					105 654	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					105 654	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 385 322	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	47 706	
	Итого с непредвиденными расходами					2 433 028	
	НДС 20%				20	486 606	
	ВСЕГО С НДС					2 919 634	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					495 564	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					284 067	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)