«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор 	Директор	
МКУ «КР МКД»	ООО «Прибрежный»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /И.А. Журавлев /	
		
«______»_____________ 2018г.	«______»______________ 2018г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Заводская 33, 35, 37 в г. Калининграде 
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	
Дополнительные работы	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Муниципальная земля (ремонт разворотного кольца автобусов)	
	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3	0.268	
2.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м	1 т груза	48.24	
3.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	48.24	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 4)	
4.	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2	0.67	
5.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	-7.705	
6.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	-36.85	
7.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	7.705	
8.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	36.85	
9.	Розлив вяжущих материалов	т	0.536	
10.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.5521	
11.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.67	
12.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	62.779	
13.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0072	
14.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2	0.67	
15.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	15.678	
16.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0018	
17.	Розлив вяжущих материалов	т	0.201	
18.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.207	
19.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.67	
20.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	64.722	
21.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0072	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) S=45м2	
22.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01215	
23.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.44	
24.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.059	
25.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.49	
26.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.045	
27.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.045	
28.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	5.625	
29.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.018	
30.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.836	
31.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	4.5	
32.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	45.9	
	Установка бортовых камней	
33.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00624	
34.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	9.984	
35.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.039	
36.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.29	
37.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.31	
38.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0061	
39.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.573	
40.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	31	
41.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1	
42.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	
	
	Раздел 2.  Заводская 37 (устройство детских площадок)	
	
	Демонтажные работы	
43.	Демонтаж оборудования детских площадок	т	1.14	
	Монтажные работы	
	Покрытие площадки (вар. 2)	
44.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0588	
45.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	94.08	
46.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.3525	
47.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	38.775	
48.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	23.5	
49.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	23.97	
50.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.188	
51.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.188	
52.	Устройство покрытий: из плитки резиновой  "шип-паз", 500х500мм,  h=40мм	100 м2	2.35	
53.	Плитка резиновая h=40мм, 500х500мм, "шип-паз"	м2	239.7	
	Элементы спортивной площадки	
	Монтажные работы	
54.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.0263	
55.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0263	
56.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	4.21	
57.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.042	
58.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.284	
59.	Монтаж  элементов спортивной площадки	т	1.14	
60.	Растворитель марки: Р-4	т	-0.0007	
61.	Гвозди строительные	т	-0.00001	
62.	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-0.0012	
63.	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	-0.0213	
64.	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	-0.0004	
65.	Канаты пеньковые пропитанные	т	-0.0001	
66.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0.0011	
67.	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	-0.0022	
68.	Тренажер 1530х470 Н=1430	шт	1	

Составил:	вед. инженер ОК                                                       Сметанина Е.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника отдела ОК                                             Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)