«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
И.о.директора МКУ «КР МКД»	

__________/Ю.Г.Поломошнов/	

«______»_____________ 2017г.	

	 Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»

________________ / Ж.Н.Сидоренкова /

«______»_______________2017г	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   РА Б О Т	
	
на капитальный ремонт подвала, лестниц МКД №50-56 по ул. Беговой в г. Калининграде 	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ В ПОДЪЕЗДЕ	
	
1.	Е59-5-1	Ремонт ступеней: деревянных	100 ступеней	0.72	
2.	С102-0111	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3	0.26568	
3.	С102-0115	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3	1.152	
4.	Е57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.6	
5.	Е11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса	0.6	
6.	Е59-1-1	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	100 м2 горизонтальной проекции	0.37	
7.	Е10-02-040-01	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми	100 м2 горизонтальной проекции лестниц	0.37	
8.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.76	
9.	С113-8070	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС-ТЕРМА" для древесины	кг	15.732	
10.	Е15-04-024-03	Простая окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.76	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
	ОКНА	
11.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.048	
12.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.048	
13.	С203-0954	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	4.8	
14.	Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.16	
15.	Е15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16	
	РЕМОНТ СТЕН	
16.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен ,прим	100 м2	7.5	
17.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	5	
18.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	7.5	
19.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	98.475	
20.	Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7.5	
21.	Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	7.5	
22.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	7.5	
	РЕМОНТ ПОТОЛКОВ	
23.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности (металлические балки армокирпичного перекрытия, арматура) щетками	1 м2 очищаемой поверхности	16	
24.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (балки)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16	
25.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (балки)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16	
26.	Е46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	1	
	РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ	
27.	Е46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы, прим	1 м3	35	
28.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	17.5	
29.	Е11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	1 м3 подстилающего слоя	35	
30.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	35	
31.	Е51-3-2	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой	100 м3 грунта	0.7	
32.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	3.5	
33.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.6965	
34.	С204-0096	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.042	
35.	С204-0097	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.6545	
36.	Е11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	3.5	
37.	Е11-01-011-04	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 50мм)	100 м2 стяжки	3.5	
	СПУСКИ В ПОДВАЛ	
38.	Е59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	100 ступеней	0.2	
39.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	104.324	
40.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	104.324	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                   М.В. Ардашева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела ОК МКУ «КР МКД»            О.В.Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)