«СОГЛАСОВАНО»	                                   «СОГЛАСОВАНО»	          «УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	945 538 руб.	                        Смета на сумму:   945 538 руб.		Смета на сумму:	   945 538 руб.	
		
Начальник отдела капитального ремонта	   Глава администрации центрального		  Директор  ООО «ЖЭУ №12 Ц»	
Администрации центрального района	  района ГО «Город Калининград»		
ГО «Город Калининград»		
		
_____________/_Козаченко_М.Н.____/                      ___________ /_Лебедев  А.А____ / 	                 ___________ /_Марчихина Г.В.____ /	
		
«______»____________________ 2012г.                «______»____________________ 2012г.	                  «______»____________________ 2012г.	

	
Стройка:	Ремонт по решению суда.	
	
Объект:	Капитальный ремонт кровли, балконов жилого  дома №150 по ул.Карла Маркса (с заменой на металлочерепицу)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли, балконов жилого дома №150 по ул.Карла Маркса ( с заменой на металлочерепицу)	
Сметная стоимость:	945.538	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.391	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	152.742	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	ТЕРр 58-17-3 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли	2.43	203.12	201.95	1.17	493.58	490.74	2.84	12.14	3.9	5 969	5 958	11	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			407.31				71%	4 230			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			318.98				52%	3 098			
										=(65* (0.8))				
	
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	3.5235												
									1					
	Объем: (2.43)*1.45													
	
3.	ТЕРр 53-23-1 
Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича, 1 м карниза	2	159.51	31.22	1.08	319.02	62.44	2.16	12.14	6.17	1 725	758	13	
				127.21	0.15		254.42	0.30	3.75	12.2		954	4	
	Накладные расходы		86%			53.96				73%	556			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			43.92				56%	427			
										=(70* (0.8))				
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.05	6 775.72	1 449.90	67.19	338.79	72.50	3.36	12.14	6.42	1 875	880	22	
				5 258.63			262.93		3.7	1		973		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			60.18				71%	625			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			47.13				52%	458			
										=(65* (0.8))				
	
5.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.0635												
									3.7					
	Объем: (0.05)*1.27													
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.48	4 519.16	360.82	36.65	2 169.20	173.19	17.59	12.14	6.47	10 130	2 103	114	
				4 121.69			1 978.41		4	1		7 914		
	Накладные расходы		83%			143.75				71%	1 493			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			112.57				52%	1 094			
										=(65* (0.8))				
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (стропила, кобылки), 100 м	1.584	9 291.30	1 358.31	34.61	14 717.42	2 151.56	54.82	12.14	6.39	64 254	26 120	350	
				7 898.38			12 511.03		3.02	1		37 783		
	Объем: 108+36*1.4													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 785.79				71%	18 545			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 398.51				52%	13 582			
										=(65* (0.8))				
	
8.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	1.53648												
									3.02					
	Объем: (1.584)*0.97													
	
9.	ТЕРр 58-18-3 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.43	2 875.85	685.02	51.83	6 988.32	1 664.60	125.95	12.14	6.49	36 619	20 208	817	
				2 139.00			5 197.77		3	1		15 593		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 381.62				71%	14 348			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 081.99				52%	10 508			
										=(65* (0.8))				
	
10.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	5.1273												
									3					
	Объем: (2.43)*2.11													
	
11.	ФЕРр 58-12-1 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 358 от 25.07.2011.. Приказ № 358 от 25.07.2011) 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	2.43	401.31	252.73	40.78	975.18	614.13	99.10	12.89	7.33	9 803	7 916	726	
				107.80	5.10		261.95	12.39	4.43	13.52		1 160	168	
	Вычт.ресурсы:  ССЦ 102-0073:[ М-(2090.88=792.00*2.64) ]	
	Добавл.ресурсы:  1-1022;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1805	
	Накладные расходы		83%			520.01				71%	5 740			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			407.24				52%	4 204			
										=(65* (0.8))				
	
12.	ТССЦ 102-0052 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	6.4152	1 928.70			12 373.00					38 365			
				1 928.70			12 373.00		5 980.39			38 365		
	Объем: 2.64*2.43													
	
13.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	12.14	3.89	1 268	1 266	2	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			86.57				71%	899			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.80				52%	658			
										=(65* (0.8))				
	
14.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.224												
									1					
	Объем: (0.04)*5.6													
	
15.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	394.62	69.00	29.78	1 578.46	276.00	119.10	12.14	5.96	7 433	3 351	710	
				295.84	2.08		1 183.36	8.30	2.85	12.13		3 373	101	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		106%			301.36				90%	3 107			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			153.52				43%	1 484			
										=(53.55* (0.8))				
	
16.	ТССЦ 203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	1.6	1 365.61			2 184.98					4 282			
				1 365.61			2 184.98		2 676.18			4 282		
	Объем: 0.8*0.5*4													
	
17.	ТЕР 20-02-002-01 
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка	8	24.06	15.96	4.04	192.48	127.70	32.30	12.15	5.04	1 876	1 552	163	
				4.06			32.48		4.99	1		162		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9390	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		115%			146.86				98%	1 521			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			90.67				56%	869			
										=(70.55* (0.8))				
	
18.	ТССЦ 301-0595 
Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм, м2	0.588	675.55			397.22					3 838			
				675.55			397.22		6 527.14			3 838		
	Объем: 0.15*0.49*8													
	
19.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки карнизов., 100 м2 подшивки	0.056	257.63	231.54	26.09	14.43	12.97	1.46	12.14	6.48	167	157	9	
					10.34			0.58	1	12.12			7	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			11.52				72%	118			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			10.84				64%	105			
										=(80* (0.8))				
	
20.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.13384												
									1					
	Объем: (0.056)*2.39													
	
21.	ТЕР 10-01-008-05 
Устройство карнизов (на слуховых окнах), фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.056	10 055.13	1 488.27	115.81	563.09	83.34	6.49	12.14	6.53	2 782	1 012	42	
				8 451.04			473.26		3.65	1		1 727		
	Объем: 14*0.4													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		106%			88.34				90%	911			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			45.00				43%	435			
										=(53.55* (0.8))				
	
22.	ФЕР 15-04-024-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.056	1 292.49	327.26	5.84	72.38	18.33	0.33	12.89	7.56	358	236	2	
				959.40	0.15		53.73	0.01	2.22	13.08		119		
	Добавл.ресурсы:  1-1032;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0426;  ССЦ 101-0627;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1667;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 409-0639	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			17.42				80%	189			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.62				37%	87			
										=(46.75* (0.8))				
	
23.	ТЕР 10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам (сплошная и разреженная обрешетка,слуховые окна), 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	7.005	55.33	46.85	7.91	387.61	328.19	55.43	12.14	6.15	4 336	3 984	341	
				0.57	0.38		3.99	2.63	2.65	12.2		11	32	
	Объем: 243*2+243*0.7+22.2*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2317:[ М-(156.28=17364.00*0.009) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		106%			350.67				90%	3 614			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			178.64				43%	1 727			
										=(53.55* (0.8))				
	
24.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	145.0035	36.04			5 225.93					22 152			
				36.04			5 225.93		152.77			22 152		
	Объем: 20.7*7.005													
	
25.	ТЕРр 69-10-1 
Антисептирование древесины водными растворами (мауэрлат, стропила, усиление стропил), 100 м2 обработанной поверхности	0.9348	85.78	22.72	2.03	80.19	21.24	1.90	12.14	6.54	421	258	12	
				61.03			57.05		2.65	1		151		
	Объем: 0.15*4*5+(0.1+0.15)*2*108+(0.04+0.15)*2*2*48													
	Накладные расходы		78%			16.57				66%	170			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			10.62				40%	103			
										=(50* (0.8))				
	
26.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.43	221.62	101.80	102.69	538.53	247.37	249.53	12.14	3.75	4 001	3 003	936	
				17.13	1.45		41.63	3.52	1.5	12.16		62	43	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			225.80				77%	2 345			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			150.53				48%	1 462			
										=(59.5* (0.8))				
	
27.	ТССЦ 113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	50.301	62.53			3 145.32					19 671			
				62.53			3 145.32		391.06			19 671		
	Объем: (2.43)*20.7													
	
28.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.43	110.62	83.67	26.95	268.82	203.33	65.49	12.14	4.71	2 777	2 468	308	
					2.45			5.95	2.96	12.15			72	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			226.02				92%	2 337			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			115.10				44%	1 118			
										=(55.25* (0.8))				
	
29.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	267.3	13.13			3 509.65					10 107			
				13.13			3 509.65		37.81			10 107		
	Объем: 243*1.1													
	
30.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.43	2 240.64	405.87	165.99	5 444.75	986.26	403.35	12.14	6.02	32 163	11 973	2 428	
				1 668.78	14.91		4 055.14	36.24	4.38	12.13		17 761	440	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-4136:[ М-(5930.42=48.61*122) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			1 104.30				92%	11 420			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			562.38				44%	5 462			
										=(55.25* (0.8))				
	
31.	С цена поставщик. 
Металлочерепица профиль Монтеррей покрытие полиэстер, м2	296.46	63.76			18 902.85					79 392			
				63.76			18 902.85		4.2			79 392		
	Объем: 243*1.22													
	Поправки: М: =260*1.03/4.2	
	
32.	С цена поставщик. 
Коньковые элементы, м2	16.5	39.48			651.48					2 736			
				39.48			651.48		4.2			2 736		
	Поправки: М: =322/2*1.03/4.2	
	
33.	С цена поставщик. 
Планка примыкания к дымовым трубам, м2	24.2	30.41			735.91					3 091			
				30.41			735.91		4.2			3 091		
	Поправки: М: =248/2*1.03/4.2	
	
34.	ТЕР 12-01-012-01 
Установка решеток снегозадержания (применительно), 100 м ограждения	0.324	4 972.00	72.11	75.20	1 610.93	23.36	24.36	12.14	5.82	5 537	284	142	
				4 824.69	5.48		1 563.20	1.77	3.27	12.12		5 112	21	
	Объем: 16.2*2													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			27.14				92%	281			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			13.82				44%	134			
										=(55.25* (0.8))				
	
35.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.324	75.57	75.35	0.22	24.48	24.41	0.07	12.14	3.95	297	296		
									1	1				
	Объем: 16.2*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			20.26				71%	210			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.87				52%	154			
										=(65* (0.8))				
	
36.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.03888												
									1					
	Объем: (0.324)*0.12													
	
37.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.324	8 813.16	326.90	31.86	2 855.46	105.92	10.32	12.14	6.25	9 869	1 286	65	
				8 454.40	3.03		2 739.23	0.98	3.11	12.11		8 519	12	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			115.45				92%	1 194			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			58.80				44%	571			
										=(55.25* (0.8))				
	
38.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.1296	11 907.97	1 173.45	33.16	1 543.27	152.08	4.30	12.14	6.46	5 452	1 846	28	
				10 701.36	3.78		1 386.90	0.49	2.58	12.13		3 578	6	
	Объем: 32.4*0.4													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			164.78				92%	1 704			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			83.91				44%	815			
										=(55.25* (0.8))				
	
39.	ТЕР 12-01-010-01 
Разборка боковых  обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.04	837.54	816.31	21.22	33.50	32.65	0.85	12.14	6.46	402	396	5	
					2.42			0.10	2.58	12.13			1	
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: *0	
	Накладные расходы		108%			35.37				92%	365			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			18.01				44%	175			
										=(55.25* (0.8))				
	
40.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство боковых  обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.04	11 907.97	1 173.45	33.16	476.32	46.94	1.33	12.14	6.46	1 683	570	9	
				10 701.36	3.78		428.05	0.15	2.58	12.13		1 104	2	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			50.86				92%	526			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.90				44%	252			
										=(55.25* (0.8))				
	
41.	ТЕРр 58-10-2 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	0.318	7 879.49	801.83	8.10	2 505.68	254.98	2.58	12.14	6.56	9 430	3 095	17	
				7 069.56			2 248.12		2.81	1		6 317		
	Объем: 10.6*3													
	Накладные расходы		83%			211.63				71%	2 197			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			165.74				52%	1 609			
										=(65* (0.8))				
	
42.	ТЕРр 58-10-4 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.06	6 366.80	1 213.61	8.10	382.01	72.82	0.49	12.14	6.56	1 650	884	3	
				5 145.09			308.71		2.47	1		763		
	Объем: 3*2													
	Накладные расходы		83%			60.44				71%	628			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			47.33				52%	460			
										=(65* (0.8))				
	
43.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.03	4 604.75	480.56	8.10	138.14	14.42	0.24	12.14	6.56	482	175	2	
				4 116.09			123.48		2.47	1		305		
	Накладные расходы		83%			11.97				71%	124			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.37				52%	91			
										=(65* (0.8))				
	
44.	ТЕРр 58-10-7 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.03	9 322.48	1 083.29	8.10	279.67	32.50	0.24	12.14	6.56	697	395	2	
				8 231.09			246.93		1.22	1		301		
	Накладные расходы		83%			26.98				71%	280			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.13				52%	205			
										=(65* (0.8))				
	
45.	ТЕРр 58-22-1 
Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.27	1 357.93	327.73	1.01	366.64	88.49	0.27	12.14	6.57	2 221	1 074	2	
				1 029.19			277.88		4.12	1		1 145		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			73.45				71%	763			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			57.52				52%	558			
										=(65* (0.8))				
	
46.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.0027												
									4.12					
	Объем: (0.27)*0.01													
	
47.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.055	8 572.20	5 513.35	252.31	471.47	303.23	13.88	12.14	5.85	4 479	3 681	81	
				2 806.54	60.12		154.36	3.31	4.64	12.13		716	40	
	Объем: 3.4+2.1													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			239.10				66%	2 456			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			193.12				50%	1 861			
										=(63* (0.8))				
	
48.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.9537												
									4.64					
	Объем: (0.055)*17.34													
	
49.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.4675	6 499.70			3 038.61					12 663			
				6 499.70			3 038.61		27 087.5			12 663		
	Объем: 0.055*8500													
	
50.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 7 каналов), 100 м труб	0.034	27 860.64	18 264.90	568.08	947.26	621.01	19.31	12.14	5.85	9 076	7 539	113	
				9 027.66	135.24		306.94	4.60	4.64	12.13		1 424	56	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*6, Н4= 1*6, Н5= 1*6, Н48= 1*6	
	Накладные расходы		78%			487.98				66%	5 013			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			394.13				50%	3 798			
										=(63* (0.8))				
	
51.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.918	6 499.70			5 966.72					24 866			
				6 499.70			5 966.72		27 087.5			24 866		
	Объем: 0.034*4500*6													
	
52.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	1.68912												
									4.64					
	Объем: (0.034)*8.28													
	Начисления: Н48= 1*6	
	
53.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.021	23 217.20	15 220.75	473.40	487.56	319.64	9.94	12.14	5.85	4 672	3 880	58	
				7 523.05	112.70		157.98	2.37	4.64	12.13		733	29	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*5, Н4= 1*5, Н5= 1*5, Н48= 1*5	
	Накладные расходы		78%			251.17				66%	2 580			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			202.87				50%	1 955			
										=(63* (0.8))				
	
54.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.8694												
									4.64					
	Объем: (0.021)*8.28													
	Начисления: Н48= 1*5	
	
55.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.4725	6 499.70			3 071.11					12 799			
				6 499.70			3 071.11		27 087.5			12 799		
	Объем: 0.021*4500*5													
	
56.	ТЕР 06-01-024-01 
Устройство  бетонных оголовников на дымовых трубах (применительно), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00578985	75 186.75	3 820.79	2 877.23	435.32	22.12	16.66	12.14	6.29	2 217	269	105	
				68 488.73	387.54		396.54	2.24	4.65	12.13		1 844	27	
	Объем: 1.43*0.65*2*0.15+0.67*0.87*0.15+1.2*0.4*0.15+0.67*1.4*0.15													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			23.14				80%	237			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			13.40				44%	130			
										=(55.25* (0.8))				
	
57.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.74	188.95	188.95		139.82	139.82		12.14	1	1 697	1 697		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			138.42				84%	1 425			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			83.89				48%	815			
										=(59.5* (0.8))				
	
58.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.895	2 412.79	1 295.60	2.05	2 159.45	1 159.56	1.83	12.14	3.88	18 276	14 077	7	
				1 115.14			998.05		4.2	1		4 192		
	Накладные расходы		79%			916.05				67%	9 432			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			579.78				40%	5 631			
										=(50* (0.8))				
	
59.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.232	2 291.60	114.18	14.24	531.65	26.49	3.30	12.14	6.5	1 683	322	21	
				2 163.18			501.86		2.67	1		1 340		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			25.17				80%	258			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12.45				37%	119			
										=(46.75* (0.8))				
	
60.	ТЕРр 69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.534	2 835.95	177.01	15.67	1 514.40	94.52	8.37	12.14	6.53	6 354	1 148	55	
				2 643.27	2.20		1 411.51	1.17	3.65	12.1		5 152	14	
	Объем: 16.2*2+10.5*2													
	Накладные расходы		78%			74.64				66%	767			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			47.85				40%	465			
										=(50* (0.8))				
	
61.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн.	15.794	7.57		7.57	119.62		119.62		5.21	623		623	
										1				
	Объем: 14.795+0.999													
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
62.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн.	15.794	27.35		27.35	431.96		431.96		5.21	2 250		2 250	
										1				
	Объем: 14.795+0.999													
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	111 904.39	11 173.15	1 911.57			510 966	136 117	10 594	
			98 819.67	87.10				364 250	1 075	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	111 314.69	11 045.45	1 879.27			505 252	134 565	10 431	
			98 389.97	87.10				360 250	1 075	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	58 805.56					230 124			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 35, 41-45; %=73 - по стр. 3; %=90 - по стр. 15, 21, 23; %=72 - по стр. 19; %=80 - по стр. 22, 56, 59; %=66 - по стр. 25, 47, 50, 53, 60; %=77 - по стр. 26; %=92 - по стр. 28, 30, 34, 37-40; %=84 - по стр. 57; %=67 - по стр. 58)	9 735.17					101 087			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 35, 41-45; %=56 - по стр. 3; %=43 - по стр. 15, 21, 23; %=64 - по стр. 19; %=37 - по стр. 22, 59; %=40 - по стр. 25, 58, 60; %=48 - по стр. 26, 57; %=44 - по стр. 28, 30, 34, 37-40, 56; %=50 - по стр. 47, 50, 53)	6 758.28					65 808			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	127 808.14					672 147			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	589.70	127.70	32.30			5 714	1 552	163	
			429.70					4 000		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 17)	146.86					1 521			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 17)	90.67					869			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	827.23					8 104			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	128 635.37					680 251			
	Строительный контроль 1%	1 286.35					6 803			
	Всего  со строительным контролем	129 921.72					687 054			
	Непредвиденные затраты  2%	2 598.43	2 598.43				13 741	13 741		
	Всего по смете	132 520.15					700 795			
	НДС	23 853.63					126 143			
	Всего с НДС	156 373.78					826 938			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 882.03					102 608			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 848.95					66 677			
	
	Раздел 2.  РЕМОНТ  БАЛКОНОВ	
	
63.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0.36	1 362.93	458.23	8.86	490.65	164.96	3.19	12.14	6.56	3 146	2 003	21	
				895.84			322.50		3.48	1		1 122		
	Объем: 2.4*7.5*2													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15, Н48= 1*1.2	
	Накладные расходы		110%			181.46				93%	1 863			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			112.17				54%	1 082			
										=(68* (0.8))				
	
64.	ТЕРр 59-3-1 
Разборка балконных ограждений при весе одного метра решетки до 60 кг, 100 м решетки	0.076	514.68	398.74	7.14	39.12	30.30	0.54	12.14	2.58	395	368	1	
				108.80			8.27		3.07	1		25		
	Объем: (2+1.8)*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		76%			23.03				65%	239			
										=(76* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			18.18				48%	177			
										=(60* (0.8))				
	
65.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.19												
									3.07					
	Объем: (0.076)*2.5													
	
66.	ТЕРр 54-1-1 
Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков, 100 м2 перекрытий	0.036	5 206.64	1 825.85	3 380.79	187.44	65.73	121.71	12.14	5.02	1 409	798	611	
					387.53			13.95	1	12.13			169	
	Объем: 1.8*1*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			67.73				72%	696			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			63.74				64%	619			
										=(80* (0.8))				
	
67.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.79704												
									1					
	Объем: (0.036)*22.14													
	
68.	ТЕР 46-03-009-02 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм (для установки балок), 100 шт.	0.06	2 463.06	519.14	1 943.92	147.78	31.15	116.64	12.14	4.29	879	378	500	
					177.93			10.68	1	12.13			129	
	Объем: 3*2													
	Накладные расходы		99%			41.41				84%	426			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			25.10				48%	243			
										=(59.5* (0.8))				
	
69.	ТЕР 46-03-017-05 
Заделка  гнезд  в стенах  саморасширяющимся цементным раствором, площадью до 0,1 м2,после установки балок (применительно), 1 м3 заделки	0.12	1 413.24	645.39	40.91	169.59	77.45	4.91	12.14	6.53	1 337	940	32	
				726.94			87.23		4.18	1		365		
	Объем: 0.06*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0066:[ М-(754.66=725.63*1.04) ]	
	Накладные расходы		99%			76.68				84%	790			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.47				48%	451			
										=(59.5* (0.8))				
	
70.	С цена поставщик. 
Саморасширяющийся цеметный раствор  М200, м3.	0.12	1 021.43			122.57					515			
				1 021.43			122.57		4.2			515		
	Объем: 0.06*2													
	Поправки: М: =3300*1.3/4.2	
	
71.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.22	63.27	49.68	13.59	13.92	10.93	2.99	12.14	2.61	140	133	8	
									1	1				
	Объем: (5+6)*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			8.53				66%	88			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			5.47				40%	53			
										=(50* (0.8))				
	
72.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.00132												
									1					
	Объем: (0.22)*0.006													
	
73.	ТЕРр 69-2-2 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	0.22	60.84	47.78	13.06	13.38	10.51	2.87	12.14	2.61	135	128	7	
									1	1				
	Объем: (5+6)*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			8.20				66%	84			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			5.26				40%	51			
										=(50* (0.8))				
	
74.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.00132												
									1					
	Объем: (0.22)*0.006													
	
75.	ТЕРр 69-2-3 
Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	0.12	72.73	57.11	15.62	8.73	6.85	1.87	12.14	2.61	88	83	5	
									1	1				
	Объем: 6*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			5.34				66%	55			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3.43				40%	33			
										=(50* (0.8))				
	
76.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.00036												
									1					
	Объем: (0.12)*0.003													
	
77.	ТЕР 09-03-014-01 
Монтаж  конструкций балкона из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций	0.31824	1 719.14	675.33	658.88	547.10	214.92	209.68	12.14	4.77	4 103	2 609	1 000	
				384.94	72.34		122.50	23.02	4.03	12.13		494	279	
	Объем: 0.15912*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9002	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0309:[ М-(4.22=42199.00*0.0001) ];  ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30*0.00194) ];  ТССЦ 101-1805:[ М-(0.11=10705.00*0.00001) ];  ТССЦ 102-0023:[ М-(2.28=2214.00*0.00103) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		81%			192.73				69%	1 993			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			171.32				58%	1 675			
										=(72.25* (0.8))				
	
78.	ТССЦ 204-0063 
Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток, т	0.31824	12 288.00			3 910.53					19 306			
				12 288.00			3 910.53		60 665.74			19 306		
	Объем: 0.15912*2													
	
79.	ТЕР 06-01-015-01 
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т	0.013632	3 502.11	3 405.25	82.39	47.74	46.42	1.12	12.14	6.07	571	564	7	
				14.47	4.73		0.20	0.06	4.49	12.11		1	1	
	Объем: 5*2*0.474/1000+6*2*0.741/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0059:[ М-(15375.00=15375.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			44.16				80%	452			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.56				44%	249			
										=(55.25* (0.8))				
	
80.	С цена поставщик. 
Инъецир. раствор. (" HILTI" Химический анкер)  HIT-HY 150 MAX  (330 мл/2шт), шт.	11	350.69			3 857.60					16 202			
				350.69			3 857.60		4.2			16 202		
	Объем: (5+6)*2/2													
	Поправки: М: =1430*1.03/4.2	
	
81.	С цена поставщик. 
Компазитная сетчатая гильза Hilti HIT SC 22х 85, шт.	22	9.32			205.02					861			
				9.32			205.02		4.2			861		
	Объем: (5+6)*2													
	Поправки: М: =38*1.03/4.2	
	
82.	С цена поставщик. 
шпилька " HILTI"   HIT-V  M 16х300, шт.	10	9.81			98.10					412			
				9.81			98.10		4.2			412		
	Объем: 5*2													
	Поправки: М: =40*1.03/4.2	
	
83.	С цена поставщик. 
шпилька " HILTI"   HIT-V  M 20х300, шт.	12	15.70			188.34					791			
				15.70			188.34		4.2			791		
	Объем: 6*2													
	Поправки: М: =64*1.03/4.2	
	
84.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	2.8	9.37	9.37		26.24	26.24		12.13	1	318	318		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		81%			21.25				69%	219			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.74				48%	153			
										=(59.5* (0.8))				
	
85.	ТЕР 13-03-002-01 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.028	545.70	52.34	14.29	15.28	1.47	0.40	12.14	3.44	66	18	1	
				479.08	0.14		13.41		3.51	12.36		47		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		81%			1.19				69%	12			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.88				48%	9			
										=(59.5* (0.8))				
	
86.	ТЕР 06-01-041-10 
Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм, 100 м3 в деле	0.002688	173 037.22	12 927.32	7 942.76	465.12	34.75	21.35	12.14	5.94	2 631	422	127	
				152 167.13	857.49		409.03	2.30	5.09	12.13		2 082	28	
	Объем: 0.8*2.4*2*0.07													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			35.20				80%	360			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			20.38				44%	198			
										=(55.25* (0.8))				
	
87.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.0384	1 721.45	383.03	58.80	66.10	14.71	2.26	12.14	6.19	440	179	14	
				1 279.62	20.51		49.14	0.79	5.03	12.12		247	10	
	Объем: 0.8*2.4*2													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		111%			17.21				94%	178			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			9.92				51%	96			
										=(63.75* (0.8))				
	
88.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.0384	3 825.82	635.16	457.30	146.91	24.39	17.56	12.14	3.28	886	296	58	
				2 733.36	6.30		104.96	0.24	5.07	12.12		532	3	
	Объем: 0.8*2.4*2													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		111%			27.34				94%	281			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			15.76				51%	152			
										=(63.75* (0.8))				
	
89.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.0384	1 721.45	383.03	58.80	66.10	14.71	2.26	12.14	6.19	440	179	14	
				1 279.62	20.51		49.14	0.79	5.03	12.12		247	10	
	Объем: 0.8*2.4*2													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		111%			17.21				94%	178			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			9.92				51%	96			
										=(63.75* (0.8))				
	
90.	ТЕР 11-01-039-02 
Устройство плинтусов цементных (бортик примыкания к стене), 100 м плинтуса	0.048	232.60	122.11	5.06	11.16	5.86	0.24	12.14	6.56	98	71	2	
				105.43			5.06		5.02	1		25		
	Объем: 2.4*2													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		111%			6.50				94%	67			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3.75				51%	36			
										=(63.75* (0.8))				
	
91.	ТЕР 11-01-027-05 
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных, 100 м2 покрытия	0.0384	2 714.87	1 278.29	205.51	104.25	49.09	7.89	12.14	6.49	836	596	51	
				1 231.06	64.15		47.27	2.46	4	12.13		189	30	
	Объем: 0.8*2.4*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0296:[ М-(9338.10=91.55*102) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		111%			57.22				94%	588			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			32.99				51%	319			
										=(63.75* (0.8))				
	
92.	С цена поставщик. 
Плитка керемическая противоскользящая, м2	3.9168	105.00			411.26					1 727			
				105.00			411.26		4.2			1 727		
	Объем: 0.8*2.4*2*1.02													
	Поправки: М: =420*1.05/4.2	
	
93.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий ( капельник и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.032	11 907.97	1 173.45	33.16	381.06	37.55	1.06	12.14	6.46	1 346	456	7	
				10 701.36	3.78		342.44	0.12	2.58	12.13		884	1	
	Объем: (2.4+0.8*2)*2*0.4													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			40.68				92%	420			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			20.72				44%	201			
										=(55.25* (0.8))				
	
94.	ТЕР 09-03-029-01 
Монтаж ограждений балконов, 1 т конструкций	0.528	1 463.61	371.51	982.56	772.79	196.16	518.79	12.14	4.84	5 086	2 381	2 511	
				109.54	106.66		57.84	56.32	3.35	12.13		194	683	
	Объем: (2.4*1.1+0.8*2*1.1)*2*0.06													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1714;  ТССЦ 201-9002	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0309:[ М-(4.22=42199.00*0.0001) ];  ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30*0.00194) ];  ТССЦ 101-1805:[ М-(0.11=10705.00*0.00001) ];  ТССЦ 102-0023:[ М-(2.28=2214.00*0.00103) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		81%			204.51				69%	2 114			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			181.79				58%	1 777			
										=(72.25* (0.8))				
	
95.	С цена поставщик. 
Ограждение балконов, м2	8.8	294.29			2 589.71					10 877			
				294.29			2 589.71		4.2			10 877		
	Объем: (2.4+0.8*2)*2*1.1													
	Поправки: М: =1200*1.03/4.2	
	
96.	ТЕР 15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток,  количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.088	1 288.77	768.15	4.21	113.41	67.60	0.37	12.14	6.54	926	821	2	
				516.40	0.16		45.44	0.01	2.27	12.08		103		
	Объем: (2.4+0.8*2)*2*1.1													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			64.23				80%	657			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			31.78				37%	304			
										=(46.75* (0.8))				
	
97.	ТЕР 15-02-036-02 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков (низ балкона), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.02	7 159.84	1 620.11	70.94	143.20	32.40	1.42	12.14	5.91	967	393	8	
				5 468.79	22.96		109.38	0.46	5.17	12.13		565	6	
	Объем: 1*2													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			31.22				80%	319			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			15.44				37%	148			
										=(46.75* (0.8))				
	
98.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (балкона), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.048	2 291.60	114.18	14.24	110.00	5.48	0.68	12.14	6.5	348	67	4	
				2 163.18			103.83		2.67	1		277		
	Объем: 0.8*2.4*2+0.12*(0.8*2+2.4)*2													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			5.21				80%	54			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.58				37%	25			
										=(46.75* (0.8))				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	15 470.20	1 169.63	1 039.80			77 282	14 201	4 991	
			13 260.77	111.20				58 090	1 349	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 150.31	758.55	311.33			68 093	9 211	1 480	
			13 080.43	31.86				57 402	387	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	11 383.13					50 691			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 63; %=65 - по стр. 64; %=72 - по стр. 66; %=84 - по стр. 68, 69; %=66 - по стр. 71, 73, 75; %=80 - по стр. 79, 86, 96-98; %=69 - по стр. 84, 85; %=94 - по стр. 87-91; %=92 - по стр. 93)	780.97					8 026			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 63; %=48 - по стр. 64, 68, 69, 84, 85; %=64 - по стр. 66; %=40 - по стр. 71, 73, 75; %=44 - по стр. 79, 86, 93; %=51 - по стр. 87-91; %=37 - по стр. 96-98)	485.24					4 695			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 416.52					80 814			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 319.89	411.08	728.47			9 189	4 990	3 511	
			180.34	79.34				688	962	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 77, 94)	397.24					4 107			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 77, 94)	353.10					3 452			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 070.23					16 748			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	17 486.75					97 562			
	Строительный контроль 1%	174.87					976			
	Всего  со строительным контролем	17 661.62					98 538			
	Непредвиденные затраты  2%	353.23	353.23				1 971	1 971		
	Всего по смете	18 014.85					100 509			
	НДС	3 242.67					18 092			
	Всего с НДС	21 257.52					118 601			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 178.21					12 133			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	838.34					8 147			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	127 374.59	12 342.78	2 951.37			588 248	150 318	15 585	
			112 080.44	198.30				422 340	2 424	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	125 465.00	11 804.00	2 190.60			573 345	143 776	11 911	
			111 470.40	118.96				417 652	1 462	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	70 188.69					280 815			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 35, 41-45; %=73 - по стр. 3; %=90 - по стр. 15, 21, 23; %=72 - по стр. 19, 66; %=80 - по стр. 22, 56, 59, 79, 86, 96-98; %=66 - по стр. 25, 47, 50, 53, 60, 71, 73, 75; %=77 - по стр. 26; %=92 - по стр. 28, 30, 34, 37-40, 93; %=84 - по стр. 57, 68, 69; %=67 - по стр. 58; %=93 - по стр. 63; %=65 - по стр. 64; %=69 - по стр. 84, 85; %=94 - по стр. 87-91)	10 516.14					109 113			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 35, 41-45; %=56 - по стр. 3; %=43 - по стр. 15, 21, 23; %=64 - по стр. 19, 66; %=37 - по стр. 22, 59, 96-98; %=40 - по стр. 25, 58, 60, 71, 73, 75; %=48 - по стр. 26, 57, 64, 68, 69, 84, 85; %=44 - по стр. 28, 30, 34, 37-40, 56, 79, 86, 93; %=50 - по стр. 47, 50, 53; %=54 - по стр. 63; %=51 - по стр. 87-91)	7 243.52					70 503			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	143 224.66					752 961			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 319.89	411.08	728.47			9 189	4 990	3 511	
			180.34	79.34				688	962	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 77, 94)	397.24					4 107			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 77, 94)	353.10					3 452			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 070.23					16 748			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	589.70	127.70	32.30			5 714	1 552	163	
			429.70					4 000		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 17)	146.86					1 521			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 17)	90.67					869			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	827.23					8 104			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	146 122.12					777 813			
	Строительный контроль 1%	1 461.22					7 778			
	Всего  со строительным контролем	147 583.34					785 591			
	Непредвиденные затраты  2%	2 951.67	2 951.67				15 712	15 712		
	Всего по смете	150 535.01					801 303			
	НДС	27 096.30					144 235			
	Всего с НДС	177 631.31					945 538			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	11 060.24					114 741			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 687.29					74 824			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)