«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-7»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ / Горбатенко С.В. /	
		
«28» февраля 2018 г.	«28» февраля 2018 г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории
МКД №13-15, №17-19, №17а-23а, №21-25 по ул. Ленинский проспект в г. Калининграде 
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Ленинский проспект 13-15	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.267	
2.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	1.01	
3.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.95	
4.	Демонтаж блоков, вазонов	100 шт.	0.03	
5.	Вырубка одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: до 1 м	100 шт.	0.01	
6.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	51.4	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	51.4	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
8.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1251	
9.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	200.16	
10.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.556	
11.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	61.16	
12.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.278	
13.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.278	
14.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	69.5	
15.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.139	
16.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	14.178	
17.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	27.8	
18.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	265.2	
19.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	18.36	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
20.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02619	
21.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	41.904	
22.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.126	
23.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	13.86	
24.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.097	
25.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.097	
26.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	12.125	
27.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0388	
28.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	3.958	
29.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	9.7	
30.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	98.94	
	Установка бортовых камней	
31.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00982	
32.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	15.712	
33.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.055	
34.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.05	
35.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.4	
36.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	40	
37.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.11	
38.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.022	
39.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.632	
40.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	111	
	Дополнительные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6)	
41.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0679	
42.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	108.64	
43.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.302	
44.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	33.22	
45.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0755	
46.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	7.701	
47.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	15.1	
48.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (коричневая)	м2	144.84	
49.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (черная)	м2	9.18	
	Установка бортовых камней (БР 100.30.15)	
50.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00405	
51.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6.48	
52.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.027	
53.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.97	
54.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.45	
55.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	45	
	Благоустройство	
56.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.7	
	
	Раздел 2.  Ленинский проспект 17-19	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
57.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.34	
58.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	0.85	
59.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.6	
60.	Демонтаж металлических конструкций (заборы, ограждения, сушилки)	т	0.3	
61.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	66.83	
62.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	66.83	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
63.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1616	
64.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	258.56	
65.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.718	
66.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	78.98	
67.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.359	
68.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.359	
69.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	89.75	
70.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1795	
71.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	18.309	
72.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	35.9	
73.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	339.66	
74.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	26.52	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
75.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03375	
76.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	54	
77.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.163	
78.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.93	
79.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.125	
80.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.125	
81.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	15.625	
82.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.05	
83.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.1	
84.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	12.5	
85.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	127.5	
	Установка бортовых камней	
86.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01772	
87.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	28.352	
88.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.108	
89.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11.88	
90.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.26	
91.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	126	
92.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.14	
93.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0226	
94.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.784	
95.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	114	
96.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	шт.	2	
97.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	
	Дополнительные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6)	
98.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0257	
99.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	41.12	
100.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.114	
101.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12.54	
102.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0285	
103.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.907	
104.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	5.7	
105.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (коричневая)	м2	54.06	
106.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (черная)	м2	4.08	
	Установка бортовых камней (БР 100.30.15)	
107.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0018	
108.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.88	
109.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.012	
110.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.32	
111.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.2	
112.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	20	
	Благоустройство	
113.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1	
114.	Установка столбиков сигнальных: металлических однофлажковых, расстояние между столбиками до 10 м	10 шт.	4.4	
	
	Раздел 3.  Ленинский проспект 21-25	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
115.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.318	
116.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2.06	
117.	Демонтаж металлических конструкций (заборы, ограждения, сушилки)	т	0.35	
118.	Вырубка одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: до 1 м	100 шт.	0.1	
119.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	64.49	
120.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	64.49	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
121.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.2894	
122.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	463.04	
123.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.286	
124.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	141.46	
125.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.643	
126.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.643	
127.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	160.75	
128.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.3215	
129.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	32.793	
130.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	64.3	
131.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	601.8	
132.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	54.06	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
133.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.04455	
134.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	71.28	
135.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.215	
136.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	23.65	
137.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.165	
138.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.165	
139.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	20.625	
140.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.066	
141.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	6.732	
142.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	16.5	
143.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	168.3	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
144.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0033	
145.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5.28	
146.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.026	
147.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.86	
148.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0065	
149.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.663	
150.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1.3	
151.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (красная)	м2	13.26	
	Установка бортовых камней	
152.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02274	
153.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	36.384	
154.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.135	
155.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	14.85	
156.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.45	
157.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	145	
158.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.73	
159.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0343	
160.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	8.778	
161.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	173	
162.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	шт.	1	
163.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	1	
	Дополнительные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6)	
164.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0805	
165.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	128.8	
166.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.358	
167.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	39.38	
168.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0895	
169.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	9.129	
170.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	17.9	
171.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (коричневая)	м2	169.32	
172.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (черная)	м2	13.26	
	Установка бортовых камней (БР 100.30.15)	
173.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00576	
174.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	9.216	
175.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.038	
176.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.18	
177.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.64	
178.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	64	
	Благоустройство	
179.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.3	
	
	Раздел 4.  Ленинский проспект 17а-23а	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
180.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.344	
181.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2.86	
182.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	2.31	
183.	Демонтаж , вазонов	100 шт.	0.06	
184.	Демонтаж металлических конструкций (заборы, ограждения, сушилки)	т	0.15	
185.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3	2.94	
186.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.	1	
187.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	71.99	
188.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	71.99	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
189.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.4194	
190.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	671.04	
191.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.864	
192.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	205.04	
193.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.932	
194.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.932	
195.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	233	
196.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.466	
197.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	47.532	
198.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	93.2	
199.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	899.64	
200.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	51	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
201.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.06588	
202.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	105.408	
203.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.317	
204.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	34.87	
205.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.244	
206.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.244	
207.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	30.5	
208.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0976	
209.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	9.955	
210.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	24.4	
211.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	248.88	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
212.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0125	
213.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	20	
214.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.1	
215.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	
216.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.025	
217.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.55	
218.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	5	
219.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (красная)	м2	51	
	Установка бортовых камней	
220.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.05083	
221.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	81.328	
222.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.318	
223.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	34.98	
224.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	4.26	
225.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	426	
226.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	2.23	
227.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0442	
228.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	11.315	
229.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	223	
	Дополнительные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6)	
230.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1692	
231.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	270.72	
232.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.752	
233.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	82.72	
234.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.188	
235.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	19.176	
236.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	37.6	
237.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (коричневая)	м2	361.08	
238.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (черная)	м2	22.44	
	Установка бортовых камней (БР 100.30.15)	
239.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00972	
240.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	15.552	
241.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.065	
242.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7.15	
243.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.08	
244.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	108	
	Благоустройство	
245.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	3	
246.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.	0.1	
247.	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.	1	
	
	Раздел 5.  Муниципальная земля	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
248.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3	0.008	
249.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2.5	
250.	Демонтаж металлических конструкций (заборы, ограждения, сушилки)	т	0.25	
251.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3	1.4	
252.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.	3	
253.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	10.24	
254.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	10.24	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Покрытие  типа Гамбит	
255.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.105	
256.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	168	
257.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.63	
258.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	69.3	
259.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	42	
260.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	42.84	
261.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.336	
262.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.336	
263.	Устройство бесшовного резинового покрытия,  толщиной 20 мм	100 м2	4.2	
264.	Резиновое бесшовное покрытие,  толщ. 10мм	м2	420	
	Покрытие типа шип-паз	
265.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0613	
266.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	98.08	
267.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.3675	
268.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	40.425	
269.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	24.5	
270.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	24.99	
271.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.196	
272.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.196	
273.	Устройство покрытий: из плитки резиновой  "шип-паз", 500х500мм,  h=40мм	100 м2	2.45	
274.	Плитка резиновая h=40мм, 500х500мм, "шип-паз"	м2	249.9	
	Установка детского игрового и спортивного оборудования	
275.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.02438	
276.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.024	
277.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	3.84	
278.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.039	
279.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3.978	
280.	Монтаж  оборудования детских площадок	т	1.327	
281.	Тренажер 1780х760мм, Н=1770мм	шт	1	
282.	Тренажер 1760х850мм, Н=1770мм	шт	1	
283.	Тренажер 1100х960мм, Н=1970мм	шт	1	
284.	Тренажер 960х840мм, Н=2000мм	шт	1	
285.	Тренажер 1100х850мм, Н=1470мм	шт	1	
286.	Тренажер 1010х660мм, Н=800мм	шт	2	
287.	Стойка баскетбольная  комбинированная	шт	2	
288.	Карусель с рулем, диам. 1640мм	шт	1	
289.	Песочница с крышкой 2000 х 2000мм	шт	1	
290.	Детский игровой комплекс "Лесная сказка" 6570 х 3715мм	шт	1	
291.	Качалка-балансир большая  3110х420мм  Н=1000мм, Н сидения=650мм	шт	1	
	Скамейки, урны	
292.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0036	
293.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0036	
294.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.576	
295.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0036	
296.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.3672	
297.	Монтаж  скамеек	т	0.204	
298.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм	шт	4	
299.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм	шт	2	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500) ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	
300.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.26	
301.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.6484	
302.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х60мм	шт	26	
303.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.	2.5	
304.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	шт	25	
305.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.	25	
306.	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0.01	
307.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	-0.0002	
308.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.05	
309.	Калитка с заполнением панелью металлической сетчатой, пруток диам. 4мм (1800х1000мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.	1	
	Установка ограждения (h=3м)  спортивной площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 4мм (2500х2500) ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	
310.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.35	
311.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.219	
312.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х60мм	шт	35	
313.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт.	3.4	
314.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 4мм (2500х2500мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	шт	34	
315.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.	34	
316.	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0.01	
317.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	-0.0002	
318.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.05	
319.	Калитка с заполнением панелью металлической сетчатой, пруток диам. 4мм (2000х1000мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.	1	
320.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.	0.3	
321.	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.	3	

Составил:	ведущий инженер отдела контроля
МКУ «КР МКД»                                             Е.Н. Сметанина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник отдела контроля
МКУ «КР МКД»                                                Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)