«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	626 274.00	руб.	Смета на сумму:	626 274.00	руб.	
		
       Директор МКУ «КР МКД»	   Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /И.А. Макарова /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
 Капитальный ремонт подвала МКД №22 по ул.Тихоненко , г.Калининград	
Сметная стоимость:	626.274	тыс. руб.	
монтажных работ:	3.382	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.909	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	155.474	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 3-й квартал 2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Подвал	
	
1.	ГЭСНр 53-15-7	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2		0.056	143 568.26	8 040	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11	0.616	276.630	170	
1. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	361.5	20.244	161.500	3 269	
1. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.056	938.25	53	
			(1)			276.63	15	
1. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	10	0.56	316.25	177	
			(1)			276.63	155	
1. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.03304	20.52	1	
1. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	2.4	0.1344	2 816.41	379	
1. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	5.2	0.2912	14 291.11	4 162	
1. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	1.3888			
		Накладные расходы				86%	2 958	
		Сметная прибыль				70%	2 407	
		Всего с НР и СП					13 405	
	
2.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  и потолков кирпичных	100 м2		4.46	3 459.28	15 428	
2. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	101.7772	151.590	15 428	
		Накладные расходы				99%	15 274	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	9 257	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					39 959	
	
3.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		1.15	472.34	543	
3. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	3.1165	174.220	543	
3. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.0115	20.52		
		Накладные расходы				86%	467	
		Сметная прибыль				70%	380	
		Всего с НР и СП					1 390	
	
4.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.023	3 109.35	72	
		Объем: (1.15)*0.02						
	
5.	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2		2	179.55	359	
		Начисления: Н5= 1.2	
5. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	2.16	166.250	359	
		Накладные расходы				81%	291	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	215	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					865	
	
6.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.02	2 467.55	49	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00048	221.300		
6. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	0.12744	206.910	26	
6. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00024	11.40		
6. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.00024	1 025.14		
			(1)			205.93		
6. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00024	1 083.12		
			(1)			236.67		
6. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.02688	19.97	1	
6. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00024	76 468.18	18	
6. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00004	89 612.55	4	
		Накладные расходы				81%	21	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	16	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					86	
	
7.	ГЭСНр 62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		4.46	724.88	3 233	
7. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	16.8142	151.590	2 549	
7. 2.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00446	152 360.70	680	
7. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.223	20.52	5	
		Накладные расходы				80%	2 039	
		Сметная прибыль				50%	1 275	
		Всего с НР и СП					6 547	
	
8.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т		-0.004	152 360.70	-609	
		Объем: (4.46)*(-0.001)						
	
9.	С1 поставщик.	Антисептик "Нортекс-дезинфектор" для бетона	кг		4	271.00	1 084	
	
10.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		2.98	1 492.40	4 447	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.07152	256.650	18	
10. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	23.4228	187.210	4 385	
10. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.03576	316.25	11	
			(1)			276.63	10	
10. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.03576	1 083.12	39	
			(1)			236.67	8	
10. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.298	41.33	12	
		Накладные расходы				95%	4 183	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	2 069	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					10 699	
	
11.	14.4.01.02-0012	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг		38.74	67.41	2 611	
	
12.	ГЭСН 15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		1.48	1 840.61	2 724	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.03552	256.650	9	
12. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9.72	14.3856	187.210	2 693	
12. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.01776	316.25	6	
			(1)			276.63	5	
12. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.01776	1 083.12	19	
			(1)			236.67	4	
12. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.148	41.33	6	
		Накладные расходы				95%	2 567	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	1 270	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 561	
	
13.	14.4.01.02-0012	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг		19.24	67.41	1 297	
	
14.	ГЭСН 15-02-016-02 
(прим)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков по стеке	100 м2		1.48	21 746.81	32 185	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	10.78032	192.456	2 075	
14. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	94.656	140.09088	176.450	24 719	
14. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	1.10112	316.25	348	
			(1)			276.63	305	
14. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	9.6792	267.47	2 589	
			(1)			182.88	1 770	
14. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0001036	88 190.78	9	
14. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.5	2.22	2 036.03	4 520	
		Накладные расходы				95%	25 454	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	12 593	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					70 232	
	
15.	08.1.02.17-0036	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2		150.96	58.42	8 819	
		Объем: 148.0*1.02						
	
16.	ГЭСН 15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		2.98	21 962.06	65 447	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	21.70632	192.456	4 178	
16. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	269.6304	176.450	47 576	
16. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	2.21712	316.25	701	
			(1)			276.63	613	
16. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	19.4892	267.47	5 213	
			(1)			182.88	3 564	
16. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0002086	88 190.78	18	
16. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.01788	8 452.25	151	
16. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	4.4998	2 036.03	9 162	
16. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	8.2546	318.06	2 625	
		Накладные расходы				95%	49 166	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	24 324	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					138 938	
	
17.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		4.46	2 439.42	10 880	
		Объем: 148+298						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.16056	249.990	40	
17. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	54.64392	158.710	8 673	
17. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.05352	316.25	17	
			(1)			276.63	15	
17. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.10704	1 083.12	116	
			(1)			236.67	25	
17. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	3.568	162.00	578	
17. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0446	41.33	2	
17. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.001784	3 511.28	6	
17. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.07582	15 086.12	1 144	
17. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00223	56 341.22	126	
17. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.007136	30 664.71	219	
		Накладные расходы				95%	8 277	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	4 095	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					23 252	
	
18.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.062	55 477.34	3 440	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.153264	276.630	42	
18. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	15.182064	180.650	2 743	
18. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	0.153264	316.25	48	
			(1)			276.63	42	
18. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.2666	2 385.08	636	
18. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0062	2 036.03	13	
		Накладные расходы				95%	2 646	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	1 309	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 395	
	
19.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.062	2 439.42	151	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.002232	249.990	1	
19. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	0.759624	158.710	121	
19. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.000744	316.25		
			(1)			276.63		
19. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.001488	1 083.12	2	
			(1)			236.67		
19. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.0496	162.00	8	
19. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00062	41.33		
19. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000248	3 511.28		
19. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.001054	15 086.12	16	
19. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.000031	56 341.22	2	
19. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0000992	30 664.71	3	
		Накладные расходы				95%	116	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	57	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					324	
	
	Перенавеска  эл. кабеля	
20.	ГЭСНм 08-02-410-01	Демонтаж.Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм	100 м		0.255	787.00	201	
		Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2.0, Н48= 0	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.054	0.01377	256.650	4	
20. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4.008	1.02204	182.740	187	
20. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.027	0.006885	938.25	6	
			(1)			276.63	2	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.027	0.006885	1 083.12	7	
			(1)			236.67	2	
		Накладные расходы				95%	181	
		Сметная прибыль				65%	124	
		Всего с НР и СП					507	
	
21.	ГЭСНм 08-02-410-01	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм	100 м		0.255	3 992.74	1 018	
		Начисления: Н17= 2.0	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.0459	256.650	12	
21. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	13.36	3.4068	182.740	623	
21. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.09	0.02295	938.25	22	
			(1)			276.63	6	
21. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.02295	1 083.12	25	
			(1)			236.67	5	
21. 5.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.021	0.005355	3 548.50	19	
21. 6.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.051	170.95	9	
21. 7.	20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт.	1	0.255	1 022.08	261	
21. 8.	20.2.08.05-0017	Профиль монтажный	шт.	0.5	0.1275	379.59	48	
		Накладные расходы				95%	603	
		Сметная прибыль				65%	413	
		Всего с НР и СП					2 034	
	
22.	24.3.01.04-0042	Труба НПВХ электротехническая, диаметр 20 мм	м		26.01	14.41	375	
		Объем: 25.5*1.02						
	
23.	ГЭСНм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.255	1 389.63	354	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.01224	256.650	3	
23. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	1.64934	182.740	301	
23. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.00612	938.25	6	
			(1)			276.63	2	
23. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00612	1 083.12	7	
			(1)			236.67	1	
23. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0408	547.78	22	
23. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.000153	20 708.24	3	
23. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.0051	125.09	1	
23. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.01275	443.65	6	
23. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.003111	1 205.12	4	
		Накладные расходы				95%	289	
		Сметная прибыль				65%	198	
		Всего с НР и СП					840	
	
24.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		11.81	528.56	6 242	
	
25.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		11.81	271.61	3 208	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					171 598	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 573	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 20, 21, 23)					1 074	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 20, 21, 23)					735	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 382	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					160 200	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					13 811	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 3; %=99 - по стр. 2; %=81 - по стр. 5, 6; %=80 - по стр. 7; %=95 - по стр. 10, 12, 14, 16-19)					113 459	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 3; %=60 - по стр. 2, 5, 6; %=50 - по стр. 7; %=47 - по стр. 10, 12, 14, 16-19)					59 268	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					332 927	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					375	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					375	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					9 450	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					9 450	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					346 134	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	7 407	
	ИТОГО					353 541	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	7 071	
	ИТОГО					360 612	
	НДС 18%				18	64 910	
	ВСЕГО С НДС					425 522.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					114 533.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					60 003	
	
	Раздел 2.  ЦОКОЛЬ	
	
26.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.2	12 231.92	2 446	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.086	276.630	24	
26. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	7.078	155.780	1 103	
26. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.04	938.25	38	
			(1)			276.63	11	
26. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.046	316.25	15	
			(1)			276.63	13	
26. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.0088	20.52		
26. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.253	0.0506	2 816.41	143	
26. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.402	0.0804	14 291.11	1 149	
		Накладные расходы				86%	969	
		Сметная прибыль				70%	789	
		Всего с НР и СП					4 204	
	
27.	ГЭСНр 61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		0.307	5 919.31	1 817	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.08903	276.630	25	
27. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	35.73	10.96911	162.900	1 787	
27. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.08903	316.25	28	
			(1)			276.63	25	
27. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.10745	20.52	2	
		Накладные расходы				79%	1 431	
		Сметная прибыль				50%	906	
		Всего с НР и СП					4 154	
	
28.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		76.75	24.26	1 862	
		Объем: 30.7*2.5						
	
29.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.307	2 403.81	738	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.01842	236.670	4	
29. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	3.97258	180.650	718	
29. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.02149	11.40		
29. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.01842	1 083.12	20	
			(1)			236.67	4	
29. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00307	41.33		
		Накладные расходы				95%	686	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	339	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 763	
	
30.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		3.991	101.58	405	
		Объем: (0.307)*13						
	
31.	14.3.02.01-0371	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая	т		0.012	70 484.68	846	
		Объем: 11.666/1000						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					8 114	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 114	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 708	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 26; %=79 - по стр. 27; %=95 - по стр. 29)					3 087	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 26; %=50 - по стр. 27; %=47 - по стр. 29)					2 034	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					13 235	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					13 235	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	283	
	ИТОГО					13 518	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	270	
	ИТОГО					13 788	
	НДС 18%				18	2 482	
	ВСЕГО С НДС					16 270.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 087.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 034	
	
	Раздел 3.  Козырек над входом в подвал	
	
32.	ГЭСН 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		0.15	2 528.32	379	
32. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.9	2.385	151.590	362	
32. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	0.69	25.66	18	
		Накладные расходы				99%	358	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	217	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					955	
	
33.	ГЭСНр 59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	100 шт.		0.08	4 464.58	357	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.004	276.630	1	
33. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	24.05	1.924	184.980	356	
33. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.05	0.004	316.25	1	
			(1)			276.63	1	
		Накладные расходы				76%	271	
		Сметная прибыль				60%	214	
		Всего с НР и СП					843	
	
34.	07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.003	135 264.72	406	
		Объем: (0.08)*0.036						
	
35.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3		0.006	2 887.95	17	
		Объем: (0.08)*0.07						
	
36.	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2		10	149.63	1 496	
36. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.9	9	166.250	1 496	
		Накладные расходы				81%	1 212	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	898	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 605	
	
37.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.1	2 239.10	224	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.002	221.300		
37. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.531	206.910	110	
37. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.001	11.40		
37. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.001	1 025.14	1	
			(1)			205.93		
37. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.001	1 083.12	1	
			(1)			236.67		
37. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.112	19.97	2	
37. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0012	76 468.18	92	
37. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0002	89 612.55	18	
		Накладные расходы				81%	89	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	66	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					379	
	
38.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.1	2 656.51	266	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.002	221.300		
38. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.383	176.450	68	
38. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.001	11.40		
38. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.001	1 025.14	1	
			(1)			205.93		
38. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.001	1 083.12	1	
			(1)			236.67		
38. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.065	19.97	1	
38. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0019	97 393.66	185	
38. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00014	68 605.16	10	
		Накладные расходы				81%	55	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	41	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					362	
	
39.	ГЭСНр 58-12-2 
(прим)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (брус 40х40)	100 м2		0.15	14 421.97	2 163	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.51	0.0765	261.743	20	
39. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21.35	3.2025	154.380	494	
39. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.048	316.25	15	
			(1)			276.63	13	
39. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0285	1 083.12	31	
			(1)			236.67	7	
39. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.006	0.0009	59 108.39	53	
39. 6.	11.1.03.05-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	1.8	0.27	5 813.51	1 570	
		Накладные расходы				83%	427	
		Сметная прибыль				65%	334	
		Всего с НР и СП					2 924	
	
40.	ГЭСН 12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2		0.15	6 248.60	937	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.048	257.899	12	
40. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32.4	4.86	170.030	826	
40. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.05	0.0075	1 077.50	8	
			(1)			276.63	2	
40. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.018	938.25	17	
			(1)			276.63	5	
40. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0225	1 083.12	24	
			(1)			236.67	5	
40. 6.	01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.0015	0.000225	185 103.38	42	
40. 7.	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.0005	0.000075	266 078.97	20	
		Накладные расходы				108%	905	
						=(120*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	461	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 303	
	
41.	С08.3-09.04-1004	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, НС35-1060-0,7	м2		15	403.50	6 053	
	
42.	08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы :  профили с покрытием (прим)	м2		3.6	753.60	2 713	
	
43.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.1	313.21	31	
43. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.00003	205.930		
43. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	0.178	166.250	30	
43. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.00001	582.58		
			(1)			205.93		
43. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.00002	238.50		
			(1)			205.93		
43. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.086	19.97	2	
		Накладные расходы				90%	27	
						=(100*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	18	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					76	
	
44.	С поставщика.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		1.85	252.38	467	
		Объем: 0.1*18.5						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					15 509	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					15 103	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					9 250	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 32; %=76 - по стр. 33; %=81 - по стр. 36-38; %=83 - по стр. 39; %=108 - по стр. 40; %=90 - по стр. 43)					3 344	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 32, 33, 36-38, 43; %=65 - по стр. 39; %=55 - по стр. 40)					2 249	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					20 696	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					406	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					406	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					21 102	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	452	
	ИТОГО					21 554	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	431	
	ИТОГО					21 985	
	НДС 18%				18	3 957	
	ВСЕГО С НДС					25 942.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 344.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 249	
	
	Раздел 4.  ОТМОСТКА	
	
45.	ГЭСНр 68-13-1	Разборка бетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	1000 м2		0.058	14 184.28	823	
45. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	93.57	5.42706	151.590	823	
		Накладные расходы				104%	856	
		Сметная прибыль				60%	494	
		Всего с НР и СП					2 173	
	
46.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		3.7	528.56	1 956	
		Объем: 58*0.04*1.6						
	
47.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.15	23 344.86	3 502	
47. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	23.1	151.590	3 502	
		Накладные расходы				72%	2 521	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	1 331	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 354	
	
48.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.15	7 797.26	1 170	
48. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	8.034	145.580	1 170	
		Накладные расходы				72%	842	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	445	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 457	
	
49.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза		24	156.52	3 756	
		Объем: 15*1.6						
	
50.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		3.7	271.61	1 005	
	
51.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.174	17 908.12	3 116	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.48372	182.880	88	
51. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	12.33312	187.210	2 309	
51. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.1566	14.70	2	
51. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.48372	277.04	134	
			(1)			182.88	88	
51. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0609	20.52	1	
51. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.32886	2 036.03	670	
		Накладные расходы				95%	2 277	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	1 127	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 520	
	
52.	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим)	Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя	100 м2		0.174	3 899.70	679	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.1305	253.187	33	
52. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	2.70396	212.640	575	
52. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.05394	316.25	17	
			(1)			276.63	15	
52. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.07656	1 083.12	83	
			(1)			236.67	18	
52. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.087	41.33	4	
		Накладные расходы				111%	675	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	389	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 743	
	
53.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая кровельная	т		0.042	70 427.07	2 958	
		Объем: 0.24*17.4/100						
	
54.	ГЭСН 08-01-007-01	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		0.58	507.37	294	
54. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.00058	236.670		
54. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	1.8502	158.710	294	
54. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.00058	1 083.12	1	
			(1)			236.67		
		Накладные расходы				110%	323	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	200	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					817	
	
55.	12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2		63.8	71.64	4 571	
		Объем: 58*1.1						
	
56.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		5.8	775.84	4 500	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	1.74	205.930	358	
56. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	19.778	167.930	3 321	
56. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.464	1 025.14	476	
			(1)			205.93	96	
56. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	2.552	3.17	8	
56. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	1.276	530.53	677	
			(1)			205.93	263	
56. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.87	20.52	18	
		Накладные расходы				111%	4 084	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	2 355	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					10 938	
	
57.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		6.96	561.70	3 909	
		Объем: (5.8)*1.2						
	
58.	ГЭСН 11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		5.8	2 748.73	15 943	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	3.19	205.930	657	
58. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.73	21.634	172.120	3 724	
58. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.522	1 025.14	535	
			(1)			205.93	107	
58. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	5.394	3.17	17	
58. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	2.668	530.53	1 415	
			(1)			205.93	549	
58. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.87	20.52	18	
58. 7.	02.2.05.04-0049	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.1	0.58	1 499.82	870	
58. 8.	02.2.05.04-0050	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	0.09	0.522	1 499.82	783	
58. 9.	02.2.05.04-0052	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	1	5.8	1 479.42	8 581	
		Накладные расходы				111%	4 863	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	2 804	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					23 610	
	
59.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		5.8	655.64	3 803	
59. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	21.228	162.900	3 458	
59. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	2.784	3.62	10	
59. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0116	23 043.61	267	
59. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.03	20.52	42	
59. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0058	4 417.20	26	
		Накладные расходы				111%	3 838	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	2 213	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					9 855	
	
60.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		5.916	3 202.16	18 944	
		Объем: (5.8)*1.02						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					70 929	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					64 212	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					30 382	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 45; %=72 - по стр. 47, 48; %=95 - по стр. 51; %=111 - по стр. 52, 56, 58, 59; %=110 - по стр. 54)					20 280	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 45; %=38 - по стр. 47, 48; %=47 - по стр. 51; %=64 - по стр. 52, 56, 58, 59; %=68 - по стр. 54)					11 356	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					95 848	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 717	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 717	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					102 565	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 195	
	ИТОГО					104 760	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 095	
	ИТОГО					106 855	
	НДС 18%				18	19 234	
	ВСЕГО С НДС					126 089.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					20 280.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					11 356	
	
	Раздел 5.  СПУСК В ПОДВАЛ	
	
61.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0.1	3 459.28	346	
61. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	2.282	151.590	346	
		Накладные расходы				99%	343	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	208	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					896	
	
62.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.1	12 231.92	1 223	
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.043	276.630	12	
62. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	3.539	155.780	551	
62. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.02	938.25	19	
			(1)			276.63	6	
62. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.023	316.25	7	
			(1)			276.63	6	
62. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.0044	20.52		
62. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.253	0.0253	2 816.41	71	
62. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.402	0.0402	14 291.11	575	
		Накладные расходы				86%	484	
		Сметная прибыль				70%	394	
		Всего с НР и СП					2 101	
	
63.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.1	1 244.35	124	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.002	256.650	1	
63. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	0.655	187.210	123	
63. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.001	316.25		
			(1)			276.63		
63. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.001	1 083.12	1	
			(1)			236.67		
63. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.01	41.33		
		Накладные расходы				95%	118	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	58	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					300	
	
64.	14.4.01.02-0012	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг		1.3	67.41	88	
	
65.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.1	17 908.12	1 791	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.278	182.880	51	
65. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	7.088	187.210	1 327	
65. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.09	14.70	1	
65. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.278	277.04	77	
			(1)			182.88	51	
65. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.035	20.52	1	
65. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.189	2 036.03	385	
		Накладные расходы				95%	1 309	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	648	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 748	
	
66.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.1	2 403.81	240	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.006	236.670	1	
66. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	1.294	180.650	234	
66. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.007	11.40		
66. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.006	1 083.12	6	
			(1)			236.67	1	
66. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.001	41.33		
		Накладные расходы				95%	223	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	110	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					574	
	
67.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		1.3	101.58	132	
		Объем: (0.1)*13						
	
68.	14.3.02.01-0371	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая	т		0.004	70 484.68	282	
		Объем: 3.8/1000						
	
69.	ГЭСНр 59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.		0.07	20 765.03	1 454	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.0308	263.007	8	
69. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	102.89	7.2023	167.930	1 209	
69. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.0203	316.25	6	
			(1)			276.63	6	
69. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0105	1 083.12	11	
			(1)			236.67	2	
69. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00007	59 108.39	4	
69. 6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.007	7 505.55	53	
69. 7.	08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т	0.002	0.00014	43 084.33	6	
69. 8.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.03703	4 417.20	164	
		Накладные расходы				76%	925	
		Сметная прибыль				60%	730	
		Всего с НР и СП					3 109	
	
70.	04.1.02.05-0042	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3		0.02	3 395.61	68	
		Объем: (0.07)*0.28						
	
71.	ГЭСН 11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м		0.1	2 829.30	283	
71. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	16.64	1.664	170.030	283	
		Накладные расходы				111%	314	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	181	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					778	
	
72.	08.3.08.02-0052	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.026	46 789.99	1 217	
		Объем: 3.77*7/1000						
	
73.	01.7.15.07-0083	Дюбель-гвоздь 8х100 мм	100 шт.		0.32	372.43	119	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					7 367	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					7 367	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 774	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 61; %=86 - по стр. 62; %=95 - по стр. 63, 65, 66; %=76 - по стр. 69; %=111 - по стр. 71)					3 716	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 61, 69; %=70 - по стр. 62; %=47 - по стр. 63, 65, 66; %=64 - по стр. 71)					2 329	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					13 412	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					13 412	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	287	
	ИТОГО					13 699	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	274	
	ИТОГО					13 973	
	НДС 18%				18	2 515	
	ВСЕГО С НДС					16 488.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 716.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 329	
	
	Раздел 6.  КРЫЛЬЦО	
	
74.	ГЭСНр 59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.		0.05	20 765.03	1 038	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.022	263.007	6	
74. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	102.89	5.1445	167.930	864	
74. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.0145	316.25	5	
			(1)			276.63	4	
74. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0075	1 083.12	8	
			(1)			236.67	2	
74. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00005	59 108.39	3	
74. 6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.005	7 505.55	38	
74. 7.	08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т	0.002	0.0001	43 084.33	4	
74. 8.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.02645	4 417.20	117	
		Накладные расходы				76%	661	
		Сметная прибыль				60%	522	
		Всего с НР и СП					2 221	
	
75.	04.1.02.05-0042	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3		0.014	3 395.61	48	
		Объем: (0.05)*0.28						
	
76.	ГЭСН 11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м		0.1	2 829.30	283	
76. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	16.64	1.664	170.030	283	
		Накладные расходы				111%	314	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	181	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					778	
	
77.	01.7.15.07-0083	Дюбель-гвоздь 8х100 мм	100 шт.		0.28	372.43	104	
	
78.	08.3.08.02-0052	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.038	46 789.99	1 778	
		Объем: 3.77*10/1000						
	
79.	ГЭСН 11-01-011-03 
(прим)	Демонтаж стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2		0.04	5 264.63	211	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.016	0.04064	276.630	11	
79. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	32.52	1.3008	151.590	197	
79. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.016	0.04064	316.25	13	
			(1)			276.63	11	
79. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3.76	0.1504	3.62	1	
		Накладные расходы				111%	231	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	133	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					575	
	
80.	ГЭСН 11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2		0.04	13 804.29	552	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.0508	276.630	14	
80. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	40.65	1.626	151.590	246	
80. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.0508	316.25	16	
			(1)			276.63	14	
80. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4.7	0.188	3.62	1	
80. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.14	20.52	3	
80. 6.	04.1.02.05-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	2.04	0.0816	3 505.73	286	
		Накладные расходы				111%	289	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	166	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 007	
	
81.	ГЭСН 11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 (до 30мм)	100 м2		0.04	3 877.06	155	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.0168	276.630	5	
81. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	1	0.04	151.590	6	
81. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.42	0.0168	316.25	5	
			(1)			276.63	5	
81. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4.64	0.1856	3.62	1	
81. 5.	04.1.02.05-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	0.0408	3 505.73	143	
		Накладные расходы				111%	12	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	7	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					174	
	
82.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.009	4 021.27	36	
		Объем: 2.18*4/1000						
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.00342	253.495	1	
82. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	0.11376	172.120	20	
82. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.00144	938.25	1	
			(1)			276.63		
82. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.00198	1 083.12	2	
			(1)			236.67		
82. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.000252	52 045.33	13	
		Накладные расходы				95%	20	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	12	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					68	
	
83.	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.009	62 784.87	565	
		Объем: (0.00872)*1.0						
	
84.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.04	912.71	37	
84. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.2196	166.250	37	
84. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00024			
		Накладные расходы				78%	29	
		Сметная прибыль				50%	19	
		Всего с НР и СП					84	
	
85.	ГЭСН 07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м		0.12	12 662.04	1 519	
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.59	0.3108	242.533	75	
85. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	45.65	5.478	182.740	1 001	
85. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.38	0.0456	316.25	14	
			(1)			276.63	13	
85. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	0.2652	1 083.12	287	
			(1)			236.67	63	
85. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	0.696	44.75	31	
85. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.012	20.52		
85. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0024	45 652.91	110	
85. 8.	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.018	4 209.51	76	
		Накладные расходы				140%	1 506	
						=(155*0.9)		
		Сметная прибыль				85%	915	
						=(100*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 940	
	
86.	23.3.08.01-0023	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм	т		0.028	47 905.34	1 341	
		Объем: 12*2.33/1000						
	
87.	ГЭСН 06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т		0.001	118 728.13	119	
		Объем: 1/1000						
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.00036	253.320		
87. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	215.82	0.21582	176.450	38	
87. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.15	0.00015	938.25		
			(1)			276.63		
87. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.00021	1 083.12		
			(1)			236.67		
87. 5.	08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	1	0.001	80 278.50	80	
		Накладные расходы				95%	36	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	21	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					176	
	
88.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0168	2 239.10	38	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.000336	221.300		
88. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.089208	206.910	18	
88. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000168	11.40		
88. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000168	1 025.14		
			(1)			205.93		
88. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000168	1 083.12		
			(1)			236.67		
88. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.018816	19.97		
88. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0002016	76 468.18	15	
88. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0000336	89 612.55	3	
		Накладные расходы				81%	15	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	11	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					63	
	
89.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0168	2 656.51	45	
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.000336	221.300		
89. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.064344	176.450	11	
89. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000168	11.40		
89. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000168	1 025.14		
			(1)			205.93		
89. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000168	1 083.12		
			(1)			236.67		
89. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.01092	19.97		
89. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0003192	97 393.66	31	
89. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00002352	68 605.16	2	
		Накладные расходы				81%	9	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	7	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					61	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					7 869	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 528	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 495	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 74; %=111 - по стр. 76, 79-81; %=95 - по стр. 82, 87; %=78 - по стр. 84; %=140 - по стр. 85; %=81 - по стр. 88, 89)					3 122	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 74, 88, 89; %=64 - по стр. 76, 79-81; %=55 - по стр. 82, 87; %=50 - по стр. 84; %=85 - по стр. 85)					1 993	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 643	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 341	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 341	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					12 984	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	278	
	ИТОГО					13 262	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	265	
	ИТОГО					13 527	
	НДС 18%				18	2 435	
	ВСЕГО С НДС					15 962.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 122.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 993	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					281 386	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 573	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 20, 21, 23)					1 074	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 20, 21, 23)					735	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 382	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					261 524	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					60 420	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 3, 26, 62; %=99 - по стр. 2, 32, 61; %=81 - по стр. 5, 6, 36-38, 88, 89; %=80 - по стр. 7; %=95 - по стр. 10, 12, 14, 16-19, 29, 51, 63, 65, 66, 82, 87; %=79 - по стр. 27; %=76 - по стр. 33, 69, 74; %=83 - по стр. 39; %=108 - по стр. 40; %=90 - по стр. 43; %=104 - по стр. 45; %=72 - по стр. 47, 48; %=111 - по стр. 52, 56, 58, 59, 71, 76, 79-81; %=110 - по стр. 54; %=78 - по стр. 84; %=140 - по стр. 85)					147 008	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 3, 26, 62; %=60 - по стр. 2, 5, 6, 32, 33, 36-38, 43, 45, 61, 69, 74, 88, 89; %=50 - по стр. 7, 27, 84; %=47 - по стр. 10, 12, 14, 16-19, 29, 51, 63, 65, 66; %=65 - по стр. 39; %=55 - по стр. 40, 82, 87; %=38 - по стр. 47, 48; %=64 - по стр. 52, 56, 58, 59, 71, 76, 79-81; %=68 - по стр. 54; %=85 - по стр. 85)					79 229	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					487 761	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					406	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					406	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 716	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 716	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					16 167	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					16 167	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					509 432	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	10 902	
	ИТОГО					520 334	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	10 407	
	ИТОГО					530 741	
	НДС 18%				18	95 533	
	ВСЕГО С НДС					626 274.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					148 082.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					79 964	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД":                               Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД":                                    Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)