|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МКУ «КР МКД» | Исполнительный директор ООО «УК РСУ-5» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Ю. Донцова / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | ООО УК РСУ-5 |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №10-12 по ул. М. Козенкова. Объект культурного наследия местного (муниципального) значения. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия | 2.24 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 2.24 |
| 3. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.24 |
| 4. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 2.24 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.72 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.4 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.15 |
| 8. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.24 |
| 9. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 46.368 |
| 10. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 2.24 |
| 11. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 280 |
| 12. | Разборка слуховых окон полукруглых | 100 окон | 0.04 |
| 13. | Устройство слуховых окон полукруглых | 1 слуховое окно | 4 |
| 14. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 2.8 |
| 15. | Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.048 |
| 16. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.0211 |
| 17. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 2.24 |
| 18. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 33 |
| 19. | Разборка желобов | 100 м труб и покрытий | 0.34 |
| 20. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.34 |
| 21. | Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.34 |
| 22. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.13 |
| 23. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.02 |
| 24. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.04 |
| 25. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.02 |
| 26. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.1 |
| 27. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.028 |
| 28. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.1176 |
| 29. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов) | 100 м труб | 0.028 |
| 30. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.308 |
| 31. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.07 |
| 32. | Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07 |
| 33. | Устройство мелких покрытий (оголовки дымовых труб) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.0216 |
| 34. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.5 |
| 35. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.32 |
| 36. | Разборка люка выхода на крышу | 100 окон | 0.01 |
| 37. | Устройство люка выхода на крышу | 100 м2 проемов | 0.005 |
| 38. | Блок оконный пластиковый типа Велюкс пл. до 0.75 м2 | м2 | 0.5 |
| 39. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 19.02 |
| 40. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 19.02 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |