|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| «УТВЕРЖДАЮ» |
| Председатель ПЖСК № 9С.Е. Гургенбекова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |

 |

|  |
| --- |
| «СОГЛАСОВАНО» |
| Директор МКУ «КР МКД» |
| С.Б. Русович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |

 |
|  |
|  |
|  |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| на дополнительные работы по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. У. Громовой, 52-58 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Дополнительные работы*** |
|  | *Мощение территории плиткой толщ.80 мм* |
| 1. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.1032 |
| 2. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 165.12 |
| 3. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.1032 |
| 4. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.516 |
| 5. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 56.76 |
| 6. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.258 |
| 7. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.129 |
| 8. | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | -13.16 |
| 9. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 13.16 |
| 10. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 25.8 |
| 11. | Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая | м2 | 263.16 |
|  | *Установка бортовых камней* |
| 12. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.008 |
| 13. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 12.8 |
| 14. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.008 |
| 15. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.055 |
| 16. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 6.05 |
| 17. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.91 |
| 18. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 91 |
|  | ***Прочие работы (прокладка трубопровода под кабель)*** |
| 19. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.06 |
| 20. | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0.06 |
| 21. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.0543 |
| 22. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0057 |
| 23. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 0.912 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |