«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шешеловская С.Я. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

Стройка:	Капитальный ремонт крыш 2013г.	
	ООО «ЖЭУ-18»	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
на  Капитальный ремонт крыши (этернит) многоквартирного дома по  ул. Огарева, 12	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2.75	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.75	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш сплошной обрешетки	100 м2 кровли	2.3564	
4.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.3936	
5.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.62	
6.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.01	
7.	Е58-2-2	Разборка люков выхода на кровлю	100 окон	0.02	
8.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
9.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.63	
10.	Е10-01-008-08	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0243	
11.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.010692	
12.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0098	
13.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.98	
14.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.78	
15.	Е58-5-5	Ремонт лежней и замена стоек	100 м	0.64	
16.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат)	1 м3 кладки	0.82	
17.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.03	
18.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм( применит.)	100 м трубопровода	0.03	
19.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	3	
20.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок)	100 м	0.546	
21.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (хребтовая и стропила)	100 м	1.14	
22.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.26	
23.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.608	
24.	Е58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	22	
25.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.1578	
26.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	106.76646	
27.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	2.75	
28.	СЦена поставщика.	Этернит в комплекте (1750*1130)	м2	352	
29.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей (прим.)	100 м ограждения	0.48	
30.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.62	
31.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.62	
32.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.54	
33.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.18	
34.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.09	
35.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.09	
36.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.72	
37.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6 каналов, 4 канала)	100 м труб	0.041	
38.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.5978	
39.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала)	100 м труб	0.041	
40.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 (6 каналов)	1000 шт.	0.0902	
41.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6 каналов)	100 м труб	0.028	
42.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.028	
43.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.3984	
44.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3984	
45.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	16.75	
46.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	т	16.75	

Составил:	инженер ООО "ЖЭУ-18"                                  Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)