«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14»

	

________________ / Русович С.Б. /	
________________ / Бойкова Н. В. /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

Объект:	ул. Красная, 74 - ул. Щорса, 14 в г. Калининграде
	
Дефектная ведомость	
на капитальный ремонт дворовой территории	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Устройство тротуара	
	
1.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.015	
2.	Е68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.31	
3.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2.444	
4.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0067	
5.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	13.164	
6.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0067	
7.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.047	
8.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	5.17	
9.	Е27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.01175	
10.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.1985	
11.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	2.35	
12.	С403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	23.97	
13.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.41	
14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.008118	
15.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.08034	
16.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	41	
	
	Раздел 2.  Устройство проезда на территории общего  пользования	
	
17.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.207	
18.	Е68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.48	
19.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.11325	
20.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	42.9624	
21.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	224.162	
22.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.11325	
23.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.57	
24.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	62.7	
25.	Е27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.285	
26.	Е27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.114	
27.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	11.628	
28.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	28.5	
29.	Цена поставщика.	Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М300)	м2	290.7	
30.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.59	
31.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	59	
32.	Е68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	1	
	
	Раздел 3.  Прочие работы	
	
33.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	0.3	
34.	Е47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0.3	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)