«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	488 253	руб.	Смета на сумму:	488 253	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /_С.Б. Русович__ /	________________ /__Е.В. Шулепко___ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

Объект:	Ст. Дадаева, д.33	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши МКД № 33 по ул. Ст. Дадаева	
Сметная стоимость:	488.253	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.711	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	92.582	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель черепицы, 100 м2 покрытия	1.4	553.31	459.71	93.60	774.63	643.59	131.04	14.4	6.44	10 112	9 268	844	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			637.15				84%	7 785			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			386.15				48%	4 449			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 797.94					22 346			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.4	172.51	127.80	44.71	241.51	178.92	62.59	14.41	8.08	3 084	2 578	506	
					6.95			9.73	1	14.38			140	
	Накладные расходы		83%			156.58				71%	1 930			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			122.62				52%	1 413			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					520.71					6 427			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	1.4	2 713.25	179.98	29.68	3 798.55	251.97	41.55	14.41	8.35	14 949	3 631	347	
				2 503.59	4.13		3 505.03	5.78	3.13	16.83		10 971	97	
	Накладные расходы		83%			213.93				71%	2 647			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			167.54				52%	1 939			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 180.02					19 534			
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
(прим.) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли	1.4	172.51	127.80	44.71	241.51	178.92	62.59	14.41	8.08	3 084	2 578	506	
					6.95			9.73	1	14.38			140	
	Накладные расходы		83%			156.58				71%	1 930			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			122.62				52%	1 413			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					520.71					6 427			
	
5.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3	0.9	218.68	77.46	141.22	196.81	69.71	127.10	14.4	4.41	1 564	1 004	561	
					12.93			11.64	1	14.39			167	
	Объем: 0.25*0.4*9													
	Накладные расходы		99%			80.54				84%	984			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			48.81				48%	562			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.16					3 110			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.693	9 291.30	1 358.31	34.61	6 438.87	941.31	23.98	14.4	8.08	29 731	13 555	194	
				7 898.38			5 473.58		2.92	1		15 983		
	Накладные расходы		83%			781.29				71%	9 624			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			611.85				52%	7 049			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 832.01					46 404			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок 1,2 м х 20 шт), 100 м	0.24	3 176.89	1 205.91	20.22	762.45	289.42	4.85	14.4	8.12	5 794	4 168	39	
				1 950.76			468.18		3.39	1		1 587		
	Объем: 1.2*20													
	Накладные расходы		83%			240.22				71%	2 959			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			188.12				52%	2 167			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 190.79					10 921			
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.154	4 519.16	360.82	36.65	695.95	55.57	5.64	14.4	8.16	3 017	800	46	
				4 121.69			634.74		3.42	1		2 171		
	Накладные расходы		83%			46.12				71%	568			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.12				52%	416			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					778.19					4 001			
	
9.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.085	6 775.72	1 449.90	67.19	575.94	123.24	5.71	14.4	8.12	3 618	1 775	46	
				5 258.63			446.98		4.02	1		1 797		
	Накладные расходы		83%			102.29				71%	1 260			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			80.11				52%	923			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					758.34					5 801			
	
10.	ТЕРр 53-20-4 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.009	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 229.21	53.67	34.11	14.4	8.08	5 420	773	276	
				126 825.19	588.90		1 141.43	5.30	3.83	14.39		4 372	76	
	Объем: 0.25*0.4*9													
	Накладные расходы		86%			50.71				73%	620			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			41.28				56%	475			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 321.20					6 515			
	
11.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.008	8 572.20	5 513.35	252.31	68.58	44.11	2.02	14.4	7.12	752	635	14	
				2 806.54	60.12		22.45	0.48	4.58	16.01		103	8	
	Накладные расходы		78%			34.78				66%	424			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			28.09				50%	322			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.45					1 498			
	
12.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0336	3 086.00			103.69					436			
				3 086.00			103.69		12 970.32			436		
	Объем: 0.8*42													
	
13.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб	0.008	23 217.20	15 220.75	473.40	185.74	121.77	3.79	14.4	7.12	2 056	1 753	27	
				7 523.05	112.70		60.18	0.90	4.58	16		276	14	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			95.68				66%	1 166			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			77.28				50%	884			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					358.70					4 106			
	
14.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.088	3 086.00			271.57					1 141			
				3 086.00			271.57		12 970.32			1 141		
	Объем: 0.8*22*5													
	
15.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.028	2 412.79	1 295.60	2.05	67.56	36.28	0.06	14.4	5.73	638	522		
				1 115.14			31.22		3.69	1		115		
	Накладные расходы		79%			28.66				67%	350			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			18.14				40%	209			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114.36					1 197			
	
16.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство обделки оголовников, 100 м2 покрытия	0.014	11 907.97	1 173.45	33.16	166.71	16.43	0.46	14.4	8.12	634	237	4	
				10 701.36	3.78		149.82	0.05	2.63	14.39		394	1	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			17.80				92%	219			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			9.06				44%	105			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					193.57					958			
	
17.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.028	2 291.60	114.18	14.24	64.16	3.20	0.40	14.4	8.19	220	46	3	
				2 163.18			60.57		2.81	1		170		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			3.04				80%	37			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.50				37%	17			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68.70					274			
	
18.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.4	221.62	101.80	102.69	310.26	142.52	143.76	14.4	3.56	2 620	2 052	512	
				17.13	1.45		23.98	2.03	2.32	14.47		56	29	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			130.10				77%	1 602			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			86.73				48%	999			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					527.09					5 221			
	
19.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	28.98	36.04			1 044.44					5 614			
				36.04			1 044.44		193.71			5 614		
	Объем: 1.4*20.7													
	
20.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.4	286.73	122.64	1.26	401.42	171.69	1.77	14.4	8.27	3 162	2 472	15	
				162.83			227.96		2.96	1		675		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			159.67				79%	1 953			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			109.88				51%	1 261			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					670.97					6 376			
	
21.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	175	13.13			2 297.75					7 431			
				13.13			2 297.75		42.46			7 431		
	Объем: 140*1.25													
	
22.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	1.4	8 171.06	405.87	165.99	11 439.48	568.22	232.38	14.41	7.28	60 308	8 188	1 692	
				7 599.20	14.91		10 638.88	20.88	4.74	14.39		50 428	300	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			636.23				92%	7 809			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			324.01				44%	3 735			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 399.71					71 852			
	
23.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	17	137.86			2 343.62					9 224			
				137.86			2 343.62		542.56			9 224		
	
24.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.18	4 972.00	72.11	75.20	894.96	12.98	13.54	14.4	6.88	3 762	187	93	
				4 824.69	5.48		868.44	0.99	4.01	14.38		3 482	14	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			15.09				92%	185			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			7.68				44%	88			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					917.73					4 035			
	
25.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.014	257.63	231.54	26.09	3.61	3.24	0.37	14.4	8.54	50	47	3	
					10.34			0.14	1	16.81			2	
	Накладные расходы		85%			2.87				72%	35			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			2.70				64%	31			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.19					117			
	
26.	ТЕР 10-01-012-04 
Устройство лобовой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.014	3 104.61	230.44	94.03	43.46	3.23	1.32	14.4	8.23	178	46	11	
				2 780.15			38.92		3.1	1		121		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			3.42				90%	41			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1.74				43%	20			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.63					239			
	
27.	ТЕР 15-04-024-02 
(прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.014	1 316.51	347.48	6.74	18.43	4.86	0.09	14.4	8.26	106	70	1	
				962.29	0.16		13.47		2.58	16.69		35		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4.62				80%	56			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.28				37%	26			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.33					188			
	
28.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	14.41	5.73	376	376	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	267			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	196			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					838			
	
29.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0048	21 223.62	2 306.00	742.65	101.87	11.07	3.56	14.4	6.6	425	159	24	
				18 174.97	28.43		87.24	0.14	2.78	16.81		243	2	
	Объем: 0.48*1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			11.88				90%	145			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.05				43%	69			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					119.81					639			
	
30.	Цена поставщика. 
Люк выхода на кровлю FACRO WGI  0,6 х 0,8, м2	0.48	2 049.18			983.61			1	1	4 200			
				2 049.18			983.61		4.27	1		4 200		
	Объем: 0.6*0.8*1													
	Поправки: М: =8333.33/4.27*1.05	
	
31.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.02	775.58	765.14	10.44	15.51	15.30	0.21	14.41	8.53	222	221	2	
					4.13			0.08	1	16.83			1	
	Накладные расходы		74%			11.38				63%	140			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.69				40%	89			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.58					451			
	
32.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.02	12 833.31	745.23	9.03	256.67	14.90	0.18	14.41	7.52	661	215	1	
				12 079.05	0.95		241.58	0.02	1.84	14.29		445		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			17.16				98%	211			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			10.59				56%	120			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					284.42					992			
	
33.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	0.28	27.31			7.65					62			
				27.31			7.65		222.82			62		
	Объем: 2/100*14													
	
34.	С Цена поставщик. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	2	803.75			1 607.49					6 864			
				803.75			1 607.49		4.27			6 864		
	Поправки: М: =3300.00/4.27*1.04	
	
35.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		14.41	1	764	351		
				75.90			151.80		2.72	1		413		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	309			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	168			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.81					1 241			
	
36.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.18	75.57	75.35	0.22	13.60	13.56	0.04	14.4	5.82	196	195		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			11.25				71%	138			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.81				52%	101			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.67					436			
	
37.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.054	11 907.97	1 173.45	33.16	643.03	63.37	1.79	14.4	8.12	2 447	912	15	
				10 701.36	3.78		577.87	0.20	2.63	14.39		1 520	3	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			68.66				92%	842			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			34.96				44%	403			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					746.65					3 691			
	
38.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.18	8 813.16	326.90	31.86	1 586.37	58.84	5.74	14.4	7.72	5 670	847	44	
				8 454.40	3.03		1 521.79	0.54	3.14	14.36		4 778	8	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			64.13				92%	787			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			32.66				44%	376			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 683.16					6 833			
	
39.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.18	7 415.77	333.04	13.17	1 334.84	59.95	2.37	14.4	8.24	4 255	863	20	
				7 069.56			1 272.52		2.65	1		3 372		
	Накладные расходы		83%			49.76				71%	613			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			38.97				52%	449			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 423.57					5 316			
	
40.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	14.4	8.25	1 626	666	5	
				5 145.09			411.61		2.32	1		955		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	473			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	346			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 445			
	
41.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	14.4	8.25	691	277	3	
				8 231.09			329.24		1.25	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	197			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 032			
	
42.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	14.4	8.25	691	277	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	197			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 032			
	
43.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	0.18	1 357.93	327.73	1.01	244.43	58.99	0.18	14.4	8.27	1 609	849	2	
				1 029.19			185.25		4.09	1		758		
	Накладные расходы		83%			48.96				71%	603			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			38.34				52%	441			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					331.74					2 653			
	
	Утепление мансардных жилых помещений и чердачного перекрытия (кровельного скоса)	
	
44.	ТЕРр 53-1-5 
(прим.) 
Разборка засыпного утеплителя, 100 м2 стен	0.756	1 138.82	680.90	457.92	860.95	514.76	346.19	14.4	6.13	9 535	7 413	2 122	
					59.65			45.10	1	14.39			649	
	Накладные расходы		86%			481.48				73%	5 885			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			391.90				56%	4 515			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 734.33					19 935			
	
45.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.756	286.73	122.64	1.26	216.77	92.71	0.95	14.4	8.27	1 707	1 335	8	
				162.83			123.10		2.96	1		364		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			86.22				79%	1 055			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			59.33				51%	681			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					362.32					3 443			
	
46.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	94.5	7.04			665.28					2 115			
				7.04			665.28		22.38			2 115		
	Объем: 75.6*1.25													
	
47.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	11.34	202.86	119.97	82.89	2 300.38	1 360.44	939.94	14.4	8.09	27 194	19 590	7 604	
									17.69	1				
	Объем: 75.6*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 224.40				77%	15 084			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			816.26				48%	9 403			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 341.04					51 682			
	
48.	ТССЦ 104-0098 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	231.336	26.54			6 139.66					20 045			
				26.54			6 139.66		86.65			20 045		
	Объем: 75.6*3*1.02													
	
	Прочие работы	
	
49.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	18.3185	66.71		66.71	1 222.03		1 222.03	1	6.28	7 674		7 674	
									1	1				
	Объем: 0.0268+12.36054+0.3312+140*0.040													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
50.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	18.3185	18.71		18.71	342.68		342.68	1	6.28	2 152		2 152	
									1	1				
	Объем: 0.0268+12.36054+0.3312+140*0.040													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	54 417.52	6 313.85	3 766.38			279 886	90 931	25 420	
			44 337.23	113.73				163 540	1 651	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	53 961.55	6 259.31	3 765.99			278 177	90 144	25 417	
			43 936.20	113.63				162 620	1 650	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	15 457.11					57 070			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 5; %=71 - по стр. 2-4, 6-9, 28, 36, 39-43; %=73 - по стр. 10, 44; %=66 - по стр. 11, 13; %=67 - по стр. 15; %=92 - по стр. 16, 22, 24, 37, 38; %=80 - по стр. 17, 27; %=77 - по стр. 18, 47; %=79 - по стр. 20, 45; %=72 - по стр. 25; %=90 - по стр. 26, 29)	5 736.05					70 469			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 18, 47; %=52 - по стр. 2-4, 6-9, 28, 36, 39-43; %=56 - по стр. 10, 44; %=50 - по стр. 11, 13; %=40 - по стр. 15; %=44 - по стр. 16, 22, 24, 37, 38; %=37 - по стр. 17, 27; %=51 - по стр. 20, 45; %=64 - по стр. 25; %=43 - по стр. 26, 29)	3 973.64					45 770			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	63 671.24					394 416			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	455.97	54.54	0.39			1 709	787	3	
			401.03	0.10				920	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 31; %=98 - по стр. 32; %=88 - по стр. 35)	53.61					659			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 31; %=56 - по стр. 32; %=48 - по стр. 35)	32.89					378			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	542.47					2 746			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	64 213.71					397 162			
	Строительный контроль 2,14%	1 374.17					8 499			
			1 374.17					8 499		
	Всего со строительным контролем	65 587.88					405 661			
			65 587.88					405 661		
	Непредвиденные расходы 2%	1 311.76					8 113			
			1 311.76					8 113		
	Всего с непредвиденными расходами	66 899.64					413 774			
			66 899.64					413 774		
	НДС 18%	12 041.94					74 479			
	Всего с НДС	78 941.58					488 253			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 789.66					71 128			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 006.53					46 148			

Составил:	Инженер ПТО 			                                               И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Главный инженер			                                      К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)