«УТВЕРЖДАЮ»	
						
	Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	
		
 	___________________________ /С.Б. Русович /	
		
 	«______»_________________________ 2015г.	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
 на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения  многоквартирного дома
 № 3-5 по ул.Репина, № 28-32 по ул.Брамса г.Калининграда.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Канализация	
	
1.	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.17	
2.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.16	
3.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м 	0.364	
4.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м 	0.056	
5.	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.056	
6.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.42	
7.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	15	
8.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм	шт.	30	
9.	Тройник  ПВХ  90гр.    диам. 110мм	шт	30	
10.	Тройник  ПВХ  45гр.    диам. 110мм	шт	30	
11.	Отвод  ПВХ  90гр.    диам. 110мм	шт	30	
12.	Отвод  ПВХ  45гр.    диам. 110мм	шт	30	
13.	Ревизия ПВХ    диам. 110мм	шт	15	
14.	Переход  чугун/пластик   диам. 110мм   РР	шт	30	
15.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	5	
16.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.056	
17.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	2	
18.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	4	
19.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	4	
20.	Отвод  ПВХ  45гр.    диам. 50мм	шт	4	
21.	Ревизия ПВХ    диам. 50мм	шт	4	
22.	Переход  чугун/пластик   диам. 50мм   РР	шт	4	
23.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	1 врезка	2	
24.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.6	
25.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.6	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                                Мацепура Г.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                                   Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)