«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Генеральный директор ООО «УКЛР»
О.Ю. Емельянова ______________________ 	Директор МКУ «КР МКД» 
С.Б. Русович ______________________	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т   №2	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД №20-26 по ул. Белибейская в г. Калининграде                (по программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Ремонт дворовой территории. Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.6482	
2.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.032	
3.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2.87	
4.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	145.8618	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	145.8618	
	ТИП1.  Исправление профиля щебеночного основания. Асфальт Н=90мм, S=670м2	
6.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	2.01	
7.	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0.67	
8.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.536	
9.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.67	
10.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см)	1000 м2 покрытия	0.67	
11.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.201	
12.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.67	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см Тип 2 (S=32м2)	
13.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.008	
14.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	12.8	
15.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.008	
16.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.064	
17.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7.04	
18.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.016	
19.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.632	
20.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3.2	
21.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3	32.64	
	Установка бортовых камней	
22.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0252	
23.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	40.32	
24.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0252	
25.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1665	
26.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	18.32	
27.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.7	
28.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	270	
29.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.16	
30.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	16	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	Земляные работы	
31.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00435	
32.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6.96	
33.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.00435	
34.	Водоотлив: из траншей	100 м3 мокрого грунта	0.005	
	Монтаж трубопроводов	
35.	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания	0.023	
36.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.045	
37.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	4.5	
38.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка	1	
39.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.0073	
40.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.8	
	Монтаж колодцев	
41.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.1585	
42.	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	1	
43.	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.0109	
44.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.2	
	Прочие работы	
45.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.09	
46.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	2	
47.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
48.	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30	1 дерево	3	
49.	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	0.54	
50.	Погрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза	1.26	
51.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	1.26	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                               Е.В. Ищенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                             О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)