«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом-Сервис»	
		
_____________________ /С.Б. Русович /	____________________ /А.В. Ходорович /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада с утеплением многоквартирного дома по адресу: ул.Великолукская,д.15-21, г.Калининград	
		
Сметная стоимость:	5 387.328	тыс. руб.	
монтажных работ:	11.154	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	6.551	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 139.666	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ГЭСН 08-07-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2		14.52	9 570.78	138 968	
		Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	1.0164	229.990	234	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	52.2	757.944	163.200	123 696	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	1.0164	1 037.49	1 055	
			(1)			229.99	234	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	4.08	59.2416	239.98	14 217	
		Накладные расходы				93%	115 255	
		Сметная прибыль				54%	66 922	
		Всего с НР и СП					321 145	
	
2.	01.7.16.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.13068	18 270.82	2 388	
		Объем: (14.52)*0.009						
	
3.	01.7.16.02-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.5082	127 561.33	64 827	
		Объем: (14.52)*0.035						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		1.45	887.02	1 286	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	7.9605	161.570	1 286	
		Накладные расходы				66%	849	
		Сметная прибыль				40%	514	
		Всего с НР и СП					2 649	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		1.45	23 539.30	34 132	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	12.064	286.750	3 459	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	30.16	169.310	5 106	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	12.064	2 307.87	27 842	
			(1)			286.75	3 459	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.58	2 040.43	1 183	
		Накладные расходы				66%	5 653	
		Сметная прибыль				40%	3 426	
		Всего с НР и СП					43 211	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных, откосов	100 м2		11.46	3 361.61	38 524	
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	261.5172	147.310	38 524	
		Накладные расходы				84%	32 360	
		Сметная прибыль				48%	18 492	
		Всего с НР и СП					89 376	
	
7.	ГЭСНр 53-14-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		4.2	459.04	1 928	
7. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	11.382	169.310	1 927	
7. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.042	20.52	1	
		Накладные расходы				73%	1 407	
		Сметная прибыль				56%	1 079	
		Всего с НР и СП					4 414	
	
8.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.084	2 983.71	251	
		Объем: (4.2)*0.02						
	
9.	ГЭСНр 53-16-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.53	5 604.03	2 970	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.2279	268.820	61	
9. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	18.7567	151.380	2 839	
9. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.106	874.68	93	
			(1)			268.82	28	
9. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.1219	308.04	38	
			(1)			268.82	33	
9. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.02332	20.52		
		Накладные расходы				73%	2 117	
		Сметная прибыль				56%	1 624	
		Всего с НР и СП					6 711	
	
10.	04.3.01.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.13409	2 735.32	367	
		Объем: (0.53)*0.253						
	
11.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.213	13 896.92	2 960	
		Объем: (0.53)*0.402*1000						
	
12.	ГЭСН 15-01-080-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 80 мм	100 м2		10.6	165 445.10	1 753 718	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.28	299.768	260.472	78 081	
12. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	361.17	3828.402	169.310	648 187	
12. 3.	91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	6.08	64.448	431.15	27 787	
			(1)			229.99	14 822	
12. 4.	91.06.05-052	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	11.1	117.66	761.71	89 623	
			(1)			268.82	31 629	
12. 5.	91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т	маш.-ч	11.1	117.66	1 376.44	161 952	
			(1)			268.82	31 629	
12. 6.	91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0.2	2.12	40.59	86	
12. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	1.06	20.52	22	
12. 8.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	4.492	47.6152	51.86	2 469	
12. 9.	01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.89	9.434	7.27	69	
12. 10.	01.7.15.07-0132	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.	120	1272	46.88	59 631	
12. 11.	01.7.15.08-0003	Заклепка СТД-985	кг	0.006	0.0636	229.96	15	
12. 12.	01.7.17.09-0061	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм	шт.	0.36	3.816	658.71	2 514	
12. 13.	01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	134.75	1428.35	43.13	61 605	
12. 14.	04.3.02.09-1526	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	400	4240	32.20	136 528	
12. 15.	07.2.06.06-0072	Профиль цокольный: AL 100 мм, длина 2500 мм	м	3.26	34.556	102.77	3 551	
12. 16.	08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0.004	0.0424	54 847.13	2 326	
12. 17.	11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	6	63.6	20.97	1 334	
12. 18.	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	600	6360	21.35	135 786	
12. 19.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	831.95	8818.67	24.25	213 853	
12. 20.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	44.92	476.152	284.63	135 527	
12. 21.	14.4.01.10-0003	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг	25.42	269.452	173.12	46 648	
12. 22.	14.4.01.15-0004	Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O"	кг	12.71	134.726	130.48	17 579	
12. 23.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1.96	20.776	319.06	6 629	
		Накладные расходы				80%	581 014	
		Сметная прибыль				37%	268 719	
		Всего с НР и СП					2 603 452	
	
13.	12.2.05.05-0045 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОФАС	м3		94.976	4 478.09	425 311	
		Объем: (10.6)*8.96						
	
14.	ГЭСНр 58-20-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, из стали с полимерным покрытием	100 м		1.45	7 654.10	11 098	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.174	255.877	45	
14. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	60.0445	161.570	9 701	
14. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.116	308.04	36	
			(1)			268.82	31	
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.058	1 037.49	60	
			(1)			229.99	13	
14. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0058	57 689.15	335	
14. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.0087	111 097.73	967	
		Накладные расходы				71%	6 920	
		Сметная прибыль				52%	5 068	
		Всего с НР и СП					23 086	
	
15.	08.1.02.03-0021 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м		145	164.70	23 882	
	
16.	14.5.01.05-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		11	302.90	3 332	
		Объем: 145*0.15*0.03/60*1000						
	
	Карниз	
17.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		1.16	1 208.93	1 402	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0232	249.405	6	
17. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	7.598	181.930	1 382	
17. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0116	308.04	4	
			(1)			268.82	3	
17. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0116	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
17. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.116	38.33	4	
		Накладные расходы				80%	1 110	
		Сметная прибыль				37%	514	
		Всего с НР и СП					3 026	
	
18.	14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		15.08	61.73	931	
		Объем: (1.16)*13.0						
	
19.	ГЭСН 15-02-001-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных	100 м2		1.16	93 475.14	108 431	
19. 1.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	351	407.16	209.090	85 133	
19. 2.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	18.36	21.2976	14.36	306	
19. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.4	1.624	20.52	33	
19. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	9.7	11.252	2 040.43	22 959	
		Накладные расходы				80%	68 106	
		Сметная прибыль				37%	31 499	
		Всего с НР и СП					208 037	
	
20.	ГЭСНр 58-20-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, из стали с полимерным покрытием	100 м		1.88	7 654.10	14 390	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.2256	255.877	58	
20. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	77.8508	161.570	12 578	
20. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.1504	308.04	46	
			(1)			268.82	40	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0752	1 037.49	78	
			(1)			229.99	17	
20. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00752	57 689.15	434	
20. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.01128	111 097.73	1 253	
		Накладные расходы				71%	8 972	
		Сметная прибыль				52%	6 571	
		Всего с НР и СП					29 932	
	
21.	08.3.05.05-0081 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.34592	62 748.13	21 706	
		Объем: (1.88)*0.184						
	
22.	ГЭСН 15-04-019-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		1.16	2 047.68	2 375	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0696	229.990	16	
22. 2.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	11.2288	190.080	2 134	
22. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0812	10.80	1	
22. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0696	1 037.49	72	
			(1)			229.99	16	
22. 5.	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	7.424	22.55	167	
22. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0116	38.33		
		Накладные расходы				80%	1 720	
		Сметная прибыль				37%	796	
		Всего с НР и СП					4 891	
	
23.	14.3.02.01-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		44.08	170.42	7 512	
		Объем: (1.16)*38.0						
	
24.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		15.08	104.81	1 581	
		Объем: (1.16)*13.0						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					2 664 270	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 664 270	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					555 048	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6; %=73 - по стр. 7, 9; %=80 - по стр. 12, 17, 19, 22; %=71 - по стр. 14, 20)					825 483	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5; %=48 - по стр. 6; %=56 - по стр. 7, 9; %=37 - по стр. 12, 17, 19, 22; %=52 - по стр. 14, 20)					405 223	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 894 976	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 894 976	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	83 352	
	ИТОГО					3 978 328	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	79 567	
	ИТОГО					4 057 895	
	НДС 18%				18	730 421	
	ВСЕГО С НДС					4 788 316	
	
	Раздел 2.  Балконы	
	
25.	ГЭСН 11-01-011-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.26	5 078.19	1 320	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.016	0.26416	268.820	71	
25. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	31.608	8.21808	150.030	1 233	
25. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.016	0.26416	308.04	81	
			(1)			268.82	71	
25. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7.256	1.88656	3.18	6	
		Накладные расходы				94%	1 226	
		Сметная прибыль				51%	665	
		Всего с НР и СП					3 211	
	
26.	ГЭСН 11-01-011-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 ( толщ. до 40мм)	100 м2		0.26	470.66	122	
		Начисления: Н3= 3.2, Н4= 3.2, Н5= 3.2, Н48= 0	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.672	0.17472	268.820	47	
26. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	1.6	0.416	150.030	62	
26. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.672	0.17472	308.04	54	
			(1)			268.82	47	
26. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7.424	1.93024	3.18	6	
		Накладные расходы				94%	102	
		Сметная прибыль				51%	56	
		Всего с НР и СП					280	
	
27.	ГЭСН 07-05-016-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж металлических ограждений: без поручней	100 м		0.38	7 538.15	2 864	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.813	0.68894	235.687	162	
27. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	31.955	12.1429	177.590	2 156	
27. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.266	0.10108	308.04	31	
			(1)			268.82	27	
27. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.547	0.58786	1 037.49	610	
			(1)			229.99	135	
27. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.06	1.5428	43.43	67	
		Накладные расходы				119%	2 758	
		Сметная прибыль				68%	1 576	
		Всего с НР и СП					7 199	
	
28.	ГЭСН 07-05-016-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство металлических ограждений: без стоимости	100 м		0.38	12 300.69	4 674	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.59	0.9842	235.687	232	
28. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	45.65	17.347	177.590	3 081	
28. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.38	0.1444	308.04	44	
			(1)			268.82	39	
28. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	0.8398	1 037.49	871	
			(1)			229.99	193	
28. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	2.204	43.43	96	
28. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.038	20.52	1	
28. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0076	48 451.22	368	
28. 8.	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.057	3 738.84	213	
		Накладные расходы				119%	3 942	
		Сметная прибыль				68%	2 253	
		Всего с НР и СП					10 869	
	
29.	ГЭСНр 62-35-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2		0.228	13 721.82	3 129	
		Объем: 45.6*0.5						
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00228	229.990	1	
29. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	80.73	18.40644	163.200	3 004	
29. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00228	1 037.49	2	
			(1)			229.99	1	
29. 4.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0228	38.33	1	
29. 5.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.007	0.001596	76 067.68	121	
		Накладные расходы				68%	2 043	
		Сметная прибыль				40%	1 202	
		Всего с НР и СП					6 374	
	
30.	14.4.02.04-0193 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 темно-серая	т		0.0031008	59 249.09	184	
		Объем: (0.228)*0.0136						
	
31.	ГЭСН 12-01-010-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.15	64 313.56	9 647	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.0405	258.753	10	
31. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	16.9125	161.570	2 733	
31. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.03	1 126.02	34	
			(1)			268.82	8	
31. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.0105	1 037.49	11	
			(1)			229.99	2	
31. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.0006	60 190.64	36	
31. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.0018	107 511.00	194	
31. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.1173	56 608.46	6 640	
		Накладные расходы				92%	2 524	
		Сметная прибыль				44%	1 207	
		Всего с НР и СП					13 377	
	
32.	ГЭСН 12-01-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2		0.29	4 020.89	1 166	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0116	229.990	3	
32. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	0.812	165.230	134	
32. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0116	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
32. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	13.05	78.15	1 020	
		Накладные расходы				92%	126	
		Сметная прибыль				44%	60	
		Всего с НР и СП					1 352	
	
33.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной (для слоя из гидроизола)	100 м2		0.29	19 267.85	5 588	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.2175	246.040	54	
33. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	4.5066	206.640	931	
33. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.0899	308.04	28	
			(1)			268.82	24	
33. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.1276	1 037.49	132	
			(1)			229.99	29	
33. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	0.0696	64 522.98	4 491	
33. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.145	38.33	6	
		Накладные расходы				94%	926	
		Сметная прибыль				51%	502	
		Всего с НР и СП					7 016	
	
34.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство гидроизоляции из гидроизола в один слой насухо	100 м2		0.29	578.17	168	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0058	229.990	1	
34. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	1.0005	161.570	162	
34. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0058	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				94%	153	
		Сметная прибыль				51%	83	
		Всего с НР и СП					404	
	
35.	12.1.02.01-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гидроизол, марка ГИ-Г для подземных сооружений	м2		35.496	68.24	2 422	
		Объем: (0.29)*122.4						
	
36.	ГЭСН 11-01-011-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.26	12 506.33	3 252	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.3302	268.820	89	
36. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	39.51	10.2726	150.030	1 541	
36. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.3302	308.04	102	
			(1)			268.82	89	
36. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	2.3582	3.18	7	
36. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.91	20.52	19	
36. 6.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	2.04	0.5304	2 983.71	1 583	
		Накладные расходы				94%	1 532	
		Сметная прибыль				51%	831	
		Всего с НР и СП					5 616	
	
37.	ГЭСН 11-01-011-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01,до толщ.40мм	100 м2		0.26	588.32	153	
		Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.84	0.2184	268.820	59	
37. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	2	0.52	150.030	78	
37. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.84	0.2184	308.04	67	
			(1)			268.82	59	
37. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.28	2.4128	3.18	8	
		Накладные расходы				94%	129	
		Сметная прибыль				51%	70	
		Всего с НР и СП					352	
	
38.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый  цементный марки: 100	м3		0.5304	2 983.71	1 583	
		Объем: (0.26)*0.51						
		Начисления: Н48= 4	
	
39.	ГЭСНр 61-28-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под штукатурку из строительной сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		0.33	14 447.43	4 768	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0429	229.990	10	
39. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	26.928	147.310	3 967	
39. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.033	10.80		
39. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0429	1 037.49	45	
			(1)			229.99	10	
39. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.0594	20.52	1	
39. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.0825	9 149.15	755	
		Накладные расходы				67%	2 665	
		Сметная прибыль				40%	1 591	
		Всего с НР и СП					9 023	
	
40.	01.8.01.06-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		36.3	32.67	1 186	
		Объем: (0.33)*110.0						
	
41.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню: балконной плиты	100 м2		0.33	17 515.20	5 780	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.9174	177.720	163	
41. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	23.3904	181.930	4 255	
41. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.297	14.36	4	
41. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.9174	267.44	245	
			(1)			177.72	163	
41. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.1155	20.52	2	
41. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.6237	2 040.43	1 273	
		Накладные расходы				80%	3 534	
		Сметная прибыль				37%	1 635	
		Всего с НР и СП					10 949	
	
42.	ГЭСН 15-04-019-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		0.33	2 047.68	676	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0198	229.990	5	
42. 2.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	3.1944	190.080	607	
42. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0231	10.80		
42. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0198	1 037.49	21	
			(1)			229.99	5	
42. 5.	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	2.112	22.55	48	
42. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0033	38.33		
		Накладные расходы				80%	490	
		Сметная прибыль				37%	226	
		Всего с НР и СП					1 392	
	
43.	14.3.02.01-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		12.54	170.42	2 137	
		Объем: (0.33)*38.0						
	
44.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		4.29	104.81	450	
		Объем: (0.33)*13.0						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					51 269	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					51 269	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					7 962	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 25, 26, 33, 34, 36, 37; %=119 - по стр. 27, 28; %=68 - по стр. 29; %=92 - по стр. 31, 32; %=67 - по стр. 39; %=80 - по стр. 41, 42)					22 151	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 25, 26, 33, 34, 36, 37; %=68 - по стр. 27, 28; %=40 - по стр. 29, 39; %=44 - по стр. 31, 32; %=37 - по стр. 41, 42)					11 957	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					85 377	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					85 377	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 827	
	ИТОГО					87 204	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 744	
	ИТОГО					88 948	
	НДС 18%				18	16 011	
	ВСЕГО С НДС					104 959	
	
	Раздел 3.  Декоративные элементы	
	
45.	ГЭСНр 62-41-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Очистка вручную поверхности входов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		0.72	3 064.05	2 206	
45. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	14.976	147.310	2 206	
		Накладные расходы				68%	1 500	
		Сметная прибыль				40%	882	
		Всего с НР и СП					4 588	
	
46.	ГЭСНр 64-30-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	шт.		18	103.28	1 859	
46. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0.61	10.98	169.310	1 859	
		Накладные расходы				63%	1 171	
		Сметная прибыль				40%	744	
		Всего с НР и СП					3 774	
	
47.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню: стен входов	100 м2		0.72	17 515.20	12 611	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	2.0016	177.720	356	
47. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	51.0336	181.930	9 285	
47. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.648	14.36	9	
47. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	2.0016	267.44	535	
			(1)			177.72	356	
47. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.252	20.52	5	
47. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	1.3608	2 040.43	2 777	
		Накладные расходы				80%	7 713	
		Сметная прибыль				37%	3 567	
		Всего с НР и СП					23 891	
	
48.	ГЭСНр 62-25-10 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Шпатлевка декоративных элементов	100 м2		0.194	11 573.14	2 245	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00388	229.990	1	
48. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27.59	5.35246	161.570	865	
48. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.0194	10.80		
48. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00388	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
48. 5.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0047	0.0009118	3 474.67	3	
48. 6.	14.5.11.08-0002	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0.05	0.0097	141 545.19	1 373	
		Накладные расходы				68%	589	
		Сметная прибыль				40%	346	
		Всего с НР и СП					3 180	
	
49.	ГЭСН 15-04-019-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		0.9144	2 047.68	1 872	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.054864	229.990	13	
49. 2.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	8.851392	190.080	1 682	
49. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.064008	10.80	1	
49. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.054864	1 037.49	57	
			(1)			229.99	13	
49. 5.	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	5.85216	22.55	132	
49. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.009144	38.33		
		Накладные расходы				80%	1 356	
		Сметная прибыль				37%	627	
		Всего с НР и СП					3 855	
	
50.	14.3.02.01-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		34.7472	170.42	5 922	
		Объем: (0.9144)*38.0						
	
51.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		11.8872	104.81	1 246	
		Объем: (0.9144)*13.0						
	
	Перенавеска эл.кабеля	
52.	ГЭСНр 67-3-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж кабеля без отключения с перенавеской на леса	100 м		0.37	1 423.15	527	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0037	268.820	1	
52. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	3.5668	147.310	525	
52. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0037	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
		Накладные расходы				72%	379	
		Сметная прибыль				52%	274	
		Всего с НР и СП					1 179	
	
53.	ГЭСНм 08-02-390-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.37	3 954.66	1 463	
		Начисления: Н17= 2	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0037	268.820	1	
53. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	7.5221	179.760	1 352	
53. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0037	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
53. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.148	168.36	25	
53. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.000518	111 876.20	58	
		Накладные расходы				81%	1 096	
		Сметная прибыль				52%	704	
		Всего с НР и СП					3 262	
	
54.	20.2.05.04-0032 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м		0.37	12 975.78	4 801	
	
55.	ГЭСНм 08-02-399-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.37	820.68	304	
		Начисления: Н17= 2	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0074	249.405	2	
55. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	1.3912	177.590	247	
55. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0037	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
55. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0037	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
55. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0592	446.18	26	
55. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.02035	797.64	16	
55. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.0185	104.12	2	
		Накладные расходы				81%	202	
		Сметная прибыль				52%	129	
		Всего с НР и СП					635	
	
	Перенавеска газопровода	
56.	ГЭСН 24-02-100-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм	10 шт.		0.1	8 940.59	894	
56. 1.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	29.16	2.916	195.640	570	
56. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	28.13	2.813	3.21	9	
56. 3.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	20.61	2.061	43.43	90	
56. 4.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	10.58	1.058	51.41	54	
56. 5.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	10.84	1.084	46.96	51	
56. 6.	01.7.11.07-0055	Электроды диаметром: 6 мм Э42А	т	0.006	0.0006	53 931.34	32	
56. 7.	17.4.05.01-0051	Глина шамотная	кг	5.85	0.585	8.21	5	
56. 8.	23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	2.1	0.21	152.17	32	
56. 9.	23.8.04.01-0017	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	20	2	25.31	51	
		Накладные расходы				99%	564	
		Сметная прибыль				61%	348	
		Всего с НР и СП					1 806	
	
57.	ГЭСНр 65-1-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м		0.64	10 021.21	6 414	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.1088	268.820	29	
57. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	59.62	38.1568	156.950	5 989	
57. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.17	0.1088	308.04	34	
			(1)			268.82	29	
57. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	3.648	3.21	12	
57. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.4736	473.00	224	
57. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	3.0272	51.41	156	
		Накладные расходы				63%	3 791	
		Сметная прибыль				40%	2 407	
		Всего с НР и СП					12 613	
	
58.	ГЭСН 16-02-003-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м		0.64	8 756.43	5 604	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.06	0.6784	236.950	161	
58. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	39.16	25.0624	181.930	4 560	
58. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.12	0.0768	1 126.02	86	
			(1)			268.82	21	
58. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.07	0.0448	874.68	39	
			(1)			268.82	12	
58. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	0.5568	1 037.49	578	
			(1)			229.99	128	
58. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10.21	6.5344	3.21	21	
58. 7.	01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т	0.00044	0.0002816	486 183.19	137	
58. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.44	0.2816	51.41	14	
58. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.75	1.76	20.52	36	
58. 10.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.03	0.0192	138.87	3	
58. 11.	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм	т	0.0026	0.001664	51 286.45	85	
58. 12.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0099	0.006336	45.31		
58. 13.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00055	0.000352	40 390.42	14	
58. 14.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00062	0.0003968	76 067.68	30	
		Накладные расходы				98%	4 627	
		Сметная прибыль				56%	2 644	
		Всего с НР и СП					12 874	
	
59.	18.1.10.01-0150 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 50 мм	шт.		1	3 562.42	3 562	
	
60.	23.5.02.02-0033 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м		64	152.17	9 739	
		Объем: (0.64)*100.0						
	
61.	ГЭСН 22-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм	шт.		12	305.79	3 669	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	3	268.820	806	
61. 2.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	0.37	4.44	209.090	928	
61. 3.	91.17.04-033	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.25	3	889.55	2 669	
			(1)			268.82	806	
61. 4.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.0012	60 390.76	72	
		Накладные расходы				99%	1 717	
		Сметная прибыль				61%	1 058	
		Всего с НР и СП					6 443	
	
62.	23.8.03.11-0653 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.		12	204.59	2 455	
	
63.	ГЭСН 13-03-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-010	100 м2		0.11	1 503.27	165	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0033	220.033	1	
63. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	3.92	0.4312	206.640	89	
63. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0011	10.80		
63. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0011	964.28	1	
			(1)			200.12		
63. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0022	1 037.49	2	
			(1)			229.99	1	
63. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.1232	18.56	2	
63. 7.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.008	0.00088	80 243.85	71	
		Накладные расходы				69%	62	
		Сметная прибыль				48%	43	
		Всего с НР и СП					270	
	
64.	14.4.01.19-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая	т		0.001749	114 626.14	200	
		Объем: 0.11*0.0159						
	
65.	ГЭСН 13-03-004-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785	100 м2		0.11	3 823.06	421	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0033	220.033	1	
65. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2.47	0.2717	171.480	47	
65. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0011	10.80		
65. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0011	964.28	1	
			(1)			200.12		
65. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0022	1 037.49	2	
			(1)			229.99	1	
65. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.0715	18.56	1	
65. 7.	14.4.04.09-0022	Эмаль ХВ-785 белая	т	0.022	0.00242	119 761.36	290	
65. 8.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.009	0.00099	80 243.85	79	
		Накладные расходы				69%	33	
		Сметная прибыль				48%	23	
		Всего с НР и СП					477	
	
66.	ГЭСН 24-02-090-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода 50 мм	10 шт.		0.1	13 310.28	1 331	
66. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	33.82	3.382	187.360	634	
66. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	22.47	2.247	3.21	7	
66. 3.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	17.45	1.745	43.43	76	
66. 4.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	8.95	0.895	51.41	46	
66. 5.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	7.57	0.757	46.96	36	
66. 6.	01.7.11.07-0033	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	т	0.0043	0.00043	67 191.64	29	
66. 7.	17.4.05.01-0051	Глина шамотная	кг	510	51	8.21	419	
66. 8.	23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	5.6	0.56	152.17	85	
		Накладные расходы				99%	628	
		Сметная прибыль				61%	387	
		Всего с НР и СП					2 345	
	
	Водосточная система	
67.	ГЭСНр 58-15-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		1.44	9 968.38	14 354	
67. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	86.976	163.200	14 194	
67. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.00144	111 097.73	160	
		Накладные расходы				71%	10 078	
		Сметная прибыль				52%	7 381	
		Всего с НР и СП					31 813	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					83 864	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					9 023	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					7 256	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 53, 55)					1 298	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 53, 55)					833	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					11 154	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					49 522	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					7 368	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 45, 48; %=63 - по стр. 46; %=80 - по стр. 47, 49; %=72 - по стр. 52; %=99 - по стр. 56, 61, 66; %=69 - по стр. 63, 65; %=71 - по стр. 67)					25 789	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 45, 46, 48; %=37 - по стр. 47, 49; %=52 - по стр. 52, 67; %=61 - по стр. 56, 61, 66; %=48 - по стр. 63, 65)					15 680	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					90 991	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					25 319	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 57; %=98 - по стр. 58)					8 418	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 57; %=56 - по стр. 58)					5 051	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					38 788	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					140 933	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 016	
	ИТОГО					143 949	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 879	
	ИТОГО					146 828	
	НДС 18%				18	26 429	
	ВСЕГО С НДС					173 257	
	
	Раздел 4.  Цоколь	
	
68.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		1.55	1 208.93	1 874	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.031	249.405	8	
68. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	10.1525	181.930	1 847	
68. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0155	308.04	5	
			(1)			268.82	4	
68. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0155	1 037.49	16	
			(1)			229.99	4	
68. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.155	38.33	6	
		Накладные расходы				80%	1 484	
		Сметная прибыль				37%	686	
		Всего с НР и СП					4 044	
	
69.	14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		20.15	61.73	1 244	
		Объем: (1.55)*13.0						
	
70.	ГЭСНр 61-28-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под штукатурку из строительной сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		1.55	14 447.43	22 394	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.2015	229.990	46	
70. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	126.48	147.310	18 632	
70. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.155	10.80	2	
70. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.2015	1 037.49	209	
			(1)			229.99	46	
70. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.279	20.52	6	
70. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.3875	9 149.15	3 545	
		Накладные расходы				67%	12 514	
		Сметная прибыль				40%	7 471	
		Всего с НР и СП					42 379	
	
71.	01.8.01.06-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		170.5	32.67	5 570	
		Объем: (1.55)*110.0						
	
72.	ГЭСНр 61-1-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сплошное выравнивание штукатурки стен клеевым составом при толщине намета: до 10 мм	100 м2		1.55	12 446.16	19 292	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.58	0.899	268.820	242	
72. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	50.4	78.12	158.310	12 367	
72. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.58	0.899	308.04	277	
			(1)			268.82	242	
72. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.5425	20.52	11	
72. 5.	01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.0506	0.07843	84 614.38	6 636	
		Накладные расходы				67%	8 448	
		Сметная прибыль				40%	5 044	
		Всего с НР и СП					32 784	
	
73.	04.3.02.13-0364 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100	т		1.759	2 178.82	3 833	
		Объем: 1.55*1.135						
	
74.	ГЭСН 15-04-019-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		1.55	2 047.68	3 174	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.093	229.990	21	
74. 2.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	15.004	190.080	2 852	
74. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.1085	10.80	1	
74. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.093	1 037.49	96	
			(1)			229.99	21	
74. 5.	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	9.92	22.55	224	
74. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0155	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	2 298	
		Сметная прибыль				37%	1 063	
		Всего с НР и СП					6 535	
	
75.	14.3.02.01-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		58.9	170.42	10 038	
		Объем: (1.55)*38.0						
	
76.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		20.15	104.81	2 112	
		Объем: (1.55)*13.0						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					69 531	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					69 531	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					22 797	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 68, 74; %=67 - по стр. 70, 72)					24 745	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 68, 74; %=40 - по стр. 70, 72)					14 264	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					108 540	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					108 540	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 323	
	ИТОГО					110 863	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 217	
	ИТОГО					113 080	
	НДС 18%				18	20 354	
	ВСЕГО С НДС					133 434	
	
	Раздел 5.  Крыльцо	
	
77.	ГЭСН 46-01-008-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт бетонных крылец (заполнение бетоном в опалубке)	м3		1	7 472.08	7 472	
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.35	245.522	86	
77. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	26.82	26.82	159.670	4 282	
77. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.14	0.14	874.68	122	
			(1)			268.82	38	
77. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.27	0.27	3.18	1	
77. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.21	1 037.49	218	
			(1)			229.99	48	
77. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0081	0.0081	20.52		
77. 7.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0019	0.0019	57 689.15	110	
77. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0029	0.0029	11 636.25	34	
77. 9.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	0.09	0.09	2 615.05	235	
77. 10.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.004	0.004	50 201.92	201	
77. 11.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.12	0.12	5 804.89	697	
77. 12.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.14	0.14	7 372.62	1 032	
77. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	2.3	2.3	234.83	540	
		Накладные расходы				84%	3 669	
		Сметная прибыль				48%	2 097	
		Всего с НР и СП					13 238	
	
78.	04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		1.02	3 128.21	3 191	
		Объем: (1.0)*1.02						
	
79.	08.1.02.17-0089 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2		8	194.72	1 558	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					12 221	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					12 221	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					4 749	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 77)					3 669	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 77)					2 097	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					17 987	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					17 987	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	385	
	ИТОГО					18 372	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	367	
	ИТОГО					18 739	
	НДС 18%				18	3 373	
	ВСЕГО С НДС					22 112	
	
	Раздел 6.  Оконные проемы (места общего пользования)	
	
80.	ГЭСН 46-04-012-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.103	31 181.83	3 212	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.79722	268.820	214	
80. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	19.41962	152.740	2 966	
80. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.79722	308.04	246	
			(1)			268.82	214	
		Накладные расходы				84%	2 671	
		Сметная прибыль				48%	1 526	
		Всего с НР и СП					7 410	
	
81.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.103	87 252.09	8 987	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.54899	242.812	133	
81. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	22.25624	165.230	3 677	
81. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.18128	308.04	56	
			(1)			268.82	49	
81. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.36771	1 037.49	381	
			(1)			229.99	85	
81. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	44.187	5.19	229	
81. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	7.313	5.19	38	
81. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	2.7913	51.86	145	
81. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	7.3542	74.74	550	
81. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.824	429.47	354	
81. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	11.742	302.90	3 557	
		Накладные расходы				90%	3 429	
		Сметная прибыль				43%	1 638	
		Всего с НР и СП					14 054	
	
82.	11.3.02.02-0024 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2	м2		9.2	3 785.74	34 829	
		Объем: 1.1*1.4*6						
	
83.	11.3.02.02-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		1.1	6 491.82	7 141	
		Объем: 1.1*0.5*2						
	
84.	ГЭСН 10-01-035-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.066	22 453.63	1 482	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.01254	238.165	3	
84. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	21.19	1.39854	161.570	226	
84. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.04	0.00264	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
84. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0099	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
84. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.264	429.47	113	
84. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	3.7356	302.90	1 132	
		Накладные расходы				90%	206	
		Сметная прибыль				43%	98	
		Всего с НР и СП					1 787	
	
85.	11.3.03.01-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм	м		6.6	247.85	1 636	
		Объем: (0.066)*100						
	
86.	ГЭСН 15-02-024-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.06	36 463.48	2 188	
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.1668	213.153	36	
86. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	173.28	10.3968	165.230	1 718	
86. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.0186	308.04	6	
			(1)			268.82	5	
86. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.97	0.1182	224.34	27	
			(1)			200.12	24	
86. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.03	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
86. 6.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.00012	56 019.57	7	
86. 7.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.1026	306.04	31	
86. 8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.0294	9 149.15	269	
86. 9.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.0018	2 390.43	4	
86. 10.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.000288	330 431.94	95	
		Накладные расходы				80%	1 403	
		Сметная прибыль				37%	649	
		Всего с НР и СП					4 240	
	
87.	01.6.01.02-0008 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2		6.3	111.39	702	
		Объем: (0.06)*105.0						
	
88.	07.2.06.03-0223 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м		2.98	142.01	423	
	
89.	ГЭСН 15-04-007-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.06	5 878.51	353	
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.0066	229.990	2	
89. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32.73	1.9638	167.270	328	
89. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.01	0.0006	264.49		
			(1)			229.99		
89. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.006	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
89. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0504	162.00	8	
89. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.0186	38.33	1	
89. 7.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.005	0.0003	29 881.39	9	
		Накладные расходы				80%	264	
		Сметная прибыль				37%	122	
		Всего с НР и СП					739	
	
90.	14.3.02.01-0112 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т		0.0018	36 113.21	65	
		Объем: (0.06)*0.03						
	
91.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		1.2	104.81	126	
		Объем: (0.06)*20.0						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					61 144	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					60 721	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					44 499	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 80; %=90 - по стр. 81, 84; %=80 - по стр. 86, 89)					7 974	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 80; %=43 - по стр. 81, 84; %=37 - по стр. 86, 89)					4 034	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					72 729	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					423	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					423	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					73 152	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 565	
	ИТОГО					74 717	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 494	
	ИТОГО					76 211	
	НДС 18%				18	13 718	
	ВСЕГО С НДС					89 929	
	
	Раздел 7.  Двери (подъезды №17,19)	
	
92.	ГЭСН 46-04-012-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Разборка металлических дверных блоков	100 м2		0.04	18 255.44	730	
92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.3096	268.820	83	
92. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	4.1564	152.740	635	
92. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.3096	308.04	95	
			(1)			268.82	83	
		Накладные расходы				84%	603	
		Сметная прибыль				48%	345	
		Всего с НР и СП					1 678	
	
93.	ГЭСН 09-04-012-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		4	846.68	3 387	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.68	229.990	156	
93. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	9.6	187.360	1 799	
93. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.68	1 037.49	705	
			(1)			229.99	156	
93. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	1.6	43.43	69	
93. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.0004	60 390.76	24	
93. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.012	55 107.93	661	
93. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.4	319.06	128	
		Накладные расходы				69%	1 349	
		Сметная прибыль				58%	1 134	
		Всего с НР и СП					5 870	
	
94.	С99.2-03.02-0014	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2		4	6 629.60	26 518	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					30 635	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					27 248	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					26 518	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 92)					603	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 92)					345	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					28 196	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 387	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 93)					1 349	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 93)					1 134	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 870	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					34 066	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	729	
	ИТОГО					34 795	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	696	
	ИТОГО					35 491	
	НДС 18%				18	6 388	
	ВСЕГО С НДС					41 879	
	
	Раздел 8.  Пожарная лестница	
	
95.	ГЭСН 09-03-029-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т		0.1	8 130.71	813	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	0.4081	268.003	109	
95. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	2.2659	177.590	402	
95. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.0049	1 687.36	8	
			(1)			306.16	2	
95. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.0084	874.68	7	
			(1)			268.82	2	
95. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	0.3815	798.04	304	
			(1)			268.82	103	
95. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.0672	7.34		
95. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.0133	1 037.49	14	
			(1)			229.99	3	
95. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.1176	3.21		
95. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	0.6734	112.76	76	
		Накладные расходы				69%	353	
		Сметная прибыль				58%	296	
		Всего с НР и СП					1 462	
	
96.	ГЭСН 13-06-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Очистка поверхности щетками	м2		2.2	145.41	320	
96. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.9	1.98	161.570	320	
		Накладные расходы				69%	221	
		Сметная прибыль				48%	154	
		Всего с НР и СП					694	
	
97.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.022	2 141.39	47	
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00044	215.055		
97. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.11682	201.080	23	
97. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00022	10.80		
97. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00022	964.28		
			(1)			200.12		
97. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00022	1 037.49		
			(1)			229.99		
97. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.02464	18.56		
97. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000264	72 855.64	19	
97. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000044	79 235.11	3	
		Накладные расходы				69%	16	
		Сметная прибыль				48%	11	
		Всего с НР и СП					74	
	
98.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.022	2 560.48	56	
98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00044	215.055		
98. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.08426	171.480	14	
98. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00022	10.80		
98. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00022	964.28		
			(1)			200.12		
98. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00022	1 037.49		
			(1)			229.99		
98. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.0143	18.56		
98. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.000418	93 641.96	39	
98. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000308	65 944.00	2	
		Накладные расходы				69%	10	
		Сметная прибыль				48%	7	
		Всего с НР и СП					72	
	
99.	ГЭСН 09-03-029-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением,б/у	т		0.1	12 241.76	1 224	
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.583	268.003	156	
99. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	3.237	177.590	575	
99. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.007	1 687.36	12	
			(1)			306.16	2	
99. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.012	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
99. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.545	798.04	435	
			(1)			268.82	147	
99. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.096	7.34	1	
99. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.019	1 037.49	20	
			(1)			229.99	4	
99. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.168	3.21	1	
99. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.962	112.76	108	
99. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.137	51.41	7	
99. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.041	46.96	2	
99. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.0004	62 811.43	25	
99. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000001	57 689.15		
99. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001	204 657.21	2	
99. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.0001	101 704.48	10	
99. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00187	210.53		
99. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000003	45 326.49		
99. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000194	39 941.89	8	
99. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000103	9 003.93	1	
99. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000031	72 855.64	2	
99. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00006	80 243.85	5	
		Накладные расходы				69%	504	
		Сметная прибыль				58%	424	
		Всего с НР и СП					2 152	
	
100.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		29.4	510.71	15 015	
		Объем: 1146*0.012*1.8+2.58*1.8						
	
101.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		29.4	262.99	7 732	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8					25 207	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					423	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 96-98)					246	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 96-98)					171	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					840	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 037	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 95, 99)					857	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 95, 99)					720	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 614	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					22 747	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					22 747	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8					27 201	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	582	
	ИТОГО					27 783	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	556	
	ИТОГО					28 339	
	НДС 18%				18	5 101	
	ВСЕГО С НДС					33 440	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					2 998 141	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					9 023	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					7 256	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 53, 55)					1 298	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 53, 55)					833	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					11 154	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 935 205	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					668 941	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 77, 80, 92; %=73 - по стр. 7, 9; %=80 - по стр. 12, 17, 19, 22, 41, 42, 47, 49, 68, 74, 86, 89; %=71 - по стр. 14, 20, 67; %=94 - по стр. 25, 26, 33, 34, 36, 37; %=119 - по стр. 27, 28; %=68 - по стр. 29, 45, 48; %=92 - по стр. 31, 32; %=67 - по стр. 39, 70, 72; %=63 - по стр. 46; %=72 - по стр. 52; %=99 - по стр. 56, 61, 66; %=69 - по стр. 63, 65, 96-98; %=90 - по стр. 81, 84)					910 660	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 29, 39, 45, 46, 48, 70, 72; %=48 - по стр. 6, 63, 65, 77, 80, 92, 96-98; %=56 - по стр. 7, 9; %=37 - по стр. 12, 17, 19, 22, 41, 42, 47, 49, 68, 74, 86, 89; %=52 - по стр. 14, 20, 52, 67; %=51 - по стр. 25, 26, 33, 34, 36, 37; %=68 - по стр. 27, 28; %=44 - по стр. 31, 32; %=61 - по стр. 56, 61, 66; %=43 - по стр. 81, 84)					453 771	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 299 636	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 847	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 93, 95, 99)					2 206	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 93, 95, 99)					1 854	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					9 907	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					25 319	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 57; %=98 - по стр. 58)					8 418	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 57; %=56 - по стр. 58)					5 051	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					38 788	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					22 747	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					22 747	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					4 382 232	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	93 780	
	ИТОГО					4 476 012	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	89 520	
	ИТОГО					4 565 532	
	НДС 18%				18	821 796	
	ВСЕГО С НДС					5 387 328	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)