«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»
С.Б. Русович	Директор ООО «УКБР №1»
И.Ю. Чоглоков	
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2015 г.	«______»____________________ 2015 г.	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т  	
на капитальный ремонт балконов многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 5-7

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Демонтаж балок балконной плиты	1 т конструкций	2.7232	
2.	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	100 м стоек	0.18	
3.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0.7167	
4.	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0.7167	
5.	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм	т	0.2895	
6.	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 60-100 мм	т	0.3782	
7.	Сталь полосовая 80х5 мм, марка Ст3сп	т	0.049	
8.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.317	
9.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.317	
10.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	2.24	
11.	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	2.24	
12.	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0.079296	
13.	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0.3792	
14.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.3792	
15.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.3792	
16.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.3792	
17.	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0.3792	
18.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.66	
19.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, низ балконной плиты	100 м2 поверхности	0.3792	
20.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2	41.712	
21.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню низ балконной плиты	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3792	
22.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, низ балконной плиты	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3792	
23.	Очистка поверхности щетками металлического ограждения	1 м2 очищаемой поверхности	79.2	
24.	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	79.2	
25.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.792	
26.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.792	
27.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.792	
28.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.677	
29.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.677	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                             Е.В. Ищенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                       О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)