«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УКБР 1»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.А. Журавлев /	
		
«______»_____________ 20___г.	«______»_____________ 20___г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Дарвина 5-7, 9-13-ул. Киевская, 36, 40-48- ул. Тихорецкая, 11-17	
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ	
	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3	0.144	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.16	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м	1 т груза	30.003	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	30.003	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=309м2	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0773	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	123.68	
7.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.618	
8.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	67.98	
9.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1545	
10.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	15.759	
11.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	30.9	
12.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (оранжевая) 	м2	315.18	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) S=32м2	
13.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00864	
14.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	13.824	
15.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.042	
16.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.62	
17.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.032	
18.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.032	
19.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	4	
20.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0128	
21.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.306	
22.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3.2	
23.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	32.64	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 9) S=349 м2	
24.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.524	
25.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	57.64	
26.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.349	
27.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	65.4375	
28.	Розлив вяжущих материалов	т	0.1047	
29.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.1078	
30.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.349	
31.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	33.7134	
32.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0038	
	Установка бортовых камней (БР 100.20.8)	
33.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02302	
34.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	36.832	
35.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.115	
36.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12.65	
37.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	4.11	
38.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0814	
39.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	20.854	
40.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	411	
41.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	0.18	
42.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	3	
43.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	6	
44.	Регулировка бортовых камней гранитных (прим.)	100 м	0.6	
45.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0119	
46.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3.0444	
47.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.5	
	ОГРАЖДЕНИЕ КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ	
48.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.11	
49.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм	м	27.5	
50.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0.1763	
51.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм	м	41	
52.	Облицовка забора стальным профилированным листом	100 м2	0.41	
53.	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый НС35-1000-0,5	м2	0.2214	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500) ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	
54.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.3	
55.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.902	
56.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х60мм 	шт	30	
57.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.	2.9	
58.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием 	шт	29	
59.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)  	компл.	90	
60.	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0.02	
61.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	-0.0003	
62.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.1	
63.	Калитка с заполнением панелью металлической сетчатой, пруток диам. 4мм (1800х1000мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)  	компл.	2	
	Покрытие площадки (вар. 2)	
64.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.081	
65.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	129.6	
66.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.486	
67.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	53.46	
68.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	32.4	
69.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	33.048	
70.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.2592	
71.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.2592	
72.	Устройство покрытий: из плитки резиновой  "шип-паз", 500х500мм,  h=40мм	100 м2	3.24	
73.	Плитка резиновая h=40мм, 500х500мм, "шип-паз" 	м2	330.48	
	Установка детского игрового и спортивного оборудования	
74.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.0294	
75.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0294	
76.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	4.7	
77.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.047	
78.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.794	
79.	Монтаж  оборудования детских площадок	т	1.29	
80.	Растворитель марки: Р-4	т	-0.0008	
81.	Гвозди строительные	т	-0.00001	
82.	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-0.0013	
83.	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	-0.0241	
84.	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	-0.0004	
85.	Канаты пеньковые пропитанные	т	-0.0001	
86.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0.0013	
87.	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	-0.0025	
88.	Качалка на пружине "Лошадка" 	шт	1	
89.	Детский спортивный комплекс 2270 х 4050мм 	шт	1	
90.	Детский игровой комплекс "Лесная сказка" 6570 х 3715мм  	шт	1	
91.	Карусель с рулем, диам. 1640мм  	шт	1	
92.	Счеты на столбах, 1008х110мм   Н=1300мм  	шт	1	
93.	Качалка на пружине "Дельфин"  	шт	1	
94.	Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой 3750х1310 Н=2190мм   	шт	1	
95.	Качалка-балансир большая 3110х420мм Н=1000мм Н сидения=650мм  	шт	1	
96.	Песочница с крышкой 2000 х 2000мм  	шт	1	
97.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0036	
98.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0036	
99.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.576	
100.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0036	
101.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.3672	
102.	Монтаж  скамеек	т	0.204	
103.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм  	шт	4	
104.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм  	шт	2	
105.	Засыпка  гравием	100 м3	0.13	
106.	Гравий для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	13	
	Элементы спортивной площадки	
	Покрытие площадки	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=116м2	
107.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.029	
108.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	46.4	
109.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.232	
110.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	25.52	
111.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.058	
112.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.916	
113.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	11.6	
114.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)   	м2	118.32	
	Монтажные работы	
115.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.0156	
116.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0156	
117.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	2.5	
118.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.025	
119.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.55	
120.	Монтаж  элементов спортивной площадки	т	0.679	
121.	Растворитель марки: Р-4	т	-0.0004	
122.	Гвозди строительные	т	-0.000007	
123.	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-0.0007	
124.	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	-0.0127	
125.	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	-0.0002	
126.	Канаты пеньковые пропитанные	т	-0.0001	
127.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0.0007	
128.	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	-0.0013	
129.	Тренажер 1780х760 Н=1770 	шт	1	
130.	Тренажер 1760х850 Н=1770 	шт	1	
131.	Тренажер 1110х960 Н=1970   	шт	1	
132.	Тренажер 960х840 Н=2000  	шт	1	
133.	Тренажер 1100х850 Н=1470  	шт	1	
134.	Тренажер 1010х660 Н=800   	шт	1	
135.	Комплекс из 3 турников, 2 скамеек для пресса и шведской стенки   	шт	1	
	Подпорная стена ТИХОРЕЦКАЯ 11-17	
136.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.207	
137.	Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3	0.0483	
138.	Демонтаж ограждений подпорной стены  МПСН, п.10.2 таб.2-4  Демонтаж (разборка) металлических конструкций	100 м	0.69	
139.	Очистка поверхности бетонной пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	100 м2	1.035	
140.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1.035	
141.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	13.455	
142.	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	0.38	
143.	Заделка трещин в бетонных стенах методом инъецирования	100 м	1.2	
144.	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0.29	
145.	Цемент расширяющийся	т	0.1015	
146.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.2175	
147.	Устройство подпорных стен: бетонных	100 м3	0.126	
148.	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3	12.852	
149.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.4595	
150.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм	т	0.4595	
151.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.9	
152.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1.035	
153.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	13.455	
154.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	1.035	
155.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	1.035	
156.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.2588	
157.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-113.85	
158.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	113.85	
159.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	258.75	
160.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм  (анкерные болты)	т	0.032	
161.	Ограждение подпорной стены перилами	100 м	1.01	
162.	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.7838	
163.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ограждение)	100 м2	0.621	
164.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.621	
165.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (подпорной стены)	100 м3	0.69	
	ЗД-1 (101шт)	
166.	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0.0738	
167.	Сталь широкополосная толщиной 10-12 мм спокойная Ст3сп	т	0.0576	
168.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм  (анкерные болты)	т	0.0162	
	СТУПЕНИ	
169.	Устройство подливки толщиной 20 мм (на ступенях)	100 м2	0.4232	
170.	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-01-013-01 (до 50мм)	100 м2	0.4232	
171.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.3374	
172.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм	т	0.3374	
173.	Монтаж стального уголка на ступени	100 м	0.828	
174.	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т	0.2625	
175.	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.	1.08	
176.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45 , до 80мм	100 шт.	-1.08	
177.	Дюбель анкерный металлический с гвоздем 6х80 мм	шт.	108	
	
	Раздел 2.  МКД по ул.Киевская, 36	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
178.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.406	
179.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3	0.048	
180.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2	
181.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	99.223	
182.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	99.223	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=341 м2	
183.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1535	
184.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	245.6	
185.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.682	
186.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	75.02	
187.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.341	
188.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.341	
189.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	85.25	
190.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1705	
191.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	17.391	
192.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	34.1	
193.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  	м2	347.82	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=171м2	
194.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0428	
195.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	68.48	
196.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.342	
197.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	37.62	
198.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0855	
199.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	8.721	
200.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	17.1	
201.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (оранжевая)   	м2	174.42	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) S=119м2	
202.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03213	
203.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	51.408	
204.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.155	
205.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.05	
206.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.119	
207.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.119	
208.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	14.875	
209.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0476	
210.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.855	
211.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	11.9	
212.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)   	м2	121.38	
	Установка бортовых камней	
213.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01182	
214.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	18.912	
215.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.071	
216.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7.81	
217.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.89	
218.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0176	
219.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	4.516	
220.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	89	
221.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.52	
222.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	152	
223.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	3	
224.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	6	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=213 м2	
225.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0959	
226.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	153.44	
227.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.426	
228.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	46.86	
229.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.213	
230.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.213	
231.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	53.25	
232.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1065	
233.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	10.863	
234.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	21.3	
235.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400   	м2	217.26	
	Установка бортовых камней	
236.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0009	
237.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	1.44	
238.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.006	
239.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.66	
240.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.2	
241.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	20	
242.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.2	
	Дождеприемный колодец (3шт)	
243.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0361	
244.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	57.76	
245.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.11	
246.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.21	
247.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.22	
248.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	22.22	
249.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.	1	
250.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	
251.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.18	
252.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.4968	
253.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
254.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
255.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
256.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
257.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	3	
258.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.061	
259.	Песок природный для строительных работ средний	м3	6.71	
	Смотровой колодец (1 шт)	
260.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0283	
261.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	45.28	
262.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.155	
263.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.705	
264.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.31	
265.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	31.31	
266.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.	1	
267.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	
268.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.078	
269.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.2153	
270.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
271.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
272.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
273.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
274.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
275.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
276.	Люки чугунные тяжелые	шт.	1	
277.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.1591	
278.	Песок природный для строительных работ средний	м3	14.894	
	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	
279.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0036	
280.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0036	
281.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.576	
282.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0036	
283.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.3672	
284.	Монтаж  скамеек	т	0.204	
285.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм   	шт	4	
286.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм  	шт	4	
287.	Установка столбиков сигнальных: пластиковых	100 шт.	0.05	
	Подпорная стена	
288.	Демонтаж ограждений подпорной стены  МПСН, п.10.2 таб.2-4  Демонтаж (разборка) металлических конструкций	100 м	0.6	
289.	Демонтаж подпорных стен: бетонных  МПСН, п.10.2 таб.2-1  Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций	100 м3	0.03	
290.	Очистка поверхности щетками	м2	88.4	
291.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.884	
292.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	11.492	
293.	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	1.2	
294.	Заделка трещин в бетонных стенах методом инъецирования	100 м	1.2	
295.	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0.919	
296.	Цемент расширяющийся	т	0.3217	
297.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.6893	
298.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм  (анкерные болты)	т	0.0712	
299.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.884	
300.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	11.492	
301.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.884	
302.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.221	
303.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-97.24	
304.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	97.24	
305.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	221	
306.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.884	
307.	Устройство поясов: в опалубке	100 м3	0.0768	
308.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	7.7952	
309.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.15	
310.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм	т	0.15	
311.	Ограждение подпорной стены перилами	100 м	0.64	
312.	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.4966	
313.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ограждение)	100 м2	0.736	
314.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ограждение)	100 м2	0.736	
	ЗД-1 (64шт)	
315.	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0.0467	
316.	Сталь широкополосная толщиной 10-12 мм спокойная Ст3сп	т	0.0365	
317.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм  (анкерные болты)	т	0.0102	
	СТУПЕНИ	
318.	Устройство подливки толщиной 20 мм (на ступенях)	100 м2	0.48	
319.	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-01-013-01 (до 50мм)	100 м2	0.48	
320.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.4262	
321.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм	т	0.4262	
322.	Монтаж стального уголка на ступени	100 м	0.96	
323.	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т	0.3043	
324.	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.	2.88	
325.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45 , до 80мм	100 шт.	-2.88	
326.	Дюбель анкерный металлический с гвоздем 6х80 мм	шт.	288	
327.	Монтаж швеллера для устройство пандуса	т	0.1472	
	
	Раздел 3.  МКД по ул.Киевская, 40-48	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
328.	Демонтаж металлического оборудования (баскетбольной стойки с кольцом из стальной трубы диам. 133 мм Н=5,0м )	т	0.0671	
329.	Погрузка при автомобильных перевозках камня естественного без штабелирования (ленточными транспортерами)	1 т груза	3.888	
330.	Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	1 т груза	0.0671	
331.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (камень)	1 т груза	3.9551	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=107 м2	
332.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0482	
333.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	77.12	
334.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.214	
335.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	23.54	
336.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.107	
337.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.107	
338.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	26.75	
339.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0535	
340.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.457	
341.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	10.7	
342.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  	м2	109.14	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=131 м2	
343.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.059	
344.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	94.4	
345.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.262	
346.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	28.82	
347.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.131	
348.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.131	
349.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	32.75	
350.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0655	
351.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	6.681	
352.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	13.1	
353.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  	м2	133.62	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=19м2	
354.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0048	
355.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	7.68	
356.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.038	
357.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.18	
358.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0095	
359.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.969	
360.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1.9	
361.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (оранжевая)   	м2	19.38	
	Установка бортовых камней	
362.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00527	
363.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	8.432	
364.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.033	
365.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.63	
366.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.25	
367.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.005	
368.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.269	
369.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	25	
370.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.86	
371.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	86	
372.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1	
	
	Раздел 4.  МКД по ул.Дарвина, 5-7	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
373.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 5см	100 м3	0.048	
374.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3	0.013	
375.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.52	
376.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	17.7192	
377.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (камень)	1 т груза	3.888	
378.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	13.8312	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=165 м2	
379.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0743	
380.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	118.88	
381.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.33	
382.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	36.3	
383.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.165	
384.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.165	
385.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	41.25	
386.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0825	
387.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	8.415	
388.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	16.5	
389.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400   	м2	168.3	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=59м2	
390.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0148	
391.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	23.68	
392.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.118	
393.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12.98	
394.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0295	
395.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	3.009	
396.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	5.9	
397.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (оранжевая)   	м2	60.18	
	Установка бортовых камней	
398.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.007	
399.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	11.2	
400.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.04	
401.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.4	
402.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.71	
403.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0141	
404.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3.603	
405.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	71	
406.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.67	
407.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	67	
408.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	2	
409.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	4	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=64 м2	
410.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0288	
411.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	46.08	
412.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.128	
413.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	14.08	
414.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.064	
415.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.064	
416.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	16	
417.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.032	
418.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	3.264	
419.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	6.4	
420.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  	м2	65.28	
	Установка бортовых камней	
421.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.001	
422.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	1.6	
423.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.007	
424.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.77	
425.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.22	
426.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	22	
427.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.7	
	
	Раздел 5.  МКД по ул.Тихорецкая, 11-17	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
428.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3	0.025	
429.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.76	
430.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	0.528	
431.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3	1.7	
432.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см	м3	27	
433.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.	8	
434.	Земля растительная ручной заготовки	м3	3.04	
435.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм твердых пород	шт.	8	
436.	Земля растительная ручной заготовки	м3	5.28	
437.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	36.0112	
438.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	36.0112	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=317м2	
439.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0793	
440.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	126.88	
441.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.634	
442.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	69.74	
443.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1585	
444.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	16.167	
445.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	31.7	
446.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (оранжевая)   	м2	323.34	
	Установка бортовых камней	
447.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.018	
448.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	28.8	
449.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.09	
450.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	9.9	
451.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	3.22	
452.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0638	
453.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	16.338	
454.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	322	
455.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	3	
456.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	6	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
457.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1	
	ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ	
458.	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	100 м3	0.0112	
459.	Желоб глубокий 15*17*49 (литой)   	шт	160	
	
	Раздел 6.  МКД по ул.Дарвина, 9-13	
	
	Демонтажные работы	
460.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3	0.02	
461.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.15	
462.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см	м3	8.48	
463.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.	8	
465.	Земля растительная ручной заготовки	м3	3.04	
466.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	10.173	
467.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	10.173	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 9) S=67 м2	
468.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.101	
469.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11.11	
470.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.067	
471.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	12.5625	
472.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0201	
473.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.0207	
474.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.067	
475.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	6.4722	
476.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0007	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=27м2	
477.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0068	
478.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	10.88	
479.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.054	
480.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.94	
481.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0135	
482.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.377	
483.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	2.7	
484.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)   	м2	27.54	
	Установка бортовых камней	
485.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0012	
486.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	1.92	
487.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.006	
488.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.66	
489.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.22	
490.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0044	
491.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.116	
492.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	22	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=49 м2	
493.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0221	
494.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	35.36	
495.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.098	
496.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	10.78	
497.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.049	
498.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.049	
499.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	12.25	
500.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0245	
501.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.499	
502.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	4.9	
503.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400   	м2	49.98	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=101 м2	
504.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0455	
505.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	72.8	
506.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.202	
507.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	22.22	
508.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.101	
509.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.101	
510.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	25.25	
511.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0505	
512.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.151	
513.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	10.1	
514.	Плитка тротуарная бетонная оранжевая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400   	м2	103.02	
	Установка бортовых камней	
515.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0023	
516.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	3.68	
517.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.015	
518.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.65	
519.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.51	
520.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	51	
521.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.5	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                      В.А. Зуев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                       О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)