«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 130 825.00	руб.	Смета на сумму:	1 130 825.00	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭК №17»	
		
________________ /Русович С.Б, /	________________ /Макарова И.А./	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
Капитальный ремонт фасада без утепления  МКД по ул.Тихоненко 22	
Сметная стоимость:	1 130.825	тыс. руб.	
монтажных работ:	5.875	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.604	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	271.763	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		4.57	7 987.76	36 504	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.3199	229.990	74	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	198.795	163.200	32 443	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.3199	1 037.49	332	
			(1)			229.99	74	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	15.538	239.98	3 729	
		Накладные расходы				93%	30 241	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	17 559	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					84 304	
	
2.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.16	127 561.33	20 410	
		Объем: (4.57)*0.035						
	
3.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.041	18 270.82	749	
		Объем: (4.57)*0.009						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.46	887.02	408	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	2.5254	161.570	408	
4. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00276			
		Накладные расходы				66%	269	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	163	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					840	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		0.46	23 539.30	10 828	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	3.8272	286.750	1 097	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	9.568	169.310	1 620	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	3.8272	2 307.87	8 833	
			(1)			286.75	1 097	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.184	2 040.43	375	
		Накладные расходы				66%	1 793	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	1 087	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					13 708	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		3.89	3 361.61	13 077	
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	88.7698	147.310	13 077	
		Накладные расходы				84%	10 985	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	6 277	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					30 339	
	
7.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		2.5	459.04	1 148	
7. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	6.775	169.310	1 147	
7. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.025	20.52	1	
		Накладные расходы				73%	837	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	642	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 628	
	
8.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.05	2 983.71	149	
		Объем: (2.5)*0.02						
	
9.	ГЭСНр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.15	63 297.95	9 495	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.15	268.820	40	
9. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	59.6475	156.950	9 362	
9. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.15	874.68	131	
			(1)			268.82	40	
9. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0885	20.52	2	
9. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	3.72			
		Накладные расходы				73%	6 863	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	5 265	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					21 624	
	
10.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.78	13 896.92	10 840	
		Объем: (0.15)*5.2						
	
11.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.36	2 735.32	985	
		Объем: (0.15)*2.4						
	
12.	ГЭСНр 61-23-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2		0.063	184 874.20	11 647	
12. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	985.55	62.08965	175.550	10 900	
12. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.78	0.11214	10.80	1	
12. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.02205	20.52		
12. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	5.8	0.3654	2 040.43	746	
12. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	12.8	0.8064			
		Накладные расходы				67%	7 303	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	4 360	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					23 310	
	
13.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		1.5	11 882.62	17 824	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.645	268.820	173	
13. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	53.085	151.380	8 036	
13. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.3	874.68	262	
			(1)			268.82	81	
13. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.345	308.04	106	
			(1)			268.82	93	
13. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.066	20.52	1	
13. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.253	0.3795	2 735.32	1 038	
13. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.402	0.603	13 896.92	8 380	
		Накладные расходы				73%	5 993	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	4 597	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					28 414	
	
14.	ГЭСНр 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (рустов)	100 м2		0.1308	3 064.05	401	
14. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	2.72064	147.310	401	
		Накладные расходы				68%	273	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	160	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					834	
	
15.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		4.021	1 208.93	4 861	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.08042	249.405	20	
15. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	26.33755	181.930	4 792	
15. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.04021	308.04	12	
			(1)			268.82	11	
15. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.04021	1 037.49	42	
			(1)			229.99	9	
15. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.4021	38.33	15	
		Накладные расходы				80%	3 850	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 780	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 491	
	
16.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		52.273	61.73	3 227	
		Объем: (4.021)*0.013*1000						
	
17.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		3.89	17 515.20	68 134	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	10.8142	177.720	1 922	
17. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	275.7232	181.930	50 162	
17. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	3.501	14.36	50	
17. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	10.8142	267.44	2 892	
			(1)			177.72	1 922	
17. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.3615	20.52	28	
17. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	7.3521	2 040.43	15 001	
		Накладные расходы				80%	41 667	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	19 271	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					129 072	
	
18.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		4.021	46 975.53	188 889	
		Объем: 389+13.08						
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.52273	229.990	120	
18. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	328.1136	147.310	48 334	
18. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.4021	10.80	4	
18. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.52273	1 037.49	542	
			(1)			229.99	120	
18. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.72378	20.52	15	
18. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	1.00525	9 149.15	9 197	
18. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	442.31	295.71	130 795	
		Накладные расходы				67%	32 464	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	19 382	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					240 735	
	
19.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-1.005	9 149.15	-9 195	
		Объем: (4.0208)*(-0.25)						
	
20.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-442.288	295.71	-130 789	
		Объем: (4.0208)*(-110.0)						
	
21.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		405.9	32.67	13 261	
		Объем: 3.69*110						
	
22.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		922.5	24.25	22 371	
		Объем: 369*2.5						
	
23.	11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		65.4	20.97	1 371	
	
24.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		3.89	12 655.67	49 231	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	1.6338	229.990	376	
24. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	239.5073	198.360	47 509	
24. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	1.9839	10.80	21	
24. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	1.6338	1 037.49	1 695	
			(1)			229.99	376	
24. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.26452	20.52	5	
		Накладные расходы				80%	38 308	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	17 717	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					105 256	
	
25.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.07	61 897.52	4 333	
		Объем: (3.89)*0.018						
	
26.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		1.556	58 562.01	91 122	
		Объем: (3.89)*0.4						
	
27.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		4.021	2 335.01	9 389	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.24126	229.990	55	
27. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	52.03174	175.550	9 134	
27. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.28147	10.80	3	
27. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.24126	1 037.49	250	
			(1)			229.99	55	
27. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.04021	38.33	2	
		Накладные расходы				80%	7 351	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	3 400	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					20 140	
	
28.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		52.273	104.81	5 479	
		Объем: (4.021)*13						
	
29.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		152.798	185.21	28 300	
		Объем: (4.021)*38.0						
	
30.	ГЭСНр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.608	7 654.10	4 654	
		Объем: 22.5+2+27.2+9.1						
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.07296	255.877	19	
30. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	25.17728	161.570	4 068	
30. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.04864	308.04	15	
			(1)			268.82	13	
30. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.02432	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
30. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.002432	57 689.15	140	
30. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.003648	111 097.73	405	
30. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.136192			
		Накладные расходы				71%	2 902	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	2 125	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 681	
	
31.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т		0.112	56 608.46	6 340	
		Объем: (0.608)*0.184						
	
32.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		3	302.90	909	
	
33.	ГЭСНр 58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.32	9 968.38	3 190	
33. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	19.328	163.200	3 154	
33. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.00032	111 097.73	36	
		Накладные расходы				71%	2 239	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 640	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 069	
	
34.	ГЭСНм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.4	3 954.66	1 582	
		Начисления: Н17= 2	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.004	268.820	1	
34. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	8.132	179.760	1 462	
34. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.004	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
34. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.16	168.36	27	
34. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.00056	111 876.20	63	
		Накладные расходы				81%	1 185	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	761	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 528	
	
35.	20.2.05.04-0028	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм	100 м		0.4	4 153.68	1 661	
	
36.	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.4	820.68	328	
		Начисления: Н17= 2.0	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.008	249.405	2	
36. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	1.504	177.590	267	
36. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.004	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
36. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.004	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
36. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.064	446.18	29	
36. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.022	797.64	18	
36. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.02	104.12	2	
		Накладные расходы				81%	218	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	140	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					686	
	
	Цоколь	
37.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2		0.307	3 361.61	1 032	
37. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	7.00574	147.310	1 032	
		Накладные расходы				84%	867	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	495	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 394	
	
38.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		1.5	459.04	689	
38. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	4.065	169.310	688	
38. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.015	20.52		
		Накладные расходы				73%	502	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	385	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 577	
	
39.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.03	2 983.71	90	
		Объем: (1.5)*0.02						
	
40.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.0455	28 771.59	1 309	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.35217	268.820	95	
40. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	7.86058	152.740	1 201	
40. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.35217	308.04	108	
			(1)			268.82	95	
		Накладные расходы				84%	1 089	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	622	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 020	
	
41.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0455	87 252.09	3 970	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.242515	242.812	59	
41. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	9.83164	165.230	1 624	
41. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.08008	308.04	25	
			(1)			268.82	22	
41. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.162435	1 037.49	169	
			(1)			229.99	37	
41. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	19.5195	5.19	101	
41. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	3.2305	5.19	17	
41. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	1.23305	51.86	64	
41. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	3.2487	74.74	243	
41. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.364	429.47	156	
41. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	5.187	302.90	1 571	
		Накладные расходы				90%	1 515	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	724	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 208	
	
42.	11.3.02.02-0025	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		4.55	6 988.95	31 800	
	
43.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.037	46 940.19	1 737	
		Объем: 1.85*2						
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.07622	268.820	20	
43. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	7.55022	175.550	1 325	
43. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.07622	308.04	23	
			(1)			268.82	20	
43. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.1591	2 390.43	380	
43. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0037	2 040.43	8	
		Накладные расходы				80%	1 076	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	498	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 311	
	
44.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.019	1 992.66	38	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.00057	242.933		
44. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.21	0.19399	154.230	30	
44. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00019	308.04		
			(1)			268.82		
44. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00038	1 037.49		
			(1)			229.99		
44. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.0152	162.00	2	
44. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00019	38.33		
44. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000076	3 474.67		
44. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.000323	11 636.25	4	
44. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000095	46 966.96		
44. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0000304	25 917.44	1	
		Накладные расходы				80%	24	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	11	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					73	
	
45.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.307	17 515.20	5 377	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.85346	177.720	152	
45. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	21.76016	181.930	3 959	
45. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.2763	14.36	4	
45. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.85346	267.44	228	
			(1)			177.72	152	
45. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.10745	20.52	2	
45. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.58023	2 040.43	1 184	
		Накладные расходы				80%	3 289	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 521	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 187	
	
	Оконные  проемы	
46.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.028	31 181.83	873	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.21672	268.820	58	
46. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	5.27912	152.740	806	
46. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.21672	308.04	67	
			(1)			268.82	58	
		Накладные расходы				84%	726	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	415	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 013	
	
47.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.028	87 252.09	2 443	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.14924	242.812	36	
47. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	6.05024	165.230	1 000	
47. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.04928	308.04	15	
			(1)			268.82	13	
47. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.09996	1 037.49	104	
			(1)			229.99	23	
47. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	12.012	5.19	62	
47. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	1.988	5.19	10	
47. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.7588	51.86	39	
47. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	1.9992	74.74	149	
47. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.224	429.47	96	
47. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	3.192	302.90	967	
		Накладные расходы				90%	932	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	445	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 821	
	
48.	11.3.02.02-0026	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		2.8	4 450.89	12 462	
		Объем: (0.028)*100.0						
	
49.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.02	22 453.63	449	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.0038	238.165	1	
49. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	21.19	0.4238	161.570	68	
49. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.04	0.0008	308.04		
			(1)			268.82		
49. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.003	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
49. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.08	429.47	34	
49. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	1.132	302.90	343	
		Накладные расходы				90%	62	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	30	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					541	
	
50.	11.3.03.01-0003	Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм	м		2	195.18	390	
	
51.	ГЭСН 15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.0114	36 463.48	416	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.031692	213.153	7	
51. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	173.28	1.975392	165.230	326	
51. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.003534	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
51. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.97	0.022458	224.34	5	
			(1)			200.12	4	
51. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.0057	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
51. 6.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.0000228	56 019.57	1	
51. 7.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.019494	306.04	6	
51. 8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.005586	9 149.15	51	
51. 9.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.000342	2 390.43	1	
51. 10.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.00005472	330 431.94	18	
		Накладные расходы				80%	266	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	123	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					806	
	
52.	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2		1.197	66.70	80	
		Объем: (0.0114)*105.0						
	
53.	ГЭСН 15-04-027-05 
(прим)	Шпатлевка при окраске по  сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2		0.0114	3 801.70	43	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.000456	239.698		
53. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	11.99	0.136686	179.760	25	
53. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.000114	308.04		
			(1)			268.82		
53. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.000342	1 037.49		
			(1)			229.99		
53. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	0.05016	162.00	8	
53. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.15	0.00171	38.33		
53. 7.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0003306	30 814.73	10	
		Накладные расходы				80%	20	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	9	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					72	
	
54.	07.2.06.03-0223	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м		1.52	142.01	216	
	
55.	ГЭСН 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.0114	4 686.55	53	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.001254	233.520		
55. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	25.41	0.289674	169.310	49	
55. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.000114	308.04		
			(1)			268.82		
55. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.00114	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
55. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.009576	162.00	2	
55. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.003534	38.33		
55. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.000057	25 917.44	1	
		Накладные расходы				80%	39	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	18	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					110	
	
56.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.001	54 822.34	55	
		Объем: (0.0114)*0.063						
	
57.	ГЭСНр 61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2		0.159	65 772.63	10 458	
57. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	323.4	51.4206	175.550	9 027	
57. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.36	0.21624	10.80	2	
57. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.05565	20.52	1	
57. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.6996	2 040.43	1 427	
57. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	9.68	1.53912			
		Накладные расходы				67%	6 048	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	3 611	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					20 117	
	
58.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		21.1	510.71	10 776	
	
59.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		21.1	262.99	5 549	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					593 418	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 571	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 661	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 34, 36)					1 403	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 34, 36)					901	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 875	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					571 935	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					244 407	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 37, 40, 46; %=73 - по стр. 7, 9, 13, 38; %=67 - по стр. 12, 18, 57; %=68 - по стр. 14; %=80 - по стр. 15, 17, 24, 27, 43-45, 51, 53, 55; %=71 - по стр. 30, 33; %=90 - по стр. 41, 47, 49)					209 794	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 12, 14, 18, 57; %=48 - по стр. 6, 37, 40, 46; %=56 - по стр. 7, 9, 13, 38; %=37 - по стр. 15, 17, 24, 27, 43-45, 51, 53, 55; %=52 - по стр. 30, 33; %=43 - по стр. 41, 47, 49)					114 334	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					896 063	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 587	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 587	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					16 325	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					16 325	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					919 850	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	19 685	
	ИТОГО					939 535	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	18 791	
	ИТОГО					958 326	
	НДС 18%				18	172 499	
	ВСЕГО С НДС					1 130 825.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					211 197.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					115 235	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)