«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	

Генеральный директор ООО «УКЛР»	
Директор МКУ «КР МКД»	
		
О.Ю. Емельянова /__________________ /	С.Б. Русович /_________________/	
		
«_____»_________________ 2019 г.	«_____»_________________ 2019 г.	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, д. 29-37	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Ремонт фасада	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (2430 м2 -площадь лесов, необходимых для обшивки вентиляционных коробов)	100 м2	94.7	
2.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	3.3145	
3.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.8523	
4.	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к нормам 08-07-001-01, 08-07-001-02 (до 28м)	100 м2	94.7	
5.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	9.47	
6.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	9.47	
7.	Разборка: кирпичной кладки (наружная верста)	м3	9.9	
8.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.1	
9.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.24	
10.	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.52	
	Отделка фасада декоративной штукатуркой с утеплением стен из минераловатных плит t=80 мм	
11.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 80 мм	100 м2	40.85	
12.	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 130)	м3	366.016	
13.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	4.71	
14.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.8666	
15.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	59	
16.	Установка деформационного ПВХ профиля со стеклосеткой в стенах между утеплителем: насухо	100 м	0.585	
17.	Профиль деформационный с сеткой 420 V- форма типа CAPAROL	м	61.43	
	Утепление незастекленных лоджий (12шт)	
18.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	1.23	
19.	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 130)	м3	9.84	
20.	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.	98.4	
21.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	1.23	
22.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	135.3	
23.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	307.5	
24.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	1.23	
25.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.0221	
26.	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.492	
27.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная	100 м2	1.23	
28.	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	0.06	
	Отделка холодных стен (ограждения и стены лоджий)	
29.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	21.25	
30.	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг	276.25	
31.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	21.25	
32.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	21.25	
33.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	2337.5	
34.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	5312.5	
35.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	21.25	
36.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.3825	
37.	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	8.5	
38.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная	100 м2	21.25	
39.	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	0.96	
40.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	10.8	
41.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	1.9872	
42.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	135	
43.	Смена жалюзийных решеток	100 шт.	1.8	
44.	Пластиковая вентиляционная решетка 154х154мм	шт	180	
	Цоколь	
45.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	3.25	
46.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	3.25	
47.	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг	42.25	
48.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	3.25	
49.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	3.25	
50.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	357.5	
51.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	812.5	
52.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная	100 м2	3.25	
53.	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	146.25	
	Выравнивание торцов пилонов 306 м2	
54.	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2	3.06	
55.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.563	
56.	Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм	100 шт.	24.48	
57.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	3.06	
58.	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг	39.78	
59.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	3.06	
60.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	3.06	
61.	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 130)	м3	30.6	
62.	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.	244.8	
63.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	3.06	
64.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	336.6	
65.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	765	
66.	Устройство антивандального покрытия из сетки	100 м2	0.29	
67.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	31.9	
68.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	3.06	
69.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	1.224	
70.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.0551	
71.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2	3.06	
72.	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	137.7	
	Ремонт спусков в подвал	
73.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	2	
74.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.506	
75.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.804	
76.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	0.15	
77.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.36	
78.	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг	4.68	
79.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.36	
80.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.36	
81.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	39.6	
82.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	90	
83.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2	0.36	
84.	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	16.2	
	РЕМОНТ ВХОДОВ В МОП	
	Стены	
85.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0.195	
86.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	2.8	
87.	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг	36.4	
88.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	2.8	
89.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	2.8	
90.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	308	
91.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	700	
92.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	2.8	
93.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	1.12	
94.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.0504	
95.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2	2.8	
96.	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	126	
	Перемычки на гл. фасаде и балки перехода	
97.	Очистка поверхности щетками	м2	28.1	
98.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.281	
99.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.281	
	УСИЛЕНИЕ СТЕН	
	Усиление пилона по оси 23 (10шт)	
100.	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами	т	12.0984	
101.	Сталь полосовая: 50х5 мм, марка Ст3сп	т	1.7466	
102.	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм	т	10.3518	
103.	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 10 мм	кг	21.6	
104.	Шпильки	кг	374	
105.	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 12-14 мм	т	0.056	
106.	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей FISHER, диаметр анкера: 14 мм	100 шт.	22.2	
107.	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме: 46-08-012-03 (до 250мм)	100 шт.	22.2	
108.	Химический анкер типа FISHER 360мл	шт	310	
109.	Гильза сетчатая пластиковая 20х200 для хим анкеровки типа FISHER	шт	2220	
110.	Анкер-болт с гайкой двойного распирания 14х250	шт	2220	
	Усиление пилона по оси 25 (5шт)	
111.	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами	т	5.8316	
112.	Сталь полосовая: 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0.872	
113.	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм	т	4.9596	
114.	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 10 мм	кг	10.8	
115.	Шпильки	кг	187	
116.	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 12-14 мм	т	0.0113	
117.	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии FISHER, диаметр анкера: 14 мм	100 шт.	4.5	
118.	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме: 46-08-012-03 (до 250мм)	100 шт.	4.5	
119.	Химический анкер типа FISHER 360мл	шт	63	
120.	Гильза сетчатая пластиковая 20х200 для хим анкеровки типа FISHER	шт	450	
121.	Анкер-болт с гайкой двойного распирания 14х250	шт	450	
	
	Раздел 2.  Крыша входов в МОП	
	
122.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	0.92	
123.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2	4.2282	
124.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0.09	
125.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.05	
126.	Мастика <Изол>	т	0.004	
127.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0.92	
128.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.3	
129.	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0036	
130.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	2.1	
131.	Антисептик ХМ-11	т	0.0389	
132.	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	9.1	
133.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0.98	
134.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	119.952	
135.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	0.91	
136.	Вата минеральная <ISOVER>: КТ-40, толщина 50 мм	м2	187.46	
137.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0.91	
138.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2	11.1384	
139.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	0.92	
140.	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,55 мм; толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2	м2	115.92	
141.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	36.4	
142.	Подшивка карниза доской	100 м2	0.09	
143.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.2358	
144.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: карниза	100 м2	0.09	
145.	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: темно-красная	т	0.0027	
146.	Устройство желобов: подвесных	100 м	0.31	
147.	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт.	5	
148.	Воронки выпускные МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.	5	
149.	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт.	5	
150.	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	5	
151.	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	30	
152.	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	30	
153.	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0.25	
	
	Раздел 3.  Ремонт лоджий	
	
	Низ открытых лоджий 12шт	
154.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0.876	
155.	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2	0.876	
156.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	91.98	
157.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз лоджий	100 м2	0.876	
158.	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг	11.388	
159.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.876	
160.	Нанесение клеевого состава по сетке из стекловолокна	100 м2	0.876	
161.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	96.36	
162.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	219	
163.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	0.876	
164.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.0158	
165.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.3504	
166.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная	100 м2	0.876	
167.	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	27.19	
168.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.32	
169.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0589	
	
	Раздел 4.  Отмостка	
	
170.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.165	
171.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.33	
172.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.33	
173.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	52.8	
174.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3	0.033	
175.	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	100 м2	0.621	
176.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	1.8941	
177.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.621	
178.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	16.5	
179.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	19.8	
180.	Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо	100 м2	0.621	
181.	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	76.0104	
182.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	16.5	
183.	Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 20-40 мм	м3	21.45	
184.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	16.5	
185.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	16.83	
	
	Раздел 5.  Подпорная стенка	
	
186.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.21	
187.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0583	
188.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	9.328	
189.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3	0.0058	
190.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.1517	
191.	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	5.83	
192.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.996	
193.	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм	100 м3	0.38	
194.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм	т	4.375	
195.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	38.57	
196.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	1.53	
	
	Раздел 6.  Оконные блоки МОП	
	
197.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.165	
198.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0.1045	
199.	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2	10.45	
200.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0605	
201.	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2	6.05	
202.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.0675	
203.	Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм	м	6.75	
204.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.0475	
205.	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	4.9875	
206.	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску	100 м2	0.0475	
207.	Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м	15.75	
208.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.0475	
209.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.0014	
210.	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.001	
	
	Раздел 7.  Дверные блоки МОП	
	
211.	Демонтаж металлических дверных блоков	м2	18.75	
212.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	18.75	
213.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмаль, утеплитель минеральная вата, обшивка полотна- листовая сталь: снаружи-толщиной 2 мм, внутри- толщиной 1 мм	м2	6.5	
214.	Блоки дверные двупольные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмаль, утеплитель минеральная вата, обшивка полотна- листовая сталь: снаружи-толщиной 2 мм, внутри- толщиной 1 мм	м2	12.25	
215.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0.17	
216.	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22: коричневая	т	0.0029	
	
	Раздел 8.  Обшивка воздуховодов	
	
217.	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами	100 м2	28.37	
218.	Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ наружняя	м2	2922.11	
219.	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	3574.62	
220.	Профиль стоечный 60/27/0,6	м	5730.74	
221.	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6	м	2014.27	
222.	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2	28.37	
223.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	2978.85	
224.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	28.37	
225.	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг	617.71	
226.	Смесь сухая штукатурно-клеевая на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	19859	
227.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	28.37	
228.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.5107	
229.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	11.348	
230.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная	100 м2	28.37	
231.	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	880.45	
	
	Раздел 9.  Прочие работы	
	
232.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	75.646	
233.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	75.646	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                               Е.В. Ищенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник отдела контроля МКУ «КР МКД»                                                      Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)