«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 128 513	руб.	Смета на сумму:	1 128 513	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 29-37	
	
Объект:	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 29-37	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт и утепление фасада в осях 2-3	
Сметная стоимость:	1 128.513	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.086	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	249.434	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.143	1 454.57	549.87	8.86	6 026.30	2 278.13	36.72	12.52	7.18	45 116	28 522	264	
				895.84			3 711.45		4.4	1		16 330		
	Объем: 363.3+25.5*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Всего с НР и СП					10 081.37					87 043			
	
2.	ТЕР 08-07-001-04 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0.6181	250.30	250.30		154.71	154.71		12.52	1	1 937	1 937		
									1	1				
	Объем: (13.55+25.5/26.81*2)*4													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2*3, Н48= 1.2*3	
	Всего с НР и СП					430.09					4 784			
	
3.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.3785	63.27	49.68	13.59	23.95	18.80	5.14	12.51	2.65	249	235	14	
									1	1				
	Объем: 378.5/10*1													
	Всего с НР и СП					48.01					498			
	
4.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.3785	4 688.98	197.81	4 246.36	1 774.78	74.87	1 607.25	12.52	3.31	6 649	937	5 320	
				244.81	143.10		92.66	54.16	4.23	12.52		392	678	
	Объем: 378.5/10*1													
	Всего с НР и СП					1 939.94					8 361			
	
5.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	43.596	218.68	77.46	141.22	9 533.57	3 376.95	6 156.63	12.51	4.41	69 396	42 246	27 151	
					12.93			563.70	1	12.5			7 046	
	Объем: 363.3*0.12													
	Всего с НР и СП					15 799.20					134 461			
	
6.	ТЕР 46-01-004-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами, 1 т	0.1716	9 366.37	1 858.84	134.32	1 607.27	318.98	23.05	12.52	5.73	10 819	3 994	132	
				7 373.21	11.48		1 265.24	1.97	5.29	12.49		6 693	25	
	Всего с НР и СП					2 117.58					16 124			
	
7.	ТЕР 26-01-037-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции	36.33	811.20	235.30	124.98	29 470.77	8 548.50	4 540.34	12.51	5.97	203 016	106 942	27 106	
				450.92			16 381.92		4.21	1		68 968		
	Объем: 363.3*0.1													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					42 293.52					336 694			
	
8.	Цена поставщика. 
Плиты из каменной ваты типа PAROC FAS-4, 0.044Вт/мС, толщиной 100мм, м3	35.2401	863.62			30 433.92			1	1	136 344			
				863.62			30 433.92		4.48	1		136 344		
	Объем: 36.33*0.97													
	Поправки: М: =3650*1.06/4.48	
	
9.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	3.633	1 043.83	675.65	13.36	3 792.23	2 454.64	48.54	12.51	7.13	38 788	30 708	346	
				354.82			1 289.06		6	1		7 734		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Всего с НР и СП					6 958.72					71 646			
	
10.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	399.63	12.74			5 091.29					10 055			
				12.74			5 091.29		25.16			10 055		
	Объем: 363.3*1.1													
	
11.	ТЕР 09-03-050-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
(Прим.). Монтаж цокольного профиля, 100 м плинтуса	0.1355	259.06	145.14	57.95	35.10	19.67	7.85	12.51	4.33	305	246	34	
				55.97			7.58		3.33	1		25		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					65.20					617			
	
12.	ТССЦ 201-0791 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Профиль направляющий ПН-3 65/40/0,6, м	13.55	11.35			153.79					623			
				11.35			153.79		45.97			623		
	
13.	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
(Прим.). Сплошное выравнивание штукатурки по сетке стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	3.633	1 938.46	448.56	18.91	7 042.43	1 629.62	68.70	12.51	6.47	39 429	20 387	444	
				1 470.99	7.49		5 344.11	27.21	3.48	12.54		18 597	341	
	Всего с НР и СП					9 179.74					61 608			
	
14.	ТССЦ 201-1306 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	53.62	5.87			314.75					1 159			
				5.87			314.75		21.62			1 159		
	
15.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.633	2 291.60	114.18	14.24	8 325.39	414.83	51.72	12.51	7.11	27 169	5 190	368	
				2 163.18			7 858.83		2.75	1		21 612		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					8 914.45					33 241			
	
16.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	78.4728	7.34		7.34	575.66		575.66		5.54	3 189		3 189	
										1				
	Объем: 43.596*1.8													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
17.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	78.4728	26.50		26.50	2 079.53		2 079.53		5.54	11 521		11 521	
										1				
	Объем: 43.596*1.8													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	106 435.44	19 289.70	15 201.13			605 764	241 344	75 889	
			71 944.60	647.04				288 532	8 090	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	105 931.80	19 270.03	15 193.28			603 677	241 098	75 855	
			71 468.48	647.04				286 725	8 090	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	35 525.21					146 399			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 2; %=66 - по стр. 3, 4; %=84 - по стр. 5, 6; %=77 - по стр. 7; %=67 - по стр. 9, 13; %=80 - по стр. 15)	18 346.22					195 289			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 2; %=40 - по стр. 3, 4, 9, 13; %=48 - по стр. 5-7; %=37 - по стр. 15)	11 665.01					116 604			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	135 943.03					915 570			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	503.64	19.67	7.85			2 087	246	34	
			476.12					1 807		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 11)	15.93					170			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 11)	14.16					143			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	533.73					2 400			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	136 476.76					917 970			
	Строительный контроль 2,14%	2 920.60					19 645			
			2 920.60					19 645		
	Всего со строительным контролем	139 397.36					937 615			
			139 397.36					937 615		
	Непредвиденные расходы 2%	2 787.95					18 752			
			2 787.95					18 752		
	Всего с непредвиденными расходами	142 185.31					956 367			
			142 185.31					956 367		
	НДС 18%	25 593.36					172 146			
	Всего с НДС	167 778.67					1 128 513			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	18 362.15					195 459			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 679.17					116 747			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)