«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /О.Ю. Емельянова/	
		
«______»_____________ 2019г.	«______»_____________ 2019г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по адресу: пр-кт Московский, д.д. 122-128, 130-136, 138-144, 146-152, 154-160 (по муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград») 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Муниципальная земля	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.858	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2.07	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	358.3	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	358.3	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ГОСТЕВЫХ ПАРКОВОК	
	тип 3	
5.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.357	
6.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.357	
7.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.357	
8.	Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм	м3	44.625	
9.	Розлив вяжущих материалов	т	0.286	
10.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.294	
11.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.357	
12.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	33.451	
13.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.004	
14.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.357	
15.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	8.354	
16.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.001	
17.	Розлив вяжущих материалов	т	0.107	
18.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.11	
19.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.357	
20.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	34.486	
21.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.004	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
22.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.021	
23.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	33.6	
24.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.094	
25.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	10.34	
26.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.047	
27.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.047	
28.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	11.75	
29.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.024	
30.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.397	
31.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	4.7	
32.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	47.94	
	УСТРОЙСТВО  ГОСТЕВЫХ ПАРКОВОК ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
33.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1	
34.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	160	
35.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.444	
36.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	48.84	
37.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.222	
38.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.222	
39.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	55.5	
40.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.111	
41.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	11.322	
42.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	22.2	
43.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	226.44	
	Установка бортовых камней	
44.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02565	
45.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	41.04	
46.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.171	
47.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	18.81	
48.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.85	
49.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	285	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
50.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01944	
51.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	31.104	
52.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.094	
53.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	10.34	
54.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.072	
55.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.072	
56.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	9	
57.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.029	
58.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.938	
59.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	7.2	
60.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	73.44	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
61.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.024	
62.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	38.4	
63.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.188	
64.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	20.68	
65.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.047	
66.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.794	
67.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	9.4	
68.	Плитка тротуарная бетонная , размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 серая	м2	47.94	
69.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная	м2	47.94	
	Установка бортовых камней	
70.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01053	
71.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	16.848	
72.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.053	
73.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.83	
74.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.88	
75.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.037	
76.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	9.539	
77.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	188	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
78.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	3	
79.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
	КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА	
80.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	1.5	
81.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.38	
82.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.603	
	УСТРОЙСТВО ТРЕНАЖЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ	
83.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.00188	
84.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0019	
85.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.3	
86.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.003	
87.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	30.6	
88.	Монтаж  оборудования спортивных площадок	т	0.207	
89.	Уличный тренажер "Эллиптический"	шт	1	
90.	Уличный тренажер "Жим ногами двойной"	шт	1	
91.	Уличный тренажер "Разведение ног двойной"	шт	1	
	
	Раздел 2.  ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ 122-128	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
92.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.263	
93.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.02	
94.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.95	
95.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	174.4	
96.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	174.4	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	тип 3	
97.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.496	
98.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.496	
99.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.496	
100.	Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм	м3	62	
101.	Розлив вяжущих материалов	т	0.397	
102.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.409	
103.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.496	
104.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	46.475	
105.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.005	
106.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.496	
107.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	11.606	
108.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.002	
109.	Розлив вяжущих материалов	т	0.149	
110.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.153	
111.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.496	
112.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	47.914	
113.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.005	
	Установка бортовых камней	
114.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01584	
115.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	25.344	
116.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.106	
117.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11.66	
118.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.76	
119.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	176	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
120.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	4	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	УСТРОЙСТВО ГОСТЕВЫХ ПАРКОВОК ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
121.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.291	
122.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	465.6	
123.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.292	
124.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	142.12	
125.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.646	
126.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.646	
127.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	161.5	
128.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.323	
129.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	32.946	
130.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	64.6	
131.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	215.22	
132.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	443.7	
	Установка бортовых камней	
133.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01728	
134.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	27.648	
135.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.115	
136.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12.65	
137.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.92	
138.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	192	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
139.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01323	
140.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	21.168	
141.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.064	
142.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7.04	
143.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.049	
144.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.049	
145.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	6.125	
146.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.02	
147.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.999	
148.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	4.9	
149.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	49.98	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
150.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.06	
151.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	96	
152.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.48	
153.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	52.8	
154.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.12	
155.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	12.24	
156.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	24	
157.	Плитка тротуарная бетонная , размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 серая	м2	122.4	
158.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная	м2	122.4	
	Установка бортовых камней	
159.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01462	
160.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	23.392	
161.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.073	
162.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.03	
163.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	2.61	
164.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.052	
165.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	13.243	
166.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	261	
	Освещение с подключением к ВРУ МКД	
167.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1.2	
168.	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	1000 м	0.0001	
169.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1.2	
170.	Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы	100 м	1.2	
171.	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции:  с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.	0.04	
172.	Прожектор светодиодный ЭРА  LPR -50-6500K-MБ0017302	шт	4	
173.	Прибор или аппарат	шт.	4	
174.	Автоматический выключатель В6/2 (В)	шт	4	
	ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	Дождеприемный колодец (3шт)	
175.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.029	
176.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	46.4	
177.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.05	
178.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.55	
179.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.1	
180.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	10.1	
181.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.18	
182.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.497	
183.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
184.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	3	
185.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
186.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
187.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	3	
188.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.253	
189.	Песок природный для строительных работ средний	м3	27.83	
	Смотровой колодец (3 шт)	
190.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.05	
191.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	80	
192.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.185	
193.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.035	
194.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.37	
195.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	37.37	
196.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.234	
197.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.646	
198.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
199.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
200.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
201.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
202.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
203.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
204.	Люки чугунные тяжелые	шт.	3	
205.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.31	
206.	Песок природный для строительных работ средний	м3	34.1	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
207.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.5	
	
	Раздел 3.  ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ 130-136	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
208.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.28	
209.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.036	
210.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.9	
211.	Демонтаж металлоконструкций	т	0.136	
212.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3	4	
213.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород	шт.	6	
214.	Земля растительная	м3	2.28	
215.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	124.9	
216.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	124.9	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	тип 3	
217.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.289	
218.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.289	
219.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.289	
220.	Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм	м3	36.125	
221.	Розлив вяжущих материалов	т	0.231	
222.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.238	
223.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.289	
224.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	27.079	
225.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.003	
226.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.289	
227.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	6.762	
228.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0008	
229.	Розлив вяжущих материалов	т	0.087	
230.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.089	
231.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.289	
232.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	27.917	
233.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.003	
	Установка бортовых камней	
234.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01719	
235.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	27.504	
236.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.115	
237.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12.65	
238.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.91	
239.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	191	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
240.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01026	
241.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	16.416	
242.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.049	
243.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.39	
244.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.038	
245.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.038	
246.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	4.75	
247.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.015	
248.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.55	
249.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3.8	
250.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	38.76	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
251.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03	
252.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	48	
253.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.236	
254.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	25.96	
255.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.059	
256.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	6.018	
257.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	11.8	
258.	Плитка тротуарная бетонная , размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 серая	м2	60.18	
	Установка бортовых камней	
259.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00823	
260.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	13.168	
261.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.041	
262.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.51	
263.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.47	
264.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.029	
265.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	7.459	
266.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	147	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
267.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	1	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	УСТРОЙСТВО  ГОСТЕВЫХ ПАРКОВОК ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
268.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.14	
269.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	224	
270.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.62	
271.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	68.2	
272.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.31	
273.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.31	
274.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	77.5	
275.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.155	
276.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	15.81	
277.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	31	
278.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	218.28	
279.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	97.92	
	Установка бортовых камней	
280.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0054	
281.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8.64	
282.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.036	
283.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.96	
284.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.6	
285.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	60	
	УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ	
	Покрытие  спортивной площадки	
286.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.026	
287.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	41.6	
288.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.155	
289.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.05	
290.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	10.3	
291.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	10.506	
292.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.164	
293.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	103	
294.	Устройство покрытий толщиной 10 мм  типа "Гамбит"	100 м2	1.03	
295.	Резиновое бесшовное покрытие,  толщ. 10мм	м2	103	
	Установка бортовых камней  БР 100.20.8	
296.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00246	
297.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3.936	
298.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.012	
299.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.32	
300.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.44	
301.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.009	
302.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2.233	
303.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	44	
	Элементы детской игровой  площадки	
304.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.00938	
305.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.00938	
306.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	1.5	
307.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.015	
308.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.53	
309.	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т	0.346	
310.	Детский игровой модуль (тип 2)	шт	1	
311.	Детский гимнастический комплекс (тип 2)	шт	1	
312.	Щит информационный	шт	1	
	ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	Дождеприемный колодец (3шт)	
313.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.032	
314.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	51.2	
315.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.075	
316.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.825	
317.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.15	
318.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	15.15	
319.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.18	
320.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.497	
321.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
322.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	3	
323.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
324.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
325.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	3	
326.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.249	
327.	Песок природный для строительных работ средний	м3	27.39	
	Смотровой колодец (3 шт)	
328.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.056	
329.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	89.6	
330.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.23	
331.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.53	
332.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.46	
333.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	46.46	
334.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.234	
335.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.646	
336.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
337.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
338.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
339.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
340.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
341.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
342.	Люки чугунные тяжелые	шт.	3	
343.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.302	
344.	Песок природный для строительных работ средний	м3	33.22	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
345.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
346.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.5	
	Скамейки, урны	
347.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0018	
348.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0018	
349.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.288	
350.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0018	
351.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.184	
352.	Монтаж  скамеек	т	0.102	
353.	Диван на металлических ножках	шт.	2	
354.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	1	
	Освещение с подключением к ВРУ МКД	
355.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1.2	
356.	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	1000 м	0.0001	
357.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1.2	
358.	Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы	100 м	1.2	
359.	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции:  с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.	0.04	
360.	Прожектор светодиодный ЭРА  LPR -50-6500K-MБ0017302	шт	4	
361.	Прибор или аппарат	шт.	4	
362.	Автоматический выключатель В6/2 (В)	шт	4	
	
	Раздел 4.  ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ 138-144	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
363.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.166	
364.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.048	
365.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.37	
366.	Разборка: мелкоблочных стен	м3	23.4	
367.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	143.3	
368.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	143.3	
	Минимальные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	тип 3	
369.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.317	
370.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.317	
371.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.317	
372.	Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм	м3	39.625	
373.	Розлив вяжущих материалов	т	0.254	
374.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.261	
375.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.317	
376.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	29.703	
377.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.003	
378.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.317	
379.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	7.418	
380.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0008	
381.	Розлив вяжущих материалов	т	0.095	
382.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.098	
383.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.317	
384.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	30.622	
385.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.003	
	Установка бортовых камней	
386.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00675	
387.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	10.8	
388.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.045	
389.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.95	
390.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.75	
391.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	75	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
392.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0027	
393.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.32	
394.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.013	
395.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.43	
396.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.01	
397.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.01	
398.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	1.25	
399.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.004	
400.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.408	
401.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1	
402.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	10.2	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
403.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.046	
404.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	73.6	
405.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.368	
406.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	40.48	
407.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.092	
408.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	9.384	
409.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	18.4	
410.	Плитка тротуарная бетонная , размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 серая	м2	93.84	
411.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная	м2	93.84	
	Установка бортовых камней	
412.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0098	
413.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	15.68	
414.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.049	
415.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.39	
416.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.75	
417.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.035	
418.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	8.88	
419.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	175	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
420.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	3	
421.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
422.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.114	
423.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	182.4	
424.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.508	
425.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	55.88	
426.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.254	
427.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.254	
428.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	63.5	
429.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.127	
430.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	12.954	
431.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	25.4	
432.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	137.7	
433.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	121.38	
	Установка бортовых камней	
434.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00936	
435.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	14.976	
436.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.062	
437.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.82	
438.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.04	
439.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	104	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
440.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.1	
	ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	Дождеприемный колодец (1шт)	
441.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.016	
442.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	25.6	
443.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.035	
444.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.385	
445.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.07	
446.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	7.07	
447.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.06	
448.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.166	
449.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
450.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	1	
451.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
452.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
453.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	1	
454.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.101	
455.	Песок природный для строительных работ средний	м3	11.11	
	
	Раздел 5.  ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ 146-152	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
456.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.343	
457.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.029	
458.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2.18	
459.	Разборка: кирпичных стен (мусорка)	м3	0.9	
460.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	156.2	
461.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	156.2	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	тип 3	
462.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.413	
463.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.413	
464.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.413	
465.	Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм	м3	51.625	
466.	Розлив вяжущих материалов	т	0.33	
467.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.34	
468.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.413	
469.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	38.698	
470.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.004	
471.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.413	
472.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	9.664	
473.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.002	
474.	Розлив вяжущих материалов	т	0.124	
475.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.128	
476.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.413	
477.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	39.896	
478.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.004	
	Установка бортовых камней	
479.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01863	
480.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	29.808	
481.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.124	
482.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	13.64	
483.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.07	
484.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	207	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
485.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.017	
486.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	27.2	
487.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.132	
488.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	14.52	
489.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.033	
490.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	3.366	
491.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	6.6	
492.	Плитка тротуарная бетонная , размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 красная	м2	33.66	
493.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная	м2	33.66	
	Установка бортовых камней	
494.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00358	
495.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5.728	
496.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.018	
497.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.98	
498.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.64	
499.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.013	
500.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3.247	
501.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	64	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
502.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	2	
503.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
504.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.26	
505.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	416	
506.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.154	
507.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	126.94	
508.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.577	
509.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.577	
510.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	144.25	
511.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.288	
512.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	29.427	
513.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	57.7	
514.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	306	
515.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	282.54	
	Установка бортовых камней	
516.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01161	
517.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	18.576	
518.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.077	
519.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.47	
520.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.29	
521.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	129	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
522.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2	
	УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ	
	Покрытие  типа Гамбит	
523.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.026	
524.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	41.6	
525.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.155	
526.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.05	
527.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	10.3	
528.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	10.506	
529.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.164	
530.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	103	
531.	Устройство бесшовного резинового покрытия,  толщиной 10 мм	100 м2	1.03	
532.	Резиновое бесшовное покрытие,  толщ. 10мм	м2	103	
	Установка бортовых камней	
533.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00246	
534.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3.936	
535.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.012	
536.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.32	
537.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.44	
538.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.009	
539.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2.233	
540.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	44	
	Элементы спортивной площадки	
541.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.02	
542.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	3.2	
543.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.02	
544.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.04	
545.	Монтаж  оборудования спортивных площадок	т	0.603	
546.	Спортивный комплекс из брусьев, скамьи для пресса и рукоход "Зигзаг"	шт	1	
547.	Спортивный комплекс из 3 турников, шведской стенки, гимнастических колец, рукоход	шт	1	
	Скамейки, урны	
548.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0036	
549.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0036	
550.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.576	
551.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0036	
552.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.367	
553.	Монтаж  скамеек	т	0.204	
554.	Диван на металлических ножках	шт.	4	
555.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	2	
	ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	Дождеприемный колодец (3шт)	
556.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.034	
557.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	54.4	
558.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.095	
559.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.045	
560.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.19	
561.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	19.19	
562.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.18	
563.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.497	
564.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
565.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	3	
566.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
567.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
568.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	3	
569.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.245	
570.	Песок природный для строительных работ средний	м3	26.95	
	Смотровой колодец (3 шт)	
571.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.052	
572.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	83.2	
573.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.195	
574.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.145	
575.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.39	
576.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	39.39	
577.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.234	
578.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.646	
579.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
580.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
581.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
582.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
583.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
584.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
585.	Люки чугунные тяжелые	шт.	3	
586.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.308	
587.	Песок природный для строительных работ средний	м3	33.88	
	
	Раздел 6.  ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ 154-160	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
588.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.35	
589.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.028	
590.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2.14	
591.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	80	
592.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	80.2	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	тип 3	
593.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.468	
594.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.468	
595.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.468	
596.	Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм	м3	58.5	
597.	Розлив вяжущих материалов	т	0.374	
598.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.386	
599.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.468	
600.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	43.852	
601.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.005	
602.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.468	
603.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	10.952	
604.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.002	
605.	Розлив вяжущих материалов	т	0.14	
606.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.145	
607.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.468	
608.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	45.209	
609.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.005	
	Установка бортовых камней	
610.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01809	
611.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	28.944	
612.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.121	
613.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	13.31	
614.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.01	
615.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	201	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
616.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02	
617.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	32	
618.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.16	
619.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.6	
620.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.04	
621.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.08	
622.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	8	
623.	Плитка тротуарная бетонная , размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 красная	м2	40.8	
624.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная	м2	40.8	
	Установка бортовых камней	
625.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00358	
626.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5.728	
627.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.018	
628.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.98	
629.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.64	
630.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.013	
631.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3.247	
632.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	64	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
633.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	3	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
634.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.168	
635.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	268.8	
636.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.746	
637.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	82.06	
638.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.373	
639.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.373	
640.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	93.25	
641.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.187	
642.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	19.023	
643.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	37.3	
644.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	199.92	
645.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	180.54	
	Установка бортовых камней	
646.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00207	
647.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3.312	
648.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.014	
649.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.54	
650.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.23	
651.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	23	
	Устройство ж/б подпорной стенки	
652.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.124	
653.	Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3	0.031	
654.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	198.672	
	Устройство подпорной стены	
655.	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	5.166	
656.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.052	
657.	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3	0.4	
658.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	3.743	
659.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	0.69	
660.	Праймер битумный производства <Техно-Николь>	т	0.031	
661.	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в 2 слоя	100 м2	0.69	
662.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.308	
663.	Укладка труб дренажных полиэтиленовых (ПНД) гофрированных с геотекстилем диаметром 110 мм	100 м	0.574	
664.	Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 110 мм	м	57.4	
665.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, щебнем	100 м3	0.416	
666.	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.46	
667.	Песок природный для строительных работ средний	м3	41.1	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
668.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2	
	ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
669.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.23	
670.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.458	
671.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм	шт	24	
672.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.	2.4	
673.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50	шт	24	
674.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.	24	
675.	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0.01	
676.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	-0.0002	
677.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.05	
678.	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.	1	
	Покрытие детской площадки (травмобезопасное с замковым соединением)	
679.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.048	
680.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	76.8	
681.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.285	
682.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	31.35	
683.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	19	
684.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	19.38	
685.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.303	
686.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	190	
687.	Устройство покрытий: из резиновой плитки с замковым соединением  толщ.30мм	100 м2	1.9	
688.	Резиновая плитка с замковым соединением 1050х1050мм,  толщ. 30мм	м2	193.8	
689.	Полиуретановое связующее	кг	28.5	
	Установка бортовых камней  БР 100.20.8	
690.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0028	
691.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.48	
692.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.014	
693.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.54	
694.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.5	
695.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.01	
696.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2.537	
697.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	50	
	Элементы детской игровой  площадки	
698.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.03125	
699.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.03125	
700.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	5	
701.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.05	
702.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.916	
703.	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т	1.5	
704.	Качели детские двойные	шт	1	
705.	Качалка-балансир  с изображением фигуры животного	шт	1	
706.	Качалка на  двойной пружине с изображением фигуры животного	шт	1	
707.	Песочный дворик игровой  (тип 3)	шт	1	
708.	Детский игровой комплекс (тип2)	шт	1	
709.	Щит информационный	шт	1	
	Скамейки, урны	
710.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0036	
711.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0036	
712.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.576	
713.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0036	
714.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.367	
715.	Монтаж  скамеек	т	0.204	
716.	Диван на металлических ножках	шт.	4	
717.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	2	
	ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	Дождеприемный колодец (3шт)	
718.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.033	
719.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	52.8	
720.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.085	
721.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.935	
722.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.17	
723.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	17.17	
724.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.18	
725.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.497	
726.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
727.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	3	
728.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
729.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
730.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	3	
731.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.247	
732.	Песок природный для строительных работ средний	м3	27.17	
	Смотровой колодец (3 шт)	
733.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.053	
734.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	84.8	
735.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.205	
736.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.255	
737.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.41	
738.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	41.41	
739.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.234	
740.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.646	
741.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
742.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
743.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
744.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
745.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
746.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
747.	Люки чугунные тяжелые	шт.	3	
748.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.306	
749.	Песок природный для строительных работ средний	м3	33.66	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                   Пряничников В.Г.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                      Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)