«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
		
_____________________ /С.Б. Русович /	____________________ /Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т   	
на капитальный ремонт внутридомовой сети канализации и ливневой канализации многоквартирного дома №83а-83д по проспекту Ленинскому г.Калининграда.	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  ВНУТРИДОМОВЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
1.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.15	
2.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.17	
3.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1.1	
4.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	1.1	
5.	С301-7361	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 95-103 мм	шт.	60	
6.	Цена поставщика.	ПВХ  ревизия  110	шт	10	
7.	Цена поставщика.	Переход чугун/пластик 110мм PP (с резинкой 124/110) канализационный серый	шт	20	
	
	Раздел 2.  ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	
8.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.75	
9.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.85	
10.	С103-0023	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	45	
11.	Е10-01-012-02	Демонтаж короба из плит древесноволокнистых твердых 5 мм (на лестничной клетке)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.56	
12.	Е10-01-012-02	Монтаж короба из плит древесноволокнистых твердых 5 мм (на лестничной клетке)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.56	
13.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	2.4	
14.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	2.4	
15.	С301-7362	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 108-116 мм	шт.	120	
16.	Цена поставщика.	ПВХ  ревизия  110	шт	5	
18.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4.69	
19.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.69	
	
	Раздел 3.  ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ	
	
20.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.6	
21.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.025	
22.	Е01-01-014-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.04	
23.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.604	
24.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	66.6	
25.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.25	
26.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.6	
27.	С103-1328	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м	59.88	
28.	Цена поставщика.	ПВХ муфта ремонтная ф110	шт	10	
29.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.32	
30.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.05	
31.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	5.5	
32.	Е27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.05	
33.	С408-0047	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	5	
34.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.02	
35.	Е27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0.25	
36.	Е27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 4см)	100 м2 покрытия	0.25	
37.	Е23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	10	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                     Е.Н. Сметанина	
	             (должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                      О.В. Толмачева	
	             (должность, подпись, Ф.И.О)