«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Теплосервис»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Д.В. Зинчук/	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт фасада без утепления МКД, 
расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Школьная, д. 3-5	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	32.08	
2.	Е69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	3.21	
3.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	3.21	
4.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	24.7152	
5.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	8.7	
6.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.5	
7.	С404-0164	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.201	
8.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	24.7152	
9.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	324.5106	
10.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, откосов	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	24.7152	
11.	С201-1306	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	2084.5	
12.	Е61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке из стекловолокна	100 м2 поверхности	24.7152	
13.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	2718.672	
14.	С113-8075	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	6178.8	
15.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)(без откосов)	100 м2 отделываемой поверхности	22.7064	
16.	С402-0381	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 "короед", зерно 2,5 мм (цветная)	кг	9082.56	
17.	Е15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (цоколь)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.0088	
18.	С1 Цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т	0.0763	
19.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	3.472	
20.	Е57-13-1	Смена вентиляционных  решеток (пластиковых)	100 шт.	2.03	
21.	С2 Цена поставщи.	Вентиляционная пластиковая наружная решетка 100*100	шт	130	
22.	С3 Цена поставщи.	Вентиляционная пластиковая наружная решетка 100*200	шт	73	
23.	Е58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	1.45	
24.	Ц08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	1.5	
25.	Ц08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	1.5	
26.	С509-1838	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м	1.5	
	ЦОКОЛЬ	
27.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	2.829	
28.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	1.9	
29.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.4	
30.	С404-0164	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.161	
31.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2.829	
32.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	37.1448	
33.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	2.829	
34.	С101-3887	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	311.19	
35.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.829	
36.	Е61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке из стекловолокна	100 м2 поверхности	2.829	
37.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	311.19	
38.	С113-8075	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	707.25	
39.	Е15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.829	
40.	С4 Цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т	0.1075	
	КОЗЫРЬКИ НАД СПУСКОМ В ПОДВАЛ	
41.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.2	
42.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	12	
43.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	
44.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	
45.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0.2	
46.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0.2	
47.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	5.6	
48.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.14	
49.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	2.898	
	КАРНИЗ	
50.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.69	
51.	Е57-10-1	Заделка выбоин  цементно-песчанным раствором площадью до 0,25 м2	100 мест	0.2	
52.	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0.69	
53.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	75.9	
54.	Е15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.69	
55.	С5 Цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т	0.0262	
56.	Е58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	100 м	1.12	
	
	Раздел 2.  Проемы  (окна подъезды №№ 3,5)	
	
57.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.1044	
58.	Е10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.1044	
59.	С203-0990	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	10.44	
60.	Е08-04-002-03	Разборка заполнения оконных проемов из стеклянных блоков	100 м2 проемов	0.2628	
61.	Е10-01-034-07	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0.2628	
62.	С203-1072	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2	м2	26.28	
63.	Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.175	
64.	Е15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.175	
	
	Раздел 3.  Двери (вход на этаж)	
	
65.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0.2714	
66.	Е09-06-001-02	Демонтаж металлич. решетки  (дверной проем)  (1 шт)	1 т конструкций	0.08	
67.	Е09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	1 м2 проема	30.24	
68.	С203-8133	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1600х2100 мм	шт.	9	
69.	С101-0961	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	9	
70.	Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.05	
71.	Е15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	
	
	Раздел 4.  Отмостка	
	
72.	Е68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	1000 м2	0.167	
73.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.334	
74.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.334	
75.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	12.024	
76.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	65.464	
77.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.501	
78.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	16.7	
79.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	16.7	
80.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	16.7	
	
	Раздел 5.  Спуск в подвал, приямки, окна и двери подвала	
	
81.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  (стены спуска в подвал)	100 м2	0.388	
82.	Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0.388	
83.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен (спуски в подвал, приямки), отдельными местами	1 м3 кладки	0.8243	
84.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.3314	
85.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.599	
86.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	7.8649	
87.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню стен  (спуски в подвал, приямки)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.599	
88.	Е15-04-019-07	Окраска стен спуска в подвал акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.599	
89.	С6 Цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т	0.0228	
90.	Е59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	100 ступеней	0.17	
91.	Е11-01-049-01	Обрамление уголком	100 м профиля	0.204	
92.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.0769	
	Двери  (вход в подвал подъезда №5)	
93.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0.0304	
94.	Е09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3.04	
95.	С203-9066-045	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, полимер-порошковая окраска, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь толщиной: снаружи - 1 мм, внутри - 1 мм	м2	3.04	
96.	Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.012	
97.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012	
	Окна (подвал)	
98.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.041	
99.	Е55-5-1	Разборка кирпичной кладки оконных заполнений (подвал)	100 м2 перегородок	0.031	
100.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0756	
101.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	7.56	
102.	Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.04	
103.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	
104.	Е08-02-007-03	Установка металлических решеток	1 т металлических изделий	0.018	
	
	Раздел 6.  Крыльца	
	
	Подъезд № 3	
105.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности низа плиты козырька от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.16	
106.	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0.16	
107.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	17.6	
108.	Е15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16	
109.	С7 Цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т	0.0061	
110.	Е09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков для металлических опор под козырек	1 т конструкций	0.026	
111.	С101-2542	Сталь угловая 50х50 мм	т	0.021	
112.	С101-4686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0.005	
113.	С101-2877	Болт анкерный диаметром 12 мм	шт.	8	
114.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.018	
115.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.018	
116.	Е46-01-008-03	Заполнение бетоном В20 отдельных мест	1 м3	0.063	
117.	С401-0067	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	0.0643	
118.	Е46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0.09	
119.	Е12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б)  При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций	100 м2 стяжки	0.09	
120.	Е12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.09	
121.	Е12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 40мм)	100 м2 стяжки	0.09	
122.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.0166	
123.	С204-0096	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.0166	
124.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.09	
125.	Е12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	0.09	
126.	С101-4736	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	10.44	
127.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (капельника) шириной до 0,4 м	100 м	0.09	
128.	Е12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0.03	
129.	С101-4736	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	5.67	
130.	Е68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.004	
131.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.72	
132.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.008	
133.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.008	
134.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	2	
135.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0.4	
136.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	0.4	
137.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.4	
138.	Е06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0.028	
	Подъезд  №5	
139.	Е59-5-2	Ремонт ступеней и стяжки основания крыльца	100 ступеней	0.12	
140.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.057	
141.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности низа плиты козырька от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.15	
142.	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0.15	
143.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	16.5	
144.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (кирпичное ограждение)	1 м3 кладки	0.037	
145.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.0149	
146.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	0.072	
147.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.072	
148.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	0.936	
149.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.072	
150.	Е15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.072	
151.	С8 Цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т	0.0027	
152.	Е46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (вход в подьезд, вход в полуподвал)	100 м2 покрытия	0.12	
153.	Е12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б)  При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций	100 м2 стяжки	0.12	
154.	Е12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.12	
155.	Е12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0.12	
156.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.0221	
157.	С204-0096	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.0221	
158.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.12	
159.	Е12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	0.12	
160.	С101-4736	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	13.92	
161.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (капельника) шириной до 0,4 м	100 м	0.13	
162.	Е12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0.06	
163.	С101-4736	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	11.34	
164.	Е59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	100 укрепленных стоек	0.08	
165.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	10.53	
166.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.105	
167.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.105	
	
	Раздел 7.  Балконы	
	
	Балконы МОП	
168.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности низа балконной плиты от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.245	
169.	Е15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	100 м2 покрытия	0.245	
170.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	3.185	
171.	Е15-02-036-02	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.245	
172.	С101-3887	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	26.46	
173.	Е15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.245	
174.	С9 Цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т	0.0093	
175.	Е11-01-011-01	Демонтаж стяжек цементных толщиной  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б)  При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций	100 м2 стяжки	0.205	
176.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.205	
177.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.205	
178.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.205	
179.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.038	
180.	С204-0096	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.038	
181.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (капельник) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.148	
182.	Е07-05-016-04	Демонтаж металлических ограждений без поручней МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д)  При демонтаже (разборке) металлических конструкций	100 м ограждения	0.322	
183.	Е07-05-016-04	Устройство металлических ограждений балконов	100 м ограждения	0.368	
184.	С10 Цена поставщ.	Металлическое  ограждение балкона Н=1,2м	м2	44.16	
185.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.31	
186.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.31	
	Балконы квартир	
187.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности низа балконной плиты от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3.051	
188.	Е57-10-1	Заделка выбоин  балконных плит  площадью до 0,25 м2	100 мест	0.16	
189.	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	3.051	
190.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	335.61	
191.	Е15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.051	
192.	С11 Цена поставщ.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т	0.1159	
193.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	102	
194.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	102	

Составил: 
ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»	   		                  	М.Я. Шуптар

Проверил: 
заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»				         О.В. Толмачева