«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /_С.Б. Русович__ /	________________ /__О.Ю. Емельянова___ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 01	
на капитальный ремонт черепичной кровли МКД № 21 по ул. Тельмана	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3.1	
2.	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	0.7	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.8	
4.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 кровли	3.8	
5.	Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата и стропильных ног)	1 м3	0.48	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.978	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок  (смена кобылок 1,2 м х 32 шт.)	100 м	0.384	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (50 мм х 150 мм)	100 м	0.48	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.2	
10.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата)	100 м3 кладки	0.0048	
11.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.01	
12.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.042	
13.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (+5 каналов)	100 м труб	0.005	
14.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.055	
15.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (+3 канала)	100 м труб	0.005	
16.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.033	
17.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.0312	
18.	Устройство обделки оголовников	100 м2 покрытия	0.019	
19.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0312	
20.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.8	
21.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	78.66	
22.	Разборка люка выхода на крышу	100 окон	0.01	
23.	Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	100 м2 кровли	3.8	
24.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.3	
25.	Решетка снегозащитная  2 м	шт.	15	
26.	Держатель решетки снегозащитный (по 4 шт. в комплекте)	шт.	15	
27.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люка выхода на крышу)	100 м2 проемов	0.0096	
28.	Окна типа FACRO WGI  0,6*0,8	м2	0.96	
29.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	0.3	
30.	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м	100 м2 покрытия	0.09	
31.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.45	
32.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.325	
33.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.16	
34.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.1	
35.	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	0.32	
	Утепление мансардных жилых помещений (кровельного скоса) и чердачного перекрытия	
36.	Разборка засыпного утеплителя	100 м2 стен	3	
37.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	3	
38.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	375	
39.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	45	
40.	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	918	
	Прочие работы	
41.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	49.35	
42.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	49.35	

Составил:	Главный инженер ООО «УКЛР»                      К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ТС ООО «УКЛР»                          К.Б. Тагинцева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)