«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	642 366	руб.	Смета на сумму:	642 366	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор 	
ГО «Город Калининград»	ООО «УК Управдом»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /В.А. Тишковец /	
		
«______»______________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши МКД № 124 по ул. Киевская	
Сметная стоимость:	642.366	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.785	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	103.065	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2.55	165.55	131.65	33.90	422.15	335.71	86.44	14.4	6.14	5 365	4 834	531	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			332.35				84%	4 061			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			201.43				48%	2 320			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					955.93					11 746			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.55	172.51	127.80	44.71	439.90	325.89	114.01	14.41	7.71	5 575	4 696	879	
					6.95			17.72	1	14.38			255	
	Накладные расходы		83%			285.20				71%	3 515			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			223.35				52%	2 575			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					948.44					11 665			
	
3.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.15	4 519.16	360.82	36.65	677.87	54.12	5.50	14.4	7.97	3 420	779	44	
				4 121.69			618.25		4.2	1		2 597		
	Накладные расходы		83%			44.92				71%	553			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.18				52%	405			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					757.97					4 378			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.6	9 291.30	1 358.31	34.61	5 574.78	814.99	20.77	14.4	7.89	26 117	11 736	164	
				7 898.38			4 739.03		3	1		14 217		
	Накладные расходы		83%			676.44				71%	8 333			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			529.74				52%	6 103			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 780.97					40 552			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.15	6 775.72	1 449.90	67.19	1 016.36	217.49	10.08	14.4	7.93	6 548	3 132	80	
				5 258.63			788.79		4.23	1		3 337		
	Накладные расходы		83%			180.52				71%	2 224			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			141.37				52%	1 629			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 338.25					10 400			
	
6.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (прим), 100 м2 кровли	2.55	4 877.10	504.69	210.18	12 436.62	1 286.96	535.95	14.41	7.41	77 071	18 545	3 971	
				4 162.24	20.39		10 613.71	51.99	5.14	14.39		54 554	748	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 446.07				92%	17 750			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			736.42				44%	8 489			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 619.11					103 309			
	
7.	С Цена поставщик. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный "Этернит", 	326.4	73.55			24 006.41					99 387			
				73.55			24 006.41		4.14			99 387		
	Объем: 255*1.28													
	Поправки: М: =11.6*48.97/1.9775/4.14*1.06	
	
8.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.7	75.57	75.35	0.22	52.90	52.75	0.15	14.4	5.59	760	760	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.78				71%	540			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.29				52%	395			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					130.97					1 695			
	
9.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.7	8 813.16	326.90	31.86	6 169.21	228.83	22.30	14.4	7.48	22 163	3 295	167	
				8 454.40	3.03		5 918.08	2.12	3.16	14.36		18 701	30	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			249.43				92%	3 059			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			127.02				44%	1 463			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 545.66					26 685			
	
10.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.45	7 415.77	333.04	13.17	3 337.10	149.87	5.93	14.4	8.06	10 668	2 158	48	
				7 069.56			3 181.30		2.66	1		8 462		
	Накладные расходы		83%			124.39				71%	1 532			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			97.42				52%	1 122			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 558.91					13 322			
	
11.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	14.4	8.06	1 626	666	5	
				5 145.09			411.61		2.32	1		955		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	473			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	346			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 445			
	
12.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	14.4	8.06	691	277	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	197			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 032			
	
13.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	14.4	8.06	691	277	3	
				8 231.09			329.24		1.25	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	197			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 032			
	
14.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.45	1 357.93	327.73	1.01	611.07	147.48	0.45	14.4	8.08	4 031	2 124	4	
				1 029.19			463.14		4.11	1		1 903		
	Накладные расходы		83%			122.41				71%	1 508			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			95.86				52%	1 104			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					829.34					6 644			
	
15.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.235	221.62	101.80	102.69	495.31	227.52	229.51	14.4	3.55	4 175	3 276	815	
				17.13	1.45		38.29	3.24	2.19	14.47		84	47	
	Объем: (255*0.7)+(15+60+15)*0.5													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			207.68				77%	2 559			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			138.46				48%	1 595			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					841.45					8 329			
	
16.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	46.2645	36.04			1 667.37					8 318			
				36.04			1 667.37		179.8			8 318		
	Объем: 2.235*20.7													
	
17.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	14.41	5.49	1 129	1 127	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	800			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	586			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 515			
	
18.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	14.4	7.03	6 165	2 981	628	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.88	14.4		2 556	90	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 764			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 321			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					10 249			
	
19.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.68	2 460.30			4 133.30					6 778			
				2 460.30			4 133.30		4 034.55			6 778		
	Объем: (0.8*0.7)*3													
	
20.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.08	373.54	335.71	26.60	29.88	26.86	2.13	14.41	8.05	408	387	17	
				11.23			0.90		4.11	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			28.47				90%	348			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			14.50				43%	166			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.86					923			
	
21.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0352	23 811.97			838.18					1 624			
				23 811.97			838.18		46 126.25			1 624		
	Объем: 0.08*0.44													
	
22.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.05	8 572.20	5 513.35	252.31	428.61	275.67	12.62	14.4	6.63	4 756	3 970	84	
				2 806.54	60.12		140.33	3.01	5.01	14.42		703	43	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Накладные расходы		78%			217.37				66%	2 649			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			175.57				50%	2 007			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					821.55					9 411			
	
23.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.21	3 086.00			648.06					2 754			
				3 086.00			648.06		13 114.42			2 754		
	Объем: 0.05*4200													
	
24.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб	0.05	23 217.20	15 220.75	473.40	1 160.86	761.04	23.67	14.4	6.63	13 000	10 959	157	
				7 523.05	112.70		376.15	5.64	5.01	14.41		1 885	81	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			598.01				66%	7 286			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			483.01				50%	5 520			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 241.88					25 806			
	
25.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.55	3 086.00			1 697.30					7 213			
				3 086.00			1 697.30		13 114.42			7 213		
	Объем: 0.05*2200*5													
	
26.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.57	2 412.79	1 295.60	2.05	1 375.29	738.49	1.17	14.4	5.48	13 298	10 634	6	
				1 115.14			635.63		4.18	1		2 657		
	Накладные расходы		79%			583.41				67%	7 125			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			369.25				40%	4 254			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 327.94					24 676			
	
27.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.57	2 291.60	114.18	14.24	1 306.21	65.08	8.12	14.4	8	4 479	937	65	
				2 163.18			1 233.01		2.82	1		3 477		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			61.83				80%	750			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			30.59				37%	347			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 398.62					5 575			
	
28.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (оголовок дымов.труб) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.1	11 907.97	1 173.45	33.16	1 190.80	117.34	3.32	14.4	7.8	4 551	1 690	26	
				10 701.36	3.78		1 070.14	0.38	2.65	14.39		2 836	5	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			127.14				92%	1 559			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			64.75				44%	746			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 382.68					6 856			
	
29.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	0.62	4 972.00	72.11	75.20	3 082.64	44.71	46.62	14.4	6.73	12 115	644	314	
				4 824.69	5.48		2 991.31	3.39	3.73	14.38		11 158	49	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			51.95				92%	638			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			26.46				44%	305			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 161.04					13 057			
	
30.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельников.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.25	11 907.97	1 173.45	33.16	2 976.99	293.36	8.29	14.4	7.8	11 379	4 224	65	
				10 701.36	3.78		2 675.34	0.94	2.65	14.39		7 090	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			317.84				92%	3 899			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			161.87				44%	1 865			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 456.70					17 143			
	
31.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люка выхода на крышу (прим), 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	14.41	5.49	376	376	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	267			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	196			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					838			
	
32.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях люка выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (прим), 100 м2 проемов	0.004212	21 223.62	2 306.00	742.65	89.39	9.71	3.13	14.4	6.38	373	140	20	
				18 174.97	28.43		76.55	0.12	2.78	14.43		213	2	
	Объем: 0.54*0.78													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.42				90%	128			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.31				43%	61			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.12					562			
	
33.	Цена поставщика. 
Окно-люк  FAСRO WSZ разм.0,54*0,78м, м2	0.4212	2 026.93			853.74			1	1	3 808			
				2 026.93			853.74		4.46	1		3 808		
	Объем: 0.54*0.78													
	Поправки: М: =8950.62*1.01/4.46	
	
34.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка ветровой доски (прим), 100 м2 подшивки	0.06	257.63	231.54	26.09	15.46	13.89	1.57	14.4	7.36	212	200	12	
					10.34			0.62	1	14.42			9	
	Накладные расходы		85%			12.33				72%	150			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			11.61				64%	134			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.40					496			
	
35.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ветровой доски (прим), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.06	3 104.61	230.44	94.03	186.28	13.83	5.64	14.4	8.04	773	199	45	
				2 780.15			166.81		3.17	1		529		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			14.66				90%	179			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.47				43%	86			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					208.41					1 038			
	
36.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков (ветровой доски) (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	1 316.51	347.48	6.74	78.99	20.85	0.40	14.4	8.02	448	300	3	
				962.29	0.16		57.74	0.01	2.5	14.31		144		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			19.82				80%	240			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.80				37%	111			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					108.61					799			
	
37.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.05	775.58	765.14	10.44	38.78	38.26	0.52	14.41	7.36	555	551	4	
					4.13			0.21	1	14.44			3	
	Накладные расходы		74%			28.47				63%	349			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			19.24				40%	222			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					86.48					1 126			
	
38.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.05	12 833.31	745.23	9.03	641.67	37.26	0.45	14.41	7.31	1 615	537	3	
				12 079.05	0.95		603.95	0.05	1.78	14.29		1 075	1	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			42.91				98%	527			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			26.49				56%	301			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					711.07					2 444			
	
39.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	0.7	27.31			19.12					156			
				27.31			19.12		222.97			156		
	Объем: 5/100*14													
	
40.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		14.41	1	767	351		
				75.90			151.80		2.74	1		416		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	309			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	168			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.81					1 244			
	
	Вентиляционные каналы деревянные	
	
41.	ТЕРр 53-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен вент.канала, 100 м2 стен	0.1	584.91	333.63	251.28	58.49	33.36	25.13	14.4	6.14	635	480	154	
					33.37			3.34	1	14.39			48	
	Накладные расходы		86%			31.56				73%	385			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			25.69				56%	296			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					115.74					1 316			
	
42.	ТЕРр 53-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, 100 м2 стен	0.1	730.29	403.97	326.32	73.03	40.40	32.63	14.4	6.14	782	582	200	
					43.34			4.33	1	14.39			62	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		86%			38.47				73%	470			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			31.31				56%	361			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142.81					1 613			
	
43.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.9	2 980.64	200.25	39.01	2 682.58	180.23	35.11	14.4	7.84	9 803	2 595	275	
				2 741.38			2 467.24		2.81	1		6 933		
	Накладные расходы		106%			191.04				90%	2 336			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			97.32				43%	1 116			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 970.95					13 254			
	
44.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Обшивка каркасных стен вент. канала досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.1	3 104.61	230.44	94.03	310.46	23.04	9.40	14.4	8.04	1 289	332	76	
				2 780.15			278.02		3.17	1		881		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			24.42				90%	299			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.44				43%	143			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					347.32					1 731			
	
45.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен вент. каналов кровельной сталью оцинкованной (прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1	373.54	335.71	26.60	37.35	33.57	2.66	14.41	8.05	510	484	21	
				11.23			1.12		4.11	1		5		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			35.58				90%	436			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			18.13				43%	208			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91.06					1 154			
	
46.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.044	23 811.97			1 047.73					2 030			
				23 811.97			1 047.73		46 126.25			2 030		
	Объем: 0.1*0.44													
	
47.	ТЕРр 60-19-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков	0.01	10 602.83	2 382.41	32.50	106.03	23.82	0.33	14.4	7.9	561	343	3	
				8 187.92	2.84		81.88	0.03	2.63	14.44		215		
	Накладные расходы		78%			18.60				66%	226			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			15.03				50%	172			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.66					959			
	
48.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	11.4	7.56		7.56	86.20		86.20		6.07	523		523	
										1				
	Объем: 255*0.014+7.83													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
49.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	11.4	27.63		27.63	314.96		314.96		6.07	1 912		1 912	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	84 871.67	7 052.71	1 746.23			393 383	101 578	11 331	
			76 072.73	103.37				280 479	1 487	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	83 995.96	6 952.85	1 745.26			390 290	100 139	11 324	
			75 297.86	103.11				278 832	1 483	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	34 892.09					131 912			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 8, 10-14, 17, 31; %=92 - по стр. 6, 9, 28-30; %=77 - по стр. 15; %=90 - по стр. 18, 20, 32, 35, 43-45; %=66 - по стр. 22, 24, 47; %=67 - по стр. 26; %=80 - по стр. 27, 36; %=72 - по стр. 34; %=73 - по стр. 41, 42)	6 479.00					79 432			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15; %=52 - по стр. 2-5, 8, 10-14, 17, 31; %=44 - по стр. 6, 9, 28-30; %=43 - по стр. 18, 20, 32, 35, 43-45; %=50 - по стр. 22, 24, 47; %=40 - по стр. 26; %=37 - по стр. 27, 36; %=64 - по стр. 34; %=56 - по стр. 41, 42)	4 158.60					47 831			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	94 633.56					517 553			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	875.71	99.86	0.97			3 093	1 439	7	
			774.87	0.26				1 647	4	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 37; %=98 - по стр. 38; %=88 - по стр. 40)	96.44					1 185			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 37; %=56 - по стр. 38; %=48 - по стр. 40)	60.33					691			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 032.48					4 969			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	95 666.04					522 522			
	Строительный контроль 2,14%	2 047.25					11 182			
			2 047.25					11 182		
	Всего со строительным контролем	97 713.29					533 704			
			97 713.29					533 704		
	Непредвиденные расходы 2%	1 954.27					10 674			
			1 954.27					10 674		
	Всего с непредвиденными расходами	99 667.56					544 378			
			99 667.56					544 378		
	НДС 18%	17 940.16					97 988			
	Всего с НДС	117 607.72					642 366			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 575.44					80 617			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 218.93					48 522			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)