«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Директор  ООО  «УК  РСУ-6»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.Ю. Донцова /	
		
«______»___________ 2016 года	«______»__________ 2016 года	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 38 по ул. Дзержинского, г. Калининград	

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Ремонт дворовой территории	
	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.22	
2.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.23	
3.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	2.8	
4.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	75.78	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	75.78	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см	
6.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.31	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	496	
8.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.31	
9.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.55	
10.	Песок природный для строительных работ средний	м3	170.5	
11.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.775	
12.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	11.625	
13.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	146.475	
14.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-цементной смеси	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.3875	
15.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	39.53	
16.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	77.5	
17.	Плитка дорожная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м3	790.5	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см	
18.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0775	
19.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	124	
20.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0775	
21.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.62	
22.	Песок природный для строительных работ средний	м3	68.2	
23.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-цементной смеси	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.155	
24.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	15.81	
25.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	31	
26.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3	316.2	
	Установка бортовых камней	
27.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.03977	
28.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	63.63	
29.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.03977	
30.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.2446	
31.	Песок природный для строительных работ средний	м3	26.91	
32.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	3.05	
33.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	305	
34.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	2.2	
35.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0436	
36.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	11.16	
37.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	220	
	Прочие работы	
38.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.2	
39.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	13	
40.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.2	
	
	Раздел 2.  Устройство дождеприемных колодцев	
	
	Земляные работы	
41.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01287	
42.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	20.59	
43.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.01287	
44.	Водоотлив из траншей	100 м3 мокрого грунта	0.01	
	Монтаж трубопроводов	
45.	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания	0.457	
46.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.17	
47.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м	17	
48.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	3	
	Монтаж колодцев	
49.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.1683	
50.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	3	
51.	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.031	
52.	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.41	

Составил:	Зам. директора ООО «УК РСУ-6»                       А.А. Копылов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)