«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 000 000	руб.	Смета на сумму:	2 000 000	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по ул. Красносельской, 36-40а; ул. Глазунова, 7-7а	
Сметная стоимость:	2 000.000	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.071	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	271.650	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	18	164.91	119.07	45.84	2 968.38	2 143.26	825.12	12.14	4.17	29 460	26 019	3 441	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2 121.83				84%	21 856			
										=(99*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			1 285.96				48%	12 489			
										=(59.5*0.8)				
	Всего с НР и СП					6 376.16					63 805			
2.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	14.04	7.57		7.57	106.34		106.34		5.21	554		554	
										1				
	Объем: 0.78*1800/100													
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
3.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	14.04	27.35		27.35	383.98		383.98		5.21	2 001		2 001	
										1				
	Объем: 0.78*1800/100													
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
4.	ТЕРр 57-2-4 
Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия	1.95	3 123.68	1 006.36	2 117.32	6 091.18	1 962.40	4 128.77	12.14	4.73	43 353	23 824	19 529	
					238.98			466.01	1	12.13			5 653	
	Накладные расходы		80%			1 942.73				68%	20 044			
										=(80*0.85)				
	Сметная прибыль		68%			1 651.32				54%	15 918			
										=(68*0.8)				
	Всего с НР и СП					9 685.23					79 315			
5.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	12.87												
									1					
	Объем: (1.95)*6.6													
6.	ТЕР 12-01-017-01 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ( в т.ч. выходы на кровлю, вентканалы), 100 м2 стяжки	18	1 471.85	286.74	271.15	26 493.32	5 161.34	4 880.70	12.14	4.93	167 990	62 659	24 062	
				913.96	30.53		16 451.28	549.45	4.94	12.13		81 269	6 665	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			6 167.65				92%	63 778			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			3 140.93				44%	30 503			
										=(55.25*0.8)				
	Всего с НР и СП					35 801.91					262 271			
7.	ТЕР 12-01-017-02 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	18	1 085.24	158.01	56.63	19 534.23	2 844.18	1 019.25	12.14	4.95	118 398	34 528	5 045	
				870.60	7.13		15 670.80	128.25	5.03	12		78 824	1 539	
	Поправки: ПЗ: *15	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			3 210.22				92%	33 182			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			1 634.84				44%	15 869			
										=(55.25*0.8)				
	Всего с НР и СП					24 379.29					167 449			
8.	ТЕРр 65-6-23 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.08	29 964.93	4 732.18	73.66	2 397.19	378.57	5.89	12.14	6.54	11 981	4 596	39	
				25 159.09	7.11		2 012.73	0.57	3.65	12.12		7 346	7	
	Накладные расходы		103%			390.51				88%	4 051			
										=(103*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			227.48				48%	2 209			
										=(60*0.8)				
	Всего с НР и СП					3 015.19					18 241			
9.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ( в т.ч. выходы на кровлю, вентканалы), 100 м2 кровли	18	180.53	29.88	5.06	3 249.53	537.79	91.13	12.14	6.56	22 352	6 529	598	
				145.59			2 620.62		5.81	1		15 226		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			580.81				92%	6 007			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			295.78				44%	2 873			
										=(55.25*0.8)				
	Всего с НР и СП					4 126.13					31 231			
10.	ФЕР 12-01-002-09 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.. Приказ № 81 от 27.02.2010) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя  ( в т.ч. выходы на кровлю и вентканалы), 100 м2 кровли	18	10 000.20	155.23	53.13	180 003.64	2 794.09	956.25	12.89	5.37	606 924	36 016	5 135	
				9 791.85	3.38		176 253.30	60.75	3.21	13.56		565 773	824	
	Добавл.ресурсы:  1-1038;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 150401;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1961;  ССЦ 101-1962;  ССЦ 101-2278	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			3 083.23				92%	33 893			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			1 570.16				44%	16 210			
										=(55.25*0.8)				
	Всего с НР и СП					184 657.03					657 026			
11.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка выходов на кровлю, цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.198	2 074.12	832.23	83.91	410.68	164.78	16.61	12.14	7.74	3 092	2 000	129	
				1 157.98	39.06		229.28	7.73	4.2	12.13		963	94	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			163.88				80%	1 675			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		47%			81.08				37%	775			
										=(46.75*0.8)				
	Всего с НР и СП					655.64					5 542			
12.	ТЕРр 60-10-1 
Исправление кладки вент. трубы, 100 кирпичей	0.12	176.16	132.49	9.10	21.14	15.90	1.09	12.14	5.44	218	193	6	
				34.57	1.21		4.15	0.15	4.68	12.11		19	2	
	Накладные расходы		78%			12.52				66%	129			
										=(78*0.85)				
	Сметная прибыль		63%			10.11				50%	98			
										=(63*0.8)				
	Всего с НР и СП					43.77					444			
13.	ТССЦ 404-0166 
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 1000 шт.	0.012	2 066.84			24.80					91			
				2 066.84			24.80		7 562.21			91		
14.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности вент. труб, 100 м2 поверхности	0.355	2 412.79	1 295.60	2.05	856.54	459.94	0.73	12.14	3.88	7 249	5 584	3	
				1 115.14			395.87		4.2	1		1 663		
	Накладные расходы		79%			363.35				67%	3 741			
										=(79*0.85)				
	Сметная прибыль		50%			229.97				40%	2 234			
										=(50*0.8)				
	Всего с НР и СП					1 449.86					13 224			
15.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (выходы на кровлю, вентканалы), 100 м2 покрытия	0.159	11 907.97	1 173.45	33.16	1 893.37	186.58	5.27	12.14	6.46	6 689	2 265	34	
				10 701.36	3.78		1 701.52	0.60	2.58	12.13		4 390	7	
	Объем: (21.5+31.5)*0.3													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			202.15				92%	2 090			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			102.95				44%	1 000			
										=(55.25*0.8)				
	Всего с НР и СП					2 198.47					9 779			
16.	ФЕР 12-01-004-05 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.. Приказ № 81 от 27.02.2010) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком (выходы на кровлю, вентканалы), 100 м примыканий	0.408	12 512.24	551.18	115.81	5 104.99	224.88	47.25	12.88	6.35	18 613	2 896	300	
				11 845.24	11.31		4 832.86	4.62	3.19	13.56		15 417	63	
	Объем: 23.8+17													
	Добавл.ресурсы:  1-1036;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 150401;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0142;  ССЦ 101-0618;  ССЦ 101-1680;  ССЦ 101-1755;  ССЦ 101-1875;  ССЦ 101-1961;  ССЦ 101-2278;  ССЦ 402-0004	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			247.86				92%	2 722			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			126.23				44%	1 302			
										=(55.25*0.8)				
	Всего с НР и СП					5 479.08					22 637			
17.	ТЕР 12-01-017-01 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (крышки парапета), 100 м2 стяжки	1.28	1 471.85	286.74	271.15	1 883.97	367.03	347.07	12.14	4.93	11 946	4 456	1 711	
				913.96	30.53		1 169.87	39.07	4.94	12.13		5 779	474	
	Объем: 320*0.4													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			438.59				92%	4 536			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			223.36				44%	2 169			
										=(55.25*0.8)				
	Всего с НР и СП					2 545.91					18 651			
18.	ТЕР 12-01-017-02 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	1.28	1 085.24	158.01	56.63	1 389.10	202.25	72.48	12.14	4.95	8 419	2 455	359	
				870.60	7.13		1 114.37	9.12	5.03	12		5 605	109	
	Объем: 320*0.4													
	Поправки: ПЗ: *15	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			228.28				92%	2 359			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			116.25				44%	1 128			
										=(55.25*0.8)				
	Всего с НР и СП					1 733.63					11 906			
19.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	1.28	180.53	29.88	5.06	231.08	38.24	6.48	12.14	6.56	1 589	464	43	
				145.59			186.36		5.81	1		1 083		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			41.30				92%	427			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			21.03				44%	204			
										=(55.25*0.8)				
	Всего с НР и СП					293.41					2 220			
20.	ФЕР 12-01-004-04 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.. Приказ № 81 от 27.02.2010) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	3.2	12 347.37	374.77	119.24	39 511.59	1 199.28	381.56	12.88	6.21	139 953	15 447	2 369	
				11 853.36	11.99		37 930.75	38.36	3.22	13.56		122 137	520	
	Добавл.ресурсы:  1-1036;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 150401;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1961;  ССЦ 101-2278;  ССЦ 402-0004	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			1 336.65				92%	14 690			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			680.70				44%	7 025			
										=(55.25*0.8)				
	Всего с НР и СП					41 528.94					161 668			
21.	ТЕРр 58-20-3 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	3.2	6 350.32	635.76	12.96	20 321.02	2 034.43	41.47	12.14	6.52	72 406	24 698	270	
				5 701.60	2.33		18 245.12	7.46	2.6	12.1		47 437	90	
	Накладные расходы		83%			1 694.77				71%	17 599			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			1 327.23				52%	12 890			
										=(65*0.8)				
	Всего с НР и СП					23 343.02					102 895			
22.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0252	1 143.95	891.55	252.40	28.83	22.47	6.36	12.14	6.48	314	273	41	
					100.00			2.52	1	12.13			31	
	Объем: (1.2*0.7)*3													
	Накладные расходы		99%			24.74				84%	255			
										=(99*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			14.99				48%	146			
										=(59.5*0.8)				
	Всего с НР и СП					68.56					715			
23.	ТЕР 10-01-047-01 
Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0252	21 600.54	2 172.81	694.75	544.33	54.75	17.51	12.14	5.5	2 588	665	96	
				18 732.98	16.96		472.07	0.43	3.87	12.12		1 827	5	
	Объем: (1.2*0.7)*3													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			58.49				90%	603			
										=(106.2*0.85)				
	Сметная прибыль		54%			29.80				43%	288			
										=(53.55*0.8)				
	Всего с НР и СП					632.62					3 479			
24.	СЦена поставщика. 
Дверь металлическая, м2	2.52	735.71			1 854.00			1	1	7 787			
				735.71			1 854.00		4.2	1		7 787		
	Поправки: М: =3000/4.2*1.03	
25.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	12.63	7.57		7.57	95.66		95.66		5.21	498		498	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
26.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	12.63	27.35		27.35	345.42		345.42		5.21	1 800		1 800	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	315 744.31	20 792.16	13 782.39			1 286 265	255 567	68 063	
			281 169.75	1 315.09				962 636	16 083	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	313 347.12	20 413.59	13 776.50			1 274 284	250 971	68 024	
			279 157.02	1 314.52				955 290	16 076	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	24.80					91			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 22; %=68 - по стр. 4; %=92 - по стр. 6, 7, 9, 10, 15-20; %=80 - по стр. 11; %=66 - по стр. 12; %=67 - по стр. 14; %=71 - по стр. 21; %=90 - по стр. 23)	21 919.06					229 586			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 22; %=54 - по стр. 4; %=44 - по стр. 6, 7, 9, 10, 15-20; %=37 - по стр. 11; %=50 - по стр. 12; %=40 - по стр. 14; %=52 - по стр. 21; %=43 - по стр. 23)	12 542.69					123 119			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	347 808.87					1 626 989			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 397.19	378.57	5.89			11 981	4 596	39	
			2 012.73	0.57				7 346	7	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 8)	390.51					4 051			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 8)	227.48					2 209			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 015.18					18 241			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	350 824.05					1 645 230			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	3 508.24					16 452			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	354 332.29					1 661 682			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	7 086.65					33 234			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	361 418.94					1 694 915			
	НДС, 18%	65 055.41					305 085			
	Всего с НДС	426 474.35					2 000 000			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Ведущий инженер-сметчик МКУ ГДСР городского округа «Город Калининград» О.А. Ивкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)