«Согласовано»	«Утверждаю»	
Директор МКУ «КР МКД»                                    	                   Ген. директор 
             ООО «МКД Сервис»	
_________/ С.Б. Русович/
«___»____________ 2018 г.	______/  Л.Д. Воеводина/
«___»___________ 2018 г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости №3 	
на дополнительные работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, Московский пр., 85-87-89, 91-93, ул. Зарайская, 19	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Основные работы	
	
	РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ	
	ул. Зарайская, 19	
	Бетонное покрытие	
1.	Устройство: железобетонных ступеней	м3	4.42	
2.	Устройство пандуса бетонного	100 м3	0.0114	
3.	Шлифовка бетонных поверхностей	100 м2	3.2964	
4.	Ограждение лестницы-2 изд.  и пандуса-4 изд. из нержавеющей стали марки AISI 304 (3+13,6=16,6м)	т	0.2305	
5.	Ограждение  лестницы из нержавеющей стали марки AISI 304	изделие	2	
6.	Ограждение  пандуса из нержавеющей стали марки AISI 304	изделие	4	
	Подпорная стенка	
7.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.027	
8.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 толщ. 50 мм	100 м2	0.027	
9.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.81	
	Установка бортовых камней (БР 100.20.8)	
10.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0035	
11.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	5.6	
12.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.017	
13.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.87	
14.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.6225	
15.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0123	
16.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3.159	
17.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	62.25	
	Покрытие крыльца "Красного креста"	
18.	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0.1043	
19.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 10 см	100 м3	0.0104	
20.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.14	
21.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.00522	
22.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.532	
23.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1.043	
24.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	5.37	
25.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	5.27	
26.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.044	
27.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0009	
28.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.223	
29.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	4.4	
	Крыльцо перед "Красным крестом"	
30.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.1263	
31.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.1263	
32.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-13.893	
33.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.031575	
34.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	13.893	
35.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	31.575	
36.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.2638	
	Подпорная стенка по пр. Московский, 83-83А	
37.	Демонтаж плиты перекрытия колодца  МПСН, п.10.2 таб.2-1	100 м3	0.001	
38.	Укладка плиты перекрытия колодца	100 м3	0.001	
39.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
40.	Установка люка	шт.	1	
41.	Демонтаж  металлической стойки под велосипеды и металлической урны  МПСН, п.10.2 таб.2-4	т	0.28	
42.	Монтаж  металлической стойки под велосипеды и металлической урны	т	0.28	
	
	Раздел 2.  Работы, не вошедшие в техзадание	
	
	Благоустройство дворовой территории по ул.Зарайская, 17-7а	
43.	Демонтаж  оборудования детских площадок  МПСН, п.10.2 таб.2-4	т	0.183	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500) ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	
44.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.29	
45.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.839	
46.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х60мм	шт	29	
47.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.	2.9	
48.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	шт	29	
49.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.	29	
50.	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0.01	
51.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	-0.0002	
52.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.05	
53.	Калитка с заполнением панелью металлической сетчатой, пруток диам. 4мм (1800х1000мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.	1	
	Устройство покрытия из тактильной плитки  МКД №7-17а по ул.Зарайская	
54.	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (тактильная плитка)	100 м2	0.0475	
55.	Плитка тактильная бетонная 50х50 см	м2	4.75	
	Устройство покрытия из тактильной плитки  на муниципальной земле	
56.	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (тактильная плитка)	100 м2	0.02	
57.	Плитка тактильная бетонная 50х50 см	м2	2	
	Устройство резервных гильз АО "Янтарьэнерго"	
58.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0.18	
59.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного вручную	1 т груза	28.8	
60.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	28.8	
61.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.18	
62.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.98	
63.	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых трубдиаметром: 110 мм	км	0.15	
64.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 110 мм	м	150	
65.	Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм	10 шт.	1	
66.	Песок природный для строительных работ средний	м3	16.335	
67.	Установка столбиков сигнальных: металлических однофлажковых, расстояние между столбиками до 10 м	10 шт.	0.3	
	Монтаж опорной конструкции для  выбивания ковров из труб диам. 50 мм с двумя перемычками(размер 2,2*1,8*2 шт.)	
68.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.04	
69.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.254	
70.	Монтаж  металлоконструкций для выбивания ковров	т	0.055	
71.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.055	
72.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0122	
73.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0122	
	Муниципальная земля в районе дома №19 по ул. Зарайской	
	Демонтажные работы	
74.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.77	
75.	Разборка  стен из бутовой кладки	м3	21.434	
76.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	44.737	
77.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	44.737	
	Подпорная стенка	
78.	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3	0.117	
79.	Кладка стен из бутового камня б/у	м3	11.7	
80.	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0.105	
	пр-т Московский, 91-93	
	Демонтажные работы	
81.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	1.307	
82.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.2835	
83.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	286.29	
84.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	286.29	
	Установка бортовых камней	
85.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0031	
86.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	4.96	
87.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.015	
88.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.65	
89.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.548	
90.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0109	
91.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2.781	
92.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	54.8	
	Прочее	
93.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.12	
	
	Раздел 3.  Дополнительные работы, не вошедшие в техзадание	
	
	Муниципальная земля в районе дома № 83 по Московскому пр-ту	
	Демонтажные работы	
94.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0.378	
95.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.568	
96.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.12	
97.	Разборка: кирпичных стен	м3	3.5	
98.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	177.768	
99.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	177.768	
	Подпорная стенка. Муниципальная земля в районе дома № 83 по Московскому проспекту.	
100.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.366	
101.	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	37.332	
102.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.742	
103.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	402.6	
	Ограждение кровли	
104.	Монтаж ограждения кровли из  нержавеющей стали марки AISI 304	100 м	0.068	
105.	Ограждение  из нержавеющей стали марки AISI 304 (вес 95,32 кг)	изделие	1	
	Проспект Московский, 85-87	
106.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.23	
107.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.46	
108.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	45.188	
109.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	45.188	
	Бетонное покрытие	
110.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.00454	
111.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	-0.00454	
112.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	0.568	
113.	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки: первый слой (по общей площади бетонного покрытия)	100 м2	2.654	
114.	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов (по общей площади бетонного покрытия)	100 м	1.93	
	ул. Зарайская, 7-17а	
	Установка скамеек, урн	
115.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.005	
116.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.005	
117.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.8	
118.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.005	
119.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.51	
120.	Монтаж  скамеек	т	0.036	
121.	Лавочка без спинки	шт	3	
122.	Урна железобетонная+металлич. вставка  разм 440*440*600 мм	шт	3	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)