|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 491 933 | руб. | Смета на сумму: | 491 933 | руб. | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
|  | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 д** | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | |
| на капитальный ремонт МКД укрепление фундамента по ул. Пугачева 35-39, ул.К.Маркса 33-39, ул. Офицерская 38-40 | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | **491.933** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | **0.673** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | **93.910** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2". | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-009-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 1.63 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 593 | 140 | 452 | 14.4 | 4.42 | 4 018 | 2 019 | 1 999 |
|  | 25.40 |  | 41 | 1 | 14.39 |  | 596 |
|  | Объем: (2.6+11+2.7)\*1\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 179 |  |  |  | 84% | 2 197 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 109 |  |  |  | 48% | 1 255 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 881 |  |  |  |  | 7 470 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.2119 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 311 | 311 |  | 14.4 | 1 | 4 474 | 4 474 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (2.6+11+2.7)\*1.3\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 224 |  |  |  | 61% | 2 729 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 118 |  |  |  | 31% | 1 387 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 653 |  |  |  |  | 8 590 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕР 01-02-061-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.0812 | 810.13 | 810.13 |  | 66 | 66 |  | 14.4 | 1 | 947 | 947 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 21.19-13.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 48 |  |  |  | 61% | 578 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 25 |  |  |  | 31% | 294 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  | 1 818 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 11-01-001-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Уплотнение грунта щебнем, 100 м2 площади уплотнения | 0.15485 | 1 543.94 | 78.81 | 120.44 | 239 | 12 | 19 | 14.4 | 4.69 | 1 354 | 176 | 87 |
| 1 344.69 | 12.91 | 208 | 2 | 5.24 | 14.39 | 1 091 | 29 |
|  | Объем: (2.6+11+2.7)\*0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 16 |  |  |  | 94% | 193 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 9 |  |  |  | 51% | 105 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 1 651 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 1.63 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 737 | 66 | 125 | 14.41 | 4.53 | 4 411 | 947 | 567 |
| 335.31 | 7.73 | 547 | 13 | 5.3 | 14.39 | 2 897 | 181 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 88 |  |  |  | 94% | 1 060 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 51 |  |  |  | 51% | 575 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 875 |  |  |  |  | 6 047 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.09 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 6 | 4 | 1 | 14.4 | 2.12 | 67 | 64 | 3 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 3 |  |  |  | 66% | 42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 2 |  |  |  | 40% | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 135 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТССЦ 509-9900  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Строительный мусор, т | 0.00054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (0.09)\*0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕРр 69-2-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий | 0.36 | 60.84 | 47.78 | 13.06 | 22 | 17 | 5 | 14.4 | 2.12 | 258 | 248 | 10 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 9\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 13 |  |  |  | 66% | 164 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 9 |  |  |  | 40% | 99 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 521 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТССЦ 509-9900  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Строительный мусор, т | 0.00216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (0.36)\*0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕРр 69-2-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий | 1.62 | 72.73 | 57.11 | 15.62 | 118 | 93 | 25 | 14.4 | 2.12 | 1 386 | 1 332 | 54 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 9.0\*18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 73 |  |  |  | 66% | 879 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 47 |  |  |  | 40% | 533 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  | 2 798 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТССЦ 509-9900  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Строительный мусор, т | 0.00486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (1.62)\*0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 1.63 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 332 | 59 | 68 | 14.41 | 4.58 | 2 582 | 844 | 309 |
| 126.13 | 4.21 | 206 | 7 | 6.95 | 14.4 | 1 429 | 99 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 73 |  |  |  | 94% | 886 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 42 |  |  |  | 51% | 481 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 448 |  |  |  |  | 3 949 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство подстилающих слоев бетонных -отмостка, 1 м3 подстилающего слоя | 1.63 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 1 190 | 61 | 1 | 14.4 | 5.17 | 6 401 | 879 | 3 |
| 692.39 |  | 1 129 |  | 4.89 | 1 | 5 519 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 68 |  |  |  | 94% | 826 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 39 |  |  |  | 51% | 448 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 297 |  |  |  |  | 7 676 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 06-01-015-08  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка закладных деталей весом до 20 кг, 1 т | 0.14796 | 11 382.04 | 700.13 | 47.91 | 1 684 | 104 | 7 | 14.4 | 7.2 | 9 363 | 1 492 | 51 |
| 10 634.00 | 2.84 | 1 573 |  | 4.97 | 14.36 | 7 820 | 6 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 99 |  |  |  | 80% | 1 198 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 57 |  |  |  | 44% | 659 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 840 |  |  |  |  | 11 221 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 46-01-001-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Усиление монолитными железобетонными обоймами кирпичных стен, 1 м3 | 13.07 | 2 315.33 | 405.38 | 212.48 | 30 261 | 5 298 | 2 777 | 14.41 | 5.73 | 205 632 | 76 349 | 15 913 |
| 1 697.47 | 17.15 | 22 186 | 224 | 5.11 | 14.4 | 113 370 | 3 228 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 204-9001* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 5 467 |  |  |  | 84% | 66 845 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 3 313 |  |  |  | 48% | 38 197 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 39 041 |  |  |  |  | 310 674 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТССЦ 204-0020  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т | 0.13233 | 6 964.61 |  |  | 922 |  |  |  |  | 4 775 |  |  |
| 6 964.61 |  | 922 |  | 36 083.14 |  | 4 775 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТССЦ 204-0024  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм, т | 0.816 | 5 563.90 |  |  | 4 540 |  |  |  |  | 27 736 |  |  |
| 5 563.90 |  | 4 540 |  | 33 990.32 |  | 27 736 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 23.86 | 7.56 |  | 7.56 | 180 |  | 180 |  | 6.07 | 1 095 |  | 1 095 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 23.86 | 27.63 |  | 27.63 | 659 |  | 659 |  | 6.07 | 4 001 |  | 4 001 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **41 860** | **6 231** | **4 319** |  |  | **278 500** | **89 771** | **24 092** |
| **31 311** | **287** |  |  | **164 637** | **4 139** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **41 860** | **6 231** | **4 319** |  |  | **278 500** | **89 771** | **24 092** |
| **31 311** | **287** |  |  | **164 637** | **4 139** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **5 462** |  |  |  |  | **32 511** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 15; %=61 - по стр. 2, 3; %=94 - по стр. 4, 5, 12, 13; %=66 - по стр. 6, 8, 10; %=80 - по стр. 14)** | | | | | **6 349** |  |  |  |  | **77 597** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15; %=31 - по стр. 2, 3; %=51 - по стр. 4, 5, 12, 13; %=40 - по стр. 6, 8, 10; %=44 - по стр. 14)** | | | | | **3 820** |  |  |  |  | **44 058** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **52 029** |  |  |  |  | **400 155** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **52 029** |  |  |  |  | **400 155** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **1 113** |  |  |  |  | **8 563** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **53 142** |  |  |  |  | **408 718** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **1 063** |  |  |  |  | **8 174** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **54 205** |  |  |  |  | **416 892** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **9 757** |  |  |  |  | **75 041** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **63 962** |  |  |  |  | **491 933** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **6 349** |  |  |  |  | **77 597** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **3 820** |  |  |  |  | **44 058** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |