«СОГЛАСОВАНО»
Директор МКУ «КР МКД»	«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «ЖЭК №17»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Макарова И.А. /	
		
«10» августа 2018 г.	«10 »августа  2018 г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт фасада без утепления, подвала, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения МКД №64-66 по проспекту Победы в г. Калининград.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	3.67	
2.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.1285	
3.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.033	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.36	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	0.36	
6.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	1.5	
7.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.03	
8.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.072	
9.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.156	
10.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3.12	
11.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2	3.12	
12.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	40.56	
13.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	3.12	
14.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	3.12	
15.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.78	
16.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-343.2	
17.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	343.2	
18.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	780	
19.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	3.12	
20.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.0562	
21.	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	1.248	
22.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	3.12	
23.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	40.56	
24.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	118.56	
	ЦОКОЛЬ	
25.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0.52	
26.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	0.3	
27.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0.52	
28.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.13	
29.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-57.2	
30.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм оцинкованная, 20х20 мм	м2	57.2	
31.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.52	
32.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	6.76	
33.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.52	
34.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.52	
35.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	6.76	
36.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	19.76	
37.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.36	
38.	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт.	4	
39.	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0.0012	
40.	Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0.16	
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН МЕТОДОМ ИНЪЕЦИРОВАНИЯ	
41.	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич	м	10	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ.КАБЕЛЯ	
42.	Демонтаж кабеля без отключения с перенавеской на леса	100 м	0.15	
43.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.15	
44.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м	0.153	
45.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.15	
	ЗАМЕНА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (ПОДЪЕЗД)	
46.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.0198	
47.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0198	
48.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.98	
49.	Смена обделок из листовой стали (цветной) ( отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.26	
50.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	3	
51.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.03	
52.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	3	
53.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.018	
54.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.018	
55.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.0009	
	КРЫЛЬЦО	
56.	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3	4.04	
57.	Устройство поясов: в опалубке	100 м3	0.0404	
58.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	0.505	
59.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	4.1006	
60.	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0.05	
61.	Детали закладные весом до 1 килограмма	т	0.05	
62.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.008	
63.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.008	
64.	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2	0.04	
65.	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	0.204	
66.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	0.4	
67.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.48	
68.	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0.2	
69.	Шурупы с полукруглой головкой: 5х35 мм	т	0.0002	
70.	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.0754	
71.	Демонтаж металлических ограждений: без поручней	100 м	0.1	
72.	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0.24	
73.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	24	
74.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.576	
75.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.576	
76.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2	0.04	
77.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	0.52	
78.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.04	
79.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.04	
80.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.01	
81.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-4.4	
82.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	4.4	
83.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	10	
84.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	0.04	
85.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.0007	
86.	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.016	
87.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.04	
88.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.52	
89.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	1.52	
	ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ	
90.	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0.052	
	Отмостка	
91.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.156	
92.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.156	
93.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.144	
94.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.144	
95.	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	0.52	
96.	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	57.2	
97.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	5.2	
98.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.24	
99.	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	5.2	
100.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	5.2	
101.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	5.304	
102.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	5.2	
103.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	5.304	
104.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	32.096	
105.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	24.96	
106.	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	9.36	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
	ОКНА	
107.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.0384	
108.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0384	
109.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	3.84	
110.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0.0224	
111.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.0224	
	РЕМОНТ СТЕН	
112.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1.18	
113.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2	1.18	
114.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	15.34	
115.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	1.18	
116.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	1.18	
117.	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: смесью типа "Пенетрон", первый слой	100 м2	0.42	
118.	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: смесью типа "Пенетрон", последующий слой	100 м2	0.42	
119.	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг	46.2	
120.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4.248	
121.	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	4.248	
	
	Раздел 3.  Лестница в подвал	
	
122.	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	100 м2	0.03	
123.	Разборка поручней деревянных: прямой части	100 м	0.05	
124.	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0.05	
125.	Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки (доска шириной 300мм, толщиной 40мм твердых пород)	м2	3	
126.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.06	
127.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	1.11	
128.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2	0.03	
129.	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0008	
	
	Раздел 4.  СЕТИ В1	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
130.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м	0.34	
131.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт.	0.05	
132.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	м3	0.01	
133.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0.0104	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
134.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм	100 м	0.3	
135.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	30.33	
136.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм	10 шт.	3	
137.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм	100 м	0.2	
138.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм	10 шт.	2.5	
139.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	20.16	
140.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в	шт.	5	
141.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	10 шт.	1	
142.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	10 шт.	1	
143.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм	10 шт.	0.1	
144.	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м	5	
145.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	10 м	3.3	
146.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	10 м	2.2	
	
	Раздел 5.  Водоотведение	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
147.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2	100 шт.	0.06	
148.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	м3	0.06	
149.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0.0624	
150.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0.14	
151.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0.14	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
152.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0.14	
153.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм	м	13.972	
154.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм	10 шт.	1.4	
155.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0.14	
156.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 95-103 мм	10 шт.	1.4	
157.	ПВХ ревизия ф110мм канализационная  серая	шт	2	
158.	ПВХ переход чугун -пластик ф110мм (с резинкой 124/110)	шт	2	
	
	Раздел 6.  Электроснабжение	
	
	Демонтажные работы	
159.	Демонтаж: выключателей,	100 шт.	0.06	
160.	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.16	
161.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м труб	0.5	
162.	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м	0.5	
	Общестроительные работы	
163.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 шт.	0.06	
164.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2	100 м	0.22	
165.	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 12 см	10 м2	0.0305	
166.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.0452	
167.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.0115	
168.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.0115	
	Монтажные работы	
	ЩС общий на 2 подъезда	
169.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт.	1	
170.	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-48з, с замком (620х310х120 мм)	шт.	1	
171.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.	3	
172.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 50А, характеристика С	шт.	1	
173.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 40А, характеристика С	шт.	2	
174.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт.	1	
175.	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный)	шт.	1	
176.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	1	
177.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С	шт.	1	
178.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м	0.004	
179.	Шина М1Т 10*30 медь	шт	1	
180.	Шина нул на DIN-изол ШНИ-6x9-12-Д-С ИЭК	шт	1	
	Электроснабжение квартир, освещение в подвале и на лестничных клетках	
181.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт.	2	
182.	Щиты распределительные встраиваемые: ЩРВ-24з, с замком, размером 435х350х120 мм	шт.	2	
183.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	4	
184.	Выключатели автоматические: <IEK> ВА47-29 2Р 25А, характеристика В	шт.	4	
185.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0.5	
186.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	51	
187.	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм	10 шт.	5	
188.	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.	2	
190.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0.5	
191.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0.45	
192.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0612	
193.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	0.0357	
194.	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0.6	
195.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.0612	
196.	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.04	
197.	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.	0.4	
198.	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.02	
199.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0.2	
200.	Коробка установочная У-92	10 шт.	0.4	
201.	Разветвительная коробка У-198	10 шт.	0.2	
202.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.16	
203.	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.	16	
204.	Лампа энергосберегающая	шт	16	
	Устройство контура заземления	
205.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.015	
206.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.015	
207.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
208.	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.0283	
209.	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.1	
210.	Сталь полосовая, марка стали: ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.0157	
211.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.08	
212.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м	0.008	
	прочие	
213.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.3	
214.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	0.3	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»          Д.А. Климов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОК МКУ «КР МКД»                 Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)