«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Пруссия-Сервис»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / А.В. Попов /	
		
«______»____________________ 2015 г.	«______»____________________ 2015 г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Куйбышева, 151-159	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт дворовой территории МКД № 151-159 по ул. Куйбышева, г. Калининград	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.388	
2.	Е68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	1.84	
3.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	91.6992	
4.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	91.6992	
	
	Раздел 2.  Устройство проезда и автостоянки	
	
5.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.28856	
6.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	461.696	
7.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.28856	
8.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.364	
9.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	150.04	
10.	Е27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.682	
11.	Е27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-цементной смеси	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.341	
12.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	34.782	
13.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	68.2	
14.	С цена поставщик.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК" толщиной 80мм серая	м2	695.64	
	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	
15.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0324	
16.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	51.84	
17.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0324	
18.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.072	
19.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	7.92	
20.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.4	
21.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	240	
22.	Е68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см	1 колодец	3	
23.	Е27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.5	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	
24.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	2	
25.	Е47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	2	
	
	Раздел 3.  УСТРОЙСТВО ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
26.	Е01-01-004-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 Прил.1.12 п.3.46  Кзтр=1,1; Кэм=1,1	1000 м3 грунта	0.13278	
27.	Е01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.09941	
28.	Е01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.9941	
29.	Е01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы" Кзтр=1,1	100 м3 грунта	0.099	
30.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Прил.1.12 п.3.183 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы" Кзтр=1,1	100 м3 грунта	0.099	
31.	Е01-01-014-08	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.46  Кзтр=1,1; Кэм=1,1	1000 м3 грунта	0.01025	
32.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	16.4	
33.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.01025	
34.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	3.372	
35.	Е01-02-068-01;	Водоотлив из траншей	100 м3 мокрого грунта	0.429	
36.	Е22-06-011-01	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2	1 м короба	5	
37.	Е23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	1	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
38.	Е22-01-021-06	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	1 км трубопровода	0.0878	
39.	С цена поставщик.	Труба ПВХ  с раструбом наружная класс С (SN8) д=200х5,9 Wavin	м	88.678	
	КОЛОДЦЫ	
40.	Е23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.459	
41.	С201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянки)	т	0.0415	
42.	С101-2536	Люки чугунные тяжелые	шт.	4	
43.	Е23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.152	
44.	С101-2537	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	2	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)