«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	4 474 476	руб.	Смета на сумму:	4 474 476	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвальных помещений и системы канализации в пределах подвала многоквартирного дома по адресу: ул.Березовая, д.10-24 г. Калининград	
	
Сметная стоимость:	4 474.476	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	7.104	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 175.616	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  СТЕНЫ, ПОТОЛОК, БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ	
	
	СТЕНЫ	
1.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Прим)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2		9.93	3 361.61	33 381	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	226.6026	147.310	33 381	
		Накладные расходы				84%	28 040	
		Сметная прибыль				48%	16 023	
		Всего с НР и СП					77 444	
	
2.	ГЭСНр 69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т		35.748	388.10	13 874	
		Объем: 993*0.02*1.8						
2. 1.	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1.03	36.82044	135.770	4 999	
2. 2.	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	0.2	7.1496	1 241.26	8 875	
		Накладные расходы				66%	3 299	
		Сметная прибыль				40%	2 000	
		Всего с НР и СП					19 173	
	
3.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		10.95	1 449.95	15 877	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.2628	249.405	66	
3. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	86.067	181.930	15 658	
3. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.1314	308.04	40	
			(1)			268.82	35	
3. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.1314	1 037.49	136	
			(1)			229.99	30	
3. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	1.095	38.33	42	
		Накладные расходы				80%	12 579	
		Сметная прибыль				37%	5 818	
		Всего с НР и СП					34 274	
	
4.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		142.35	61.73	8 787	
		Объем: (10.95)*0.013*1000						
	
5.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.2	11 882.62	2 377	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.086	268.820	23	
5. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	7.078	151.380	1 071	
5. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.04	874.68	35	
			(1)			268.82	11	
5. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.046	308.04	14	
			(1)			268.82	12	
5. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.0088	20.52		
5. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.253	0.0506	2 735.32	138	
5. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.402	0.0804	13 896.92	1 117	
		Накладные расходы				73%	799	
		Сметная прибыль				56%	613	
		Всего с НР и СП					3 788	
	
6.	ГЭСНр 53-14-1 
(прим)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		1.5	459.04	689	
6. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	4.065	169.310	688	
6. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.015	20.52		
		Накладные расходы				73%	502	
		Сметная прибыль				56%	385	
		Всего с НР и СП					1 577	
	
7.	08.1.02.17-0096	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 200х200 мм	м2		3	48.92	147	
	
8.	ГЭСНр 53-24-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич	м		3	2 629.37	7 888	
8. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	12.1	36.3	171.480	6 225	
8. 2.	91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м3/мин	маш.-ч	0.65	1.95	39.94	78	
8. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.012	0.036	20.52	1	
8. 4.	01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	0.05	0.15	117.38	18	
8. 5.	04.3.01.07-0013	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:3	м3	0.001	0.003	2 237.31	7	
8. 6.	14.2.06.03-0514	Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0.002	0.006	103 971.33	624	
8. 7.	14.5.02.02-0103	Замазка силикатная	кг	1.5	4.5	208.14	937	
		Накладные расходы				73%	4 544	
		Сметная прибыль				56%	3 486	
		Всего с НР и СП					15 918	
	
9.	08.4.03.03-0030	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм (шпилька)	т		0.0008	51 510.78	41	
		Объем: 0.79/1000						
	
10.	ГЭСНр 53-15-6	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.05	145 207.11	7 260	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11	0.55	268.820	148	
10. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	19.8825	156.950	3 121	
10. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.05	874.68	44	
			(1)			268.82	13	
10. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	10	0.5	308.04	154	
			(1)			268.82	134	
10. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0295	20.52	1	
10. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	2.4	0.12	2 735.32	328	
10. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	5.2	0.26	13 896.92	3 613	
10. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	1.24			
		Накладные расходы				73%	2 386	
		Сметная прибыль				56%	1 831	
		Всего с НР и СП					11 477	
	
11.	ГЭСН 13-06-003-01 
(прим)	Очистка поверхности щетками (металлические балки )	м2		139	174.50	24 255	
		Начисления: Н5= 1.2	
11. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	150.12	161.570	24 255	
		Накладные расходы				69%	16 736	
		Сметная прибыль				48%	11 642	
		Всего с НР и СП					52 633	
	
12.	ГЭСН 13-03-002-04 
(прим)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (балки)	100 м2		1.39	2 363.12	3 285	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.03336	215.055	7	
12. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	8.85708	201.080	1 781	
12. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.01668	10.80		
12. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.01668	964.28	16	
			(1)			200.12	3	
12. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.01668	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
12. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	1.86816	18.56	35	
12. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.01668	72 855.64	1 215	
12. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00278	79 235.11	220	
		Накладные расходы				69%	1 234	
		Сметная прибыль				48%	858	
		Всего с НР и СП					5 377	
	
13.	ГЭСН 13-03-004-26 
(прим)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (балки)	100 м2		1.39	2 698.27	3 751	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.03336	215.055	7	
13. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	6.38844	171.480	1 095	
13. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.01668	10.80		
13. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.01668	964.28	16	
			(1)			200.12	3	
13. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.01668	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
13. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	1.0842	18.56	20	
13. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.02641	93 641.96	2 473	
13. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.001946	65 944.00	128	
		Накладные расходы				69%	760	
		Сметная прибыль				48%	529	
		Всего с НР и СП					5 040	
	
14.	ГЭСН 15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		21.9	21 392.40	468 493	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	159.5196	187.025	29 834	
14. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	1981.512	171.480	339 790	
14. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	16.2936	308.04	5 019	
			(1)			268.82	4 380	
14. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	143.226	257.87	36 934	
			(1)			177.72	25 454	
14. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.001533	88 186.48	135	
14. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.1314	9 149.15	1 202	
14. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	33.069	2 040.43	67 475	
14. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	60.663	295.71	17 939	
		Накладные расходы				80%	295 699	
		Сметная прибыль				37%	136 761	
		Всего с НР и СП					900 953	
	
15.	ГЭСН 15-04-002-01 
(прим)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке (стен)	100 м2		21.9	2 312.36	50 641	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.7884	242.933	192	
15. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	268.3188	154.230	41 383	
15. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.2628	308.04	81	
			(1)			268.82	71	
15. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.5256	1 037.49	545	
			(1)			229.99	121	
15. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	17.52	162.00	2 838	
15. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.219	38.33	8	
15. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00876	3 474.67	30	
15. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.3723	11 636.25	4 332	
15. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.01095	46 966.96	514	
15. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.03504	25 917.44	908	
		Накладные расходы				80%	33 260	
		Сметная прибыль				37%	15 383	
		Всего с НР и СП					99 284	
	
	ПОТОЛКИ	
16.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Прим)	Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков кирпичных	100 м2		5.12	3 361.61	17 211	
16. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	116.8384	147.310	17 211	
		Накладные расходы				84%	14 457	
		Сметная прибыль				48%	8 261	
		Всего с НР и СП					39 930	
	
17.	ГЭСНр 69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т		18.432	388.10	7 153	
		Объем: 512*0.02*1.8						
17. 1.	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1.03	18.98496	135.770	2 578	
17. 2.	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	0.2	3.6864	1 241.26	4 576	
		Накладные расходы				66%	1 701	
		Сметная прибыль				40%	1 031	
		Всего с НР и СП					9 886	
	
18.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		5.12	1 449.95	7 424	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.12288	249.405	31	
18. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	40.2432	181.930	7 321	
18. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.06144	308.04	19	
			(1)			268.82	17	
18. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.06144	1 037.49	64	
			(1)			229.99	14	
18. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.512	38.33	20	
		Накладные расходы				80%	5 882	
		Сметная прибыль				37%	2 720	
		Всего с НР и СП					16 026	
	
19.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		66.56	61.73	4 109	
		Объем: (5.12)*0.013*1000						
	
20.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Устройство основания под штукатурку по сетке	100 м2		10.25	46 975.53	481 499	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	1.3325	229.990	306	
20. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	836.4	147.310	123 210	
20. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	1.025	10.80	11	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	1.3325	1 037.49	1 382	
			(1)			229.99	306	
20. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	1.845	20.52	38	
20. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	2.5625	9 149.15	23 445	
20. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	1127.5	295.71	333 413	
		Накладные расходы				67%	82 756	
		Сметная прибыль				40%	49 406	
		Всего с НР и СП					613 661	
	
21.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-2.5625	9 149.15	-23 445	
		Объем: (10.25)*(-0.25)						
	
22.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-1127.5	295.71	-333 413	
		Объем: (10.25)*(-110.0)						
	
23.	08.1.02.17-0033	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2		1127.5	106.96	120 597	
		Объем: (10.25)*(110.0)						
	
24.	01.7.15.07-0087	Дюбель-гвоздь LYT 6х40 LKSP	100 шт.		3.42	37.42	128	
		Объем: 1025/3						
	
25.	ГЭСН 15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2		10.25	22 033.20	225 840	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	74.661	187.025	13 963	
25. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	94.656	970.224	171.480	166 374	
25. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	7.626	308.04	2 349	
			(1)			268.82	2 050	
25. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	67.035	257.87	17 286	
			(1)			177.72	11 913	
25. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0007175	88 186.48	63	
25. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.5	15.375	2 040.43	31 372	
25. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	28.3925	295.71	8 396	
		Накладные расходы				80%	144 270	
		Сметная прибыль				37%	66 725	
		Всего с НР и СП					436 834	
	
26.	ГЭСН 15-04-002-01 
(прим)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке (потолков)	100 м2		10.25	2 312.36	23 702	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.369	242.933	90	
26. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	125.583	154.230	19 369	
26. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.123	308.04	38	
			(1)			268.82	33	
26. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.246	1 037.49	255	
			(1)			229.99	57	
26. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	8.2	162.00	1 328	
26. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.1025	38.33	4	
26. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0041	3 474.67	14	
26. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.17425	11 636.25	2 028	
26. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.005125	46 966.96	241	
26. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0164	25 917.44	425	
		Накладные расходы				80%	15 567	
		Сметная прибыль				37%	7 200	
		Всего с НР и СП					46 469	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 171 551	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 171 551	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					120 913	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 16; %=66 - по стр. 2, 17; %=80 - по стр. 3, 14, 15, 18, 25, 26; %=73 - по стр. 5, 6, 8, 10; %=69 - по стр. 11-13; %=67 - по стр. 20)					664 472	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11-13, 16; %=40 - по стр. 2, 17, 20; %=37 - по стр. 3, 14, 15, 18, 25, 26; %=56 - по стр. 5, 6, 8, 10)					330 672	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 166 695	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					2 166 695	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	46 367	
	ИТОГО					2 213 062	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	44 261	
	ИТОГО					2 257 323	
	НДС 18%				18	406 318	
	ВСЕГО С НДС					2 663 641	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					664 472	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					330 672	
	
	Раздел 2.  РЕМОНТ ПОЛОВ	
	
27.	ГЭСНр 69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т		30.2	388.10	11 720	
		Объем: 12.6+17.6						
27. 1.	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1.03	31.106	135.770	4 223	
27. 2.	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	0.2	6.04	1 241.26	7 497	
		Накладные расходы				66%	2 787	
		Сметная прибыль				40%	1 689	
		Всего с НР и СП					16 196	
	
28.	01-01-01-012	Погрузка при автомобильных перевозках кирпича строительного	1 т груза		12.6	194.70	2 453	
		Объем: 7*1.8						
	
29.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		17.6	510.71	8 988	
		Объем: 8*2.2						
	
30.	03-21-01-040	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		30.2	262.99	7 942	
		Объем: 12.6+17.6						
	
31.	ГЭСНр 57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	100 мест		0.5	14 394.86	7 197	
31. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69.35	34.675	161.570	5 602	
31. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0.68	0.34	97.21	33	
31. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	0.68	0.34	9.05	3	
31. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.07	0.035	20.52	1	
31. 5.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.02	0.01	6 628.70	66	
31. 6.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	1	0.5	2 983.71	1 492	
31. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.7	0.35			
		Накладные расходы				68%	3 809	
		Сметная прибыль				54%	3 025	
		Всего с НР и СП					14 031	
	
32.	ГЭСНр 51-3-2	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта вручную с погрузкой	100 м3		0.45	92 300.92	41 535	
		Объем: (150+300)*0.1						
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.009	229.990	2	
32. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	619	278.55	147.310	41 033	
32. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.009	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
32. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00045	57 689.15	26	
32. 5.	11.1.03.05-0086	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	0.23	0.1035	4 511.27	467	
		Накладные расходы				64%	26 262	
		Сметная прибыль				36%	14 773	
		Всего с НР и СП					82 570	
	
33.	ГЭСН 11-01-002-03 
(прим)	Устройство подстилающих слоев: песчано-гравийных	м3		15	1 715.03	25 725	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	9.9	200.120	1 981	
33. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	4.272	64.08	156.950	10 057	
33. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.108	1.62	964.28	1 562	
			(1)			200.12	324	
33. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.116	16.74	3.34	56	
33. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.552	8.28	493.44	4 086	
			(1)			200.12	1 657	
33. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	2.25	20.52	46	
33. 7.	02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3	1.28	19.2	516.57	9 918	
		Накладные расходы				94%	11 316	
		Сметная прибыль				51%	6 139	
		Всего с НР и СП					43 180	
	
34.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		30	750.07	22 502	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
34. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	131.76	158.310	20 859	
34. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	17.28	3.18	55	
34. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.06	21 070.94	1 264	
34. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	10.5	20.52	215	
34. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.03	3 621.85	109	
		Накладные расходы				94%	19 607	
		Сметная прибыль				51%	10 638	
		Всего с НР и СП					52 748	
	
35.	04.1.02.05-0008	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)	м3		30.6	3 687.32	112 832	
		Объем: 30*1.02						
	
36.	ГЭСН 11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2		3.24	9 574.27	31 021	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.27216	246.631	67	
36. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	32.364	104.85936	206.640	21 668	
36. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.036	0.11664	308.04	36	
			(1)			268.82	31	
36. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.864	2.79936	116.06	325	
36. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.15552	1 037.49	161	
			(1)			229.99	36	
36. 6.	91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	0.3	0.972	2.65	3	
36. 7.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.02	0.0648	25 327.06	1 641	
36. 8.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.04	0.1296	54 972.66	7 124	
36. 9.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	1.62	38.33	62	
		Накладные расходы				94%	20 431	
		Сметная прибыль				51%	11 085	
		Всего с НР и СП					62 537	
	
37.	ГЭСН 11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2		3.24	35 658.63	115 534	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.176	3.81024	245.443	935	
37. 2.	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	55.416	179.54784	212.890	38 224	
37. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.468	1.51632	308.04	467	
			(1)			268.82	408	
37. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	9.66	31.2984	116.06	3 632	
37. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.708	2.29392	1 037.49	2 380	
			(1)			229.99	528	
37. 6.	91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	7.2	23.328	2.65	62	
37. 7.	01.1.02.10-0021	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.04536	30 360.33	1 377	
37. 8.	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.18468	21 023.53	3 883	
37. 9.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	0.93636	25 327.06	23 715	
37. 10.	01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	0.095	0.3078	39 128.86	12 044	
37. 11.	01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	0.74844	5 398.44	4 040	
37. 12.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	1.62	38.33	62	
37. 13.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	116	375.84	68.24	25 647	
		Накладные расходы				94%	36 809	
		Сметная прибыль				51%	19 971	
		Всего с НР и СП					172 315	
	
38.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.552	2 978.99	1 644	
		Объем: 300*1.84/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.251712	246.339	62	
38. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15.168	8.372736	167.270	1 401	
38. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.105984	874.68	93	
			(1)			268.82	28	
38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.145728	1 037.49	151	
			(1)			229.99	34	
		Накладные расходы				80%	1 170	
		Сметная прибыль				44%	644	
		Всего с НР и СП					3 458	
	
39.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		300	97.36	29 208	
	
40.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		3	14 264.66	42 794	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	4.572	268.820	1 229	
40. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.412	142.236	150.030	21 340	
40. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	4.572	308.04	1 408	
			(1)			268.82	1 229	
40. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10.884	32.652	3.18	104	
40. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	10.5	20.52	215	
40. 6.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	2.04	6.12	3 223.31	19 727	
		Накладные расходы				94%	21 215	
		Сметная прибыль				51%	11 510	
		Всего с НР и СП					75 519	
	
41.	ГЭСН 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01(до 50мм)	100 м2		3	10 922.31	32 767	
		Начисления: Н3= 1.2*6, Н4= 1.2*6, Н5= 1.2*6, Н48= 6	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.512	4.536	268.820	1 219	
41. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3.6	10.8	150.030	1 620	
41. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.512	4.536	308.04	1 397	
			(1)			268.82	1 219	
41. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16.704	50.112	3.18	159	
41. 5.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	3.06	9.18	3 223.31	29 590	
		Накладные расходы				94%	2 669	
		Сметная прибыль				51%	1 448	
		Всего с НР и СП					36 884	
	
42.	ГЭСН 11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2		3	2 815.73	8 447	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.36	227.600	82	
42. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	12.96	38.88	179.760	6 989	
42. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.072	0.216	964.28	208	
			(1)			200.12	43	
42. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.048	0.144	308.04	44	
			(1)			268.82	39	
42. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.6	20.52	12	
42. 6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.06	0.18	6 628.70	1 193	
		Накладные расходы				94%	6 647	
		Сметная прибыль				51%	3 606	
		Всего с НР и СП					18 700	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					502 309	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					482 926	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					142 040	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 27; %=68 - по стр. 31; %=64 - по стр. 32; %=94 - по стр. 33, 34, 36, 37, 40-42; %=80 - по стр. 38)					152 723	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 27; %=54 - по стр. 31; %=36 - по стр. 32; %=51 - по стр. 33, 34, 36, 37, 40-42; %=44 - по стр. 38)					84 528	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					720 177	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					19 383	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					19 383	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					739 560	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	15 827	
	ИТОГО					755 387	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	15 108	
	ИТОГО					770 495	
	НДС 18%				18	138 689	
	ВСЕГО С НДС					909 184	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					152 723	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					84 528	
	
	Раздел 3.  ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
43.	ГЭСНр 65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м		0.405	11 034.58	4 469	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0648	268.820	17	
43. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	68.8	27.864	159.670	4 449	
43. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.16	0.0648	308.04	20	
			(1)			268.82	17	
43. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.59	0.23895			
		Накладные расходы				63%	2 814	
		Сметная прибыль				40%	1 786	
		Всего с НР и СП					9 069	
	
44.	ГЭСНр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0.5	13 718.42	6 859	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.16	268.820	43	
44. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	42.65	159.670	6 810	
44. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.16	308.04	49	
			(1)			268.82	43	
44. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	0.67			
		Накладные расходы				63%	4 317	
		Сметная прибыль				40%	2 741	
		Всего с НР и СП					13 918	
	
45.	ГЭСН 46-04-001-04 
(прим)	Разборка: кирпичных стен приямков	м3		0.23	1 510.91	348	
45. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	1.8952	167.270	317	
45. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	0.2645	97.21	26	
45. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	0.529	9.05	5	
		Накладные расходы				84%	266	
		Сметная прибыль				48%	152	
		Всего с НР и СП					766	
	
46.	ГЭСН 46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3		2.4	1 552.02	3 725	
		Объем: 50*0.06*0.8						
46. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	18.72	171.480	3 210	
46. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	4.464	97.21	434	
46. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	8.928	9.05	81	
		Накладные расходы				84%	2 696	
		Сметная прибыль				48%	1 541	
		Всего с НР и СП					7 962	
	
47.	ГЭСНр 69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т		6.4	388.10	2 484	
		Объем: 4*1.6						
47. 1.	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1.03	6.592	135.770	895	
47. 2.	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	0.2	1.28	1 241.26	1 589	
		Накладные расходы				66%	591	
		Сметная прибыль				40%	358	
		Всего с НР и СП					3 433	
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
48.	ГЭСН 01-02-057-02 
(прим)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.4	27 222.89	10 889	
		Начисления: Н5= 1.2	
48. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	184.8	73.92	147.310	10 889	
		Накладные расходы				61%	6 642	
		Сметная прибыль				31%	3 376	
		Всего с НР и СП					20 907	
	
49.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.143	9 092.56	1 300	
		Объем: 40-25.7						
		Начисления: Н5= 1.2	
49. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	64.272	9.190896	141.470	1 300	
		Накладные расходы				61%	793	
		Сметная прибыль				31%	403	
		Всего с НР и СП					2 496	
	
50.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		22.88	151.56	3 468	
		Объем: 14.3*1.6						
	
51.	ГЭСН 23-01-001-01 
(прим)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного и засыпка труб песком	10 м3		0.625	8 047.09	5 029	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.2625	200.120	53	
51. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.24	7.65	154.230	1 180	
51. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.42	0.2625	964.28	253	
			(1)			200.12	53	
51. 4.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	6.875	523.12	3 596	
		Накладные расходы				99%	1 221	
		Сметная прибыль				61%	752	
		Всего с НР и СП					7 002	
	
52.	ГЭСН 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.257	15 024.11	3 861	
		Начисления: Н5= 1.2	
52. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	106.2	27.2934	141.470	3 861	
		Накладные расходы				61%	2 355	
		Сметная прибыль				31%	1 197	
		Всего с НР и СП					7 413	
	
53.	ГЭСН 11-01-002-03 
(прим)	Устройство подстилающих слоев: песчано-гравийных	м3		4	1 715.03	6 860	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	2.64	200.120	528	
53. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	4.272	17.088	156.950	2 682	
53. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.108	0.432	964.28	417	
			(1)			200.12	86	
53. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.116	4.464	3.34	15	
53. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.552	2.208	493.44	1 090	
			(1)			200.12	442	
53. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.6	20.52	12	
53. 7.	02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3	1.28	5.12	516.57	2 645	
		Накладные расходы				94%	3 017	
		Сметная прибыль				51%	1 637	
		Всего с НР и СП					11 515	
	
54.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		2	1 523.24	3 046	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.72	200.120	144	
54. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	4.092	8.184	163.200	1 336	
54. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.096	0.192	964.28	185	
			(1)			200.12	38	
54. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.528	1.056	3.34	4	
54. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.264	0.528	493.44	261	
			(1)			200.12	106	
54. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.3	20.52	6	
54. 7.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.2	2.4	523.12	1 255	
		Накладные расходы				94%	1 391	
		Сметная прибыль				51%	755	
		Всего с НР и СП					5 192	
	
55.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		4	750.07	3 000	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
55. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	17.568	158.310	2 781	
55. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	2.304	3.18	7	
55. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.008	21 070.94	169	
55. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.4	20.52	29	
55. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.004	3 621.85	14	
		Накладные расходы				94%	2 614	
		Сметная прибыль				51%	1 418	
		Всего с НР и СП					7 032	
	
56.	04.1.02.05-0008	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)	м3		4.08	3 687.32	15 044	
		Объем: 4*1.02						
	
57.	ГЭСН 16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м		0.405	15 628.18	6 329	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.01458	255.877	4	
57. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	77.088	31.22064	187.360	5 849	
57. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.012	0.00486	1 126.02	5	
			(1)			268.82	1	
57. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.00486	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
57. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00486	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
57. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.39	0.15795	20.52	3	
57. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0012	0.000486	161 777.88	79	
57. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.6075	630.92	383	
		Накладные расходы				98%	5 736	
		Сметная прибыль				56%	3 278	
		Всего с НР и СП					15 343	
	
58.	24.3.03.02-0001	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм	м		40.419	100.63	4 067	
		Объем: (0.405)*(99.8)						
	
59.	24.1.02.01-0017	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм	10 шт.		4	781.52	3 126	
	
60.	С цена поставщи.	ПВХ ревизия ф50мм канализационная  серая	шт		27	47.00	1 269	
	
61.	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.48	16 922.31	8 123	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.04032	257.726	10	
61. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	73.92	35.4816	187.360	6 648	
61. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.036	0.01728	1 126.02	19	
			(1)			268.82	5	
61. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.01152	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
61. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.01152	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
61. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.7536	20.52	15	
61. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0012768	161 777.88	207	
61. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	1.92	630.92	1 211	
		Накладные расходы				98%	6 525	
		Сметная прибыль				56%	3 728	
		Всего с НР и СП					18 376	
	
62.	24.1.02.01-0023	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 95-103 мм	10 шт.		5	1 745.43	8 727	
	
63.	С цена поставщи.	ПВХ ревизия ф110мм канализационная  серая	шт		27	107.00	2 889	
	
64.	ГЭСН 16-04-001-02 
(прим)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (лежаки)	100 м		0.5	16 922.31	8 461	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.042	257.726	11	
64. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	73.92	36.96	187.360	6 925	
64. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.036	0.018	1 126.02	20	
			(1)			268.82	5	
64. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.012	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
64. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
64. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.785	20.52	16	
64. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.00133	161 777.88	215	
64. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	2	630.92	1 262	
		Накладные расходы				98%	6 797	
		Сметная прибыль				56%	3 884	
		Всего с НР и СП					19 142	
	
65.	24.3.03.03-0023	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 160 мм	м		49.9	311.47	15 542	
		Объем: 50*0.998						
	
66.	С цена поставщи.	Тройник 110х110 45° канализационный серый	шт		3	99.00	297	
	
67.	С цена поставщи.	ПВХ переход чугун -пластик ф110мм (с резинкой 124/110)	шт		2	189.00	378	
	
68.	С цена поставщи.	ПВХ колено 110мм 45град канализационное серое	шт		4	53.00	212	
	
69.	ГЭСН 08-02-001-09	Кладка стен приямков и каналов	м3		0.23	8 121.55	1 868	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.432	0.09936	268.820	27	
69. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	8.496	1.95408	156.950	307	
69. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.432	0.09936	1 126.02	112	
			(1)			268.82	27	
69. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.46	0.1058	20.52	2	
69. 5.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.221	0.05083	2 796.35	142	
69. 6.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.4	0.092	13 896.92	1 279	
69. 7.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0023	0.000529	50 201.92	27	
		Накладные расходы				93%	311	
		Сметная прибыль				54%	180	
		Всего с НР и СП					2 359	
	
70.	ГЭСН 11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2		0.4	2 815.73	1 126	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.048	227.600	11	
70. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	12.96	5.184	179.760	932	
70. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.072	0.0288	964.28	28	
			(1)			200.12	6	
70. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.048	0.0192	308.04	6	
			(1)			268.82	5	
70. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.08	20.52	2	
70. 6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.06	0.024	6 628.70	159	
		Накладные расходы				94%	886	
		Сметная прибыль				51%	481	
		Всего с НР и СП					2 493	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					132 796	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					67 692	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					15 044	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 45, 46; %=66 - по стр. 47; %=61 - по стр. 48, 49, 52; %=99 - по стр. 51; %=94 - по стр. 53-55, 70; %=93 - по стр. 69)					22 784	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 45, 46; %=40 - по стр. 47; %=31 - по стр. 48, 49, 52; %=61 - по стр. 51; %=51 - по стр. 53-55, 70; %=54 - по стр. 69)					12 250	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					102 726	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					61 636	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 43, 44; %=98 - по стр. 57, 61, 64)					26 189	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 43, 44; %=56 - по стр. 57, 61, 64)					15 418	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					103 243	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 468	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 468	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					209 437	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 482	
	ИТОГО					213 919	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 278	
	ИТОГО					218 197	
	НДС 18%				18	39 275	
	ВСЕГО С НДС					257 472	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					48 973	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					27 668	
	
	Раздел 4.  ОКНА ПОДВАЛА	
	
71.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.1596	28 771.59	4 592	
		Объем: 0.7*0.4*57						
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	1.235304	268.820	332	
71. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	27.572496	152.740	4 211	
71. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	1.235304	308.04	381	
			(1)			268.82	332	
		Накладные расходы				84%	3 816	
		Сметная прибыль				48%	2 181	
		Всего с НР и СП					10 589	
	
72.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.1596	95 241.87	15 201	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	1.0208016	242.812	248	
72. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	41.3836416	165.230	6 838	
72. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.3370752	308.04	104	
			(1)			268.82	91	
72. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.6837264	1 037.49	709	
			(1)			229.99	157	
72. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	68.4684	5.19	355	
72. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	11.3316	5.19	59	
72. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	4.32516	51.86	224	
72. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	11.39544	74.74	852	
72. 9.	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100	15.96			
72. 10.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	1.2768	429.47	548	
72. 11.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	18.1944	302.90	5 511	
		Накладные расходы				90%	6 377	
		Сметная прибыль				43%	3 047	
		Всего с НР и СП					24 625	
	
73.	11.3.02.02-0016	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		15.96	8 099.41	129 267	
	
74.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.228	54 231.65	12 365	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.563616	268.820	152	
74. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	55.830816	175.550	9 801	
74. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	0.563616	308.04	174	
			(1)			268.82	152	
74. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.9804	2 390.43	2 344	
74. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0228	2 040.43	47	
		Накладные расходы				80%	7 962	
		Сметная прибыль				37%	3 683	
		Всего с НР и СП					24 010	
	
75.	ГЭСН 15-04-007-01 
(прим)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2		0.228	11 585.31	2 641	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.046512	229.990	11	
75. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	52.272	11.918016	165.230	1 969	
75. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.024	0.005472	264.49	1	
			(1)			229.99	1	
75. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.04104	1 037.49	43	
			(1)			229.99	9	
75. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.19152	162.00	31	
75. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.07068	38.33	3	
75. 7.	14.3.02.01-0112	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.03	0.00684	36 113.21	247	
75. 8.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.011628	29 881.39	347	
		Накладные расходы				80%	1 584	
		Сметная прибыль				37%	733	
		Всего с НР и СП					4 958	
	
76.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		4.56	104.81	478	
		Объем: (0.228)*(0.02)*1000						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					164 544	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					164 544	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					129 267	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 71; %=90 - по стр. 72; %=80 - по стр. 74, 75)					19 740	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 71; %=43 - по стр. 72; %=37 - по стр. 74, 75)					9 643	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					193 927	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					193 927	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 150	
	ИТОГО					198 077	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 962	
	ИТОГО					202 039	
	НДС 18%				18	36 367	
	ВСЕГО С НДС					238 406	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					19 740	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					9 643	
	
	Раздел 5.  ОТМОСТКА	
	
	ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ	
77.	ГЭСНр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.215	17 238.70	3 706	
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7	3.3755	200.120	676	
77. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	57.76	12.4184	156.950	1 949	
77. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7	3.3755	493.44	1 666	
			(1)			200.12	676	
77. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	47.1	10.1265	9.05	92	
		Накладные расходы				88%	2 310	
		Сметная прибыль				48%	1 260	
		Всего с НР и СП					7 276	
	
	Устройство отмостки	
78.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.39	22 685.74	8 847	
78. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	60.06	147.310	8 847	
		Накладные расходы				61%	5 397	
		Сметная прибыль				31%	2 743	
		Всего с НР и СП					16 986	
	
79.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.39	7 577.13	2 955	
79. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	20.8884	141.470	2 955	
		Накладные расходы				61%	1 803	
		Сметная прибыль				31%	916	
		Всего с НР и СП					5 674	
	
80.	ГЭСН 08-01-003-07 
(прим)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.645	12 304.92	7 937	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.129	229.990	30	
80. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	13.674	179.760	2 458	
80. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	1.25775	116.06	146	
80. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.129	1 037.49	134	
			(1)			229.99	30	
80. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.01032	25 327.06	261	
80. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.1548	26 382.45	4 084	
80. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.01548	54 972.66	851	
80. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0645	38.33	2	
		Накладные расходы				93%	2 314	
		Сметная прибыль				54%	1 344	
		Всего с НР и СП					11 594	
	
81.	ГЭСН 08-01-007-01 
(прим)	Устройство прокладочной гидроизоляции рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		2.15	493.03	1 060	
81. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.00215	229.990		
81. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	6.8585	154.230	1 058	
81. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.00215	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
		Накладные расходы				93%	984	
		Сметная прибыль				54%	571	
		Всего с НР и СП					2 615	
	
82.	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2		236.5	37.73	8 923	
		Объем: (2.15)*110.0						
	
83.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		21.5	746.76	16 055	
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	6.45	200.120	1 291	
83. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	73.315	163.200	11 965	
83. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	1.72	964.28	1 659	
			(1)			200.12	344	
83. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	9.46	3.34	32	
83. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	4.73	493.44	2 334	
			(1)			200.12	947	
83. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	3.225	20.52	66	
		Накладные расходы				94%	12 461	
		Сметная прибыль				51%	6 761	
		Всего с НР и СП					35 276	
	
84.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		25.8	523.12	13 496	
		Объем: (21.5)*1.2						
	
85.	ГЭСН 11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		21.5	2 251.21	48 401	
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	11.825	200.120	2 366	
85. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	76.54	156.950	12 013	
85. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	1.935	964.28	1 866	
			(1)			200.12	387	
85. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	19.995	3.34	67	
85. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	9.89	493.44	4 880	
			(1)			200.12	1 979	
85. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	3.225	20.52	66	
85. 7.	02.2.01.02-0025	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	1.28	27.52	1 072.28	29 509	
		Накладные расходы				94%	13 516	
		Сметная прибыль				51%	7 333	
		Всего с НР и СП					69 251	
	
86.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		21.5	633.89	13 629	
86. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	78.69	158.310	12 457	
86. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	10.32	3.18	33	
86. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.043	21 070.94	906	
86. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	7.525	20.52	154	
86. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0215	3 621.85	78	
		Накладные расходы				94%	11 710	
		Сметная прибыль				51%	6 353	
		Всего с НР и СП					31 692	
	
87.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		21.93	3 128.21	68 602	
		Объем: (21.5)*1.02						
	
88.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		75.85	510.71	38 737	
		Объем: (512+993)*0.02*1.8+0.24+0.67+2.4*2.2+215*0.04*1.8						
	
89.	03-21-01-040	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		75.85	262.99	19 948	
		Объем: (512+993)*0.02*1.8+0.24+0.67+2.4*2.2+215*0.04*1.8						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					252 296	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					193 611	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					91 021	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 77; %=61 - по стр. 78, 79; %=93 - по стр. 80, 81; %=94 - по стр. 83, 85, 86)					50 493	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 77; %=31 - по стр. 78, 79; %=54 - по стр. 80, 81; %=51 - по стр. 83, 85, 86)					27 280	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					271 384	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					58 685	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					58 685	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					330 069	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	7 063	
	ИТОГО					337 132	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 743	
	ИТОГО					343 875	
	НДС 18%				18	61 898	
	ВСЕГО С НДС					405 773	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					50 493	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					27 280	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					2 223 496	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 080 324	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					498 285	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 16, 45, 46, 71; %=66 - по стр. 2, 17, 27, 47; %=80 - по стр. 3, 14, 15, 18, 25, 26, 38, 74, 75; %=73 - по стр. 5, 6, 8, 10; %=69 - по стр. 11-13; %=67 - по стр. 20; %=68 - по стр. 31; %=64 - по стр. 32; %=94 - по стр. 33, 34, 36, 37, 40-42, 53-55, 70, 83, 85, 86; %=61 - по стр. 48, 49, 52, 78, 79; %=99 - по стр. 51; %=93 - по стр. 69, 80, 81; %=90 - по стр. 72; %=88 - по стр. 77)					910 212	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11-13, 16, 45, 46, 71, 77; %=40 - по стр. 2, 17, 20, 27, 47; %=37 - по стр. 3, 14, 15, 18, 25, 26, 74, 75; %=56 - по стр. 5, 6, 8, 10; %=54 - по стр. 31, 69, 80, 81; %=36 - по стр. 32; %=51 - по стр. 33, 34, 36, 37, 40-42, 53-55, 70, 83, 85, 86; %=44 - по стр. 38; %=31 - по стр. 48, 49, 52, 78, 79; %=61 - по стр. 51; %=43 - по стр. 72)					464 373	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 454 909	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					61 636	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 43, 44; %=98 - по стр. 57, 61, 64)					26 189	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 43, 44; %=56 - по стр. 57, 61, 64)					15 418	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					103 243	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					81 536	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					81 536	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					3 639 688	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	77 889	
	ИТОГО					3 717 577	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	74 352	
	ИТОГО					3 791 929	
	НДС 18%				18	682 547	
	ВСЕГО С НДС					4 474 476	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					936 401	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					479 791	

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                        Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ «КР МКД»                                           Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)