|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МУК "КР МКД" | Директор ООО "МУП ЖЭУ-29" |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_С.Б.Русович\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_В.В.Черноиванов\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
|  |
| на капитальный ремонт крыши МКД № 86а ул.Ялтинская  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия | 0.972 |
| 2. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 0.1 |
| 3. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим) | 100 м2 кровли | 0.972 |
| 4. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 1.072 |
| 5. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (прим) | 100 м2 | 1.072 |
| 6. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлатом) | 1 м3 кладки | 0.45 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.18 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.3 |
| 9. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.52 |
| 10. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.25 |
| 11. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.276 |
| 12. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 26.4132 |
| 13. | Покрытие пленкой кровель (прим) | 100 м2 покрытия | 1.272 |
| 14. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 134 |
| 15. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толш.100мм | 1 м3 изоляции | 1 |
| 16. | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 20.4 |
| 17. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 12.5 |
| 18. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 12.5 |
| 19. | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных слуховых окон | 100 м2 стен | 0.04 |
| 20. | Обивка слуховых окон цветной сталью | 100 м2 стен,  | 0.04 |
| 21. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.0176 |
| 22. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.008 |
| 23. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0336 |
| 24. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.008 |
| 25. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0528 |
| 26. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.0224 |
| 27. | Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0224 |
| 28. | Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных | 100 окон | 0.04 |
| 29. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 4 |
| 30. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 1.96 |
| 31. | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка | 1 шт. | 1 |
| 32. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 1 |
| 33. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности | 100 м2 кровли | 0.972 |
| 34. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 0.1 |
| 35. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 11 |
| 36. | Устройство снегозадержателей (прим) | 100 м ограждения | 0.34 |
| 37. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.4 |
| 38. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.4 |
| 39. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.4 |
| 40. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.19 |
| 41. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 42. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 43. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.04 |
| 44. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.16 |
| 45. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 7.9 |
| 46. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 7.9 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Гл.инженер ООО "МУП ЖЭУ-29" Л.А.Авдонина |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |