«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор
МКУ «КР МКД»		
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 20___г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт черепичной крыши многоквартирного дома № 47-49 по ул. Бурыхина пос. Космодемьянского	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	2.91	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.91	
3.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами  (за мауэрлатом)	1 м3 кладки	0.75	
4.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	2.91	
5.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.36	
6.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.45	
7.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.48	
8.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	51.336	
9.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой  кровель (прим)	100 м2 покрытия	2.91	
10.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	363.75	
11.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.91	
12.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	29	
13.	Е10-01-008-08	Обивка боковин мансардных окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.04	
14.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0176	
15.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0096	
16.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.96	
17.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	0.7	
18.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.7	
19.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.7	
20.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.35	
21.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.18	
22.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
23.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
24.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.16	
25.	Е54-3-1	Разборка карниза (примен.)	100 м2 подшивки	0.35	
26.	Е10-01-022-01	Подшивка карнизов (примен)	100 м2 потолка	0.35	
27.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.35	
28.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.02	
29.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.084	
30.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала)	100 м труб	0.02	
31.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.132	
32.	Е12-01-010-01	Устройство обделки оголовников из оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.023	
33.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.21	
34.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	
35.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.47	
36.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	7.062	
37.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	7.062	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)