«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, ул.Пугачева 12-14	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ.Пугачева 12-14	
	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.051	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.12	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	11.473	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	11.473	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.2136	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	341.76	
7.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.2136	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.068	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.175	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.534	
11.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.267	
12.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-27.23	
13.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	27.23	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	53.4	
15.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2	544.68	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
16.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.003	
17.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.8	
18.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.003	
19.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.02	
20.	Песок природный для строительных работ средний	м3	2.2	
21.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.005	
22.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-0.51	
23.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.51	
24.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1	
25.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2	10.2	
	Установка бортовых камней	
26.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01753	
27.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	28.048	
28.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.01753	
29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.114	
30.	Песок природный для строительных работ средний	м3	12.54	
31.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.78	
32.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	178	
33.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.27	
34.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.005	
35.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.37	
36.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	27	
	Прочие работы	
37.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.05	
38.	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	-0.004	
39.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.004	
40.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.004	
41.	Монтаж металлического оборудования элементов благоустройства (скамейка)	1 т конструкций	0.102	
42.	Скамейка со спинкой 1,86*0,53	шт	2	
43.	Урна железобетонная с металлической вставкой 044*0,44	шт	2	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
44.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0304	
45.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	48.64	
46.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0304	
47.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.152	
48.	Песок природный для строительных работ средний	м3	16.72	
49.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.076	
50.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.038	
51.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-3.88	
52.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	3.88	
53.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	7.6	
54.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2	77.52	
55.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.016	
56.	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.76	
57.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.26	
58.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	26	
	озеленение	
59.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.64	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)