«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Манойло О.Б./	
		
      «______»____________________ 2017 г.   	        «______»____________________ 2017 г.	

	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
на капитальный ремонт фасада с утеплением, лестниц МКД, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Марш. Новикова, д. №22-24	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.28	
2.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.63	
3.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.63	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	5.431	
5.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	4.55	
6.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2	5.0719	
7.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160	м3	56.81	
8.	Смена обделок из листовой стали ( сандриков, отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0.56	
9.	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 4 мм	м2	11.2	
	Перенавеска кабеля	
10.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.52	
11.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.52	
12.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м	0.52	
	Карниз	
13.	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.51	
14.	Ремонт штукатурки карниза по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.02	
15.	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2 изолируемой поверхности	0.53	
16.	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм	м2	-55.65	
17.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	55.65	
18.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0.53	
19.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.53	
20.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	6.89	
21.	Окраска карниза акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.53	
22.	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.02014	
23.	Краска акриловая типа Маршал Акрилат	кг	20.14	
	Цоколь	
24.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0.4225	
25.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.46	
26.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.88	
27.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.4225	
28.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	5.4925	
29.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.4225	
30.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-46.475	
31.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.105625	
32.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	46.475	
33.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.4225	
34.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4225	
35.	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.016055	
36.	Краска акриловая типа Маршал Акрилат	кг	16.055	
37.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0.4	
	Проемы	
38.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.03108	
39.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3.11	
40.	Блоки дверные стальные площадью св. 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2	3.11	
41.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.048	
42.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20	100 м2 проемов	0.048	
43.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2	4.8	
44.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.032	
45.	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	3.2	
46.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.061	
47.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.061	
48.	Очистка поверхности щетками,дверн.блока	1 м2 очищаемой поверхности	3.11	
49.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0311	
50.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0311	
51.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	16.524	
52.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	16.524	
	
	Раздел 2.  БАЛКОНЫ	
	
53.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0.159	
54.	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0.08	
55.	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	1 м3	1.2	
56.	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м решетки	0.16	
57.	Ремонт металлических ограждений: мелкий	1 м2	4	
58.	Очистка поверхности щетками, ограждения балкона	1 м2 очищаемой поверхности	19.2	
59.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.192	
60.	Устройство металлических ограждений без поручней, без стоимости ограждений	100 м ограждения	0.192	
61.	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0.40128	
62.	Очистка поверхности щетками, существующей несущей рамы балкона	1 м2 очищаемой поверхности	18.1	
63.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.181	
64.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.36	
65.	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.36	
66.	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0.00288	
67.	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно	т	-0.00288	
68.	Болт анкерный диаметром 12 мм	шт.	36	
69.	Демонтаж  швеллера	1 т конструкций	0.06872	
70.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, подкосов	1 т конструкций	0.25928	
71.	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских	т	0.25928	
72.	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс	т	0.06872	
73.	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм	т	0.17688	
74.	Сталь полосовая	кг	13.68	
75.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	
76.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	
77.	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	100 м3 в деле	0.012	
78.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0.10692	
79.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	-1.218	
80.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм	т	0.00504	
81.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0.02928	
82.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	1.218	
83.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.12	
84.	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	-13.92	
85.	Гидроизол	м2	13.92	
86.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.08	
87.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, толщ. до 30мм	100 м2 стяжки	0.08	
88.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.018	
89.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0.018	
90.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	8	
91.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.096	
92.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0.159	
93.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	2.067	
94.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.159	
95.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-17.49	
96.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.03975	
97.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	17.49	
98.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.159	
99.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 изолируемой поверхности	0.159	
100.	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм	м2	-16.695	
101.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	16.695	
102.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	39.75	
103.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.159	
104.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.159	
105.	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.006042	
106.	Краска акриловая типа Маршал Акрилат	кг	6.042	
107.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4.5133	
108.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.5133	
	
	Раздел 3.  ЛЕСТHИЦЫ	
	
109.	Разборка покрытий полов дощатых, площадки лестниц	100 м2 покрытия	0.11	
110.	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м2 покрытия	0.11	
111.	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	-0.4081	
112.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3	0.4081	
113.	Ремонт ступеней: деревянных	100 ступеней	0.2	
114.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	-0.0738	
115.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	-0.32	
116.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3	0.0738	
117.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3	0.32	
118.	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.22	
119.	Устройство плинтусов деревянных МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м плинтуса	0.22	
120.	Разборка ограждений из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.119	
121.	Установка элементов каркаса из брусьев, ограждений	1 м3 древесины в конструкции	0.168	
122.	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	-0.15624	
123.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0.02016	
124.	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0.00168	
125.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.08904	
126.	Поручень 150*80мм	м	7	
127.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.8	
128.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	16.56	
129.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	
130.	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	-0.003759	
131.	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	-0.002856	
132.	Краска огнезащитная	т	0.0067	
133.	Улучшенная окраска огнезащитной краской по дереву лестницы	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.43	
134.	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	-0.004988	
135.	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	-0.01075	
136.	Краска огнезащитная	т	0.0157	
137.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву перил	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	
138.	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	-0.000147	
139.	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	-0.0017808	
140.	Краска огнезащитная	т	0.002	
141.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.681	
142.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.681	

Составил: 
ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»	   		                  	М.Я. Шуптар

Проверил: 
заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»				         О.В. Толмачева