«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ №12 Ц»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Г.В. Марчихина /	
		
«_____»_________________ 2018г.	«_____»_________________ 2018г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по ул. К. Маркса, д. 57-63, ул.С. Разина, д. 36, ул. Каменная, д. 11-19, г. Калининград	
д.
№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ул.К.Маркса 63	
	
1.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	3.15	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	3.15	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2	3.15	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.96	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.34	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.48	
7.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.07	
8.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.006	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	шт.	3	
10.	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3	0.53	
11.	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3	0.0053	
12.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.125	
13.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.212	
14.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ( из бруса 200*200мм)	100 м	0.183	
15.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.015	
16.	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт.	0.02	
17.	Устройство слуховых окон	шт.	2	
18.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.98	
19.	Обивка боковин стен слуховых окон сталью оцинкованной. прим.	100 м2	0.028	
20.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.012	
21.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	3.15	
22.	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	396.9	
23.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	49.3	
24.	Устройство мелких покрытий (карнизный свес, брандмаурная стенка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.192	
25.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.778	
26.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	14.393	
27.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	3.15	
28.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	64.89	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (150/120)	
29.	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	0.76	
30.	Звенья водосточных труб (4м) д.120	шт	19	
31.	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.1	
32.	Колено трубы 70 град 622	шт.	10	
33.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.64	
34.	Устройство желобов: подвесных	100 м	0.64	
35.	Желоб водосточный( 4м ) д.150 1490	шт.	16	
36.	Заглушка желоба  д.150 192	шт.	4	
37.	Крюк для желоба 197	шт.	110	
38.	Соединитель желоба д.150 298	шт.	16	
39.	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.05	
40.	Воронка (штуцер) водосточная 150/120 660	шт	5	
41.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0.05	
42.	Отмет (слив) д.120 622	шт	5	
43.	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	0.63	
44.	Хомут водосточной трубы д.120 (в комплекте с дюбелями) 249	шт.	63	
45.	Ограждение кровель перилами	100 м	0.63	
46.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.189	
47.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м	0.094	
48.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.395	
49.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2 каналов	100 м	0.024	
50.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.053	
51.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до4 каналов	100 м	0.02	
52.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.132	
53.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 5 каналов	100 м	0.02	
54.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.176	
55.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м	0.03	
56.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.33	
57.	Устройство оголовников: бетонных (прим)	100 м3	0.0036	
58.	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.367	
59.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	1.27	
60.	Окраска дымов. труб акриловыми составами:  вручную по подготовленной поверхности	100 м2	1.27	
61.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	48.26	
62.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	16.51	
63.	Установка вентиляционных выходов д.до 355мм (прим)	шт	4	
64.	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.	4	
	Утепление вентканалов	
65.	Устройство дощатого вентиляционного короба	100 м2	0.48	
66.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2	0.48	
67.	Вата минеральная <ISOVER> толщина 50 мм	м2	4.8	
68.	Обивка вентшахт сталью оцинкованной. прим.	100 м2	0.48	
69.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.211	
70.	Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 труба - 10ти. канал.)	шт.	1	
71.	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к норме 12-01-011-01	шт.	1	
72.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18.6	
73.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	18.6	
	
	Раздел 2.  ул.К.Маркса 61	
	
74.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	3.03	
75.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	3.03	
76.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	100 м2	2.3	
77.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	7.36	
78.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.86	
79.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.31	
80.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.48	
81.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.07	
82.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.006	
83.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	шт.	3	
84.	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3	0.53	
85.	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3	0.0053	
86.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.125	
87.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.212	
88.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ( из бруса 200*200мм)	100 м	0.14	
89.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.011	
90.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	3.03	
91.	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	381.78	
92.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	46.6	
93.	Устройство мелких покрытий (карнизный свес) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.263	
94.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.73	
95.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	13.505	
96.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	5.151	
97.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	106.111	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (150/120)	
98.	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	0.68	
99.	Звенья водосточных труб (4м) д.120 2180	шт	17	
100.	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.1	
101.	Колено трубы 70 град 622	шт.	10	
102.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.64	
103.	Устройство желобов: подвесных	100 м	0.64	
104.	Желоб водосточный( 4м ) д.150 1490	шт.	16	
105.	Заглушка желоба  д.150 192	шт.	2	
106.	Крюк для желоба 197	шт.	107	
107.	Соединитель желоба д.150 298	шт.	16	
108.	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.05	
109.	Воронка (штуцер) водосточная 150/120 660	шт	5	
110.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0.05	
111.	Отмет (слив) д.120 622	шт	5	
112.	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	0.55	
113.	Хомут водосточной трубы д.120 (в комплекте с дюбелями) 249	шт.	55	
114.	Ограждение кровель перилами	100 м	0.6	
115.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.18	
	Мансарда	
116.	Разборка засыпного утеплителя	м3	30.3	
117.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	3.03	
118.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	370.872	
119.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	3.03	
120.	Вата минеральная <ISOVER> толщина 50 мм	м2	936.27	
121.	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	100 м2	0.186	
122.	Подшивка потолков: под штукатурку	100 м2	0.186	
123.	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков	100 м2	0.186	
124.	Краски для внутренних работ МА-025: коричневая	т	0.006	
	Ремонт дымоходов и вентканалов	
125.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м	0.094	
126.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.395	
127.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2 каналов	100 м	0.024	
128.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.053	
129.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до4 каналов	100 м	0.02	
130.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.132	
131.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 5 каналов	100 м	0.02	
132.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.176	
133.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м	0.03	
134.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.33	
135.	Устройство оголовников: бетонных (прим)	100 м3	0.0036	
136.	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.367	
137.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0.285	
138.	Окраска дымов. труб акриловыми составами:  вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.285	
139.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	10.83	
140.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	3.705	
141.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	23.3	
142.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	23.3	
	
	Раздел 3.  ул.К.Маркса 57-59	
	
143.	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2	6.89	
144.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	6.89	
145.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2	6.89	
146.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	2.14	
147.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.82	
148.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.12	
149.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.148	
150.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.013	
151.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	шт.	12	
152.	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3	1.06	
153.	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3	0.0106	
154.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.25	
155.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.424	
156.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ( из бруса 200*200мм)	100 м	0.402	
157.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.032	
158.	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт.	0.04	
159.	Устройство слуховых окон	шт.	4	
160.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.96	
161.	Обивка боковин стен слуховых окон сталью оцинкованной. прим.	100 м2	0.056	
162.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.025	
163.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	6.89	
164.	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	868.14	
165.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	98.3	
166.	Устройство мелких покрытий (карнизный свес, брандмаурная стенка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.414	
167.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.778	
168.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	14.393	
169.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	3.15	
170.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	64.89	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (150/120)	
171.	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1.44	
172.	Звенья водосточных труб (4м) д.120 2180	шт	36	
173.	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.24	
174.	Колено трубы 70 град 622	шт.	24	
175.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	1.34	
176.	Устройство желобов: подвесных	100 м	1.34	
177.	Желоб водосточный( 4м ) д.150 1490	шт.	34	
178.	Заглушка желоба  д.150 192	шт.	7	
179.	Крюк для желоба 197	шт.	227	
180.	Соединитель желоба д.150 298	шт.	34	
181.	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.12	
182.	Воронка (штуцер) водосточная 150/120 660	шт	12	
183.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0.12	
184.	Отмет (слив) д.120 622	шт	12	
185.	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	1.2	
186.	Хомут водосточной трубы д.120 (в комплекте с дюбелями) 249	шт.	120	
187.	Ограждение кровель перилами	100 м	1.17	
188.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.351	
	Ремонт дымоходов и вентканалов	
189.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м	0.188	
190.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.79	
191.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2 каналов	100 м	0.048	
192.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.106	
193.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до4 каналов	100 м	0.04	
194.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.264	
195.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 5 каналов	100 м	0.04	
196.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.352	
197.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м	0.06	
198.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.66	
199.	Устройство оголовников: бетонных (прим)	100 м3	0.0072	
200.	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.734	
201.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0.66	
202.	Окраска дымов. труб акриловыми составами:  вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.66	
203.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	25.08	
204.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	8.58	
205.	Установка вентиляционных выходов д.до 355мм (прим)	шт	8	
206.	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.	8	
207.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	46.1	
208.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	46.1	
	
	Раздел 4.  ул.Каменная,19	
	
209.	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2	3.12	
210.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	3.12	
211.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2	3.12	
212.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.94	
213.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.54	
214.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.35	
215.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.051	
216.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.004	
217.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	шт.	4	
218.	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3	0.53	
219.	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3	0.0053	
220.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.125	
221.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.212	
222.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ( из бруса 200*200мм)	100 м	0.183	
223.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.015	
224.	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт.	0.02	
225.	Устройство слуховых окон	шт.	2	
226.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.98	
227.	Обивка боковин стен слуховых окон сталью оцинкованной. прим.	100 м2	0.028	
228.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.012	
229.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	3.12	
230.	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	393.12	
231.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	81	
232.	Устройство мелких покрытий (карнизный свес, брандмаурная стенка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.214	
233.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.708	
234.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	13.098	
235.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	3.42	
236.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	70.452	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (150/120)	
237.	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	0.84	
238.	Звенья водосточных труб (4м) д.120 2180	шт	21	
239.	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.12	
240.	Колено трубы 70 град 622	шт.	12	
241.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.64	
242.	Устройство желобов: подвесных	100 м	0.64	
243.	Желоб водосточный( 4м ) д.150 1490	шт.	16	
244.	Заглушка желоба  д.150 192	шт.	4	
245.	Крюк для желоба 197	шт.	110	
246.	Соединитель желоба д.150 298	шт.	16	
247.	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.06	
248.	Воронка (штуцер) водосточная 150/120 660	шт	6	
249.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0.06	
250.	Отмет (слив) д.120 622	шт	6	
251.	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	0.7	
252.	Хомут водосточной трубы д.120 (в комплекте с дюбелями) 249	шт.	70	
253.	Ограждение кровель перилами	100 м	0.63	
254.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.189	
255.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м	0.094	
256.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.395	
257.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2 каналов	100 м	0.024	
258.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.053	
259.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до4 каналов	100 м	0.02	
260.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.132	
261.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 5 каналов	100 м	0.02	
262.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.176	
263.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м	0.03	
264.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.33	
265.	Устройство оголовников: бетонных (прим)	100 м3	0.0036	
266.	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.367	
267.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0.347	
268.	Окраска дымов. труб акриловыми составами:  вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.347	
269.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	13.19	
270.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	4.511	
271.	Установка вентиляционных выходов д.до 355мм (прим)	шт	4	
272.	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.	4	
273.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	22.3	
274.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	22.3	
	
	Раздел 5.  ул.Каменная 11-17, С.Разина 36	
	
275.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	19.54	
276.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	19.54	
277.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2	19.54	
278.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	5.9	
279.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	3.54	
280.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	2.96	
281.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.43	
282.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.037	
283.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	шт.	19	
284.	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3	3.18	
285.	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3	0.0318	
286.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.75	
287.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	1.272	
288.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ( из бруса 200*200мм)	100 м	1.143	
289.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.015	
290.	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт.	0.16	
291.	Устройство слуховых окон	шт.	16	
292.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	7.84	
293.	Обивка боковин стен слуховых окон сталью оцинкованной. прим.	100 м2	0.224	
294.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.099	
295.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	19.54	
296.	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	2462.04	
297.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	445	
298.	Устройство мелких покрытий (карнизный свес, брандмаурная стенка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	1.475	
299.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	4.24	
300.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	78.44	
301.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	20.28	
302.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	417.768	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (150/120)	
303.	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	5.44	
304.	Звенья водосточных труб (4м) д.120 2180	шт	136	
305.	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.84	
306.	Колено трубы 70 град 622	шт.	84	
307.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	3.42	
308.	Устройство желобов: подвесных	100 м	3.42	
309.	Желоб водосточный( 4м ) д.150 1490	шт.	86	
310.	Заглушка желоба  д.150 192	шт.	28	
311.	Крюк для желоба 197	шт.	578	
312.	Соединитель желоба д.150 298	шт.	86	
313.	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.42	
314.	Воронка (штуцер) водосточная 150/120 660	шт	42	
315.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0.42	
316.	Отмет (слив) д.120 622	шт	42	
317.	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	4.55	
318.	Хомут водосточной трубы д.120 (в комплекте с дюбелями) 249	шт.	455	
319.	Ограждение кровель перилами	100 м	3.29	
320.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.987	
	Ремонт дымоходов и вентканалов	
321.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м	0.658	
322.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	2.764	
323.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2 каналов	100 м	0.168	
324.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.37	
325.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до4 каналов	100 м	0.14	
326.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.924	
327.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 5 каналов	100 м	0.14	
328.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	1.232	
329.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м	0.21	
330.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	2.31	
331.	Устройство оголовников: бетонных (прим)	100 м3	0.0252	
332.	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.907	
333.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	2.47	
334.	Окраска дымов. труб акриловыми составами:  вручную по подготовленной поверхности	100 м2	2.47	
335.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	93.86	
336.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	32.11	
337.	Установка вентиляционных выходов д.до 355мм (прим)	шт	28	
338.	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.	28	
	Мансарда	
339.	Разборка засыпного утеплителя	м3	19.4	
340.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	3.15	
341.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	385.56	
342.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2	74.052	
343.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	1.94	
344.	Вата минеральная <ISOVER> толщина 50 мм	м2	599.46	
345.	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	100 м2	0.302	
346.	Подшивка потолков: под штукатурку	100 м2	0.302	
347.	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков	100 м2	0.302	
348.	Краски для внутренних работ МА-025: коричневая	т	0.009	
349.	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2	3.15	
	Укрепление фермы	
350.	Очистка поверхности щетками	м2	170.5	
351.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	1.705	
352.	Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм	100 м2	1.705	
353.	Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, при изменении толщины покрытия на 0,3 мм	100 м2	1.705	
354.	Краска огнезащитная <УНИКУМ>	кг	375.1	
355.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0.553	
356.	Сталь угловая 75х75 мм	т	0.099	
357.	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	72.3	
358.	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	31.8	
359.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена прогонов из брусьев (100*100)(прим)	100 м	2.6	
360.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.026	
361.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	1.841	
362.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18.6	
363.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	18.6	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»               Ломоченков П.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОК МКУ «КР МКД»                         Рябкова Г.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)