«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шешеловская С.Я. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на Капитальный ремонт крыши МКД №22-24 по ул. Бородинская, в г. Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5.46	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5.46	
3.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали- желобов,	100 м труб и покрытий	0.76	
4.	Е46-04-001-04	Разборка кирпичных стен(мауэрлат)	1 м3	0.75	
5.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.32	
6.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.176	
7.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.64	
8.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок  и затяжек  из досок	100 м	2.382	
9.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей конька (применит)	100 м	0.06	
10.	Е53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат)	100 м3 кладки	0.0075	
11.	Е53-1-1	Разборка обшивки слуховых окон (применит)	100 м2 стен	0.6915	
12.	Е10-01-008-08	Обивка стен окон кровельной сталью оцинкованной (применит)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.6915	
13.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.30426	
14.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.141	
15.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.5922	
16.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(6-ти  канальный)	100 м труб	0.015	
17.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.165	
18.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(8-ти канальный)	100 м труб	0.096	
19.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1.4784	
20.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(16-ти канальный)	100 м труб	0.03	
21.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.99	
22.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.8794	
23.	Е46-01-008-03	Устройство  бетонных оголовников (применит)	1 м3	0.3	
24.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.8794	
25.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки боковых  стен   с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.075	
26.	Е15-04-014-01	Окраска стен  с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая  (применит)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	
27.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.9168	
28.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	122.47776	
29.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	5.46	
30.	С2 Цена поставщика.	Лист без асбестовый волнистый  "Этернит"	1 м2	698.88	
31.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (люк выхода на крышу) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.007225	
32.	С2 Цена поставщика.	Люк выхода на крышу	1 м2	0.7225	
33.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (капельника) шириной до 0,4 м	100 м	0.76	
34.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.76	
35.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.71	
36.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.18	
37.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.09	
38.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.09	
39.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.63	
40.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой под  утеплитель и поверх  утеплителя	100 м2 покрытия	1.6946	
41.	С101-4134	Пленка антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	105.9125	
42.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	105.9125	
43.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	12.7095	
44.	С104-0098	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	259.2738	
45.	Е12-01-012-01	Установка снегозадержателей (применит)	100 м ограждения	0.52	
46.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	61.7	
47.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	61.7	

Составил:	инженер  ООО "ЖЭУ-18"                                           Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)