«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-14»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.С. Гадаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Чекистов 49 в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2.75	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.75	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.492	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.13	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.82	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.65	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, кобылок (прим.)	100 м	0.315	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	5	
9.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.5	
10.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	113.85	
11.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
12.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
13.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.44	
14.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.066	
15.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.02904	
16.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	2.75	
17.	Этернит в комплекте	м2	352	
18.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.62	
19.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.6	
20.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.62	
21.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.62	
22.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.54	
23.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.1	
24.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.05	
25.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.05	
26.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.45	
27.	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной	м3 кладки	0.096	
28.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.05	
29.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.21	
30.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м труб	0.05	
31.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.55	
32.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.159	
33.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.159	
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
34.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	13.01	
35.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	13.01	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)