«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	5 629 933.00	руб.	Смета на сумму:	5 629 933.00	руб.	
		
          Директор МКУ «КР МКД»
	     Ген.директор ООО «Северо-Западная
           Управляющая компания»
	
        ________________ / С.Б. Русович /	      ________________ / Т.К. Казакова/	
		
      «___»____________________ 2018г.	     «___»____________________ 2018г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт подвала, фасада без утепления МКД по ул.Банковская 3-13, г.Калининград	
Сметная стоимость:	5 629.933	тыс. руб.	
монтажных работ:	88.741	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	8.119	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 360.353	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		17.46	7 987.76	139 466	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	1.2222	229.990	281	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	759.51	163.200	123 952	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	1.2222	1 037.49	1 268	
			(1)			229.99	281	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	59.364	239.98	14 246	
		Накладные расходы				93%	115 537	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	67 086	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					322 089	
	
2.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.611	127 561.33	77 940	
		Объем: (17.46)*0.035						
	
3.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.157	18 270.82	2 869	
		Объем: (17.46)*0.009						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		1.74	887.02	1 543	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	9.5526	161.570	1 543	
4. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.01044			
		Накладные расходы				66%	1 018	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	617	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 179	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		1.74	23 539.30	40 958	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	14.4768	286.750	4 151	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	36.192	169.310	6 128	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	14.4768	2 307.87	33 411	
			(1)			286.75	4 151	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.696	2 040.43	1 420	
		Накладные расходы				66%	6 784	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	4 112	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					51 854	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов кирпичных	100 м2		17.8415	3 361.61	59 976	
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	407.14303	147.310	59 976	
		Накладные расходы				84%	50 380	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	28 788	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					139 144	
	
7.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		10.2	459.04	4 682	
7. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	27.642	169.310	4 680	
7. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.102	20.52	2	
		Накладные расходы				73%	3 416	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	2 621	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 719	
	
8.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.204	2 983.71	609	
		Объем: (10.2)*0.02						
	
9.	ГЭСН 07-05-039-07	Заделка трещин цементным раствором методом инъецирования (прим)	100 м		0.12	6 980.24	838	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.93	0.8316	200.982	167	
9. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	20.13	2.4156	171.480	414	
9. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.024	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
9. 4.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	6.73	0.8076	493.44	399	
			(1)			200.12	162	
		Накладные расходы				119%	691	
						=(155*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				68%	395	
						=(100*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 924	
	
10.	ГЭСНр 69-12-1 
(прим)	Приготовление растворов вручную:  цем.-песчан. состав  расширяющ. цемент, песок1:3	м3		0.09	464.03	42	
10. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.15	0.2835	147.310	42	
		Накладные расходы				56%	24	
						=(66.0* (0.85))		
		Всего с НР и СП					66	
	
11.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		0.068	523.12	36	
		Объем: 0.75*0.09						
	
12.	03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т		0.0315	26 755.20	843	
		Объем: 0.25*0.09*1.4						
	
13.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (входы в тамбур со стороны двора)	м3		16	11 882.62	190 122	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	6.88	268.820	1 849	
13. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	566.24	151.380	85 717	
13. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	3.2	874.68	2 799	
			(1)			268.82	860	
13. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	3.68	308.04	1 134	
			(1)			268.82	989	
13. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.704	20.52	14	
13. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.253	4.048	2 735.32	11 073	
13. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.402	6.432	13 896.92	89 385	
		Накладные расходы				73%	63 923	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	49 037	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					303 082	
	
14.	ГЭСНр 58-20-1 
(прим.)	Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		1.967	18 070.06	35 544	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.23604	255.877	60	
14. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	81.45347	161.570	13 160	
14. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.15736	308.04	48	
			(1)			268.82	42	
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.07868	1 037.49	82	
			(1)			229.99	18	
14. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.007868	57 689.15	454	
14. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.011802	111 097.73	1 311	
14. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.361928	56 608.46	20 488	
14. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.440608			
		Накладные расходы				71%	9 386	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	6 874	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					51 805	
	
15.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		25	302.90	7 573	
		Объем: 196.7*7.5/60						
	
16.	ГЭСНр 61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2		0.02	108 334.40	2 167	
16. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	549.55	10.991	175.550	1 929	
16. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.78	0.0356	10.80		
16. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.007	20.52		
16. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	5.8	0.116	2 040.43	237	
16. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	12.8	0.256			
		Накладные расходы				67%	1 292	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	772	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 231	
	
17.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		17.842	1 208.93	21 570	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.35684	249.405	89	
17. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	116.8651	181.930	21 261	
17. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.17842	308.04	55	
			(1)			268.82	48	
17. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.17842	1 037.49	185	
			(1)			229.99	41	
17. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	1.7842	38.33	68	
		Накладные расходы				80%	17 080	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	7 900	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					46 550	
	
18.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		231.94	61.73	14 318	
		Объем: (17.8415)*0.013*1000						
	
19.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		17.8415	17 515.20	312 497	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	49.59937	177.720	8 815	
19. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	1264.60552	181.930	230 070	
19. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	16.05735	14.36	231	
19. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	49.59937	267.44	13 265	
			(1)			177.72	8 815	
19. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	6.244525	20.52	128	
19. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	33.720435	2 040.43	68 804	
		Накладные расходы				80%	191 108	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	88 387	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					591 992	
	
20.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		17.8415	46 975.53	838 114	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	2.319395	229.990	533	
20. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	1455.8664	147.310	214 464	
20. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	1.78415	10.80	19	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	2.319395	1 037.49	2 406	
			(1)			229.99	533	
20. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	3.21147	20.52	66	
20. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	4.460375	9 149.15	40 809	
20. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	1962.565	295.71	580 350	
		Накладные расходы				67%	144 048	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	85 999	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 068 161	
	
21.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-4.46	9 149.15	-40 805	
		Объем: (17.8415)*(-0.25)						
	
22.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-1962.565	295.71	-580 350	
		Объем: (17.8415)*(-110.0)						
	
23.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		1962.565	32.67	64 117	
		Объем: 17.8415*110						
	
24.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		4460.375	24.25	108 164	
		Объем: 1784.15*2.5						
	
25.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		16.182	12 655.67	204 794	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	6.79644	229.990	1 563	
25. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	996.32574	198.360	197 631	
25. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	8.25282	10.80	89	
25. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	6.79644	1 037.49	7 051	
			(1)			229.99	1 563	
25. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	1.100376	20.52	23	
		Накладные расходы				80%	159 355	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	73 702	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					437 851	
	
26.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.291	61 897.52	18 012	
		Объем: (16.1815)*0.018						
	
27.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		6.473	58 562.01	379 072	
		Объем: (16.1815)*0.4						
	
28.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		17.8415	2 335.01	41 660	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.07049	229.990	246	
28. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	230.86901	175.550	40 529	
28. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	1.248905	10.80	13	
28. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	1.07049	1 037.49	1 111	
			(1)			229.99	246	
28. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.178415	38.33	7	
		Накладные расходы				80%	32 620	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	15 087	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					89 367	
	
29.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		231.9395	104.81	24 310	
		Объем: (17.8415)*13						
	
30.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		677.977	185.21	125 568	
		Объем: (17.8415)*38.0						
	
31.	ГЭСНр 58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		2.2	9 968.38	21 930	
31. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	132.88	163.200	21 686	
31. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.0022	111 097.73	244	
		Накладные расходы				71%	15 397	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	11 277	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					48 604	
	
	Карниз	
32.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: карниза	100 м2		1.022	3 361.61	3 436	
32. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	23.32204	147.310	3 436	
		Накладные расходы				84%	2 886	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 649	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 972	
	
33.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		0.7	459.04	321	
33. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	1.897	169.310	321	
33. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.007	20.52		
		Накладные расходы				73%	234	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	180	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					735	
	
34.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.014	2 983.71	42	
		Объем: (0.7)*0.02						
	
35.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		1.022	1 208.93	1 236	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.02044	249.405	5	
35. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	6.6941	181.930	1 218	
35. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.01022	308.04	3	
			(1)			268.82	3	
35. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01022	1 037.49	11	
			(1)			229.99	2	
35. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.1022	38.33	4	
		Накладные расходы				80%	978	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	453	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 667	
	
36.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		13.286	61.73	820	
		Объем: (1.022)*0.013*1000						
	
37.	ГЭСН 15-02-001-01 
(прим)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов	100 м2		1.022	17 515.20	17 901	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	2.84116	177.720	505	
37. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	72.43936	181.930	13 179	
37. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.9198	14.36	13	
37. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	2.84116	267.44	760	
			(1)			177.72	505	
37. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.3577	20.52	7	
37. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	1.93158	2 040.43	3 941	
		Накладные расходы				80%	10 947	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	5 063	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					33 911	
	
38.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		1.022	2 335.01	2 386	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.06132	229.990	14	
38. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	13.22468	175.550	2 322	
38. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.07154	10.80	1	
38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.06132	1 037.49	64	
			(1)			229.99	14	
38. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.01022	38.33		
		Накладные расходы				80%	1 869	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	864	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 119	
	
39.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		13.286	104.81	1 393	
		Объем: (1.022)*13						
	
40.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		38.836	185.21	7 193	
		Объем: (1.022)*38.0						
	
	Перенавеска эл.кабеля	
41.	ГЭСНр 67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		3	1 423.15	4 269	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.03	268.820	8	
41. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	28.92	147.310	4 260	
41. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.03	308.04	9	
			(1)			268.82	8	
		Накладные расходы				72%	3 073	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	2 219	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 561	
	
42.	ГЭСНм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		3	3 954.66	11 864	
		Начисления: Н17= 2	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.03	268.820	8	
42. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	60.99	179.760	10 964	
42. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.03	308.04	9	
			(1)			268.82	8	
42. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	1.2	168.36	202	
42. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.0042	111 876.20	470	
		Накладные расходы				81%	8 887	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	5 705	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					26 457	
	
43.	20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м		3	17 331.05	51 993	
	
44.	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		3	820.68	2 462	
		Начисления: Н17= 2.0	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.06	249.405	15	
44. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	11.28	177.590	2 003	
44. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.03	874.68	26	
			(1)			268.82	8	
44. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.03	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
44. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.48	446.18	214	
44. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.165	797.64	132	
44. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.15	104.12	16	
		Накладные расходы				81%	1 635	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 049	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 146	
	
45.	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		3	820.68	2 462	
		Начисления: Н17= 2.0	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.06	249.405	15	
45. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	11.28	177.590	2 003	
45. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.03	874.68	26	
			(1)			268.82	8	
45. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.03	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
45. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.48	446.18	214	
45. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.165	797.64	132	
45. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.15	104.12	16	
		Накладные расходы				81%	1 635	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 049	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 146	
	
	Цоколь	
46.	ГЭСНр 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		1.93	3 064.05	5 914	
46. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	40.144	147.310	5 914	
		Накладные расходы				68%	4 022	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	2 366	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					12 301	
	
47.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		0.9	459.04	413	
47. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	2.439	169.310	413	
47. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.009	20.52		
		Накладные расходы				73%	301	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	231	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					946	
	
48.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.018	2 983.71	54	
		Объем: (0.9)*0.02						
	
49.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		1.93	1 208.93	2 333	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0386	249.405	10	
49. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	12.6415	181.930	2 300	
49. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0193	308.04	6	
			(1)			268.82	5	
49. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0193	1 037.49	20	
			(1)			229.99	4	
49. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.193	38.33	7	
		Накладные расходы				80%	1 848	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	855	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 036	
	
50.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		25.09	61.73	1 549	
		Объем: (1.93)*0.013*1000						
	
51.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		1.93	17 515.20	33 804	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	5.3654	177.720	954	
51. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	136.7984	181.930	24 888	
51. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	1.737	14.36	25	
51. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	5.3654	267.44	1 435	
			(1)			177.72	954	
51. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.6755	20.52	14	
51. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	3.6477	2 040.43	7 443	
		Накладные расходы				80%	20 674	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	9 562	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					64 039	
	
52.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		1.93	46 975.53	90 663	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.2509	229.990	58	
52. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	157.488	147.310	23 200	
52. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.193	10.80	2	
52. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.2509	1 037.49	260	
			(1)			229.99	58	
52. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.3474	20.52	7	
52. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.4825	9 149.15	4 414	
52. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	212.3	295.71	62 779	
		Накладные расходы				67%	15 583	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	9 303	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					115 549	
	
53.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.483	9 149.15	-4 419	
		Объем: (1.93)*(-0.25)						
	
54.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-212.3	295.71	-62 779	
		Объем: (1.93)*(-110.0)						
	
55.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		212.3	32.67	6 936	
		Объем: 1.93*110						
	
56.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		482.5	24.25	11 701	
		Объем: 193*2.5						
	
57.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		1.93	2 335.01	4 507	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.1158	229.990	27	
57. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	24.9742	175.550	4 384	
57. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.1351	10.80	1	
57. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.1158	1 037.49	120	
			(1)			229.99	27	
57. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0193	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	3 529	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 632	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 668	
	
58.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		25.09	104.81	2 630	
		Объем: (1.93)*13						
	
59.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		73.34	185.21	13 583	
		Объем: (1.93)*38.0						
	
	Оконные и дверные проемы (МОП)	
60.	ГЭСН 09-06-001-02 
(прим)	Демонтаж: решеток оконных	т		0.048	6 360.46	305	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.217	0.010416	245.021	3	
60. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.553	1.706544	161.570	276	
60. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.004032	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
60. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7.371	0.353808	32.60	12	
60. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.006384	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
60. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.302	0.062496	3.21		
60. 7.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.421	0.068208	112.76	8	
		Накладные расходы				69%	193	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	162	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					659	
	
61.	ГЭСН 09-06-001-02 
(прим)	Монтаж: решеток оконных (б/у)	т		0.048	9 741.65	468	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.31	0.01488	245.021	4	
61. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	50.79	2.43792	161.570	394	
61. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.00576	874.68	5	
			(1)			268.82	2	
61. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10.53	0.50544	32.60	16	
61. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.00912	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
61. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.86	0.08928	3.21		
61. 7.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.03	0.09744	112.76	11	
61. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.5	0.072	51.41	4	
61. 9.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.0216	46.96	1	
61. 10.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.0014	0.0000672	62 811.43	4	
61. 11.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0033	0.0001584	89 253.46	14	
61. 12.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000048	57 689.15		
61. 13.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000048	204 657.21	1	
61. 14.	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1	0.048			
61. 15.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0008976	210.53		
61. 16.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000144	45 326.49		
61. 17.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00009312	39 941.89	4	
61. 18.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00001488	72 855.64	1	
61. 19.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000288	80 243.85	2	
		Накладные расходы				69%	275	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	231	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					973	
	
62.	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2		10.6	145.41	1 541	
62. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.9	9.54	161.570	1 541	
		Накладные расходы				69%	1 063	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	740	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 344	
	
63.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.106	2 141.39	227	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00212	215.055		
63. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.56286	201.080	113	
63. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00106	10.80		
63. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00106	964.28	1	
			(1)			200.12		
63. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00106	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
63. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.11872	18.56	2	
63. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.001272	72 855.64	93	
63. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000212	79 235.11	17	
		Накладные расходы				69%	78	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	54	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					359	
	
64.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.106	2 560.48	271	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00212	215.055		
64. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.40598	171.480	70	
64. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00106	10.80		
64. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00106	964.28	1	
			(1)			200.12		
64. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00106	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
64. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.0689	18.56	1	
64. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.002014	93 641.96	189	
64. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0001484	65 944.00	10	
		Накладные расходы				69%	48	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	34	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					353	
	
65.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.22	31 181.83	6 860	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	1.7028	268.820	458	
65. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	41.4788	152.740	6 335	
65. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	1.7028	308.04	525	
			(1)			268.82	458	
		Накладные расходы				84%	5 706	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	3 261	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 827	
	
66.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0702	95 241.87	6 686	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.4489992	242.812	109	
66. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	18.2025792	165.230	3 008	
66. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.1482624	308.04	46	
			(1)			268.82	40	
66. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.3007368	1 037.49	312	
			(1)			229.99	69	
66. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	30.1158	5.19	156	
66. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	4.9842	5.19	26	
66. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	1.90242	51.86	99	
66. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	5.01228	74.74	375	
66. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.5616	429.47	241	
66. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	8.0028	302.90	2 424	
		Накладные расходы				90%	2 805	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	1 340	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 832	
	
67.	11.3.02.02-0018	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2		7.02	4 492.94	31 540	
	
68.	ГЭСН 10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.1296	69 751.53	9 040	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.076	0.6578496	236.049	155	
68. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	193.596	25.0900416	165.230	4 146	
68. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.792	0.1026432	308.04	32	
			(1)			268.82	28	
68. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.5552064	1 037.49	576	
			(1)			229.99	128	
68. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	323	41.8608	5.19	217	
68. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	67	8.6832	5.19	45	
68. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	20	2.592	51.86	134	
68. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	47.6	6.16896	74.74	461	
68. 9.	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100	12.96			
68. 10.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	1.0368	429.47	445	
68. 11.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	76	9.8496	302.90	2 983	
		Накладные расходы				90%	3 871	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	1 849	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					14 760	
	
69.	11.3.02.02-0015	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2		12.96	3 213.55	41 648	
		Объем: (0.1296)*100.0						
	
70.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.12	23 171.96	2 781	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.228	0.02736	238.165	7	
70. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	25.428	3.05136	161.570	493	
70. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.048	0.00576	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
70. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0216	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
70. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.48	429.47	206	
70. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	6.792	302.90	2 057	
		Накладные расходы				90%	450	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	215	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 446	
	
71.	11.3.03.01-0003	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм	м		12	195.18	2 342	
	
72.	ГЭСН 15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.091	42 400.93	3 858	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.336	0.303576	213.153	65	
72. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	207.936	18.922176	165.230	3 127	
72. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.372	0.033852	308.04	10	
			(1)			268.82	9	
72. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	2.364	0.215124	224.34	48	
			(1)			200.12	43	
72. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.6	0.0546	1 037.49	57	
			(1)			229.99	13	
72. 6.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.000182	56 019.57	10	
72. 7.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.15561	306.04	48	
72. 8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.04459	9 149.15	408	
72. 9.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.00273	2 390.43	7	
72. 10.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.0004368	330 431.94	144	
		Накладные расходы				80%	2 554	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 181	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 593	
	
73.	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2		9.555	66.70	637	
		Объем: (0.091)*105.0						
	
74.	ГЭСН 15-04-027-05 
(прим)	Шпатлевка при окраске по  сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2		0.091	4 239.61	386	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.004368	239.698	1	
74. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	14.388	1.309308	179.760	235	
74. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.001092	308.04		
			(1)			268.82		
74. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.003276	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
74. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	0.4004	162.00	65	
74. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.15	0.01365	38.33	1	
74. 7.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.002639	30 814.73	81	
		Накладные расходы				80%	189	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	87	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					662	
	
75.	07.2.06.03-0223	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м		2.6	142.01	369	
	
76.	ГЭСН 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.091	5 568.35	507	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.132	0.012012	233.520	3	
76. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	30.492	2.774772	169.310	470	
76. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.001092	308.04		
			(1)			268.82		
76. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.01092	1 037.49	11	
			(1)			229.99	3	
76. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.07644	162.00	12	
76. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.02821	38.33	1	
76. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.000455	25 917.44	12	
		Накладные расходы				80%	378	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	175	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 060	
	
77.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.006	54 822.34	329	
		Объем: (0.091)*0.063						
	
	Крыльцо	
78.	ГЭСН 46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3		2	1 552.02	3 104	
78. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	15.6	171.480	2 675	
78. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	3.72	97.21	362	
78. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	7.44	9.05	67	
		Накладные расходы				84%	2 247	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 284	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 635	
	
79.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.012	22 685.74	272	
79. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1.848	147.310	272	
		Накладные расходы				61%	166	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	84	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					522	
	
80.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.012	7 577.13	91	
80. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.64272	141.470	91	
		Накладные расходы				61%	56	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	28	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					175	
	
81.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		4.4	510.71	2 247	
		Объем: 2*2.2						
	
82.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза		1.68	151.56	255	
		Объем: 1.2*1.4						
	
83.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		4.4	262.99	1 157	
		Объем: 2*2.2						
	
84.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		0.8	746.76	597	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.24	200.120	48	
84. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	2.728	163.200	445	
84. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.064	964.28	62	
			(1)			200.12	13	
84. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	0.352	3.34	1	
84. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.176	493.44	87	
			(1)			200.12	35	
84. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.12	20.52	2	
		Накладные расходы				94%	463	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	251	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 312	
	
85.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.96	523.12	502	
		Объем: (0.8)*1.2						
	
86.	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)	Устройство стен крылец и ступеней : бетонных	100 м3		0.02	106 487.48	2 130	
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.4574	264.155	121	
86. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	7.1604	165.230	1 183	
86. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.376	1 126.02	423	
			(1)			268.82	101	
86. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.0306	874.68	27	
			(1)			268.82	8	
86. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.0054	964.28	5	
			(1)			200.12	1	
86. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.3642	11.58	4	
86. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.0454	1 037.49	47	
			(1)			229.99	10	
86. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.00154	20.52		
86. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.001	89 253.46	89	
86. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.00086	57 689.15	50	
86. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.00052	11 636.25	6	
86. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.0014	5 768.85	8	
86. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.0172	5 760.02	99	
86. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.8	234.83	188	
		Накладные расходы				80%	1 043	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	574	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 747	
	
87.	04.1.02.05-0074	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3		2.04	3 014.79	6 150	
		Объем: 2*1.02						
	
88.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.0151	3 799.01	57	
		Объем: 15.1/1000						
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.005738	246.339	1	
88. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	0.190864	167.270	32	
88. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.002416	874.68	2	
			(1)			268.82	1	
88. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.003322	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
88. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0004228	47 018.66	20	
		Накладные расходы				80%	26	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	15	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					98	
	
89.	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.0151	61 564.48	930	
		Объем: (0.0151)*1.0						
	
90.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.0821	6 419.56	527	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.104267	268.820	28	
90. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	39.51	3.243771	150.030	487	
90. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.104267	308.04	32	
			(1)			268.82	28	
90. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	0.744647	3.18	2	
90. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.28735	20.52	6	
		Накладные расходы				94%	484	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	263	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 274	
	
91.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3		0.167	3 223.31	538	
		Объем: (0.0821)*2.04						
	
92.	ГЭСН 09-03-050-01 
(прим)	Монтаж стальных уголков на ступени	100 м		0.12	2 298.91	276	
92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.006	229.990	1	
92. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.8	1.536	175.550	270	
92. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.006	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
92. 4.	01.7.15.14	Шурупы строительные	т	0.00075	0.00009			
92. 5.	07.2.07.13	Планка из стального листа	т	0.004	0.00048			
		Накладные расходы				69%	187	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	157	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					620	
	
93.	08.3.08.02-0063	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	т		0.023	37 825.00	870	
	
	Отмостка	
94.	ГЭСНр 68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.1422	61 976.99	8 813	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	5.885658	203.672	1 199	
94. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	34.60437	156.950	5 431	
94. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.304308	1 543.79	470	
			(1)			268.82	82	
94. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.183438	35.92	7	
94. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	5.58135	493.44	2 754	
			(1)			200.12	1 117	
94. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	16.74405	9.05	152	
		Накладные расходы				88%	5 834	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	3 182	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17 830	
	
95.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		25.6	510.71	13 074	
		Объем: 14.22*1.8						
	
96.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.51	22 685.74	11 570	
96. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	78.54	147.310	11 570	
		Накладные расходы				61%	7 058	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	3 587	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					22 214	
	
97.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.51	7 577.13	3 864	
97. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	27.3156	141.470	3 864	
		Накладные расходы				61%	2 357	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	1 198	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 419	
	
98.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза		81.6	151.56	12 367	
		Объем: 51*1.6						
	
99.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		25.6	262.99	6 733	
	
100.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.51	17 515.20	8 933	
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	1.4178	177.720	252	
100. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	36.1488	181.930	6 577	
100. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.459	14.36	7	
100. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	1.4178	267.44	379	
			(1)			177.72	252	
100. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.1785	20.52	4	
100. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.9639	2 040.43	1 967	
		Накладные расходы				80%	5 463	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	2 527	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					16 923	
	
101.	ГЭСН 08-01-003-07 
(прим)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.51	12 304.92	6 276	
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.102	229.990	23	
101. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	10.812	179.760	1 944	
101. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.9945	116.06	115	
101. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.102	1 037.49	106	
			(1)			229.99	23	
101. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.00816	25 327.06	207	
101. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.1224	26 382.45	3 229	
101. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.01224	54 972.66	673	
101. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.051	38.33	2	
		Накладные расходы				93%	1 829	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	1 062	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 167	
	
102.	ГЭСН 08-01-007-01	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		2.54	493.03	1 252	
102. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.00254	229.990	1	
102. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	8.1026	154.230	1 250	
102. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.00254	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				93%	1 163	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	676	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 091	
	
103.	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б	м2		279.4	37.73	10 542	
		Объем: 254*1.1						
	
104.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		25.4	746.76	18 968	
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	7.62	200.120	1 525	
104. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	86.614	163.200	14 135	
104. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	2.032	964.28	1 959	
			(1)			200.12	407	
104. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	11.176	3.34	37	
104. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	5.588	493.44	2 757	
			(1)			200.12	1 118	
104. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	3.81	20.52	78	
		Накладные расходы				94%	14 720	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	7 987	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					41 675	
	
105.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		30.48	523.12	15 945	
		Объем: (25.4)*1.2						
	
106.	ГЭСН 11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		25.4	2 615.50	66 434	
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	13.97	200.120	2 796	
106. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.73	94.742	167.270	15 847	
106. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	2.286	964.28	2 204	
			(1)			200.12	457	
106. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	23.622	3.34	79	
106. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	11.684	493.44	5 765	
			(1)			200.12	2 338	
106. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	3.81	20.52	78	
106. 7.	02.2.05.04-0049	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.1	2.54	1 563.65	3 972	
106. 8.	02.2.05.04-0050	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	0.09	2.286	1 442.55	3 298	
106. 9.	02.2.05.04-0052	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	1	25.4	1 385.44	35 190	
		Накладные расходы				94%	17 524	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	9 508	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					93 466	
	
107.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		25.4	633.89	16 101	
107. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	92.964	158.310	14 717	
107. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	12.192	3.18	39	
107. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0508	21 070.94	1 070	
107. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	8.89	20.52	182	
107. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0254	3 621.85	92	
		Накладные расходы				94%	13 834	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	7 506	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					37 441	
	
108.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		25.908	3 128.21	81 046	
		Объем: (25.4)*1.02						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					2 744 262	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					68 781	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					51 993	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42, 44, 45)					12 156	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 42, 44, 45)					7 804	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					88 741	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 638 230	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 013 782	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 101, 102; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 32, 65, 78; %=73 - по стр. 7, 13, 33, 47; %=119 - по стр. 9; %=56 - по стр. 10; %=71 - по стр. 14, 31; %=67 - по стр. 16, 20, 52; %=80 - по стр. 17, 19, 25, 28, 35, 37, 38, 49, 51, 57, 72, 74, 76, 86, 88, 100; %=72 - по стр. 41; %=68 - по стр. 46; %=69 - по стр. 62-64; %=90 - по стр. 66, 68, 70; %=61 - по стр. 79, 80, 96, 97; %=94 - по стр. 84, 90, 104, 106, 107; %=88 - по стр. 94)					969 417	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 101, 102; %=40 - по стр. 4, 5, 16, 20, 46, 52; %=48 - по стр. 6, 32, 62-65, 78, 94; %=56 - по стр. 7, 13, 33, 47; %=68 - по стр. 9; %=52 - по стр. 14, 31, 41; %=37 - по стр. 17, 19, 25, 28, 35, 37, 38, 49, 51, 57, 72, 74, 76, 100; %=43 - по стр. 66, 68, 70; %=31 - по стр. 79, 80, 96, 97; %=51 - по стр. 84, 90, 104, 106, 107; %=44 - по стр. 86, 88)					525 696	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 133 343	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 418	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 60, 61, 92)					654	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 60, 61, 92)					550	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 622	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					35 833	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					35 833	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					4 260 539	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	91 176	
	ИТОГО					4 351 715	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	87 034	
	ИТОГО					4 438 749	
	НДС 18%				18	798 975	
	ВСЕГО С НДС					5 237 724.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					982 227.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					534 050	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
109.	ГЭСНр 62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		0.9	556.38	501	
109. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	3.393	147.310	500	
109. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.045	20.52	1	
		Накладные расходы				68%	340	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	200	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 041	
	
110.	14.2.06.01-0103	Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона	кг		0.9	250.39	225	
		Объем: (0.9)*0.001*1000						
	
111.	ГЭСНр 53-15-6	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.52	145 207.11	75 508	
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11	5.72	268.820	1 538	
111. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	206.778	156.950	32 454	
111. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.52	874.68	455	
			(1)			268.82	140	
111. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	10	5.2	308.04	1 602	
			(1)			268.82	1 398	
111. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.3068	20.52	6	
111. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	2.4	1.248	2 735.32	3 414	
111. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	5.2	2.704	13 896.92	37 577	
111. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	12.896			
		Накладные расходы				73%	24 814	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	19 036	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					119 358	
	
112.	ГЭСН 15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		2.5	21 392.40	53 481	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
112. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	18.21	187.025	3 406	
112. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	226.2	171.480	38 789	
112. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	1.86	308.04	573	
			(1)			268.82	500	
112. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	16.35	257.87	4 216	
			(1)			177.72	2 906	
112. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000175	88 186.48	15	
112. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.015	9 149.15	137	
112. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	3.775	2 040.43	7 703	
112. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	6.925	295.71	2 048	
		Накладные расходы				80%	33 756	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	15 612	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					102 849	
	
113.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		2.5	2 312.36	5 781	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.09	242.933	22	
113. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	30.63	154.230	4 724	
113. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.03	308.04	9	
			(1)			268.82	8	
113. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.06	1 037.49	62	
			(1)			229.99	14	
113. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	2	162.00	324	
113. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.025	38.33	1	
113. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.001	3 474.67	3	
113. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0425	11 636.25	495	
113. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00125	46 966.96	59	
113. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.004	25 917.44	104	
		Накладные расходы				80%	3 797	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 756	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 334	
	
114.	ГЭСНр 57-10-3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест		0.5	26 903.96	13 452	
114. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	124.23	62.115	161.570	10 036	
114. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.38	0.69	97.21	67	
114. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1.38	0.69	9.05	6	
114. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.05	20.52	1	
114. 5.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.045	0.0225	6 628.70	149	
114. 6.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	2.14	1.07	2 983.71	3 193	
114. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	1.48	0.74			
		Накладные расходы				68%	6 824	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	5 419	
						=(68.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					25 696	
	
115.	ГЭСН 11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2		0.72	14 728.56	10 605	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	1.09728	268.820	295	
115. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	48.78	35.1216	147.310	5 174	
115. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	1.09728	308.04	338	
			(1)			268.82	295	
115. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5.64	4.0608	3.18	13	
115. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	2.52	20.52	52	
115. 6.	04.1.02.05-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	2.04	1.4688	3 423.32	5 028	
		Накладные расходы				94%	5 141	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	2 789	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					18 535	
	
116.	ГЭСН 11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 (до 30мм)	100 м2		0.72	3 841.52	2 766	
		Начисления: Н3= 2*1.2, Н4= 2*1.2, Н5= 2*1.2, Н48= 2	
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.504	0.36288	268.820	98	
116. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	1.2	0.864	147.310	127	
116. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.504	0.36288	308.04	112	
			(1)			268.82	98	
116. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5.568	4.00896	3.18	13	
116. 5.	04.1.02.05-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	0.7344	3 423.32	2 514	
		Накладные расходы				94%	212	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	115	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 092	
	
117.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.132	65 859.99	8 694	
		Объем: 72*1.84/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
117. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.060192	246.339	15	
117. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15.168	2.002176	167.270	335	
117. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.025344	874.68	22	
			(1)			268.82	7	
117. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.034848	1 037.49	36	
			(1)			229.99	8	
117. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.003696	47 018.66	174	
117. 6.	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	1	0.132	61 564.48	8 127	
		Накладные расходы				80%	280	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	154	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 128	
	
	Оконные откосы	
118.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.108	54 231.65	5 857	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.266976	268.820	72	
118. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	26.446176	175.550	4 643	
118. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	0.266976	308.04	82	
			(1)			268.82	72	
118. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.4644	2 390.43	1 110	
118. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0108	2 040.43	22	
		Накладные расходы				80%	3 772	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 745	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 374	
	
119.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.108	2 312.36	250	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
119. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.003888	242.933	1	
119. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	1.323216	154.230	204	
119. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.001296	308.04		
			(1)			268.82		
119. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.002592	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
119. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.0864	162.00	14	
119. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00108	38.33		
119. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000432	3 474.67		
119. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.001836	11 636.25	21	
119. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.000054	46 966.96	3	
119. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0001728	25 917.44	4	
		Накладные расходы				80%	164	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	76	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					490	
	
	Лестница спуска в подвал	
120.	ГЭСНр 59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.		0.4	20 685.97	8 274	
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.176	255.583	45	
120. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	102.89	41.156	163.200	6 717	
120. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.116	308.04	36	
			(1)			268.82	31	
120. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.06	1 037.49	62	
			(1)			229.99	14	
120. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0004	57 689.15	23	
120. 6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.04	6 628.70	265	
120. 7.	04.1.02.05-0042	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.28	0.112	3 316.28	371	
120. 8.	08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т	0.002	0.0008	42 144.04	34	
120. 9.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.2116	3 621.85	766	
		Накладные расходы				65%	4 395	
						=(76.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	3 246	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 915	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					185 394	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					185 394	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					225	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 109, 114; %=73 - по стр. 111; %=80 - по стр. 112, 113, 117-119; %=94 - по стр. 115, 116; %=65 - по стр. 120)					83 495	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 109; %=56 - по стр. 111; %=37 - по стр. 112, 113, 118, 119; %=54 - по стр. 114; %=51 - по стр. 115, 116; %=44 - по стр. 117; %=48 - по стр. 120)					50 147	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					319 036	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					319 036	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	6 827	
	ИТОГО					325 863	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 517	
	ИТОГО					332 380	
	НДС 18%				18	59 828	
	ВСЕГО С НДС					392 208.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					83 495.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					50 147	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					2 929 656	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					68 781	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					51 993	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42, 44, 45)					12 156	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 42, 44, 45)					7 804	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					88 741	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 823 624	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 014 007	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 101, 102; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 32, 65, 78; %=73 - по стр. 7, 13, 33, 47, 111; %=119 - по стр. 9; %=56 - по стр. 10; %=71 - по стр. 14, 31; %=67 - по стр. 16, 20, 52; %=80 - по стр. 17, 19, 25, 28, 35, 37, 38, 49, 51, 57, 72, 74, 76, 86, 88, 100, 112, 113, 117-119; %=72 - по стр. 41; %=68 - по стр. 46, 109, 114; %=69 - по стр. 62-64; %=90 - по стр. 66, 68, 70; %=61 - по стр. 79, 80, 96, 97; %=94 - по стр. 84, 90, 104, 106, 107, 115, 116; %=88 - по стр. 94; %=65 - по стр. 120)					1 052 912	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 101, 102, 114; %=40 - по стр. 4, 5, 16, 20, 46, 52, 109; %=48 - по стр. 6, 32, 62-65, 78, 94, 120; %=56 - по стр. 7, 13, 33, 47, 111; %=68 - по стр. 9; %=52 - по стр. 14, 31, 41; %=37 - по стр. 17, 19, 25, 28, 35, 37, 38, 49, 51, 57, 72, 74, 76, 100, 112, 113, 118, 119; %=43 - по стр. 66, 68, 70; %=31 - по стр. 79, 80, 96, 97; %=51 - по стр. 84, 90, 104, 106, 107, 115, 116; %=44 - по стр. 86, 88, 117)					575 843	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 452 379	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 418	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 60, 61, 92)					654	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 60, 61, 92)					550	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 622	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					35 833	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					35 833	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					4 579 575	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	98 003	
	ИТОГО					4 677 578	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	93 552	
	ИТОГО					4 771 130	
	НДС 18%				18	858 803	
	ВСЕГО С НДС					5 629 933.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 065 722.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					584 197	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ "КР МКД"                                Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД"                        Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)