«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор 	Директор	
МКУ «КР МКД»	ООО «Прибрежный»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /И.А. Журавлев /	
		
«______»_____________ 2018г.	«______»______________ 2018г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Заводская 33, 35, 37 в г. Калининграде 
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	
Дополнительные работы	
№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ В РАЙОНЕ ДОМА №37 ПО УЛ.ЗАВОДСКОЙ	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.231	
2.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.3	
3.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.6	
4.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м	1 т груза	68.812	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	68.812	
	ПОДПОРНАЯ СТЕНКА	
6.	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2	1.6225	
7.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	8.2747	
8.	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм	100 м3	0.98	
9.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	9.9176	
10.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	99.47	
11.	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	100 м2	0.13	
12.	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.3965	
13.	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (бетонные ступени, площадки)	м3	2.51	
14.	Устройство крылец и ступеней	100 м3	0.0305	
15.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0.3813	
16.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	3.0958	
17.	Устройство бетонного парапета	100 м3	0.0966	
18.	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	9.8532	
19.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	5.62	
20.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	5.62	
21.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-1.405	
22.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-618.2	
23.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	618.2	
24.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	1405	
25.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная	100 м2	5.62	
26.	Краски силикатные зеленая и красная	т	0.2529	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) S=250м2	
27.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.325	
28.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	35.75	
29.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.25	
30.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.25	
31.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	31.25	
32.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1	
33.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	10.2	
34.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	25	
35.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	255	
	Установка бортовых камней	
36.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0416	
37.	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	4.2432	
38.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.056	
39.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.16	
40.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2	
41.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	200	
42.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.4	

Составил:	вед. инженер ОК                                                       Сметанина Е.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Нач. отдела ОК                                                          Рябкова Г.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)