«УТВЕРЖДАЮ»	
					Смета на сумму:                 2 783 881 руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1	
на капитальный ремонт крыши, ремонт фасада с утеплением многоквартирного дома, расположенного по адресу:                                                                                                  г. Калининград, ул. Энгельса, д. 18	
Сметная стоимость:	2 783.881	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.845	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	578.833	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	2.5	553.31	459.71	93.60	1 383.28	1 149.28	234.00	16.11	6.86	20 120	18 515	1 605	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 137.79				84%	15 553			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			689.57				48%	8 887			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 210.64					44 560			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.5	172.51	127.80	44.71	431.28	319.50	111.78	16.11	9.68	6 229	5 147	1 082	
					6.95			17.38	1	16.08			279	
	Накладные расходы		83%			279.61				71%	3 852			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			218.97				52%	2 822			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					929.86					12 903			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.5	5 502.93	806.67	80.64	13 757.33	2 016.68	201.60	16.12	9.08	71 264	32 509	1 831	
				4 615.62			11 539.05		3.2	1		36 925		
	Накладные расходы		83%			1 673.84				71%	23 081			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 310.84				52%	16 905			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 742.02					111 250			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (прим), 100 м2	2.5	2 713.25	179.98	29.68	6 783.13	449.95	74.20	16.12	9.21	27 402	7 253	683	
				2 503.59	4.13		6 258.98	10.33	3.11	18.83		19 465	194	
	Накладные расходы		83%			382.03				71%	5 287			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			299.18				52%	3 872			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 464.34					36 562			
	
5.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.5	8 171.06	405.87	165.99	20 427.64	1 014.67	414.97	16.12	8.26	115 724	16 357	3 428	
				7 599.20	14.91		18 998.00	37.28	5.05	16.09		95 940	600	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 136.11				92%	15 600			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			578.57				44%	7 461			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 142.32					138 786			
	
6.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	25.1	137.86			3 460.29					14 073			
				137.86			3 460.29		560.66			14 073		
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.65	3 176.89	1 205.91	20.22	2 064.98	783.84	13.14	16.11	9	17 070	12 628	118	
				1 950.76			1 267.99		3.41	1		4 324		
	Накладные расходы		83%			650.59				71%	8 966			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			509.50				52%	6 567			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 225.06					32 602			
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.36	9 291.30	1 358.31	34.61	3 344.87	488.99	12.46	16.11	8.96	16 463	7 878	112	
				7 898.38			2 843.42		2.98	1		8 473		
	Накладные расходы		83%			405.86				71%	5 593			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			317.84				52%	4 097			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 068.58					26 153			
	
9.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.13	4 519.16	360.82	36.65	587.49	46.91	4.76	16.11	9.04	2 637	756	43	
				4 121.69			535.82		3.43	1		1 838		
	Накладные расходы		83%			38.94				71%	537			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.49				52%	393			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					656.92					3 567			
	
10.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.04	6 775.72	1 449.90	67.19	271.03	58.00	2.69	16.11	9	1 810	934	24	
				5 258.63			210.35		4.05	1		852		
	Накладные расходы		83%			48.14				71%	663			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.70				52%	486			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					356.87					2 959			
	
11.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен (под мауэрлат), 1 м3	0.3	218.68	77.46	141.22	65.60	23.24	42.37	16.11	4.18	551	374	177	
					12.93			3.88	1	16.09			62	
	Накладные расходы		99%			26.85				84%	366			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.27				48%	209			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					108.72					1 127			
	
12.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат), 100 м3 кладки	0.003	136 578.60	5 963.00	3 790.41	409.74	17.89	11.37	16.11	9.68	1 871	288	110	
				126 825.19	588.90		380.48	1.77	3.87	16.09		1 472	28	
	Накладные расходы		86%			16.91				73%	231			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			13.76				56%	177			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					440.41					2 279			
	
13.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	16.12	6.42	842	841	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	597			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	437			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 876			
	
14.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	16.11	7.82	4 363	2 223	466	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.83	16.1		1 674	67	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	2 061			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	985			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					7 409			
	
15.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.842	3 070.76			2 585.58					4 420			
				3 070.76			2 585.58		5 248.9			4 420		
	Объем: 0.54*0.78*2													
	
16.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов, 100 м труб и покрытий	0.55	75.57	75.35	0.22	41.56	41.44	0.12	16.11	6.5	668	668	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			34.40				71%	474			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			26.94				52%	347			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					102.89					1 490			
	
17.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.55	8 813.16	326.90	31.86	4 847.24	179.79	17.52	16.11	8.82	17 884	2 896	155	
				8 454.40	3.03		4 649.92	1.66	3.19	16.07		14 833	27	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			195.97				92%	2 689			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			99.80				44%	1 286			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 143.00					21 859			
	
18.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.55	2 956.30	374.76	6.66	1 625.97	206.12	3.66	16.11	9.22	7 249	3 321	34	
				2 574.88	1.03		1 416.18	0.57	2.75	18.87		3 895	11	
	Накладные расходы		83%			171.55				71%	2 366			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			134.35				52%	1 733			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 931.87					11 347			
	
19.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.75	221.62	101.80	102.69	1 495.90	687.14	693.14	16.11	3.72	13 954	11 070	2 578	
				17.13	1.45		115.63	9.79	2.64	16.18		305	158	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		90%			627.24				77%	8 646			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			418.16				48%	5 389			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 541.30					27 989			
	
20.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	139.725	36.04			5 035.69					26 352			
				36.04			5 035.69		188.6			26 352		
	Объем: 6.75*20.7													
	
21.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой  кровель (прим), 100 м2 покрытия	2.5	286.73	122.64	1.26	716.82	306.59	3.16	16.11	9.16	6 295	4 939	29	
				162.83			407.08		3.26	1		1 327		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			285.13				79%	3 902			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			196.22				51%	2 519			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 198.17					12 716			
	
22.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	312.5	13.13			4 103.13					13 225			
				13.13			4 103.13		42.32			13 225		
	Объем: 250*1.25													
	
23.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегодержателей, 100 м ограждения	0.52	4 972.00	72.11	75.20	2 585.44	37.49	39.10	16.11	7.68	12 420	604	300	
				4 824.69	5.48		2 508.84	2.85	4.59	16.09		11 516	46	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			43.57				92%	598			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			22.19				44%	286			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 651.19					13 304			
	
24.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.025	8 572.20	5 513.35	252.31	214.31	137.83	6.31	16.11	7.76	2 587	2 221	49	
				2 806.54	60.12		70.16	1.50	4.52	17.91		317	27	
	Накладные расходы		78%			108.68				66%	1 484			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			87.78				50%	1 124			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					410.77					5 195			
	
25.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.105	3 086.00			324.03					1 411			
				3 086.00			324.03		13 441.57			1 411		
	Объем: 4200*0.025													
	
26.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 4-ти каналов), 100 м труб	0.025	13 930.32	9 132.45	284.04	348.26	228.31	7.10	16.11	7.75	4 243	3 678	55	
				4 513.83	67.62		112.85	1.69	4.52	17.9		510	30	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			179.40				66%	2 447			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			144.90				50%	1 854			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					672.56					8 544			
	
27.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.165	3 086.00			509.19					2 218			
				3 086.00			509.19		13 441.57			2 218		
	Объем: 2200*0.025*3													
	
28.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.177	2 412.79	1 295.60	2.05	427.06	229.32	0.36	16.11	6.41	4 395	3 694	2	
				1 115.14			197.38		3.54	1		699		
	Объем: 7.1+10.6													
	Накладные расходы		79%			181.16				67%	2 475			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			114.66				40%	1 478			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					722.88					8 348			
	
29.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ( окраска вентканалов над крышей ), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.071	2 291.60	114.18	14.24	162.70	8.11	1.01	16.11	9.07	571	131	9	
				2 163.18			153.59		2.81	1		432		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7.70				80%	105			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.81				37%	48			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					174.22					724			
	
30.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами дымовых труб (под крышей), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.106	189.33	101.80	2.94	20.07	10.79	0.31	16.11	9.17	214	174	3	
				84.59	0.16		8.97	0.02	4.2	18.69		38		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			10.27				80%	139			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.08				37%	64			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35.42					418			
	
31.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.38	7 415.77	333.04	13.17	2 817.99	126.56	5.00	16.11	9.13	9 714	2 039	46	
				7 069.56			2 686.43		2.84	1		7 629		
	Накладные расходы		83%			105.04				71%	1 448			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			82.26				52%	1 060			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 005.30					12 222			
	
32.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	16.11	9.14	2 695	1 118	9	
				5 145.09			617.41		2.54	1		1 568		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	794			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	581			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					4 070			
	
33.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	16.11	9.14	1 022	465	4	
				8 231.09			493.87		1.12	1		553		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	330			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	242			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 594			
	
34.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.24	1 357.93	327.73	1.01	325.90	78.66	0.24	16.11	9.16	2 280	1 267	2	
				1 029.19			247.01		4.09	1		1 010		
	Накладные расходы		83%			65.29				71%	900			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.13				52%	659			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.32					3 838			
	
35.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	16.11	9.14	1 086	465	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	330			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	242			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 658			
	
36.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниз), 100 м2 подшивки	0.38	257.63	231.54	26.09	97.90	87.99	9.91	16.11	9.34	1 510	1 417	93	
					10.34			3.93	1	18.8			74	
	Накладные расходы		85%			78.13				72%	1 074			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			73.54				64%	954			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					249.57					3 538			
	
37.	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карниза (прим), 100 м2 потолка	0.38	4 610.12	423.79	117.39	1 751.85	161.04	44.61	16.12	8.32	7 915	2 596	371	
				4 068.95	5.10		1 546.20	1.94	3.2	16.08		4 948	31	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			172.76				90%	2 364			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			88.01				43%	1 130			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 012.62					11 409			
	
38.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	1 316.51	347.48	6.74	500.27	132.04	2.56	16.11	9.15	3 101	2 127	23	
				962.29	0.16		365.67	0.06	2.6	18.69		951	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			125.50				80%	1 702			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			62.09				37%	787			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					687.85					5 591			
	
39.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя мансарды (прим), 100 м2 стен	1.7	1 138.82	680.90	457.92	1 935.99	1 157.53	778.46	16.11	6.63	23 809	18 648	5 161	
					59.65			101.41	1	16.09			1 632	
	Накладные расходы		86%			1 082.69				73%	14 804			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			881.26				56%	11 357			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 899.94					49 970			
	
40.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ.150мм (прим), 1 м3 изоляции	25.5	202.86	119.97	82.89	5 172.82	3 059.18	2 113.63	16.11	8.94	68 179	49 283	18 896	
									18.43	1				
	Объем: 170*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			2 753.26				77%	37 948			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 835.51				48%	23 656			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 761.59					129 783			
	
41.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	520.2	26.54			13 806.11					44 841			
				26.54			13 806.11		86.2			44 841		
	Объем: 170*3*1.02													
	
42.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.7	286.73	122.64	1.26	487.44	208.48	2.15	16.11	9.16	4 281	3 359	20	
				162.83			276.81		3.26	1		902		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			193.89				79%	2 654			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			133.43				51%	1 713			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					814.75					8 648			
	
43.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	212.5	7.04			1 496.00					5 075			
				7.04			1 496.00		23.88			5 075		
	Объем: 170*1.25													
	
44.	ТЕРр 61-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(стены и скосы мансарды), 100 м2 отремонтированной поверхности	0.053	3 222.10	1 873.08	1.32	170.77	99.27	0.07	16.11	6.42	1 853	1 599		
				1 347.70			71.43		3.54	1		253		
	Накладные расходы		79%			78.42				67%	1 071			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			49.64				40%	640			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					298.83					3 564			
	
45.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (стены и скосы мансарды), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.15	2 074.12	832.23	83.91	311.12	124.83	12.59	16.11	9.97	2 751	2 011	125	
				1 157.98	39.06		173.70	5.86	3.54	14.27		615	84	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			124.16				80%	1 676			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			61.42				37%	775			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					496.70					5 202			
	
46.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.203	2 291.60	114.18	14.24	465.20	23.18	2.89	16.11	9.07	1 634	373	26	
				2 163.18			439.13		2.81	1		1 234		
	Объем: 15+5.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			22.02				80%	298			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10.89				37%	138			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					498.12					2 070			

	Раздел 2.Фасад с утеплением	
	
47.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.2	1 454.57	549.87	8.86	6 109.21	2 309.47	37.22	16.12	9.13	56 569	37 229	340	
				895.84			3 762.51		5.05	1		19 001		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			2 540.42				93%	34 623			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 570.44				54%	20 104			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 220.07					111 296			
	
48.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.42	63.27	49.68	13.59	26.57	20.87	5.71	16.11	1.78	346	336	10	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			16.28				66%	222			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			10.44				40%	134			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.28					702			
	
49.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.42	4 688.98	197.81	4 246.36	1 969.37	83.08	1 783.47	16.12	4.06	8 944	1 339	7 241	
				244.81	143.10		102.82	60.10	3.54	15.1		364	908	
	Накладные расходы		78%			111.68				66%	1 483			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			71.59				40%	899			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 152.64					11 326			
	
50.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2	3.42	188.95	188.95		646.21	646.21		16.11	1	10 410	10 410		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			639.75				84%	8 744			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			387.73				48%	4 997			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 673.68					24 151			
	
51.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	3	37.19	25.77		111.57	77.31		16.12	1	1 420	1 246		
				11.42			34.26		5.06	1		173		
	Накладные расходы		86%			66.49				73%	910			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			54.12				56%	698			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					232.17					3 027			
	
52.	ТЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	3.42	40 613.99	3 949.94	5 786.76	138 899.85	13 508.79	19 790.73	16.12	5.75	517 415	217 762	113 797	
				30 877.29	307.74		105 600.33	1 052.46	1.76	16.11		185 857	16 955	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			13 833.19				80%	187 774			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6 843.79				37%	86 845			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					159 576.83					792 034			
	
53.	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	38.304	671.40			25 717.31					139 527			
				671.40			25 717.31		3 642.62			139 527		
	Объем: 342*1.12*0.1													
	
54.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.416	2 956.30	374.76	6.66	1 229.82	155.90	2.77	16.11	9.22	5 483	2 512	26	
				2 574.88	1.03		1 071.15	0.43	2.75	18.87		2 946	8	
	Объем: 35.6+6													
	Накладные расходы		83%			129.75				71%	1 789			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			101.61				52%	1 310			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 461.19					8 583			
	
55.	ТССЦ 201-1306 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	103	5.87			604.61					1 925			
				5.87			604.61		18.69			1 925		
	
56.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (цоколь), 10 м трещин	1.5	37.19	25.77		55.79	38.66		16.12	1	710	623		
				11.42			17.13		5.06	1		87		
	Накладные расходы		86%			33.25				73%	455			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			27.06				56%	349			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.10					1 514			
	
57.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырек), 100 м2 покрытия	0.063	164.91	119.07	45.84	10.39	7.50	2.89	16.11	6.86	141	121	20	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			7.43				84%	102			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.50				48%	58			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.32					301			
	
58.	ТЕРр 58-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2, 100 мест	0.03	708.74	426.76	33.33	21.26	12.80	1.00	16.11	4.94	249	206	5	
				248.65	3.60		7.46	0.11	5.08	16.08		38	2	
	Накладные расходы		83%			10.72				71%	148			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.39				52%	108			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.37					505			
	
59.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0.063	1 471.85	286.74	271.15	92.73	18.06	17.08	16.12	7.05	700	291	120	
				913.96	30.53		57.58	1.92	5	16.1		288	31	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			21.58				92%	296			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			10.99				44%	142			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					125.30					1 138			
	
60.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.063	180.53	29.88	5.06	11.37	1.88	0.32	16.11	9.14	92	30	3	
				145.59			9.17		6.45	1		59		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2.03				92%	28			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1.03				44%	13			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.43					133			
	
61.	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	0.063	478.96	164.81	58.46	30.17	10.38	3.68	16.11	6.33	264	167	23	
				255.69	3.78		16.11	0.24	4.58	16.09		74	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			11.47				92%	157			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			5.84				44%	75			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.48					497			
	
62.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	7.182	30.20			216.90					871			
				30.20			216.90		121.27			871		
	Объем: 6.3*1.14													
	
63.	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Унифлекс ЭПП, м2	7.308	45.18			330.18					860			
				45.18			330.18		117.71			860		
	Объем: 6.3*1.16													
	
64.	ТЕР 12-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.025	6 995.33	292.34	264.75	174.88	7.31	6.62	16.12	3.93	656	118	26	
				6 438.24	4.53		160.96	0.11	3.18	16.11		512	2	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1746:[ М-(1693.44=6.72*252) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			8.01				92%	110			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			4.08				44%	53			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					186.97					819			
	
65.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	3.15	30.20			95.13					382			
				30.20			95.13		121.27			382		
	Объем: 2.5*1.26													
	
66.	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Унифлекс ЭПП, м2	3.15	45.18			142.32					371			
				45.18			142.32		117.71			371		
	Объем: 2.5*1.26													
	
67.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (низ козырька), 100 м2	0.063	188.95	188.95		11.90	11.90		16.11	1	192	192		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			11.78				84%	161			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.14				48%	92			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.82					445			
	
68.	ТЕР 15-02-036-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков(низ козырька), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.063	7 159.84	1 620.11	70.94	451.07	102.07	4.47	16.12	8.54	3 468	1 645	38	
				5 468.79	22.96		344.53	1.45	5.18	18.58		1 785	27	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			98.34				80%	1 338			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			48.65				37%	619			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					598.07					5 424			
	
69.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.075	2 291.60	114.18	14.24	171.87	8.56	1.07	16.11	9.07	604	138	10	
				2 163.18			162.24		2.81	1		456		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			8.13				80%	110			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.02				37%	51			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					184.03					765			
	
70.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (цоколь), 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.05	19 716.98	3 507.27	113.70	985.85	175.36	5.69	16.11	6.69	5 962	2 825	38	
				16 096.01	15.10		804.80	0.76	3.85	16.09		3 098	12	
	Накладные расходы		86%			151.46				73%	2 071			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			123.28				56%	1 589			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 260.60					9 622			
	
71.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (цоколь), 100 м2 покрытия	0.38	80.30	76.91	1.68	30.51	29.23	0.64	16.11	9.18	478	471	6	
				1.71	0.16		0.65	0.06	2.64	18.69		2	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			27.83				80%	378			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13.77				37%	175			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.10					1 030			
	
72.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	5	15.82			79.10					259			
				15.82			79.10		51.87			259		
	Объем: 38*0.013/100*1010													
	
73.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.38	2 074.12	832.23	83.91	788.17	316.25	31.89	16.11	9.97	6 970	5 095	318	
				1 157.98	39.06		440.03	14.84	3.54	14.27		1 558	212	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			314.54				80%	4 246			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			155.61				37%	1 964			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 258.32					13 179			
	
74.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.38	6 763.95	788.77	62.59	2 570.30	299.73	23.78	16.11	8.32	13 025	4 829	198	
				5 912.59			2 246.78		3.56	1		7 999		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			284.74				80%	3 863			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			140.87				37%	1 787			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 995.92					18 675			
	
75.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	2 291.60	114.18	14.24	870.81	43.39	5.41	16.11	9.07	3 058	699	49	
				2 163.18			822.01		2.81	1		2 310		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			41.22				80%	559			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			20.39				37%	259			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					932.42					3 876			
	
	Оконные проемы (места общего пользования)	
	
76.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0697	1 734.68	1 482.28	252.40	120.91	103.31	17.59	16.12	9.34	1 830	1 665	164	
					100.00			6.97	1	18.81			131	
	Объем: 2.31*2+1.32+1.03													
	Накладные расходы		99%			109.18				84%	1 509			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			66.17				48%	862			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					296.26					4 201			
	
77.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0697	21 223.62	2 306.00	742.65	1 479.29	160.73	51.76	16.11	7.17	6 482	2 589	371	
				18 174.97	28.43		1 266.80	1.98	2.78	18.81		3 522	37	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			172.47				90%	2 363			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			87.86				43%	1 129			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 739.63					9 975			
	
78.	ТССЦ 203-0956 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	2.35	2 102.05			4 939.82					7 482			
				2 102.05			4 939.82		3 183.83			7 482		
	Объем: 1.32+1.03													
	
79.	ТССЦ 203-0957 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	4.62	1 770.36			8 179.06					13 557			
				1 770.36			8 179.06		2 934.46			13 557		
	Объем: 2.31*2													
	
80.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.035	5 825.86	220.54	20.63	203.91	7.72	0.72	16.11	9.15	479	124	7	
				5 584.70	0.65		195.46	0.02	1.78	18.69		348		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		106%			8.20				90%	112			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.18				43%	53			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					216.29					644			
	
81.	ТССЦ 101-2906 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м	3.5	60.66			212.31					775			
				60.66			212.31		221.54			775		
	
82.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.025	6 181.26	1 849.25	114.03	154.53	46.23	2.85	16.11	10.46	1 132	745	30	
				4 217.99	32.69		105.45	0.82	3.39	16.51		357	13	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			44.70				80%	606			
	Сметная прибыль		47%			22.11				37%	280			
	Всего с НР и СП					221.34					2 019			
	
83.	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.025	549.16	139.13	4.21	13.73	3.48	0.11	16.12	9.14	93	56	1	
				405.82	0.16		10.15		3.52	18.69		36		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3.31				80%	45			
	Сметная прибыль		47%			1.64				37%	21			
	Всего с НР и СП					18.67					159			
	
84.	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (внутренние откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.025	1 334.54	277.90	13.08	33.36	6.95	0.33	16.12	9.13	203	112	3	
				1 043.57	0.16		26.09		3.37	18.69		88		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6.60				80%	90			
	Сметная прибыль		47%			3.27				37%	41			
	Всего с НР и СП					43.23					334			
	
	Входные блоки	
	
85.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.069	1 143.95	891.55	252.40	78.93	61.52	17.42	16.12	9.34	1 154	992	163	
					100.00			6.90	1	18.81			130	
	Объем: 2.3*3													
	Накладные расходы		99%			67.74				84%	942			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			41.05				48%	539			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					187.72					2 635			
	
86.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	6.9	91.08	29.04	27.29	628.42	200.36	188.28	16.11	8.1	5 693	3 228	1 525	
				34.75			239.78		3.92	1		940		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			162.29				69%	2 227			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			144.26				58%	1 872			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					934.97					9 793			
	
87.	ТССЦ 203-8124 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1100х2100 мм, шт.	1	3 737.75			3 737.75					13 021			
				3 737.75			3 737.75		13 020.85			13 021		
	
88.	С1 Цена поставщи. 
Блок дверной металлический, м2	4.6	949.88			4 369.46					18 658			
				949.88			4 369.46		4.27			18 658		
	Объем: 2.3*2													
	Поправки: М: =3900*1.04/4.27	
	
	Отмостка	
	
89.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.027	2 714.76	666.84	2 047.92	73.30	18.00	55.29	16.12	7.26	692	290	401	
					258.98			6.99	1	15.81			111	
	Объем: 27*1*0.1													
	Накладные расходы		104%			25.99				88%	353			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.99				48%	192			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114.28					1 237			
	
90.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.054	1 466.39	1 466.39		79.18	79.18		16.11	1	1 276	1 276		
									1	1				
	Объем: 27*1*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			57.01				61%	778			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			30.09				31%	396			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					166.28					2 450			
	
91.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	2.7	203.51	35.93	41.45	549.47	97.00	111.92	16.12	4.78	3 679	1 564	535	
				126.13	4.21		340.55	11.37	4.64	16.11		1 580	183	
	Объем: 27*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			120.29				94%	1 642			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			69.36				51%	891			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					739.12					6 212			
	
92.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	2.7	452.40	40.32	76.78	1 221.49	108.86	207.29	16.11	4.6	6 700	1 754	954	
				335.31	7.73		905.34	20.86	4.41	16.1		3 993	336	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			143.99				94%	1 965			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			83.02				51%	1 066			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 448.50					9 731			
	
93.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	2.7	730.22	37.46	0.38	1 971.60	101.13	1.01	16.11	5.8	9 917	1 629	6	
				692.39			1 869.45		4.43	1		8 282		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			112.25				94%	1 531			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			64.72				51%	831			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 148.58					12 279			
	
	Оконные проемы (подвал)	
	
94.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.03	1 734.68	1 482.28	252.40	52.04	44.47	7.57	16.12	9.34	788	717	71	
					100.00			3.00	1	18.81			56	
	Накладные расходы		99%			47.00				84%	649			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.48				48%	371			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					127.52					1 808			
	
95.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.03	21 223.62	2 306.00	742.65	636.71	69.18	22.28	16.11	7.17	2 790	1 114	160	
				18 174.97	28.43		545.25	0.85	2.78	18.81		1 516	16	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			74.23				90%	1 017			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			37.82				43%	486			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					748.76					4 293			
	
96.	ТССЦ 203-0956 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	3	2 102.05			6 306.15					9 551			
				2 102.05			6 306.15		3 183.83			9 551		
	
97.	ТЕРр 53-15-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2(ПОДВАЛ), 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.316	19 724.24	3 188.43	439.80	6 232.86	1 007.54	138.98	16.11	8.66	37 017	16 232	1 204	
				16 096.01	144.32		5 086.34	45.61	3.85	18.52		19 582	845	
	Накладные расходы		86%			905.71				73%	12 466			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			737.21				56%	9 563			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 875.77					59 046			
	
	Балконы	
	
98.	ТЕРр 57-2-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий  цементных, 100 м2 покрытия	0.09	3 123.68	1 006.36	2 117.32	281.13	90.57	190.56	16.11	4.92	2 397	1 459	938	
					238.98			21.51	1	16.37			352	
	Накладные расходы		80%			89.66				68%	1 231			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			76.21				54%	978			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					447.01					4 606			
	
99.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.09	1 928.43	387.07	55.41	173.56	34.84	4.99	16.11	9.11	1 206	561	45	
				1 485.95	20.51		133.74	1.85	4.48	18.81		599	35	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			40.73				94%	560			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			23.48				51%	304			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					237.77					2 070			
	
100.	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки	0.09	1 533.85	19.04	41.45	138.05	1.71	3.73	16.11	8.73	656	28	33	
				1 473.36	13.55		132.60	1.22	4.49	18.83		595	23	
	Начисления: Н3= 4*1.25, Н4= 4*1.25, Н5= 4*1.15, Н48= 4	
	Накладные расходы		111%			3.25				94%	48			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1.88				51%	26			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143.18					730			
	
101.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.09	3 825.82	635.16	457.30	344.32	57.16	41.16	16.12	4.15	2 472	921	171	
				2 733.36	6.30		246.00	0.57	5.61	18.81		1 380	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			64.08				94%	876			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			36.95				51%	475			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					445.35					3 823			
	
102.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.011	6 078.41	136.64	50.60	66.86	1.50	0.56	16.11	8.04	355	24	4	
				5 891.17	3.03		64.80	0.03	5.03	16.07		326	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1.45				80%	20			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			0.84				44%	11			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.16					386			
	
103.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.09	1 721.45	383.03	58.80	154.93	34.47	5.29	16.12	8.92	1 182	556	47	
				1 279.62	20.51		115.17	1.85	5.03	18.81		579	35	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			40.32				94%	556			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			23.24				51%	301			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					218.49					2 039			
	
104.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.09	2 074.12	832.23	83.91	186.67	74.90	7.55	16.11	9.97	1 651	1 207	75	
				1 157.98	39.06		104.22	3.52	3.54	14.27		369	50	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			74.50				80%	1 006			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			36.86				37%	465			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					298.03					3 122			
	
105.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.09	2 291.60	114.18	14.24	206.24	10.28	1.28	16.11	9.07	724	166	12	
				2 163.18			194.69		2.81	1		547		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			9.77				80%	133			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.83				37%	61			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					220.84					918			
	
	вывоз мусора	
	
106.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	25.3	48.13	4.41	36.66	1 217.58	111.57	927.50	16.1	7.59	11 710	1 796	7 040	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			111.57				100%	1 796			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			66.94				60%	1 078			
	
107.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	25.3	16.40		16.40	414.92		414.92	1	7.87	3 265		3 265	
									1	1				

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	336 611.59	34 435.22	29 074.35			1 550 209	554 955	177 168	
			272 923.52	1 474.47				815 215	23 878	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	333 746.06	34 123.29	27 543.65			1 527 616	549 931	165 338	
			272 079.13	1 474.47				812 350	23 878	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	85 645.51					316 929			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 11, 50, 57, 67, 76, 85, 94; %=71 - по стр. 2-4, 7-10, 13, 16, 18, 31-35, 54, 58; %=92 - по стр. 5, 17, 23, 59-61, 64; %=73 - по стр. 12, 39, 51, 56, 70, 97; %=90 - по стр. 14, 37, 77, 80, 95; %=77 - по стр. 19, 40; %=79 - по стр. 21, 42; %=66 - по стр. 24, 26, 48, 49; %=67 - по стр. 28, 44; %=80 - по стр. 29, 30, 38, 45, 46, 52, 68, 69, 71, 73-75, 82-84, 102, 104, 105; %=72 - по стр. 36; %=93 - по стр. 47; %=88 - по стр. 89; %=61 - по стр. 90; %=94 - по стр. 91-93, 99-101, 103; %=68 - по стр. 98)	33 334.80					455 171			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11, 19, 40, 50, 57, 67, 76, 85, 89, 94; %=52 - по стр. 2-4, 7-10, 13, 16, 18, 31-35, 54, 58; %=44 - по стр. 5, 17, 23, 59-61, 64, 102; %=56 - по стр. 12, 39, 51, 56, 70, 97; %=43 - по стр. 14, 37, 77, 80, 95; %=51 - по стр. 21, 42, 91-93, 99-101, 103; %=50 - по стр. 24, 26; %=40 - по стр. 28, 44, 48, 49; %=37 - по стр. 29, 30, 38, 45, 46, 52, 68, 69, 71, 73-75, 82-84, 104, 105; %=64 - по стр. 36; %=54 - по стр. 47, 98; %=31 - по стр. 90)	19 910.61					255 023			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	386 991.47					2 237 810			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 233.03	200.36	188.28			7 618	3 228	1 525	
			844.39					2 865		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 86)	162.29					2 227			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 86)	144.26					1 872			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 539.58					11 717			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 632.50	111.57	1 342.42			14 975	1 796	10 305	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 106)	111.57					1 796			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 106)	66.94					1 078			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 632.50					14 975			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	390 163.55					2 264 502			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	8 349.50					48 460			
	ИТОГО	398 513.05					2 312 962			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	7 970.26					46 259			
	ИТОГО	406 483.31					2 359 221			
	НДС 18%	73 167.00					424 660			
	ВСЕГО С НДС	479 650.31					2 783 881			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	33 497.09					457 398			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	20 054.87					256 895			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)