«СОГЛАСОВАНО»	

Директор МКУ «КР МКД»	

____________ / Русович С.Б. /	

«______»_______________ 2017г.	

	       «УТВЕРЖДАЮ»	

Директор ООО «Дом Сервис»	

____________ / Ходорович А.В. /	

«______»______________ 2017г.	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
	
на капитальный ремонт фасада без утепления, ул. Беговая, д.13-21 г. Калининград	
Сметная стоимость:	2 875.456	тыс. руб.	
монтажных работ:	23.500	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.840	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	627.865	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ФЕР-2001 (приказ Минстроя России № 886/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	ФЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		9.63	500.19	4 816.81	7 663.32	73 798	15.321	
1. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	418.905	8.640	3 619.34	157.050	65 789	18.177	
1. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.6741	11.600	7.82	221.340	149	19.081	
1. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.6741	65.71	44.30	594.03	400	9.04	
			(1)			11.60	7.82	221.34	149	19.081	
1. 4.	ФССЦ 11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	32.742	35.22	1 153.17	232.37	7 608	6.598	
		Накладные расходы				110%	3 989.88	93%	61 322		
		Сметная прибыль				68%	2 466.47	54%	35 607		
		Всего с НР и СП					11 273.15		170 727		
	
2.	ФССЦ 01.7.16.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.08667	1 100.00	95.34	16 947.02	1 469	15.408	
		Объем: (9.63)*0.009									
	
3.	ФССЦ 01.7.16.02-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.33705	6 102.00	2 056.68	118 130.24	39 816	19.359	
		Объем: (9.63)*0.035									
	
4.	ФЕРр 69-2-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт		0.96	46.83	44.96	853.64	819	18.216	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	5.2704	8.530	44.96	155.490	819	18.229	
		Накладные расходы				78%	35.07	66%	541		
		Сметная прибыль				50%	22.48	40%	328		
		Всего с НР и СП					102.51		1 687		
	
5.	ФЕРр 69-5-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт		0.96	4 366.87	4 192.20	23 004.70	22 085	5.268	
5. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	19.968	8.970	179.11	162.930	3 253	18.164	
5. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	7.9872	14.400	115.02	275.950	2 204	19.163	
5. 3.	ФСЭМ 91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	7.9872	477.54	3 814.21	2 258.94	18 043	4.73	
			(1)			14.40	115.02	275.95	2 204	19.163	
5. 4.	ФССЦ 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.384	517.91	198.88	2 053.44	789	3.965	
		Накладные расходы				78%	229.42	66%	3 602		
		Сметная прибыль				50%	147.07	40%	2 183		
		Всего с НР и СП					4 568.69		27 869		
	
6.	ФЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		10.012	178.00	1 782.10	3 235.19	32 391	18.176	
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	228.47384	7.800	1 782.10	141.770	32 391	18.176	
		Накладные расходы				99%	1 764.28	84%	27 208		
		Сметная прибыль				60%	1 069.26	48%	15 548		
		Всего с НР и СП					4 615.64		75 147		
	
7.	ФЕРр 53-14-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		6	24.33	146.00	441.75	2 650	18.151	
7. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	16.26	8.970	145.85	162.930	2 649	18.164	
7. 2.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.06	2.44	0.15	20.52	1	8.41	
		Накладные расходы				86%	125.43	73%	1 934		
		Сметная прибыль				70%	102.10	56%	1 483		
		Всего с НР и СП					373.53		6 067		
	
8.	ФССЦ 04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.12	519.80	62.38	2 998.60	360	5.771	
		Объем: (6.0)*0.02									
	
9.	ФЕРр 58-20-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.92	454.41	418.05	7 118.42	6 549	15.666	
9. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	38.0972	8.530	324.97	155.490	5 924	18.229	
9. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.1104	12.867	1.42	246.253	27	19.139	
9. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.0736	31.26	2.30	297.16	22	9.506	
			(1)			13.50	0.99	258.71	19	19.164	
9. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0368	65.71	2.42	594.03	22	9.04	
			(1)			11.60	0.43	221.34	8	19.081	
9. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00368	11 978.00	44.08	53 375.72	196	4.456	
9. 6.	ФССЦ 08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00552	8 023.00	44.29	69 756.64	385	8.695	
		Накладные расходы				83%	270.90	71%	4 225		
		Сметная прибыль				65%	212.15	52%	3 095		
		Всего с НР и СП					901.11		13 869		
	
10.	ФССЦ 08.3.05.05-0053 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т		0.16928	11 200.00	1 895.94	56 617.66	9 584	5.055	
		Объем: (0.92)*0.184									
	
11.	ФЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		10.012	64.16	642.40	1 159.52	11 609	18.071	
11. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	65.5786	9.620	630.87	175.080	11 482	18.2	
11. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.20024	12.550	2.51	240.025	48	19.125	
11. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.10012	31.26	3.13	297.16	30	9.506	
			(1)			13.50	1.35	258.71	26	19.164	
11. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.10012	65.71	6.58	594.03	59	9.04	
			(1)			11.60	1.16	221.34	22	19.081	
11. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	1.0012	1.82	1.82	38.34	38	21.066	
		Накладные расходы				95%	601.71	80%	9 224		
		Сметная прибыль				47%	297.69	37%	4 266		
		Всего с НР и СП					1 541.80		25 099		
	
12.	ФССЦ 14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		130.156	9.14	1 189.63	55.68	7 247	6.092	
		Объем: (10.012)*0.013*1000									
	
13.	ФССЦ 11.3.03.13-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		574.3	3.15	1 809.05	20.98	12 049	6.66	
	
14.	ФЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		10.012	1 713.34	17 153.94	17 021.96	170 424	9.935	
14. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	709.65056	9.620	6 826.84	175.080	124 246	18.2	
14. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	27.83336	8.910	248.00	171.030	4 760	19.195	
14. 3.	ФСЭМ 91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	9.0108	3.28	29.56	13.96	126	4.256	
14. 4.	ФСЭМ 91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	27.83336	17.56	488.75	255.95	7 124	14.576	
			(1)			8.91	248.00	171.03	4 760	19.195	
14. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	3.5042	2.44	8.55	20.52	72	8.41	
14. 6.	ФССЦ 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	18.92268	517.91	9 800.25	2 053.44	38 857	3.965	
		Накладные расходы				95%	6 721.10	80%	103 205		
		Сметная прибыль				47%	3 325.17	37%	47 732		
		Всего с НР и СП					27 200.21		321 361		
	
15.	ФЕРр 61-28-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		10.012	3 935.63	39 403.49	41 764.36	418 145	10.612	
15. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	816.9792	7.800	6 372.44	141.770	115 823	18.176	
15. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	1.30156	11.600	15.10	221.340	288	19.081	
15. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	1.0012	1.70	1.70	10.43	10	6.135	
15. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	1.30156	65.71	85.53	594.03	773	9.04	
			(1)			11.60	15.10	221.34	288	19.081	
15. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	1.80216	2.44	4.40	20.52	37	8.41	
15. 6.	ФССЦ 03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	2.503	729.98	1 827.14	10 988.26	27 504	15.053	
15. 7.	ФССЦ 08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	1101.32	28.25	31 112.29	248.79	273 997	8.807	
		Накладные расходы				79%	5 046.16	67%	77 794		
		Сметная прибыль				50%	3 193.77	40%	46 444		
		Всего с НР и СП					47 643.42		542 384		
	
16.	ФССЦ 03.1.01.01-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-2.503	729.98	-1 827.14	10 988.26	-27 504	15.053	
		Объем: (10.012)*(-0.25)									
	
17.	ФССЦ 08.1.02.17-0161 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-1101.32	28.25	-31 112.29	248.79	-273 997	8.807	
		Объем: (10.012)*(-110.0)									
	
18.	ФССЦ 01.8.01.06-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2		1101.32	11.61	12 786.33	42.74	47 070	3.681	
		Объем: (10.012)*(110.0)									
	
19.	ФССЦ 14.1.06.04-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		2503	7.19	17 996.57	18.51	46 331	2.574	
		Объем: 2.5*1001.2									
	
20.	ФЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		10.012	675.12	6 759.26	12 009.30	120 237	17.788	
20. 1.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	616.43884	10.500	6 472.61	190.890	117 672	18.18	
20. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	4.20504	11.600	48.78	221.340	931	19.081	
20. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	5.10612	1.70	8.68	10.43	53	6.135	
20. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	4.20504	65.71	276.31	594.03	2 498	9.04	
			(1)			11.60	48.78	221.34	931	19.081	
20. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.680816	2.44	1.66	20.52	14	8.41	
		Накладные расходы				95%	6 195.32	80%	94 882		
		Сметная прибыль				47%	3 065.05	37%	43 883		
		Всего с НР и СП					16 019.63		259 003		
	
21.	ФССЦ 14.4.01.03-0101 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.180216	40 052.00	7 218.01	64 054.70	11 544	1.599	
		Объем: (10.012)*0.018									
	
22.	ФССЦ 04.3.01.02-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		4.0048	10 457.72	41 881.08	59 489.22	238 242	5.689	
		Объем: (10.012)*0.4									
	
23.	ФЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		10.012	137.24	1 374.01	1 947.13	19 495	14.188	
23. 1.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	96.91616	10.060	974.98	182.920	17 728	18.183	
23. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.60072	11.600	6.97	221.340	133	19.081	
23. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.70084	1.70	1.19	10.43	7	6.135	
23. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.60072	65.71	39.47	594.03	357	9.04	
			(1)			11.60	6.97	221.34	133	19.081	
23. 5.	ФСЭМ 91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	64.0768	5.59	358.19	21.83	1 399	3.905	
23. 6.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.10012	1.82	0.18	38.34	4	21.066	
		Накладные расходы				95%	932.85	80%	14 289		
		Сметная прибыль				47%	461.52	37%	6 609		
		Всего с НР и СП					2 768.38		40 392		
	
24.	ФССЦ 14.3.02.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		380.456	4.13	1 571.28	185.23	70 472	44.85	
		Объем: (10.012)*38.0									
	
25.	ФССЦ 14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		130.156	15.25	1 984.88	104.83	13 644	6.874	
		Объем: (10.012)*13.0									
	
	Цоколь, карниз	
26.	ФЕРр 62-41-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		1.33	162.24	215.78	2 948.82	3 922	18.176	
26. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	27.664	7.800	215.78	141.770	3 922	18.176	
		Накладные расходы				80%	172.62	68%	2 667		
		Сметная прибыль				50%	107.89	40%	1 569		
		Всего с НР и СП					496.29		8 158		
	
27.	ФЕРр 61-22-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2		0.04	8 113.08	324.52	104 776.68	4 191	12.914	
27. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	549.55	21.982	9.290	204.21	168.940	3 714	18.185	
27. 2.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.78	0.0712	1.70	0.12	10.43	1	6.135	
27. 3.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.014	2.44	0.03	20.52		8.41	
27. 4.	ФССЦ 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	5.8	0.232	517.91	120.16	2 053.44	476	3.965	
		Накладные расходы				79%	161.33	67%	2 488		
		Сметная прибыль				50%	102.11	40%	1 486		
		Всего с НР и СП					587.95		8 165		
	
28.	ФЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		1.33	64.16	85.34	1 159.52	1 542	18.069	
28. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	8.7115	9.620	83.80	175.080	1 525	18.2	
28. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0266	12.550	0.33	240.025	6	19.125	
28. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0133	31.26	0.42	297.16	4	9.506	
			(1)			13.50	0.18	258.71	3	19.164	
28. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0133	65.71	0.87	594.03	8	9.04	
			(1)			11.60	0.15	221.34	3	19.081	
28. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.133	1.82	0.24	38.34	5	21.066	
		Накладные расходы				95%	79.92	80%	1 225		
		Сметная прибыль				47%	39.54	37%	566		
		Всего с НР и СП					204.80		3 333		
	
29.	ФССЦ 14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		17.29	9.14	158.03	55.68	963	6.094	
		Объем: (1.33)*0.013*1000									
	
30.	ФЕРр 61-28-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		1.33	3 935.63	5 234.38	41 764.36	55 547	10.612	
30. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	108.528	7.800	846.52	141.770	15 386	18.176	
30. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.1729	11.600	2.01	221.340	38	19.081	
30. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.133	1.70	0.23	10.43	1	6.135	
30. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.1729	65.71	11.36	594.03	103	9.04	
			(1)			11.60	2.01	221.34	38	19.081	
30. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.2394	2.44	0.58	20.52	5	8.41	
30. 6.	ФССЦ 03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.3325	729.98	242.72	10 988.26	3 654	15.053	
30. 7.	ФССЦ 08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	146.3	28.25	4 132.98	248.79	36 398	8.807	
		Накладные расходы				79%	670.34	67%	10 334		
		Сметная прибыль				50%	424.27	40%	6 170		
		Всего с НР и СП					6 328.98		72 051		
	
31.	ФССЦ 03.1.01.01-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.3325	729.98	-242.72	10 988.26	-3 654	15.054	
		Объем: (1.33)*(-0.25)									
	
32.	ФССЦ 08.1.02.17-0161 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-146.3	28.25	-4 132.98	248.79	-36 398	8.807	
		Объем: (1.33)*(-110.0)									
	
33.	ФССЦ 01.8.01.06-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2		146.3	11.61	1 698.54	42.74	6 253	3.681	
		Объем: (1.33)*(110.0)									
	
34.	ФССЦ 14.1.06.04-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		332.5	7.19	2 390.68	18.51	6 155	2.575	
		Объем: 2.5*133									
	
35.	ФЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		1.33	137.24	182.52	1 947.13	2 590	14.19	
35. 1.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	12.8744	10.060	129.52	182.920	2 355	18.183	
35. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0798	11.600	0.93	221.340	18	19.081	
35. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0931	1.70	0.16	10.43	1	6.135	
35. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0798	65.71	5.24	594.03	47	9.04	
			(1)			11.60	0.93	221.34	18	19.081	
35. 5.	ФСЭМ 91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	8.512	5.59	47.58	21.83	186	3.905	
35. 6.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0133	1.82	0.02	38.34	1	21.066	
		Накладные расходы				95%	123.93	80%	1 898		
		Сметная прибыль				47%	61.31	37%	878		
		Всего с НР и СП					367.76		5 366		
	
36.	ФССЦ 14.3.02.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		50.54	4.13	208.73	185.23	9 362	44.852	
		Объем: (1.33)*38.0									
	
37.	ФССЦ 14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		17.29	15.25	263.67	104.83	1 813	6.876	
		Объем: (1.33)*13.0									
	
	Короба из ПВХ	
38.	ФЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.87	286.92	249.62	3 897.26	3 391	13.585	
		Начисления: Н17= 2	
38. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	17.6871	9.510	168.20	172.990	3 060	18.19	
38. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0087	13.500	0.12	258.710	2	19.164	
38. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0087	31.26	0.27	297.16	3	9.506	
			(1)			13.50	0.12	258.71	2	19.164	
38. 4.	ФССЦ 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.348	180.00	62.64	373.71	130	2.076	
38. 5.	ФССЦ 01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.001218	12 430.00	15.14	112 557.09	137	9.055	
		Накладные расходы				95%	159.90	81%	2 480		
		Сметная прибыль				65%	109.41	52%	1 592		
		Всего с НР и СП					518.93		7 463		
	
39.	ФССЦ 20.2.05.04-0034 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м		0.87	1 360.00	1 183.20	16 795.52	14 612	12.35	
	
40.	ФЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.87	50.72	44.13	777.46	676	15.318	
		Начисления: Н17= 2	
40. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	3.2712	9.400	30.75	170.900	559	18.181	
40. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0174	12.550	0.22	240.025	4	19.125	
40. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0087	111.99	0.97	833.44	7	7.442	
			(1)			13.50	0.12	258.71	2	19.164	
40. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0087	65.71	0.57	594.03	5	9.04	
			(1)			11.60	0.10	221.34	2	19.081	
40. 5.	ФССЦ 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.1392	30.40	4.23	367.31	51	12.083	
40. 6.	ФССЦ 01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.04785	120.00	5.74	795.93	38	6.633	
40. 7.	ФССЦ 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.0435	28.60	1.24	104.14	5	3.641	
		Накладные расходы				95%	29.42	81%	456		
		Сметная прибыль				65%	20.13	52%	293		
		Всего с НР и СП					93.68		1 425		
	
	Окна и двери	
41.	ФЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.084	1 767.24	148.45	30 013.51	2 521	16.982	
41. 1.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	15.83736	8.090	128.12	146.990	2 328	18.169	
41. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.65016	13.500	8.78	258.710	168	19.164	
41. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.65016	31.26	20.32	297.16	193	9.506	
			(1)			13.50	8.78	258.71	168	19.164	
		Накладные расходы				99%	135.53	84%	2 097		
		Сметная прибыль				60%	82.14	48%	1 198		
		Всего с НР и СП					366.12		5 816		
	
42.	ФЕР 10-01-034-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.084	11 367.26	954.85	57 901.26	4 864	5.094	
		Объем: 1.05*1.6*5									
42. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	161.33	13.55172	8.740	118.44	159.010	2 155	18.193	
42. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.23	0.35532	11.896	4.23	227.171	81	19.096	
42. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.66	0.05544	31.26	1.73	297.16	16	9.506	
			(1)			13.50	0.75	258.71	14	19.164	
42. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.29988	65.71	19.71	594.03	178	9.04	
			(1)			11.60	3.48	221.34	66	19.081	
42. 5.	ФССЦ 01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	323	27.132	6.38	173.10	5.19	141	0.813	
42. 6.	ФССЦ 01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	67	5.628	7.95	44.74	5.19	29	0.653	
42. 7.	ФССЦ 01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	20	1.68	64.10	107.69	51.87	87	0.809	
42. 8.	ФССЦ 01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	47.6	3.9984	7.03	28.11	76.33	305	10.858	
42. 9.	ФССЦ 11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.672	50.00	33.60	399.61	269	7.992	
42. 10.	ФССЦ 14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	76	6.384	67.00	427.73	263.68	1 683	3.936	
		Накладные расходы				106%	130.03	90%	2 012		
		Сметная прибыль				54%	66.24	43%	961		
		Всего с НР и СП					1 151.12		7 838		
	
43.	ФССЦ 11.3.02.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2		8.4	2 921.77	24 542.87	3 214.05	26 998	1.1	
		Объем: (0.084)*100.0									
	
44.	ФЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.058	4 184.06	242.68	19 918.55	1 155	4.759	
44. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	21.19	1.22902	8.530	10.48	155.490	191	18.229	
44. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.01102	12.000	0.13	229.207	3	19.101	
44. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.04	0.00232	31.26	0.07	297.16	1	9.506	
			(1)			13.50	0.03	258.71	1	19.164	
44. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0087	65.71	0.57	594.03	5	9.04	
			(1)			11.60	0.10	221.34	2	19.081	
44. 5.	ФССЦ 11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.232	50.00	11.60	399.61	93	7.992	
44. 6.	ФССЦ 14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	3.2828	67.00	219.95	263.68	866	3.936	
		Накладные расходы				106%	11.25	90%	175		
		Сметная прибыль				54%	5.73	43%	83		
		Всего с НР и СП					259.66		1 413		
	
45.	ФССЦ 11.3.03.01-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм	м		5.8	36.37	210.95	238.60	1 384	6.561	
		Объем: (0.058)*100									
	
46.	ФЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.1103	2 226.99	245.64	36 060.44	3 977	16.19	
46. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	173.28	19.112784	8.740	167.05	159.010	3 039	18.193	
46. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.306634	10.721	3.29	205.134	63	19.135	
46. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.034193	31.26	1.07	297.16	10	9.506	
			(1)			13.50	0.46	258.71	9	19.164	
46. 4.	ФСЭМ 91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.97	0.217291	12.39	2.69	215.76	47	17.414	
			(1)			10.06	2.19	192.59	42	19.144	
46. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.05515	65.71	3.62	594.03	33	9.04	
			(1)			11.60	0.64	221.34	12	19.081	
46. 6.	ФССЦ 01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.0002206	9 713.40	2.14	63 528.71	14	6.54	
46. 7.	ФССЦ 01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.188613	73.65	13.89	306.13	58	4.157	
46. 8.	ФССЦ 03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.054047	729.98	39.45	10 988.26	594	15.053	
46. 9.	ФССЦ 04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.003309	510.40	1.69	2 403.45	8	4.709	
46. 10.	ФССЦ 14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.00052944	26 500.00	14.03	330 441.23	175	12.469	
		Накладные расходы				95%	161.82	80%	2 482		
		Сметная прибыль				47%	80.06	37%	1 148		
		Всего с НР и СП					487.52		7 606		
	
47.	ФССЦ 01.6.01.02-0008 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2		11.5815	20.47	237.07	110.01	1 274	5.374	
		Объем: (0.1103)*105.0									
	
48.	ФССЦ 11.3.03.13-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		38.4	3.15	120.96	20.98	806	6.663	
	
49.	ФЕР 15-04-007-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.1103	415.13	45.79	5 708.62	630	13.758	
49. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32.73	3.610119	8.860	31.99	160.970	581	18.168	
49. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.012133	11.600	0.14	221.340	3	19.081	
49. 3.	ФСЭМ 91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.01	0.001103	27.66	0.03	255.07		9.222	
			(1)			11.60	0.01	221.34		19.081	
49. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.01103	65.71	0.72	594.03	7	9.04	
			(1)			11.60	0.13	221.34	2	19.081	
49. 5.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.092652	72.32	6.70	237.69	22	3.287	
49. 6.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.034193	1.82	0.06	38.34	1	21.066	
49. 7.	ФССЦ 14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.005	0.0005515	11 397.10	6.29	33 315.43	18	2.923	
		Накладные расходы				95%	30.52	80%	467		
		Сметная прибыль				47%	15.10	37%	216		
		Всего с НР и СП					91.41		1 313		
	
50.	ФССЦ 14.3.02.01-0112 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т		0.003309	4 434.40	14.67	36 469.54	121	8.248	
		Объем: (0.1103)*0.03									
	
51.	ФССЦ 14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		2.206	15.25	33.64	104.83	231	6.867	
		Объем: (0.1103)*20.0									
	
52.	ФЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.1224	1 639.58	200.68	27 694.01	3 390	16.893	
		Объем: 0.8*0.3*51									
52. 1.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	21.145824	8.090	171.07	146.990	3 108	18.169	
52. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.947376	13.500	12.79	258.710	245	19.164	
52. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.947376	31.26	29.61	297.16	282	9.506	
			(1)			13.50	12.79	258.71	245	19.164	
		Накладные расходы				99%	182.02	84%	2 817		
		Сметная прибыль				60%	110.32	48%	1 609		
		Всего с НР и СП					493.02		7 816		
	
53.	ФЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.1224	15 756.66	1 928.62	79 709.61	9 756	5.059	
53. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	26.448192	8.740	231.16	159.010	4 206	18.193	
53. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.652392	12.227	7.98	233.680	152	19.111	
53. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.215424	31.26	6.73	297.16	64	9.506	
			(1)			13.50	2.91	258.71	56	19.164	
53. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.436968	65.71	28.71	594.03	260	9.04	
			(1)			11.60	5.07	221.34	97	19.081	
53. 5.	ФССЦ 01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	52.5096	6.38	335.01	5.19	273	0.813	
53. 6.	ФССЦ 01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	8.6904	7.95	69.09	5.19	45	0.653	
53. 7.	ФССЦ 01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	3.31704	64.10	212.62	51.87	172	0.809	
53. 8.	ФССЦ 01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	8.73936	7.03	61.44	76.33	667	10.858	
53. 9.	ФССЦ 11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.9792	50.00	48.96	399.61	391	7.992	
53. 10.	ФССЦ 14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	13.9536	67.00	934.89	263.68	3 679	3.936	
		Накладные расходы				106%	253.49	90%	3 922		
		Сметная прибыль				54%	129.14	43%	1 874		
		Всего с НР и СП					2 311.24		15 552		
	
54.	ФССЦ 11.3.02.02-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		12.24	5 571.35	68 193.32	8 099.95	99 143	1.454	
		Объем: (0.1224)*100.0									
	
55.	ФЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.3366	4 206.62	1 415.95	45 626.23	15 358	10.846	
55. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	68.686596	9.290	638.10	168.940	11 604	18.185	
55. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.693396	13.500	9.36	258.710	179	19.164	
55. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.693396	31.26	21.68	297.16	206	9.506	
			(1)			13.50	9.36	258.71	179	19.164	
55. 4.	ФССЦ 04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	1.44738	510.40	738.74	2 403.45	3 479	4.709	
55. 5.	ФССЦ 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.03366	517.91	17.43	2 053.44	69	3.965	
		Накладные расходы				95%	615.09	80%	9 426		
		Сметная прибыль				47%	304.31	37%	4 360		
		Всего с НР и СП					2 335.34		29 144		
	
56.	ФЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.3366	168.54	56.73	1 976.27	665	11.722	
56. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.21	3.436686	8.170	28.08	148.430	510	18.168	
56. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.010098	12.233	0.12	233.797	2	19.111	
56. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.003366	31.26	0.11	297.16	1	9.506	
			(1)			13.50	0.05	258.71	1	19.164	
56. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.006732	65.71	0.44	594.03	4	9.04	
			(1)			11.60	0.08	221.34	1	19.081	
56. 5.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.26928	72.32	19.47	237.69	64	3.287	
56. 6.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.003366	1.82	0.01	38.34		21.066	
56. 7.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00013464	74.58	0.01	3 419.33		45.848	
56. 8.	ФССЦ 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0057222	734.50	4.20	11 305.46	65	15.392	
56. 9.	ФССЦ 14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0001683	12 470.00	2.10	46 983.82	8	3.768	
56. 10.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00053856	4 294.00	2.31	23 977.83	13	5.584	
		Накладные расходы				95%	26.79	80%	410		
		Сметная прибыль				47%	13.25	37%	189		
		Всего с НР и СП					96.77		1 264		
	
57.	ФЕР 09-06-001-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим.)	Демонтаж оконных решеток	т		0.14	391.33	54.79	6 066.77	849	15.496	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
57. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.553	4.97742	8.530	42.46	155.490	774	18.229	
57. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.217	0.03038	12.335	0.37	235.806	7	19.116	
57. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.01176	111.99	1.32	833.44	10	7.442	
			(1)			13.50	0.16	258.71	3	19.164	
57. 4.	ФСЭМ 91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7.371	1.03194	6.90	7.12	32.13	33	4.657	
57. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.01862	65.71	1.22	594.03	11	9.04	
			(1)			11.60	0.22	221.34	4	19.081	
57. 6.	ФСЭМ 91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.302	0.18228	1.20	0.22	3.21	1	2.675	
57. 7.	ФСЭМ 91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.421	0.19894	12.31	2.45	104.58	21	8.496	
		Накладные расходы				81%	34.69	69%	539		
		Сметная прибыль				72%	30.84	58%	453		
		Всего с НР и СП					120.32		1 841		
	
58.	ФЕР 09-06-001-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим.)	Монтаж: оконных решеток	т		0.14	641.01	89.74	9 387.33	1 314	14.642	
58. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	50.79	7.1106	8.530	60.65	155.490	1 106	18.229	
58. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.31	0.0434	12.335	0.54	235.806	10	19.116	
58. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0168	111.99	1.88	833.44	14	7.442	
			(1)			13.50	0.23	258.71	4	19.164	
58. 4.	ФСЭМ 91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10.53	1.4742	6.90	10.17	32.13	47	4.657	
58. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0266	65.71	1.75	594.03	16	9.04	
			(1)			11.60	0.31	221.34	6	19.081	
58. 6.	ФСЭМ 91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.86	0.2604	1.20	0.31	3.21	1	2.675	
58. 7.	ФСЭМ 91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.03	0.2842	12.31	3.50	104.58	30	8.496	
58. 8.	ФССЦ 01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.5	0.21	6.22	1.31	51.59	11	8.294	
58. 9.	ФССЦ 01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.063	6.09	0.38	47.09	3	7.732	
58. 10.	ФССЦ 01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.0014	0.000196	10 749.00	2.11	62 823.76	12	5.845	
58. 11.	ФССЦ 01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0033	0.000462	9 040.01	4.18	109 286.36	50	12.089	
58. 12.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000014	11 978.00	0.02	53 375.72		4.456	
58. 13.	ФССЦ 01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000014	37 900.00	0.53	204 231.36	3	5.389	
58. 14.	ФССЦ 08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.002618	50.24	0.13	283.65	1	5.646	
58. 15.	ФССЦ 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000042	4 455.20	0.02	52 852.09		11.863	
58. 16.	ФССЦ 08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0002716	4 920.00	1.34	38 886.83	11	7.904	
58. 17.	ФССЦ 14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000434	15 620.00	0.68	72 720.68	3	4.656	
58. 18.	ФССЦ 14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000084	9 420.00	0.79	79 190.00	7	8.407	
		Накладные расходы				81%	49.56	69%	770		
		Сметная прибыль				72%	44.06	58%	647		
		Всего с НР и СП					183.36		2 731		
	
59.	ФССЦ 07.2.07.04-0007 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т		0.14	11 500.00	1 610.00	113 245.15	15 854	9.847	
		Объем: (0.14)*1.0									
	
60.	ФЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.0855	1 082.58	92.56	17 573.75	1 503	16.238	
		Объем: 0.95*1.8*5									
60. 1.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	8.884305	8.090	71.87	146.990	1 306	18.169	
60. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.66177	13.500	8.93	258.710	171	19.164	
60. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.66177	31.26	20.69	297.16	197	9.506	
			(1)			13.50	8.93	258.71	171	19.164	
		Накладные расходы				99%	79.99	84%	1 241		
		Сметная прибыль				60%	48.48	48%	709		
		Всего с НР и СП					221.03		3 453		
	
61.	ФЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		8.55	63.94	546.71	749.59	6 409	11.723	
61. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	20.52	9.920	203.56	180.310	3 700	18.176	
61. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	1.4535	11.600	16.86	221.340	322	19.081	
61. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	1.4535	65.71	95.51	594.03	863	9.04	
			(1)			11.60	16.86	221.34	322	19.081	
61. 4.	ФСЭМ 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	3.42	8.10	27.70	40.80	140	5.037	
61. 5.	ФССЦ 01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.000855	10 315.01	8.82	60 403.09	52	5.856	
61. 6.	ФССЦ 08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.02565	5 804.00	148.87	55 242.69	1 417	9.518	
61. 7.	ФССЦ 14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.855	72.80	62.24	277.75	237	3.815	
		Накладные расходы				81%	178.54	69%	2 775		
		Сметная прибыль				72%	158.70	58%	2 333		
		Всего с НР и СП					883.95		11 517		
	
62.	ФССЦ 07.1.01.01-0018 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм	шт.		5	2 979.76	14 898.80	12 334.16	61 671	4.139	
	
63.	ФЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.0392	4 206.62	164.90	45 626.23	1 789	10.849	
63. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	7.999152	9.290	74.31	168.940	1 351	18.185	
63. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.080752	13.500	1.09	258.710	21	19.164	
63. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.080752	31.26	2.52	297.16	24	9.506	
			(1)			13.50	1.09	258.71	21	19.164	
63. 4.	ФССЦ 04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.16856	510.40	86.03	2 403.45	405	4.709	
63. 5.	ФССЦ 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.00392	517.91	2.03	2 053.44	8	3.965	
		Накладные расходы				95%	71.63	80%	1 098		
		Сметная прибыль				47%	35.44	37%	508		
		Всего с НР и СП					271.97		3 394		
	
64.	ФЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.0392	168.54	6.61	1 976.27	77	11.649	
64. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.21	0.400232	8.170	3.27	148.430	59	18.168	
64. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.001176	12.233	0.01	233.797		19.111	
64. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.000392	31.26	0.01	297.16		9.506	
			(1)			13.50	0.01	258.71		19.164	
64. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.000784	65.71	0.05	594.03		9.04	
			(1)			11.60	0.01	221.34		19.081	
64. 5.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.03136	72.32	2.27	237.69	7	3.287	
64. 6.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.000392	1.82		38.34		21.066	
64. 7.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00001568	74.58		3 419.33		45.848	
64. 8.	ФССЦ 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0006664	734.50	0.49	11 305.46	8	15.392	
64. 9.	ФССЦ 14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000196	12 470.00	0.24	46 983.82	1	3.768	
64. 10.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00006272	4 294.00	0.27	23 977.83	2	5.584	
		Накладные расходы				95%	3.12	80%	47		
		Сметная прибыль				47%	1.54	37%	22		
		Всего с НР и СП					11.27		146		
	
65.	ФЕРр 59-5-2 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт		0.23	1 293.93	297.60	19 047.89	4 381	14.721	
65. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	102.89	23.6647	8.640	204.46	157.050	3 717	18.177	
65. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.1012	12.852	1.30	245.970	25	19.138	
65. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.0667	31.26	2.09	297.16	20	9.506	
			(1)			13.50	0.90	258.71	17	19.164	
65. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0345	65.71	2.27	594.03	20	9.04	
			(1)			11.60	0.40	221.34	8	19.081	
65. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00023	11 978.00	2.75	53 375.72	12	4.456	
65. 6.	ФССЦ 03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.023	412.00	9.48	6 638.00	153	16.112	
65. 7.	ФССЦ 08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т	0.002	0.00046	7 200.00	3.31	39 185.45	18	5.442	
65. 8.	ФССЦ 11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.12167	602.00	73.25	3 626.06	441	6.023	
		Накладные расходы				76%	156.38	65%	2 432		
		Сметная прибыль				60%	123.46	48%	1 796		
		Всего с НР и СП					577.43		8 609		
	
66.	ФССЦ 04.1.02.05-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3		0.0644	600.00	38.64	3 362.44	217	5.616	
		Объем: (0.23)*0.28									
	
67.	ФЕР 09-03-014-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т		0.12627	1 258.49	158.91	16 972.23	2 143	13.486	
67. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.28	7.9903656	8.740	69.84	159.010	1 271	18.193	
67. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.01	0.5063427	13.458	6.81	257.835	131	19.159	
67. 3.	ФСЭМ 91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.012627	120.24	1.52	1 976.37	25	16.437	
			(1)			15.42	0.19	294.64	4	19.108	
67. 4.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0151524	111.99	1.70	833.44	13	7.442	
			(1)			13.50	0.20	258.71	4	19.164	
67. 5.	ФСЭМ 91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3.6	0.454572	120.04	54.57	1 078.30	490	8.983	
			(1)			13.50	6.14	258.71	118	19.164	
67. 6.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0239913	65.71	1.58	594.03	14	9.04	
			(1)			11.60	0.28	221.34	5	19.081	
67. 7.	ФСЭМ 91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.1843542	1.20	0.22	3.21	1	2.675	
67. 8.	ФСЭМ 91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.012627	12.31	0.16	104.58	1	8.496	
67. 9.	ФССЦ 01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.151524	6.22	0.94	51.59	8	8.294	
67. 10.	ФССЦ 01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.0454572	6.09	0.28	47.09	2	7.732	
67. 11.	ФССЦ 01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.0000555588	10 315.01	0.57	60 403.09	3	5.856	
67. 12.	ФССЦ 01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.00265167	9 040.01	23.97	109 286.36	290	12.089	
67. 13.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000012627	11 978.00	0.02	53 375.72		4.456	
67. 14.	ФССЦ 01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000012627	37 900.00	0.48	204 231.36	3	5.389	
67. 15.	ФССЦ 07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.000025254	7 712.00	0.19	96 842.40	2	12.557	
67. 16.	ФССЦ 08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.002361249	50.24	0.12	283.65	1	5.646	
67. 17.	ФССЦ 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000037881	4 455.20	0.02	52 852.09		11.863	
67. 18.	ФССЦ 08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0002449638	4 920.00	1.21	38 886.83	10	7.904	
67. 19.	ФССЦ 11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0001300581	1 700.00	0.22	9 095.06	1	5.35	
67. 20.	ФССЦ 14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000391437	15 620.00	0.61	72 720.68	3	4.656	
67. 21.	ФССЦ 14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000075762	9 420.00	0.71	79 190.00	6	8.407	
		Накладные расходы				81%	62.09	69%	967		
		Сметная прибыль				72%	55.19	58%	813		
		Всего с НР и СП					276.18		3 924		
	
68.	ФССЦ 08.3.08.02-0084 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, шириной полок 50-56 мм	т		0.12627	5 763.00	727.69	38 300.88	4 836	6.646	
		Объем: (0.12627)*1.0									
	
69.	ФЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3		13.525	161.36	2 182.40	1 731.18	23 414	10.729	
69. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	8.93	120.77825	9.070	1 095.46	165.020	19 931	18.194	
69. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2.26	30.5665	32.50	993.41	95.98	2 934	2.953	
69. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	4.52	61.133	1.53	93.53	8.99	550	5.876	
		Накладные расходы				99%	1 084.51	84%	16 742		
		Сметная прибыль				60%	657.28	48%	9 567		
		Всего с НР и СП					3 924.18		49 723		
	
70.	ФЕРр 61-1-2 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2		0.4057	921.94	374.03	8 773.58	3 559	9.515	
70. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	42.37	17.189509	8.310	142.84	151.040	2 596	18.176	
70. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.64	0.259648	13.500	3.51	258.710	67	19.164	
70. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.64	0.259648	31.26	8.12	297.16	77	9.506	
			(1)			13.50	3.51	258.71	67	19.164	
70. 4.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.141995	2.44	0.35	20.52	3	8.41	
70. 5.	ФССЦ 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.06	0.430042	517.91	222.72	2 053.44	883	3.965	
		Накладные расходы				79%	115.62	67%	1 784		
		Сметная прибыль				50%	73.18	40%	1 065		
		Всего с НР и СП					562.82		6 408		
	
71.	ФЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.4057	1 171.73	475.37	11 911.37	4 832	10.165	
71. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	8.60084	9.510	81.79	172.990	1 488	18.19	
71. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.08114	11.600	0.94	221.340	18	19.081	
71. 3.	ФСЭМ 91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.791115	30.00	23.73	109.20	86	3.64	
71. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.08114	65.71	5.33	594.03	48	9.04	
			(1)			11.60	0.94	221.34	18	19.081	
71. 5.	ФССЦ 01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.0064912	1 383.10	8.98	24 380.60	158	17.628	
71. 6.	ФССЦ 01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.097368	3 390.00	330.08	26 393.38	2 570	7.786	
71. 7.	ФССЦ 01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.0097368	2 606.90	25.38	49 329.30	480	18.923	
71. 8.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.04057	1.82	0.07	38.34	2	21.066	
		Накладные расходы				110%	91.00	93%	1 401		
		Сметная прибыль				68%	56.26	54%	813		
		Всего с НР и СП					622.63		7 046		
	
72.	ФЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		13.525	57.07	771.87	710.41	9 608	12.448	
72. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	46.12025	8.640	398.48	157.050	7 243	18.177	
72. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	4.0575	10.060	40.82	192.590	781	19.144	
72. 3.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	1.082	89.99	97.37	837.27	906	9.304	
			(1)			10.06	10.88	192.59	208	19.144	
72. 4.	ФСЭМ 91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	5.951	0.55	3.27	3.26	19	5.927	
72. 5.	ФСЭМ 91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	2.9755	90.00	267.80	469.90	1 398	5.221	
			(1)			10.06	29.93	192.59	573	19.144	
72. 6.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	2.02875	2.44	4.95	20.52	42	8.41	
		Накладные расходы				111%	487.62	94%	7 543		
		Сметная прибыль				64%	281.15	51%	4 092		
		Всего с НР и СП					1 540.65		21 243		
	
73.	ФССЦ 02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		16.23	55.26	896.87	520.39	8 446	9.417	
		Объем: (13.525)*1.2									
	
74.	ФЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		13.525	79.96	1 081.46	835.32	11 298	10.447	
74. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	48.149	8.310	400.12	151.040	7 272	18.176	
74. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	7.43875	10.060	74.83	192.590	1 433	19.144	
74. 3.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	1.21725	89.99	109.54	837.27	1 019	9.304	
			(1)			10.06	12.25	192.59	234	19.144	
74. 4.	ФСЭМ 91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	12.57825	0.55	6.92	3.26	41	5.927	
74. 5.	ФСЭМ 91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	6.2215	90.00	559.93	469.90	2 923	5.221	
			(1)			10.06	62.59	192.59	1 198	19.144	
74. 6.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	2.02875	2.44	4.95	20.52	42	8.41	
		Накладные расходы				111%	527.19	94%	8 183		
		Сметная прибыль				64%	303.97	51%	4 440		
		Всего с НР и СП					1 912.62		23 920		
	
75.	ФССЦ 02.2.01.02-0025 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3		17.312	101.30	1 753.71	1 065.89	18 453	10.522	
		Объем: (13.525)*1.28									
	
76.	ФЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		13.525	38.45	519.98	612.04	8 278	15.92	
76. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	49.5015	8.380	414.82	152.350	7 542	18.18	
76. 2.	ФСЭМ 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	6.492	0.50	3.25	3.06	20	6.12	
76. 3.	ФССЦ 01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.02705	3 039.70	82.22	21 081.86	570	6.936	
76. 4.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	4.73375	2.44	11.55	20.52	97	8.41	
76. 5.	ФССЦ 11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.013525	602.00	8.14	3 626.06	49	6.023	
		Накладные расходы				111%	460.45	94%	7 089		
		Сметная прибыль				64%	265.48	51%	3 846		
		Всего с НР и СП					1 245.92		19 214		
	
77.	ФССЦ 04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		13.7955	600.00	8 277.30	3 172.21	43 762	5.287	
		Объем: (13.525)*1.02									
	
78.	ФССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		46.695	42.98	2 006.95	493.02	23 022	11.471	
	
79.	ФССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		46.695	13.38	624.78	146.57	6 844	10.954	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					278 448.94		1 580 326	5.675	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 476.95		18 679	12.647	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 183.20		14 612	12.35	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 38, 40)					189.33		2 936	15.507	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 38, 40)					129.54		1 885	14.551	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 795.82		23 500	13.086	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					269 950.10		1 492 357	5.528	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					213 283.30		776 861	3.642	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 71; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 41, 52, 60, 69; %=73 - по стр. 7; %=71 - по стр. 9; %=80 - по стр. 11, 14, 20, 23, 28, 35, 46, 49, 55, 56, 63, 64; %=67 - по стр. 15, 27, 30, 70; %=68 - по стр. 26; %=90 - по стр. 42, 44, 53; %=65 - по стр. 65; %=94 - по стр. 72, 74, 76)					31 744.31		488 205	15.379	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 71; %=40 - по стр. 4, 5, 15, 26, 27, 30, 70; %=48 - по стр. 6, 41, 52, 60, 65, 69; %=56 - по стр. 7; %=52 - по стр. 9; %=37 - по стр. 11, 14, 20, 23, 28, 35, 46, 49, 55, 56, 63, 64; %=43 - по стр. 42, 44, 53; %=51 - по стр. 72, 74, 76)					17 750.35		256 343	14.442	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					319 444.76		2 236 905	7.002	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 390.16		39 424	8.98	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 57, 58, 61, 67)					324.88		5 051	15.547	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 57, 58, 61, 67)					288.78		4 246	14.703	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 003.82		48 721	9.737	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 631.73		29 866	11.348	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 631.73		29 866	11.348	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					328 876.13		2 338 992	7.112	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	7 037.95	2.14	50 054	7.112	
	ИТОГО					335 914.08		2 389 046	7.112	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 718.28	2	47 781	7.112	
	ИТОГО					342 632.36		2 436 827	7.112	
	НДС 18%				18	61 673.82	18	438 629	7.112	
	ВСЕГО С НДС					404 306.18		2 875 456	7.112	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)