«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-14»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.С. Гадаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Невельской 8-10 в г.Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	3.22	
2.	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	3.22	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.9	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.04	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.62	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.39	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.285	
8.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8.694	
9.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	179.9658	
10.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	3.22	
11.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	402.5	
12.	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.03	
13.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
14.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.44	
15.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.067	
16.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.02948	
17.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	3.22	
18.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	44	
19.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.5	
20.	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной	м3 кладки	7.2	
21.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.046	
22.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.1932	
23.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.046	
24.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.506	
25.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.187	
26.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.187	
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
27.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	25.68	
28.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	25.68	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)